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	АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении муниципальной программы Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы»

В соответствии с постановлением администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 12.11.2013 № 118 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 23 Устава Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, 

Администрация Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы».

2. Определить администрацию Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области ответственным за реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы».
3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские вести».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2017. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Глава администрации Малосердобинского сельсовета 
Малосердобинского района Пензенской области                                    Г.Ф. Храмова
Утверждена 

постановлением администрации

Малосердобинского сельсовета

от 27.02.2017 №42 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МАЛОСЕРДОБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2017-2025 ГОДЫ
с.Малая Сердоба, 2017 год
Муниципальная программа Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»

	Основание для разработки Программы
	- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

	Ответственный исполнитель
Программы 
	Администрация Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

	Соисполнители
Программы
	Отсутствуют

	Цели Программы
	1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района и муниципальных целевых программ.

2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:

· повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

· обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем;

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Целевые индикаторы и показатели
	Снижение потерь коммунальных ресурсов:

- теплоснабжение до 5%;

- водоснабжение до 12%;

- водоотведение до 12%;

- электроснабжение до 3%.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2017-2025 годы.

1 этап – 2017 год;

2 этап – 2018 год;

3 этап – 2019 год;

4 этап – 2020 год;

5 этап – 2021 год;

6 этап – с 2022 по 2025 год;

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Объем финансирования Программы составляет 49311,0 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:

Теплоснабжение – 6871,0 тыс. руб.;

Электроснабжение – 13390,0 тыс. руб.;

Водоснабжение – 12200,0 тыс. руб.;

Водоотведение – 13750,0 тыс. руб.;

Сбор и вывоз ТБО – 3100,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса.

Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры.

Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов.

Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. 


ВВЕДЕНИЕ

Целью разработки Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области являются:

· инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

· взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

· обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

· повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

· совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

· повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

· обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Формирование и реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области базируются на следующих принципах:

– системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Малосердобинского сельсовета, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

2. Глава администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета, утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации.

Глава администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Малосердобинского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области:

– выступает заказчиком Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета;

– организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета;

– организует экспертизу Программы;

– организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Малосердобинского сельсовета имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Малосердобинского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Малосердобинского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета на 2017-2025 годы реализуется по этапам:

1 этап – 2017 год;

2 этап – 2018 год;

3 этап – 2019 год;

4 этап – 2020 год;

5 этап – 2021 год;

6 этап – с 2022 года по 2025 год.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛОСЕРДОБИНСКОГО сельсоветА Малосердобинского района пензенской области
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

Общая площадь сельсовета составляет – 36602,51 га.

Численность населения проживающего на территории сельсовета (на 01.01.2017г.) – 5731 человек.

Темп роста численности населения (2010/2016 гг.) – снижение численности на 6,5 %.

Общая площадь жилищного фонда – 145830,0 м2, из них  в с. Малая Сердоба – 117457,0 м2, в с. Топлое – 11586,0 м2, в с. Саполга – 15132,0 м2, в с. Круглое – 1655,0 м2. Средняя обеспеченность общей площадью по сельсовету составляет 25,4 м2 на человека.

Количество объектов (источников) инженерной инфраструктуры (2016 г.):

– теплоснабжения – 5;

– электроснабжения (ПС/ТП) – 1/41;

– водоснабжения – 10;

– газоснабжения (АГРС) – 1.
Протяженность сетей:

– тепловых в двухтрубном исчислении – 6,45 км;

– электрических – н/д;

– водоснабжения – 93,9 км;

– газоснабжения – 42,6 км.

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей:

– водоснабжения – 20 %.

Территория

Муниципальное образование «Малосердобинский сельсовет» расположен в южной части Малосердобинского района Пензенской области.
Границы Малосердобинского сельсовета установлены Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области».

Территория сельсовета состоит из одного массива, вытянутого с севера на юг на 27,5 км, а с востока на запад -  30,0 км. Граничит на севере с Липовским и Дружаевским сельсоветом, на северо-востоке со Старославкинским сельсоветом, на востоке – с Майским сельсоветом Малосердобинского района, на юге – с Петровским районом Саратовской области, на юго-западе с Екатериновским районом Саратовской области, на северо-западе с Липовским сельсоветом Малосердобинского района.

На территории сельсовета находятся четыре населённых пункта: с. Малая Сердоба, с. Саполга, с. Круглое и с. Топлое. Административный центр Малосердобинского сельсовета – с. Малая Сердоба. Расстояние до областного центра 145 км, до ближайшей железнодорожной станции Сердобск, Юго-Восточной железной дороги – 40 км. Пассажирское сообщение с областным и районным центрами автомобильное.

Климат

Климат на территории сельсовета умеренно-континентальный, с жарким летом и холодной продолжительной зимой, быстрым переходом от зимы к весне. Средняя температура летом составляет +20 град. С., зимой –8 град. С. В некоторые годы лето бывает очень жаркое с явлением засухи. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Характерной особенностью этого времени года являются меридиональные переносы, обмен воздушными массами между севером и югом, что влияет как на интенсивное таяние снега, так и на возврат холодов. Самым жарким месяцем является июль со средней температурой +20°, а самым холодным январь со средней температурой-13°.

Годовая сумма осадков в среднем в сельсовете составляет 497 мм, а в отдельные годы количество осадков резко колеблется от 350 до 750 мм. Среднегодовая величина относительной влажности воздуха составляет 76%. Среднегодовая норма солнечных дней — 112.

Преобладающее направление ветров: в летний период  юго-западное и западное; в зимний – юго-западное и южное; суховейных ветров – юго-восточное. Среднее число дней с суховеями-26. В отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засуха, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.

Время начала ледостава — последняя декада ноября и первая декада декабря. Время вскрытия рек — первая декада апреля. Продолжительность снежного покрова — 130-140 день. Средняя высота снежного покрова в поле составляет 25 см, наибольшая 40-45 см.  Плотность снежного покрова составляет 0,20 г/см².  Грунт зимой промерзает на глубину от 1 до 1,5 м, а в отдельные годы до 1,8 м. Средняя скорость ветра в приземном слое 3,7-4,8  м/с. Число дней с ветром  более 15 м/сек –17-18, с суховеями-10–15. Грунтовые воды  находятся на глубине 5-10м.
Рельеф

Малосердобинский сельсовет расположен в южной части Приволжской возвышенности и представляет возвышенную пологоволнистую - измятую равнину, сильно расчлененную овражно-балочной сетью. Река Сердоба расчленяет сельсовет на две неравные части право и левобережную. Правобережная часть представляет обширный водораздел, вытянутый в широтном направлении. Левобережная часть представляет обширный водораздел, расчлененный реками Саполга и Песчанка на водоразделы меньших порядков.

Пойма хорошо выражена. Все овраги и балки в основном закустарены, задернованы, имеют небольшую глубину и протяженность.

По днищам балок протекают временные водотоки, зарегулированные прудами.

В целом, рельеф преобладающей части территории удобен для расселения и любого вида хозяйственного освоения территории Малосердобинского сельсовета.
Гидрология и гидрография

Территория сельсовета достаточно богата открытыми водными источниками, они представлены реками Сердоба, Песчанка и Саполга. Река Сердоба протекают с  севера на юго-запад, течение ее спокойное, ширина 30-70м. Река образует значительные поймы, местами заболоченные. Река Песчанка протекает в южной части сельсовета и впадает в р. Сердоба, течение спокойное, русло мало извилистое, хорошо выработанное, ширина 3-7 м, глубина до 1,5 м. Река Саполга протекает с востока на запад и также впадает в р. Сердоба. Ручьи, протекающие по днищам оврагов и балок неширокие, пойм не образуют.

Гидрографические характеристики основных рек Малосердобинского сельсовета приведены в таблице 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Название
	Куда впадает
	Длина реки, км
	Площадь водосброса, км

	1
	р. Сердоба
	р. Хопер
	25
	435

	2
	р. Песчанка
	р. Сердоба
	15
	661

	3
	р. Саполга
	р. Сердоба
	14
	105


Половодье рек в апреле. Замерзают в ноябре-начале декабря. Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой волны разной высоты. Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая.

Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно в первой декаде мая. Средняя продолжительность половодья составляет 60-70 дней, при этом колеблется от 40-50 дней.

Водный режим рек характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов сельсовета смешанное, с преобладанием снегового.

Незначительными структурными элементами гидрографической сети являются водоемы (пруды).

Подземный водоносный комплекс эксплуатируется отдельными буровыми скважинами. Вода естественных источников используется для бытовых нужд и водопоя скота.
Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Таблица 2 – Наличие и распределение земельного фонда сельсовета по категориям земель

	Наименование показателей
	Общая площадь

земель
	Сельхозугодья,

га
	Из них пашни

	
	га
	%
	
	

	Земли с/х назначения
	28991,38
	79,2
	28536,78
	23680,92

	Земли населённых пунктов
	1658,246
	4,5
	-
	-

	Земли промышленности, транспорта, энергетики
	78,14
	0,21
	-
	-

	Земли лесного фонда
	5238,2
	14,3
	-
	-

	Земли водного фонда
	21,0
	0,1
	-
	-

	Прочие земли
	615,554
	1,7
	-
	-

	Итого земель в границах сельсовета:
	36602,51
	100
	28536,78
	23680,92


[image: image12.wmf]Структура земельного фонда по категориям (%)

14,3

1,7

0,21

4,5

0,1

79,2

Земли с/х назначения

Земли населенных пунктов

Земли промышленности, транспорта,

энергетики

Земли водного фонда

Земли лесного фонеда


Рисунок 1 – Структура земельного фонда по категориям земель

С 01.01.2006 г. введены новые, рассчитанные, на основе кадастровой стоимости, ставки земельного налога. Сведения о кадастровой стоимости по всем земельным участкам вводятся в Единый государственный реестр земель, который ведет Земельная кадастровая палата по Малосердобинскому району.
Население и трудовые ресурсы

Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории. В настоящее время демографическая ситуация - одна из важнейших социально-экономических проблем страны и Малосердобинского сельсовета в частности.

На территории Малосердобинского сельсовета расположены четыре населенных пункта. Сведения о численности постоянного населения сельсовета, в разрезе населенных пунктов, представлены в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование населенного пункта
	Количество подворных хозяйств
	Количество жителей

	с. Малая Сердоба
	2224
	4790

	с. Саполга
	202
	427

	с. Топлое
	220
	488

	с. Круглое
	11
	26

	Всего:
	2657
	5731


Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории.
Основными отраслями использования рабочей силы остается сельское хозяйство, производство, образование, культура, медицина, сфера обслуживания, ЛПХ и т.д. Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки, в Малосердобинском сельсовете с целью создания условий для закрепления молодежи.

Анализ факторов экономического роста на территории муниципальных образований, в качестве одной из наиболее важных составляющих, включает в себя анализ демографической ситуации. На демографические прогнозы, как правило, опирается планирование всех поселений, их планы социально-экономического развития. Целью демографического прогноза муниципального образования является оценка его численности на перспективу, соответствующую расчетным срокам. Без этого не могут быть определены перспективы производства, развития социальной инфраструктуры, занятости населения, безработицы и так далее.

Демографическая характеристика Малосердобинского сельсовета представлена в таблице 4.

Таблица 4

	Показатели
	Количество

	Численность населения, всего, в т.ч.:
	5731

	Трудоспособных, чел.
	3161

	Безработных, чел.
	106

	Пенсионеров, чел.
	1736

	Инвалидов 1,2,3 гр., чел.
	417

	Дети-инвалиды до 16 лет, чел.
	19

	Детей дошкольного возраста, чел.
	324

	Детей школьного возраста, чел.
	519

	Многодетные семьи, кол-во
	51

	Опекунские семьи, кол-во.
	11

	Матери одиночки
	46


Целью демографической политики на срок реализации генерального плана должно стать рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.

По прогнозам ожидается замедление естественной убыли населения с 2016 года за счёт улучшения качества жизни. Рекомендуется сохранить количество трудоспособного населения.

На улучшение демографической ситуации, стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых, работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для молодых людей.

Экономический потенциал Малосердобинского сельсовета

Современная экономика сельсовета относится к аграрному типу, который в значительной степени определяется деятельностью производственных предприятий, сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения.

Производственные предприятия

Производственные предприятия на территории Малосердобинского сельсовета представлены в таблице 5.

 Таблица 5

	№ п/п
	Наименование предприятия
	Вид продукции
	Выпуск продукции

	1
	ООО «Хлеб»
	Хлебобулочные изделия
	1,92

	2
	ООО «Лада-Молоко»
	Молочная продукция
	15,32


Сельское хозяйство

Сельскохозяйственное производство является главной составляющей сельсовета. От состояния сельского хозяйства зависит продовольственная самодостаточность и социальное развитие села. На территории сельсовета располагалось сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрофирма «ГЕО» и ТНВ «Стрельников и К», ООО Агрофирма «Топлое», СПК «Авангард». Кроме того, значительную часть территории занимают крестьянские хозяйства. Сельское хозяйство (растениеводство) Малосердобинского сельсовета специализируется на производстве зерна, подсолнечника.

В ООО Агрофирма «Топлое» и ООО «Слава» все земли сельскохозяйственного назначения распределены между пайщиками, имеющие право на получение земельных долей, которым были выданы «Свидетельства на право собственности на землю». Основная часть земельных долей находится в аренде. Все сельскохозяйственные земли используются по назначению.

Животноводство в Малосердобинском сельсовете развито в малом объеме, специализация животноводства у населения – производство мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы, производство молока.

Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству сельсовета специализироваться на производстве зерна, картофеля, подсолнечника, овощей, мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы, молока.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

По состоянию на 01.01.2016 года централизованные системы теплоснабжения имеются в селе Малая Сердоба.

Теплоснабжение общественных зданий, коммунальных и промышленных предприятий Малосердобинского сельсовета осуществляется от собственных котельных, работающих на газовом топливе.

В индивидуальных жилых домах установлены индивидуальные источники тепла, работающие на природном газе. Децентрализованное теплоснабжение на основе индивидуальных источников тепла обеспечивает расход топлива на 10% меньший, чем при централизованном теплоснабжении от котельных за счет исключения потерь в тепловых сетях.
Теплоснабжение объектов жилищно-коммунального сектора Малосердобинского сельсовета осуществляется от 2 центральных котельных и 3 локальных котельных. Всего на котельных установлено 8 котлов, которые находятся в рабочем состоянии. Отапливаются школа, дом культуры, детский сад, библиотека, сельская администрация. Общая протяженность тепловых сетей на территории сельсовета – 6,45 км.
Поставка газа к существующим источникам теплоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета осуществляется через газопроводы низкого давления.

В эксплуатации в котельных находятся только приборы учета расхода природного газа, электроэнергии, воды.

В котельных отсутствуют приборы учета: тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети. Весь отпуск тепла является расчетной величиной.

Индивидуальные отдельно стоящие и встроенные газовые котельные, а также системы теплоснабжения, нуждаются в периодическом ремонте и реконструкции.

Тепловые сети систем теплоснабжения
Существующие тепловые сети, находящиеся в муниципальной собственности Малосердобинского сельсовета, представлены в таблице 6.

Таблица 6

	№ п/п
	Диаметр, (мм)
	Год ввода в экспл.
	Протяженность, (м)
	Вид прокладки

	Сети теплоснабжения котельной по адресу с. Малая Сердоба, ул. Советская, 10А

	1
	219 мм
	2013 г.
	60 м
	Надземная

	
	
	1989 г.
	305 м
	Подземная

	2
	159 мм
	2015 г.
	100 м
	Надземная

	
	
	1989 г.
	309 м
	Подземная

	3
	125 мм
	1989 г.
	14 м
	Подземная

	4
	108 мм
	2016 г.
	200 м
	Надземная

	
	
	1989 г.
	361 м
	Подземная

	
	
	2016 г.
	25 м
	

	5
	89 мм
	2010 г.
	172 м
	Подземная

	6
	86 мм
	1989 г.
	68 м
	Подземная

	7
	57 мм
	2010 г.
	38 м
	Надземная

	Всего:
	1652 п.м.
	

	Сети теплоснабжения котельной по адресу с. Малая Сердоба, ул. Больничная, 1

	1
	89 мм
	1988 г.
	259 м
	Надземная

	2
	50 мм
	1988 г.
	46 м
	Подземная

	Всего:
	305 п.м.
	


Системы теплоснабжения закрытые. В качестве теплоносителя используется вода с параметрами 95-70 0С. Конструкция теплоизоляции – минеральная вата с защитным покрытием.

Горячее водоснабжение осуществляется от электрических водонагревателей.

Новое строительство тепловых сетей на территории Малосердобинского сельсовета не планируется. В перспективных районах сельсовета теплоснабжение предусматривается от автономных источников тепла.

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

· Метод акустической эмиссии. Метод, прове​ренный в мировой практике и позволяющий точ​но определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под из​меняемым давлением, но по условиям приме​нения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

· Метод магнитной памяти металла. Метод хо​рош для выявления участков с повышенным на​пряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограничен​ность его применения.

· Метод наземного тепловизионного обследо​вания с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хоро​шо показывать состояние обследуемого участ​ка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поис​ка утечек.

· Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Ме​тод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (ок​тябрь-ноябрь), когда система отопления рабо​тает, но снега на земле нет.

· Метод акустической диагностики. Использу​ются корреляторы усовершенствованной конст​рукции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных резуль​татов. Но метод имеет перспективу как инфор​мационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих тепло​проводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

· Опрессовка на прочность повышенным дав​лением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубо​провода в ремонтный период и исключения по​явления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно по​казывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С при​менением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопро​водов, опрессовку стало возможным рассмат​ривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разры​вов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуата​ционный периоды представлены в таблице.

· Метод магнитной томографии металла теп​лопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эф​фективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения проводятся работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода – опрессовка повышенным давлением.

Источники тепловой энергии
На территории Малосердобинского сельсовета работают котельные и топочные отделения на газовом топливе, обеспечивающие теплом учреждения бюджетной сферы, предприятия всех форм собственности.

На территории Малосердобинского сельсовета действуют следующие объекты теплоснабжения, представленные в таблице 7.

Таблица 7

	№ п/п
	Наименование               котельной
	Приборы          учета газа
	Котлы
	Циркуляционные насосы
	Подпиточные насосы
	Сигнализатор загазованности

	1
	Котельная «Центральная» с. М.Сердоба, ул. Советская, 10а
	РГ 600
	Универсал – 1 шт.; Тула –       1 шт.
	КМ100/65/200 – 2 шт., АИРХМ132М293 эл.дв. 11 кВт, 2910 об/мин.
	ВК-2/26А-У2 – 1 шт., АИР М112М4 эл.дв. 4,6 кВт.1450 об/мин.
	СТГ-1-1Д

	2
	Котельная «ЦРБ» с. М.Сердоба, ул. Больничная, 1
	РГ 100
	Универсал – 2 шт.
	КМ100/65/200 – 2 шт., АИР100L2У3  эл.дв. 5,5 кВт
	-
	СТГ-1-1

	3
	с. Саполга, ул. Советская, 2
	РГ 100
	Универсал – 2 шт.
	КМ-100-65-200 – 3 шт., АИР100L2Y3 эл.дв. 2,850 кВт
	-
	СТГ-1-1Д

	4
	с. Топлое, ул. Зажигина, 1
	СГ-ЭК
	Факел –    2 шт.
	К-89-65-160 – 1 шт. АИР Р112 Р2У3 эл.дв. 7,5 кВт, 2895 об/мин.
	К-89-65-160 – 2 шт., 2,2 кВт
	СТГ-1-1Д10В

	5
	с. М.Сердоба, ул. Ленинская, 91
	ВК-G16
	КВЖ 100 – 1 шт.
	CALPEDA – 2 шт. 0,75 KW
	WILO – 1 шт.
	RGD CO OMP1


Котельные «Центральная» в с. Малая Сердоба по ул. Советская, 10а и «ЦРБ» в с. Малая Сердоба по ул. Больничная, 1, находятся в муниципальной собственности Малосердобинского сельсовета. Котельные в с. Малая Сердоба по ул. Ленинская, 91, в с. Саполга по ул. Советская, 2 и в с. Топлое по ул. Зажигина, 1, находятся в муниципальной собственности Малосердобинского района.

Котельные на территории Малосердобинского сельсовета находятся в исправном состоянии и не выработали свой нормативный срок эксплуатации.

Горячее водоснабжение осуществляется от электрических водонагревателей.

Новое строительство источников тепловой энергии не планируется. В перспективных районах сельсовета теплоснабжение предусматривается от автономных источников (индивидуальное газовое отопление).

Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя от существующих котельных находятся в муниципальной собственности Малосердобинского сельсовета, представлены в таблице 8.

Таблица 8

	Показатель
	Ед. изм.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.

	Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
	тыс. Гкал
	6557,00
	4767,52
	4767,52
	4767,52
	4767,52
	4767,52

	Объем полезного отпуска теплоносителя
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Цены на энергетические ресурсы и прогноз цен на энергетические ресурсы, представлены в таблице 9.

Таблица 9 

	Показатель
	Ед. изм.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.

	Топливо (газ) с объемом потребления газа от 0,1 до 1 млн. куб. м в год включительно
	тыс. руб./1000 м3
	4,586
	5,039
	5,165
	5,319
	5,479
	5,643

	Электрическая энергия
	руб./кВт.ч.
	4,330
	5,200
	5,616
	6,060
	6,538
	7,055

	Водоснабжение
	руб./ куб.м.
	35,230
	35,820
	37,969
	39,830
	41,781
	43,829


Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя (по каждому виду используемого энергетического ресурса) в котельных находятся в муниципальной собственности Малосердобинского сельсовета, представлены в таблице 10.

Таблица 10
	Показатель
	Ед. изм.
	Кол-во в год

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	1245,0

	Полезный отпуск
	Гкал
	6557,0

	Удельный расход топлива на единицу объема полезного отпуска
	кг у.т/Гкал
	193,84

	Удельный расход электроэнергии на единицу объема полезного отпуска
	кВт ч/Гкал
	22,67

	Удельный расход воды на единицу объема полезного отпуска
	куб. м/Гкал
	0,397


Индивидуальное квартирное отопление
Теплоснабжение индивидуального жилищного фонда в Малосердобинском сельсовете осуществляется от индивидуальных газовых теплогенераторов. Данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не предоставляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Основные проблемы в теплоснабжении

Организации качественного теплоснабжения присущи следующие проблемы:

Системные:

· недостаточность данных по фактическому состоянию систем теплоснабжения;

· завышенные оценки тепловых нагрузок потребителей;

· несоблюдение температурного графика систем теплоснабжения.

Источники тепла:

· избыток мощностей источников теплоснабжения;

· низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;

· низкая насыщенность приборным учетом тепла.

Тепловые сети:

· высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях за счет обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в замене;

· высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей (около 50% всех затрат в системах теплоснабжения);

· нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и сопутствующие ему избыточное (высокие потери от перетопов превышающие 30%) или недостаточное отопление.

Потребители услуг теплоснабжения:

· низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;

· отсутствие у организаций стимулов к повышению эффективности использования ресурсов.

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования
Централизованное водоснабжение осуществляется в следующих населенных пунктах сельсовета: с. Малая Сердоба, с. Саполга, с. Топлое.

Система водоснабжения Малосердобинского сельсовета едина для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Инженерные системы и сети водоснабжения являются муниципальной собственностью Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области и эксплуатируются МУП ЖКХ «Универсал», предоставляющим услуги водоснабжения, которыми пользуются жители сел, бюджетные организации и другие предприятия сельсовета.

В качестве источников централизованного водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета используются ресурсы поверхностных и подземных вод, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины.
Населенные пункты Малосердобинского сельсовета снабжают питьевой водой 9 артезианских скважин, а также имеются 7 водонапорных башен, 1 станция 2-го подъема.

Средний уровень износа системы водоснабжения составляет 60-70%, что характеризуется периодическими авариями водопроводных сетей и потерями передаваемой воды, при добыче и транспортировке достигающими 10-15% от забора воды.

Характеристика источников водоснабжения расположенных на территории Малосердобинского сельсовета, приведены в таблице 11.

Таблица 11
	
№ п/п
	Место нахождения объекта
	Год ввода в экспл.
	Глубина, м
	Диаметр обсадной трубы, мм

	1
	Артезианская скважина, с. Малая Сердоба, ул. Калинина, 27а
	1991 г.
	280 м
	200 мм

	2
	Артезианская скважина, с. Малая Сердоба, ул. Калинина, 27б
	1991 г.
	280 м
	200 мм

	3
	Артезианская скважина,с. Малая Сердоба, ул. Максима Горького, 2А
	1991 г.
	140 м
	200 мм

	4
	Артезианская скважина, с. Малая Сердоба, ул. Буденного, 36Д
	1991 г.
	180 м
	150 мм

	5
	Артезианская скважина, с. Малая Сердоба, ул. Буденного, 36Г
	1991 г.
	120 м
	150 мм

	6
	Артезианская скважина № 1, с. Топлое
	1975 г.
	160 м
	180 мм

	7
	Артезианская скважина № 2, с. Топлое
	1975 г.
	160 м
	180 мм

	8
	Артезианская скважина № 1, с. Саполга, территория МТМ
	1988 г.
	114 м
	168 мм

	9
	Артезианская скважина № 2, с. Саполга, территория МФ
	1988 г.
	114 м
	168 мм

	10
	Водонасосная станция II-го подъема, с. Малая Сердоба, ул. Калинина
	1991 г.
	-
	-


Насосное оборудование источников водоснабжения Малосердобинского сельсовета, представлено в таблице 12.

Таблица 12

	№ п/п
	Место нахождения объекта
	Насосное оборудование
	Мощность, кВт/ч
	Произв., м3/час
	% износа

	1
	Артезианская скважина, с. Малая Сердоба, ул. Калинина, 27а
	ЭЦВ 8-16-140
	11 кВт
	16 м3/час
	40

	2
	Артезианская скважина, с. Малая Сердоба, ул. Калинина, 27б
	ЭЦВ 8-16-160
	13 кВт
	16 м3/час
	40

	3
	Артезианская скважина, с. Малая Сердоба, ул. Максима Горького, 2А
	ЭЦВ 6-10-110
	5,5 кВт
	10 м3/час
	40

	4
	Артезианская скважина, с. Малая Сердоба, ул. Буденного, 36Д
	ЭЦВ 6-10-140
	6,3 кВт
	10 м3/час
	40

	5
	Артезианская скважина, с. Малая Сердоба, ул. Буденного, 36Г
	ЭЦВ 6-10-140
	6,3 кВт
	10 м3/час
	40

	6
	Артезианская скважина № 1, с. Топлое
	ЭЦВ 6-10-110
	5,5 кВт
	10 м3/час
	50

	7
	Артезианская скважина № 2, с. Топлое
	ЭЦВ 6-10-110
	5,5 кВт
	10 м3/час
	50

	8
	Артезианская скважина № 1, с. Саполга, территория МТМ
	ЭЦВ 6-10-110
	5,5 кВт
	10 м3/час
	80

	9
	Артезианская скважина № 2, с. Саполга, территория МФ
	ЭЦВ 6-10-110
	5,5 кВт
	10 м3/час
	80

	10
	Водонасосная станция II-го подъема, с. Малая Сердоба, ул. Калинина
	Насос К65-50-160 Насос К80-50-200
	5,5 кВт      15 кВт
	25 м3/час 50 м3/час
	40


Сведения о водонапорных башнях расположенных на территории Малосердобинского сельсовета, представлены в таблице 13.

Таблица 13

	№ п/п
	Место нахождения объекта
	Краткая характеристика
	Год ввода в экспл.
	Высота башни, м
	Емкость бака, м3
	Износ, %

	1
	Водонапорная башня, с. Малая Сердоба, ул. Горная
	Металлическая, сист. Рожновского
	1989 г.
	12 м
	15
	40

	2
	Водонапорная башня, с. Малая Сердоба, ул. Гагарина
	Металлическая, сист. Рожновского
	1989 г.
	10 м
	8
	40

	3
	Водонапорная башня, с. Малая Сердоба, ул. Максима Горького
	Металлическая, сист. Рожновского
	1989 г.
	12 м
	15
	40

	4
	Водонапорная башня, с. Топлое
	Металлическая, сист. Рожновского
	1975 г.
	12 м
	15
	50

	5
	Водонапорная башня, с. Топлое
	Металлическая, сист. Рожновского
	1975 г.
	12 м
	15
	50

	6
	Водонапорная башня, с. Саполга, территория МТМ
	Металлическая, сист. Рожновского
	1988 г.
	12 м
	15
	80

	7
	Водонапорная башня, с. Саполга, территория МФ
	Металлическая, сист. Рожновского
	1988 г.
	12 м
	15
	80


Водопроводные сети системы водоснабжения

Общая протяженность водопроводных сетей проложенных на территории Малосердобинского сельсовета составляет 93,9 км. Водоснабжение осуществляется с разводкой водопроводными сетями по улицам. Жители сёл имеют водопровод в домовладениях.

В с. Малая Сердоба протяженность водопроводных сетей составляет 75,4 км. Водопроводные сети проложены от артезианских скважин к насосной станции и водонапорным башням, и далее по улицам населенного пункта. В селе Малая Сердоба улица Октябрьская не охвачена централизованным водоснабжением. Материал трубопровода: из полиэтиленовых труб Ø110мм – 52,3 км, из чугунных труб Ø100мм – 23,1 км. Строительство и ввод в эксплуатацию водопроводов происходили в 1989 году. Смотровых колодцев – 34 шт. Задвижек – 12 шт. Пожарных гидрантов – 17 шт., водоразборных колонок – 23 шт. Исполнение: подземная прокладка на глубине 1,8 и 2,0 м. Средний износ водопровода составляет 80%.

В с. Топлое протяженность водопроводных сетей составляет 10,3 км. Водопроводные сети проложены от артезианских скважин к водонапорным башням, и далее по ул. Молодежная, ул. Кузятовка, ул. Чуварлеевка, ул. Мира, ул. Зажигина, ул. Козина, ул. Орловка, пр. Центральный. Материал трубопровода: из полиэтиленовых труб Ø110мм. Строительство и ввод в эксплуатацию водопровода происходили в 1975, 1990 годах. Смотровых колодцев – 28 шт. Задвижек – 69 шт. Пожарных гидрантов – 7 шт., водоразборных колонок – 21 шт. Исполнение: подземная прокладка на глубине 1,8 и 2,0 м. Средний износ водопровода составляет 50%.

В с. Саполга протяженность водопроводных сетей составляет 8,2 км. Водопроводные сети проложены от артезианских скважин к водонапорным башням, и далее по ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Кирова, ул. Звездная, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. 1 Мая, ул. им. Огарева. Материал трубопровода: из полиэтиленовых труб Ø110мм. Исполнение: подземная прокладка на глубине 1,8 и 2,0 м. Строительство и ввод в эксплуатацию водопровода происходили в 1988 году. Средний износ водопровода составляет 70%.

В с. Круглое, водопроводные сети системы централизованного водоснабжения отсутствуют.

В населенных пунктах, на участках жилой и общественно-деловой застройки, где централизованное водоснабжение отсутствует, источником водоснабжения являются шахтные колодцы общего и частного пользования, родники, а также частные скважины мелкого бурения.

Данные лабораторных анализов качества воды

Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах» утвержден протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений № 6.3641-6.3651 от 30 ноября 2015 года.

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Юридическим лицом, у которого отбирались пробы, является МУП ЖКХ «Универсал», с. Малая Сердоба, ул. Пацаева, 29.

Место отбора: 1) Проба 3641 - Водоразборная колонка центрального водопровода; 2) Проба 3642 - Водоразборная колонка по ул. М.Горького; 3) Проба 3643 - Водоразборная колонка по ул. Гагарина; 4) Проба 3644 - Водоразборная колонка по ул. Горная; 5) Проба 3645 - Резервуар с. М. Сердоба, ул. Пацаева, 29; 6) Проба 3646 - Скважина №1 по ул. Калинина; 7) Проба 3647 - Скважина №2 по ул. Калинина; 8) Проба 3648 - Скважина №3 с. Топлое; 9) Проба 3649 - Скважина №4 по ул. М.Горького; 10) Проба 3650 - Скважина №5 по ул. Гагарина; 11) Проба 3651 - Скважина №6 по ул. Горная.

Код образца (пробы): 1/1.2/1.15.3641 - 1/1.2/1.15.3651. Вода питьевая централизованного водоснабжения.

В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения исследований воды, представленные в таблицах 14-24.

Таблица 14 – проба 3641
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Гигиен. норматив
	НД на методы исследования

	Органолептический анализ

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,7
	Не > 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность, ЕМФ
	Менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74

	Количественный химический состав

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	7,5±0,2
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Бактериологические исследования

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Таблица 15 – проба 3642
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Гигиен. норматив
	НД на методы исследования

	Органолептический анализ

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,7
	Не > 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность, ЕМФ
	Менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74

	Количественный химический состав

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	7,3±0,2
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Бактериологические исследования

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Таблица 16 – проба 3643
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Гигиен. норматив
	НД на методы исследования

	Органолептический анализ

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,7
	Не > 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность, ЕМФ
	Менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74

	Количественный химический состав

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	7,5±0,2
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Бактериологические исследования

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Таблица 17 – проба 3644
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Гигиен. норматив
	НД на методы исследования

	Органолептический анализ

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,7
	Не > 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность, ЕМФ
	Менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74

	Количественный химический состав

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	8,3±0,2
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Бактериологические исследования

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Таблица 18 – проба 3645
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Гигиен. норматив
	НД на методы исследования

	Органолептический анализ

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,7
	Не > 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность, ЕМФ
	Менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74

	Количественный химический состав

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	8,3±0,2
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	2
	Общая минерализация, мг/дм3
	484±48
	Не > 1000
	ГОСТ 18164-72

	3
	Жесткость общая, мг-экв/дм3
	0,49±0,07
	Не > 7
	ГОСТ 31954-2012

	4
	Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3
	2,1±0,6
	Не > 5
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	Бактериологические исследования

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Таблица 19 – проба 3646
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Гигиен. норматив
	НД на методы исследования

	Органолептический анализ

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,7
	Не > 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность, ЕМФ
	Менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74

	Количественный химический состав

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	8,3±0,2
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	2
	Общая минерализация, мг/дм3
	481±48
	Не > 1000
	ГОСТ 18164-72

	3
	Жесткость общая, мг-экв/дм3
	0,48±0,07
	Не > 7
	ГОСТ 31954-2012

	4
	Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3
	2,1±0,6
	Не > 5
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	Бактериологические исследования

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Таблица 20 – проба 3647 
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Гигиен. норматив
	НД на методы исследования

	Органолептический анализ

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,7
	Не > 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность, ЕМФ
	Менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74

	Количественный химический состав

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	8,5±0,2
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	2
	Общая минерализация, мг/дм3
	483±48
	Не > 1000
	ГОСТ 18164-72

	3
	Жесткость общая, мг-экв/дм3
	0,48±0,07
	Не > 7
	ГОСТ 31954-2012

	4
	Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3
	2,2±0,7
	Не > 5
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	Бактериологические исследования

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Таблица 21 – проба 3648
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Гигиен. норматив
	НД на методы исследования

	Органолептический анализ

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,7
	Не > 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность, ЕМФ
	Менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74

	Количественный химический состав

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	7,6±0,2
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	2
	Общая минерализация, мг/дм3
	482±48
	Не > 1000
	ГОСТ 18164-72

	3
	Жесткость общая, мг-экв/дм3
	0,46±0,07
	Не > 7
	ГОСТ 31954-2012

	4
	Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3
	2,1±0,6
	Не > 5
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	Бактериологические исследования

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Таблица 22 – проба 3649
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Гигиен. норматив
	НД на методы исследования

	Органолептический анализ

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,7
	Не > 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность, ЕМФ
	Менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74

	Количественный химический состав

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	8,5±0,2
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	2
	Общая минерализация, мг/дм3
	489±49
	Не > 1000
	ГОСТ 18164-72

	3
	Жесткость общая, мг-экв/дм3
	0,75±0,11
	Не > 7
	ГОСТ 31954-2012

	4
	Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3
	2,2±0,7
	Не > 5
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	Бактериологические исследования

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Таблица 23 – проба 3650
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Гигиен. норматив
	НД на методы исследования

	Органолептический анализ

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,7
	Не > 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность, ЕМФ
	Менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74

	Количественный химический состав

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	7,1±0,2
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	2
	Общая минерализация, мг/дм3
	486±49
	Не > 1000
	ГОСТ 18164-72

	3
	Жесткость общая, мг-экв/дм3
	0,84±0,13
	Не > 7
	ГОСТ 31954-2012

	4
	Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3
	2,2±0,7
	Не > 5
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	Бактериологические исследования

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Таблица 24 – проба 3651
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Гигиен. норматив
	НД на методы исследования

	Органолептический анализ

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,7
	Не > 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность, ЕМФ
	Менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74

	Количественный химический состав

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	7,2±0,2
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	2
	Общая минерализация, мг/дм3
	485±49
	Не > 1000
	ГОСТ 18164-72

	3
	Жесткость общая, мг-экв/дм3
	0,99±0,15
	Не > 7
	ГОСТ 31954-2012

	4
	Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3
	2,2±0,7
	Не > 5
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	Бактериологические исследования

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Утвержден протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений № 6.3788-6.3792 от 30 ноября 2015 года.

Место отбора: 1) Проба 3788 – Водопроводный кран с. М.Сердоба, ул. Гагарина; 2) Проба 3789 - Водопроводный кран с. М.Сердоба, ул. М.Горького; 3) Проба 3790 - Водопроводный кран с. М.Сердоба, ул. Горная; 4) Проба 3791 - Резервуар с. М.Сердоба, ул. Калинина; 5) Проба 3792 - Резервуар с. М.Сердоба, ул. Строителей.

В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения исследований воды, представленные в таблицах 25-29.

Таблица 25 – проба 3788
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Гигиен. норматив
	НД на методы исследования

	Органолептический анализ

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,7
	Не > 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность, ЕМФ
	Менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74

	Количественный химический состав

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	8,0±0,2
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Бактериологические исследования

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Таблица 26 – проба 3789
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Гигиен. норматив
	НД на методы исследования

	Органолептический анализ

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,7
	Не > 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность, ЕМФ
	Менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74

	Количественный химический состав

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	8,0±0,2
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Бактериологические исследования

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформ-ные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Таблица 27 – проба 3790
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Гигиен. норматив
	НД на методы исследования

	Органолептический анализ

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,7
	Не > 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность, ЕМФ
	Менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74

	Количественный химический состав

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	8,0±0,2
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Бактериологические исследования

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Таблица 28 – проба 3791
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Гигиен. норматив
	НД на методы исследования

	Органолептический анализ

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,7
	Не > 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность, ЕМФ
	Менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74

	Количественный химический состав

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	8,2±0,2
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	2
	Общая минерализация, мг/дм3
	490±49
	Не > 1000
	ГОСТ 18164-72

	3
	Жесткость общая, мг-экв/дм3
	0,80±0,12
	Не > 7
	ГОСТ 31954-2012

	4
	Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3
	2,2±0,7
	Не > 5
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	Бактериологические исследования

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Таблица 29 – проба 3792
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Гигиен. норматив
	НД на методы исследования

	Органолептический анализ

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,7
	Не > 20
	ГОСТ 31868-2012

	4
	Мутность, ЕМФ
	Менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74

	Количественный химический состав

	1
	Водородный показатель, ед.рН
	7,2±0,2
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	2
	Общая минерализация, мг/дм3
	483±48
	Не > 1000
	ГОСТ 18164-72

	3
	Жесткость общая, мг-экв/дм3
	0,82±0,12
	Не > 7
	ГОСТ 31954-2012

	4
	Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3
	2,3±0,7
	Не > 5
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	Бактериологические исследования

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Вывод: результаты лабораторных исследований воды питьевой отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб, отсутствие фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, согласно Водному кодексу Российской Федерации, утвержденному 03.06.2006г. № 74-ФЗ (статья 65), для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (ВОЗ). В границах ВОЗ устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП). В соответствии с Водным кодексом ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина ПЗП в зависимости от уклона местности.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Минимальная ширина водоохранной зоны озер и болот принимается при площади акватории до 2 кв. км – 300 м, от 2 кв. км и более – 500 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или левого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды

Расчет водного баланса Малосердобинского сельсовета, включая собственные нужды и потери, с разбивкой по категориям потребителей представлен в таблице 30.

Таблица 30

	Вода (тыс. м3/год)
	Количество в год

	Добыча воды
	147,018

	Полезный отпуск воды, всего в т.ч.:
	125,418

	Население
	87,792

	Бюджет
	12,542

	Прочие
	25,084

	Объем потерь
	21,6

	Потери воды, %
	14,7


При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных групп потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с Постановлением Региональной службы по тарифам Пензенской области от 24.08.2012г. №19/17 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования, приняты следующие нормы водопотребления:

– жилой застройки с уличными колонками – 50 л/чел. в сутки;

– жилой застройки с водопроводом и без канализации – 90 л/чел. в сутки;

– жилой застройки с водопроводом и сливной ямой – 110 л/чел. в сутки;

– жилая застройка со всеми удобствами – 230 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

– общественные учреждения – 12 л на одного работника;

– предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

– предприятия медицинского обслуживания населения – 12 л на одного работника;

– дошкольные образовательные учреждения – 75 л на одного ребенка;

– общеобразовательные учреждения – 18 л на одного учащегося;

– объекты спортивного назначения – 8 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах муниципального образования принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Основные проблемы в водоснабжении

1. Централизованным водоснабжением не охвачена часть застройки населенных пунктов Малосердобинского сельсовета.

2. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

3. Водопроводные сети на территории Малосердобинского сельсовета имеют уровень износа, достигающий 70%, имеются сети, проложенные в 1975-1989 годах, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие поэтапной замены.

4. Имеются артезианские скважины и водонапорные башни, требующие реконструкции и ремонта.

5. Отсутствие централизованного водоснабжения в с. Круглое замедляет развитие сельсовета в целом.

6. Существует необходимость строительства зон санитарной охраны (ЗСО) на объектах водоснабжения.

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

В настоящее время на территории Малосердобинского сельсовета централизованная система канализации отсутствует. Административные, производственные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы выгребными ямами.
Основные потребители воды – это население с частными домовладениями. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

На животноводческих фермах водоотведение местное, путем сброса сточных вод в жижесборники с последующей транспортировкой на поля фильтрации.

Отсутствие в жилой застройке централизованного бытового канализования (за исключением жилой застройки и бюджетных учреждений со сбросом в выгребы), отсутствие очистных сооружений и использование дворовых выгребных уборных отягощает процессы загрязнения водотоков и подземных вод фекальными стоками.
Неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки являются основным источником загрязнения водоемов на территории сельсовета. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды населенных пунктов.
В населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.

Нормы водоотведения от населения соответствуют нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности, согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», в неканализованных населенных пунктах принимается удельное водоотведение 25 л/сут на 1 человека (п. 2.4).

Общий суточный расход сточных вод, Q, м3/сут., которые должны поступать на канализационные очистные сооружения, с учетом собственных нужд рассчитывается:

Q = Qх.б. + Q ^ + Qot ,

где: Qх.б. - расход хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, м3/сут.;

Q ^ - расход производственных сточных вод, м3/сут.;

Qot - расход сточных вод на собственные нужды.

Перспективные расчетные показатели расхода сточных вод муниципального образования рассчитываются на основании фактического водопотребления.

Требуемая мощность очистных сооружений должна составлять порядка 125,418 тыс. м3/год, на базовый период для полного обеспечения услугой населения по водоотведению. Строительство централизованной канализации в Малосердобинском сельсовете в ближайшей перспективе не планируется.

Учитывая низкую численность населения сельсовета, строительство централизованной канализации на расчетный срок нерационально. На данных территориях рекомендуется локальная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения. Предлагается строительство очистных сооружений биологической очистки воды. Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в близлежащие водоемы, балки и пониженные места.

Также, для улучшения экологической ситуации на территории населенных пунктов необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

На территории Малосердобинского сельсовета проходят линии электропередач высокого, среднего и низкого напряжения. На территории сельсовета находятся электроподстанция и трансформаторные подстанции с различной мощностью и загруженностью, которые обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственные центры. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.
Электроснабжение Малосердобинского сельсовета, производится от энергосистемы ОАО «Пензаэнерго» и генерирующих источников электроснабжения.

Основным источником электроснабжения является ПС 110/35/10 кВ «Малая Сердоба», расположенная в с. Малая Сердоба, а также 41 ТП 10/04 кВ.

По территории сельсовета проходят высоковольтные линии ВЛ-110 кВ, ВЛ-10 кВ.

Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Уличное освещение осуществляется с помощью 152 уличных светильников мощностью 38 кВт/ч, с лампами ДРЛ и натриевыми лампами. Потребление электроэнергии приборами уличного освещения составляет около 159 тыс. кВт в год.

Перечень улиц в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета и наличие фонарного провода, по состоянию на 07.10.2016г., представлены в таблице 31.

Таблица 31
	№ п/п
	Наименование улицы
	Протяж-ть, км
	Наличие фонарного провода
	№ п/п
	Наименование улицы
	Протяж-ть, км
	Наличие фонарного провода

	с. Круглое
	34
	ул. Петровская
	0,2
	Нет

	1
	ул.Мира
	0,4
	Нет
	35
	ул.П.Коммуны
	0,510
	Нет

	2
	ул.Победы
	0,3
	Нет
	36
	ул. Полевая
	0,134
	Нет

	3
	ул.Советская
	1,0
	Нет
	37
	ул.Прянишникова
	0,478
	Есть  СИП

	с. Малая Сердоба
	38
	ул.Революционная
	0,4
	Нет

	4
	ул.Больничная
	0,25
	Нет
	39
	ул.Рыбакова
	0,5
	Нет

	5
	ул.Буденного
	1,0
	Есть старый
	40
	ул.Садовая
	0,2
	Нет

	6
	ул.Ворошилова
	0,26
	Нет
	41
	ул.Свердлова
	1,870
	0,3

	7
	ул.Восточная
	0,798
	Нет
	42
	ул.Советская
	0,944
	Есть СИП

	8
	ул.Гагарина
	0,809
	0,5
	43
	ул.Сорокина
	0,45
	Есть старый

	9
	пер. Гидрострой
	0,2
	Нет
	44
	ул.Ст.Разина
	0,5
	Есть старый

	10
	ул.Гладкова
	0,804
	Нет
	45
	ул.Строителей
	0,433
	Нет

	11
	ул. Горная
	0,45
	Нет
	46
	ул.Чапаева
	1,008
	Есть старый

	12
	ул. Калинина
	1,157
	Нет
	47
	ул. Юбилейная
	0,228
	Нет

	13
	ул.Карла Маркса
	2,216
	1,2
	48
	ул.9 Января
	1,093
	Есть старый

	14
	ул.Колышлейская
	0,2
	Нет
	с. Саполга

	15
	ул.Комарова
	0,8
	Нет
	49
	ул. Звездная
	0,4
	Нет

	16
	пер.Комарова
	0,2
	Нет
	50
	ул. Кирова
	0,6
	Нет

	17
	ул.Комсомольская
	1,835
	0,5
	51
	ул. Комсомольская
	0,8
	Нет

	18
	ул. Кооперативная
	0,4
	Нет
	52
	ул. Ленина
	1,0
	Нет

	19
	ул. Королева
	0,35
	Есть старый
	53
	ул. 1 Мая
	0,4
	Нет

	20
	ул.Крупской
	0,556
	Нет
	54
	ул. Молодежная
	0,4
	Нет

	21
	ул.Ленинская
	1,691
	0,3
	55
	ул. им. Огарева
	0,5
	Нет

	22
	пер.Ленинский
	0,099
	Нет
	56
	ул. Октябрьская
	0,75
	Нет

	23
	ул.Лесная
	0,5
	Нет
	57
	ул. Советская
	0,7
	Нет

	24
	ул.1 Мая
	2,022
	Нет
	58
	пр. Центральный
	0,5
	Нет

	25
	ул.М.Горького
	1,439
	Нет
	с. Топлое

	26
	ул.Мира
	0,553
	Нет
	59
	ул. Зажигина
	0,55
	Нет

	27
	ул.Молодежная
	0,763
	Нет
	60
	ул. Козина
	1,4
	Нет

	28
	пер. Молодежный
	0,1
	Нет
	61
	ул. Кузятовка
	1,35
	Нет

	29
	ул. Неустроева
	0,9
	Нет
	62
	ул. Мира
	0,2
	Нет

	30
	ул. Овражная
	0,2
	Нет
	63
	ул. Молодежная
	0,54
	Нет

	31
	ул.Октябрьская
	1,535
	Нет
	64
	ул. Орловка
	0,9
	Нет

	32
	ул.50 лет Октября
	2,022
	Есть СИП
	65
	пер. Центральный
	0,446
	Нет

	33
	ул.Пацаева
	0,785
	0,5
	66
	ул. Чуварлеевка
	0,6
	Нет


Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.

Нормы электропотребления должны приниматься на основании приложения №10 Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.08.2011 № 525-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. Резервное питание отсутствует.

Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на зем​лях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охран​ные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) накладывают планировочные ограничения на размещение объектов капитального строительства в виде охранных зон. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения ЛЭП и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных ЛЭП – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем расстоянии:

· охранная зона электрических сетей напряжением 110 кВ – 20 м от крайнего провода;

· охранная зона электрических сетей напряжением 35 кВт – 15 м от крайнего провода;

· охранная зона электрических сетей напряжением 10 кВ – 10 м от крайнего провода.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

Одной из важнейших составляющих инфраструктуры Малосердобинского сельсовета является состояние газификации.

Газоснабжение сельсовета осуществляется природным газом. Газ поступает от газопровода-отвода на АГРС «Малая Сердоба», которая поставляет природный газ с газораздаточной станции на обменные пункты: газопровод среднего давления, газопровод низкого давления.

Газифицированы следующие населенные пункты сельсовета: с. Малая Сердоба, с. Саполга, с. Топлое.

По территории Малосердобинского сельсовета проходит магистральный газопровод «Средняя Азия - Центр 1,2» и газопровод «Петровск-Елец», протяженностью 18,8 км, газопровод-отвод на АГРС «Малая Сердоба», протяженностью 2,5 км. От АГРС «Малая Сердоба» на юго-восток до с. Топлое проходит межпоселковый газопровод, протяженностью 11,8 км, и от этого межпоселкового газопровода проходит межпоселковый газопровод до с. Саполга, протяженностью 9,5 км.
Перечень объектов газового хозяйства (газопроводов), находящихся в муниципальной собственности Малосердобинского сельсовета, представлен в таблице 32.

Таблица 32

	№ п/п
	Наименование объекта недвижимости
	Характеристика газопровода
	Протяж-ть, м
	Год ввода в экспл.
	Наименование собственника
	Наличие эксплуатир. организации

	1
	Газопровод низкого давления в с. Топлое
	Надземный 8841 м, Ø 50, 76 мм;

Подземный 1728 м, Ø 76, 89 мм
	10569
	1991
	Малосердобинский сельсовет
	нет


В 2013 году в с. Малая Сердоба проведены работы по газификации объектов по ул. Юбилейная.

Максимальный охват газификацией населенных пунктов Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области является одной из приоритетных задач района.

Объемы газопотребления должны определяться на основании приказа Управления цен и тарифов Пензенской области от 19 января 2007 г. № 4 «Об утверждении нормативов (норм) потребления природного газа населением Пензенской области при отсутствии приборов учета газа» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, ис​ключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопро​водов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.

Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружения (техническая зона). В соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

2.6. Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Централизованный сбор и вывоз бытовых отходов на территории Малосердобинского сельсовета организован только в с. Малая Сердоба.

Вывозом ТБО на территории сельсовета занимается МУП ЖКХ «Универсал». Сбор и вывоз отходов осуществляется по графику и происходит 1 раз в неделю, по понедельникам.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории Малосердобинского сельсовета нет. Вывоз осуществляется на площадку временного размещения ТБО, расположенную восточнее с. Малая Сердоба.

В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается значительной антропогенной нагрузке. На сегодняшний день на территории Малосердобинского сельсовета, расположены три полигона твердых бытовых отходов, разрешение на их использование отсутствует. Полигоны размещены: восточнее с. Малая Сердоба, площадью 1,0 га, южнее с. Саполга, и южнее с. Топлое. Полигоны находится в непосредственной близости к населенным пунктам и не соответствует санитарно-техническим и гигиеническим требованиям.

В настоящее время около 83,5 % населения Малосердобинского сельсовета проживающих в с. Малая Сердоба, а также 100 % юридических лиц включены в систему сбора и вывоза ТБО. Тем не менее, остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок из-за недостатков системы сбора отходов потребления, и в связи с недостаточной экологической культурой населения. Для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду в рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

В остальных населенных пунктах сбор и вывоз ТБО отсутствует, утилизация отходов происходит путем самовывоза, а также сжиганием на дворовой территории.

Основным направлением деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства сельсовета являются качественное обеспечение эксплуатации жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг.

МУП ЖКХ «Универсал» производит вывоз создаваемых в процессе жизнедеятельности абонентами и проживающими в домовладениях членами семьи и другими лицами твердых бытовых отходов (ТБО), согласно договорам на оказание автотранспортных услуг по вывозу (транспортировке) отходов производства и потребления от населения, проживающего в частных домовладениях, заключенным с каждым домовладением (с описанием количества жителей). Объем создаваемых отходов определяется в соответствии с нормами накопления, в количестве 0,178 куб. м по нормам накопления в месяц с одного человека.

На территории Малосердобинского сельсовета отсутствуют контейнерные площадки и контейнеры для сбора ТБО. В связи с этим существует необходимость строительства и оборудования контейнерных площадок.

Транспортировка и захоронение отходов осуществляется транспортом МУП ЖКХ «Универсал». Для сбора и вывоза ТБО используются спецавтотранспорт (мусоровозы) кузовного типа.

Сбор и транспортировка отходов от населения и организаций осуществляется мусоровозами по утвержденным графикам и маршрутам движения специализированного автотранспорта. Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта выполнена для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию по заключенным договорам.

Стоимость сбора и вывоза ТБО для населения Малосердобинского сельсовета согласно тарифу, утвержденному МУП ЖКХ «Универсал», составляет 40 рублей в месяц с 1 человека. Стоимость услуги по сбору и вывозу ТБО для юридического лица составляет 321 руб. за 1 м3 твердых бытовых отходов.

Зимнее содержание дорог (проезжих частей, выездов, обочин) выполняется согласно муниципальному контракту и предполагает устранение гололеда, снегоочистку, заготовку противогололедных материалов и выполнение противопаводковых мероприятий. Гололед и скользкость устраняются в период снегопадов или гололедицы с интервалом 3-4 часа, в период между снегопадами производится выборочная подсыпка пескосоляной смеси, по состоянию покрытия.

Снегоочистка осуществляется в период снегопадов с интервалом 4-4,5 часа, между снегопадами по состоянию покрытия, если толщина снежной шуги создает помехи движению транспорта (3-5 см). Противопаводковые мероприятия осуществляются в период зимних оттепелей и при аварийных ситуациях, производится уборка снега безвывозным и вывозным способом.

Система сбора и удаления отходов на сегодняшний день охватывает не всю территорию Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от изменения численности проживающего в населенном пункте населения, уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов.

Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки:

· Вывоз отходов осуществляется на санкционированную свалку, которая не обустроена в соответствии с санитарными нормами. Это приводит к проникновению загрязняющих веществ в почву и грунтовые воды;

· В системе обращения с отходами не уделено особое внимание опасным отходам, в т.ч. ртутьсодержащим (люминесцентные лампы, термометры, прочие приборы);

· Отсутствует разработанная система снижения объема отходов, поступающих на захоронение (раздельный сбор, сортировка, вторичное использование).

· Существенным недостатком нынешней системы обращения с отходами является неэффективная организация раздельного сбора отходов, вторичного использования сырья, сбора и вывоза жидких бытовых отходов от неблагоустроенного жилого фонда. Кроме того, актуальной проблемой остается стихийное образование несанкционированных свалок.

2.7. Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В настоящее время, приборы учета тепловой энергии на территории сельсовета отсутствуют. Количество передаваемой тепловой энергии является расчетной величиной. Отопление индивидуального жилого фонда осуществляется от индивидуальных квартирных теплогенераторов, а объектов соцкультбыта от собственных встроенных и отдельно стоящих котельных, работающих на природном газе.

Счетчиками газа оборудованы 90% потребителей, использующих природный газ в целях приготовления пищи, а также в котельных и индивидуальных теплогенераторах в качестве топлива. Все котельные соцкультбыта полностью оборудованы приборами учета газа.

Приборами учета потребляемой воды оборудованы 76% потребителей воды. В связи с отсутствие централизованного водоотведения учет канализационных стоков не производится.

Приборами учета потребления электрической энергии оборудованы 100% потребителей.

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Численность населения на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 01.01.2016 составляет 5731 человек, в том числе трудоспособного – 3161 человек.

Динамика численности населения Малосердобинского сельсовета представлена в таблице 33.

Таблица 33

	Муниципальное образование
	2010 г.
	2012 г.
	2014 г.
	2016 г.

	Малосердобинский сельсовет
	6130
	6061
	5971
	5731
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Рисунок 2 – Динамика численности населения Малосердобинского сельсовета

За период с 2010 по 2016 годы наблюдается снижение численности населения, на 6,5 %.

За последние годы намечена тенденция уменьшения численности населения в трудоспособном возрасте и превышении смертности над рождаемостью.

Численность населения изменяется не только, за счет естественного движения, но в основном в результате миграции сельского населения.

Постоянный уровень численности населения поддерживается за счет миграции прибывших семей со статусом и без статуса.

На расчетный период ожидается приток жителей сельсовета, который обусловлен спросом на усадебные участки под строительство индивидуальных жилых домов.
Расчет основных показателей демографической ситуации муниципального образования проводился на основе анализа процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов. В прогнозе численности населения муниципального образования заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

· рост уровня рождаемости;

· снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

· рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

· рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции.

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации стратегической задачи в достижении высокого уровня социально-экономического развития, и соответственно потребностями в трудовых ресурсах. Рост численности населения будет достигнут как за счет улучшения демографической ситуации, так и за счет проведения эффективной миграционной политики.

На улучшение демографической ситуации, стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых, работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для молодых семей.

Проектная численность населения на расчетный срок производится по следующей формуле:

                                                          n

                   n = Н o  х  1+(Кобщ.пр)
                                              1000

Нn – численность населения через n лет;

Но – численность населения в исходный период;

К(общ.пр) – среднегодовой коэффициент общего прироста;

n – число лет от исходной даты.
Согласно расчетам и в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования ожидается увеличение численности населения муниципального образования:

· 2016  г.  –  5731  чел;

· к  2017  г.  –  до  5790  чел;

· к  2018  г.  –  до  5850  чел;

· к  2019  г.  –  до  5900  чел;

· к  2020  г.  –  до  5950  чел;

· к  2025  г.  –  до  6130  чел.

Жилищный фонд

В границах Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района существующий жилищный фонд составляет 145830 м² общей площади, в том числе муниципальной собственности – 498 м², индивидуальной собственности – 145332 м².

Средняя обеспеченность общей жилой площадью по сельсовету отображена в таблице 34.

Таблица 34

	Населенный пункт
	Численность населения
	Жилой фонд, всего 
	Средняя обеспеченность м²/чел

	
	
	Кол-во домов
	тыс. м² общей площади
	

	с. Малая Сердоба
	4790
	2224
	117457
	23,3

	с. Топлое
	488
	220
	11586
	20,7

	с. Саполга
	427
	202
	15132
	30,4

	с. Круглое
	26
	11
	1655
	59,1

	Всего:
	5731
	2657
	145830
	25,4


Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения.

На территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района, имеются свободные участки под индивидуальное жилищное строительство общей площадью – 61 га в с. Малая Сердоба.

На территории населенных пунктов сельсовета в основном принимаются следующие типы жилых зданий:

- индивидуальные жилые дома (усадебный тип);

- малоэтажные (блокированные, секционные и коттеджного типа).

В индивидуальном строительстве основной тип дома – усадебный.

Администрация Малосердобинского сельсовета оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству. Под строительство выделяются земельные участки. В сельсовете работают жилищные программы, принятые районной администрацией.

Решением администрации Малосердобинского сельсовета установлен максимальный размер предоставления земельных участков гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства - 0,15 га, для ведения личного подсобного хозяйства - 0,50 га.
Социальная инфраструктура

Объекты федеральной собственности, расположенные на территории Малосердобинского сельсовета:

1) Управление федеральной почтовой связи Пенз. обл. (УФПС), с. Малая Сердоба;
2) Управление федеральной почтовой связи Пензенской области (УФПС), с. Саполга;
3) Управление федеральной почтовой связи Пензенской области (УФПС), с. Топлое;
4) Филиал сберегательного банка России, с. Малая Сердоба;
5) Филиал сберегательного банка России, с. Саполга;
6) Прокуратура Малосердобинского района;
7) Суд Малосердобинского района;
8) Управление Федерального казначейства Малосердобинского района;
9) РОВД Малосердобинского района;
10) Станция по борьбе с болезнями животных;
11) Малосердобинское лесничество;
12) Газопровод «САЦ-1,2», «ПЕ-1,2».
Объекты областной собственности, расположенные на территории Малосердобинского сельсовета:

1) Автодорога «Колышлей-М.Сердоба-с.Саполга»- г.Нижний Новгород-г.Саратов;

2) Газопровод ВД (1030 п.м.) ГУП Пензенская область Малосердобинский район (от ШП маслозавода до ГРП 2 в с. Малая Сердоба);

3) Нежилое здание (магазин) с. Малая Сердоба, ул. Неустроева, 4-а;

4) Нежилое здание (деревообрабатывающая мастерская) с. Малая Сердоба, ул. Неустроева, 4-а;

5) Нежилое здание (гараж) с. Малая Сердоба, ул. Неустроева, 4-а;

6) Нежилое здание с. Малая Сердоба, ул. Неустроева, 4-а;

7) Нежилое здание (гараж) с. Малая Сердоба, ул. Пацаева, 29;

8) Часть административного здания (2 этаж) с. Малая Сердоба, ул. Пацаева, 29;

9) Часть нежилого помещения с. Малая Сердоба, ул. Пацаева, 29;

10) Административное здание с. Малая Сердоба, ул. Неустроева, 4-а;

11) Виварий с. Малая Сердоба, ул. Неустроева, 4-а;

12) Гараж с. Малая Сердоба, ул. Неустроева, 4-а;

13) Административное здание с. Малая Сердоба, ул. Советская, 12.

Объекты муниципальной собственности, расположенные на территории Малосердобинского сельсовета:

1) Районный дом культуры с. Малая Сердоба;

2) Клуб с. Саполга;
3) Клуб с. Топлое;
4) Здание администрации Малосердобинского района с. Малая Сердоба, ул. Ленинская;
5) Здание администрации Малосердобинского сельсовета с. Малая Сердоба, ул. Советская;
6) Детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба, ул. Советская;
7) Филиал детского сада «Солнышко» с. Топлое;
8) МБОУ Многопрофильный лицей с. Малая Сердоба, ул. Ленинская;
9) Филиал МБОУ ООШ с.Топлое в с. Саполга;
10) МБОУ ООШ с. Топлое;
11) Малосердобинский филиал ГБУЗ «Колышлейская РБ» на 75 коек, ул. Больничная;
12) ФАП с. Саполга;
13) ФАП с. Топлое;
14) Краеведческий музей Малосердобинского района, ул. Советская;
15) Памятник воинам ВОВ, с. Малая Сердоба;
16) Памятник воинам ВОВ, с. Саполга;
17) Автодорога «Малая Сердоба-с.Топлое».
Образование

Система образования включает: МБОУ Многопрофильный лицей с. Малая Сердоба, расчетная вместимость 1000 ученических мест, филиал МБОУ ООШ с.Топлое в с.Саполга на 160 мест и МБОУ ООШ с.Топлое на 150 мест. Из с. Саполга, с. Топлое и с. Круглое доставка школьников к месту учебы (с.Малая Сердоба) планируется осуществлять школьным автобусом.

В целях развития системы образования, совершенствования содержания и технологий образования, развития системы обеспечения качественных образовательных услуг действует национальный проект «Образование». В школах имеются компьютерные классы.

В с. Саполга и с. Топлое расположены МОУ «Дополнительного образования детской школы искусств Малосердобинского района».

Дошкольное образование

В настоящее время на территории с. Малая Сердоба работает одно дошкольное учреждение, расчетной вместимостью 140 человек и детский сад с. Топлое, расчетной вместимостью 50 человек, в настоящее время не функционирует, но находится в рабочем состоянии. Существующие мощности учреждений дошкольного образования имеют большой запас.

Здравоохранение
Сфера здравоохранения Малосердобинского сельсовета представлена: Малосердобинским филиалом ГБУЗ «Колышлейская РБ» на 75 коек, ФАП с.Саполга, ФАП с.Топлое.

Одной из негативных сторон снижения уровня и качества жизни населения сельсовета является ухудшение показателей здоровья граждан, в том числе в связи со снижением качества и доступности медицинской помощи. Растет объем платных медицинских услуг на душу населения в сопоставимых ценах, при этом снижается доступность медицинских услуг для населения с низкими доходами.

Культура

Главной целью отрасли культуры на территории Малосердобинского сельсовета, является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.

На территории Малосердобинского сельсовета свою деятельность осуществляют  Районный дом культуры в с. Малая Сердоба на 400 мест, дом досуга в с. Саполга на 60 мест и дом досуга с. Топлое на 300 мест, имеется краеведческий музей в с. Малая Сердоба, 3 библиотеки.

Физическая культура и спорт

Объекты спортивного назначения представлены:

18) стадион в с. Малая Сердоба, оборудованный всеми спортивными сооружениями;

19) ФОК в с. Малая Сердоба;

20) плавательный бассейн;

21) спортивная площадка с. Саполга;

22) школьный стадион с. Топлое.

Сфера услуг и торговли

Потенциал развития сферы услуг и торговли населенных пунктов Малосердобинского сельсовета это: 47 предприятий торговли. В с. Круглое объекты торговли и сферы услуг отсутствуют, осуществляется выездная торговля.

Зона общественного питания

Население сельсовета обслуживают 2 предприятия общественного питания в с. Малая Сердоба, на 52 места.

Зоны финансовых объектов

На территории сельсовета размещены 3 филиала «Почта России» и 2 филиала Сбербанка России. Население сельсовета обеспечено объектами социально-бытовой инфраструктуры.
Зоны специального назначения
В настоящее время на территории сельсовета размещены пять кладбищ, семь скотомогильников (яма Беккари), три площадки твердых бытовых отходов (ТБО).

Кладбища

· северо-западнее с. Малая Сердоба, площадью 2,1 га;

· в восточной части с. Малая Сердоба, площадью 2,0 га;

· северо-западнее с. Круглое, площадью 0,6 га;

· севернее с. Саполга, площадью 2,4 га;

· севернее с. Топлое, площадью 1,3 га.

Генпланом рекомендуется на перспективу:

- севернее с. Саполга, с учетом соблюдения санитарно-защитных зон выделить участок площадью 0,5 га под расширение существующего кладбища;

- севернее с. Топлое, с учетом соблюдения санитарно-защитных зон выделить участок площадью 0,5 га под расширение существующего кладбища;

- западнее с. Круглое, с учетом соблюдения санитарно-защитных зон выделить участок площадью 0,4 га под расширение существующего кладбища;

- с учетом соблюдения санитарно-защитных зон выделить участок площадью 5,0 га под расширение существующего кладбища в восточной части с. Малая Сердоба;

· провести работы по благоустройству кладбищ: очистка территории, устройство водопровода, организация мест сбора мусора;

· по периметру территории всех кладбищ посадить защитные лесонасаждения.

ТБО

Площадки временного размещения ТБО расположены:

· восточнее с. Малая Сердоба, площадью 1,0 га;

· южнее с. Топлое, площадью 0,5 га;

· юго-восточнее с. Саполга, площадью 0,5 га.

Скотомогильник

На территории сельсовета расположены восемь скотомогильников (яма Беккари):
· в западной части с. Малая Сердоба;

· западнее с. Малая Сердоба;

· в восточной части с. Малая Сердоба;

· в юго-восточной части с. Малая Сердоба;

· юго-западнее с. Малая Сердоба;

· юго-восточнее с. Саполга;

· юго-восточнее с. Топлое;

· севернее с. Круглое.

Скотомогильники не отвечают всем санитарно-техническими и гигиеническим требованиям.
Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне сельсовета обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципальных образований и по большей части непосредственный характер взаимодействия их жителей.

В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удален​ностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется  ступенчатая система обслужи​вания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой. В зарубежных странах с развитой сетью дорог и высоким уровнем автомобилизации и малыми расстояниями эта проблема решается успеш​нее. В настоящее время в нашей стране проводится приватизация объектов обслуживания, создаются на конкурсной основе новые, в основном, неболь​шие объекты инфраструктуры – частные детские сады и ясли, школы и т.п. По-видимому, со временем разумное сочетание различных видов собствен​ности и конкуренция среди учреждений обслуживания позволят создать стабильную новую систему, гибко реагирующую на запросы сельского насе​ления.

В любом случае, обслуживание сельского населения будет осуществлять​ся в учреждениях 3-х ступеней:

1) обслуживающих население всего района – больница, банк и др.;

2) обслуживающих поселение (сельсовет) – администрация, клуб и т.д.;

3) обслуживающих жителей одного населённого пункта – детсад, аптека, спортплощадки и т.д.

Количество и объем культурно-бытовых учреждений для каждого насе​ленного пункта определяются в схемах территориального планирования района. При проекти​ровании генерального плана сельсовета эти данные уточняют.

Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.

Согласно Постановлению правительства Пензенской области от 08.08.2011 № 525-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования пензенской области», в таблице 35 приведены перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания в сельских поселениях.

Таблица 35

	Организации, учреждения и предприятия повседневного обслуживания
	Единица измерения
	Минимальная обеспеченность

	Дошкольные образовательные организации
	мест на 1000 жителей
	35 - 42

	Общеобразовательные организации
	мест на 1000 жителей
	109

	Продовольственные магазины повседневного обслуживания
	кв. м торговой площади на 1000 жителей
	70

	Магазины непродовольственных товаров первой необходимости
	кв. м торговой площади на 1000 жителей
	30

	Аптечные пункты
	объект на жилую группу
	1

	Отделения банков
	объект на жилую группу
	1

	Отделения связи
	объект на жилую группу
	1

	Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т.п.)
	рабочих мест на 1000 жителей
	2

	Приемные пункты прачечных, химчисток
	объект на жилую группу
	1

	Общественные туалеты
	прибор на 1000 жителей
	1

	Учреждения культуры
	кв. м общей площади на 1000 жителей
	50

	Закрытые спортивные сооружения
	кв. м общей площади на 1000 жителей
	30

	Пункты охраны порядка
	кв. м общей площади на жилую группу
	10


Транспортная инфраструктура

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории Малосердобинского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом.

В транспортную инфраструктуру сельсовета входят автомобильные дороги, соединяющие сельсовет с областным центром, с соседними сельскими администрациями и муниципальными районами, автодороги местного значения.

По территории сельсовета проходят:

- автодорога «М.Сердоба-Саполга-Пенза-Саратов» (4 категории), протяженностью 19км;

- автодорога «Колышлей-М.Сердоба», протяженностью 7,5 км;

- автодорога «Малая Сердоба-Н.Славкино», протяженностью 9,0 км;
- автодорога «Малая Сердоба-Топлое», протяженностью 11,2 км;

- автодорога подъезд к с. Круглое 5 категории, протяженностью 1,0 км.
Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду и обеспечению сельсовета необходимыми ресурсами.

Перевозка пассажиров внутри сельсовета производит МУП «Сердобское АТП». Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Колышлей Юго-Восточной железной дороги.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Малосердобинскому сельсовету произведен на основании следующих показателей:

– прогнозная численность постоянного населения в 2016 г. – 5731 чел., 2017 г. – 5790 чел., 2018 г. – 5850 чел., 2019 г. – 5900 чел., в 2020 г. – 5950 чел., в 2025 г. – 6130 чел.

– установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Теплоснабжение

Ввод в эксплуатацию новых площадей жилой застройки не приведет к увеличению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения, так как перспективные нагрузки потребителей будут покрываться за счет индивидуальных источников тепловой энергии (теплогенераторов), рост перспективных нагрузок на существующих котельных не произойдет.

В настоящий момент не существует планов расширения зон действия существующих котельных, расположенных на территории сельсовета или увеличения мощности их производства.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Малосердобинского сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Водоснабжение

Для перспективного варианта развития Малосердобинского сельсовета будет наблюдаться прирост численности населения. К 2025 году показатель обеспеченности жилым фондом составит 30,0 м2/чел.

Прогноз потребления воды потребителями представлен в таблице 36.

Таблица 36

	Наименование потребления
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2025 г.

	Питьевая вода, тыс. м3/год
	120,377
	121,616
	122,876
	123,927
	124,977
	128,758


Водоотведение и очистка сточных вод

Нормы водоотведения от населения соответствуют нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности, согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», в неканализованных населенных пунктах принимается удельное водоотведение 25 л/сут на 1 человека (п. 2.4).

Перспективные расчетные показатели расхода сточных вод муниципального образования рассчитываются на основании фактического водопотребления.

Прогноз перспективного количества хозяйственно-бытовых стоков представлен в таблице 37.

Таблица 37

	Наименование потребления
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2025 г.

	Прогнозируемые хозяйственно-бытовые стоки, м3/год
	120,377
	121,616
	122,876
	123,927
	124,977
	128,758


Такой рост принятых сточных вод должен быть обеспечен увеличением объёма благоустроенного жилфонда, который является основным источником стоков, и ростом отведенных стоков от прочих потребителей.

Электроснабжение

Электрическая нагрузка промышленности, сельскохозяйственного производства и прочих потребителей принимается на основании экспертных оценок в размере 35-40% от потребления коммунального сектора.

При создании комфортных условий для проживания населения и развития промышленности, необходимо предусмотреть рост электрических нагрузок, для обеспечения покрытия прироста электрических нагрузок Малосердобинского сельсовета.

Основной рост потребления будет обеспечен увеличением общей присоединенной нагрузки бюджетных и прочих организаций.

Газоснабжение

Объем отпуска природного газа потребителям в 2020 и 2025 годах должен несколько увеличиться по сравнению с 2015 годом. Численное выражение увеличения отпуска природного газа потребителям представить невозможно в связи с отсутствием данных по потреблению природного газа в 2015 году. Основной рост потребления придётся на население.

Утилизация (захоронение) ТБО

Объем отпуска ТБО от всех потребителей в 2020 и 2025 годах вырастет по сравнению с 2015 годом. Основной причиной увеличения объёма утилизации ТБО к 2025 г. является то, что удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту (согласно статистическим данным).

Прогнозируемое количество твердых бытовых отходов, образующихся на территории Малосердобинского сельсовета, представлено в таблице 38.

Таблица 38

	Наименование потребления
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2025 г.

	ТБО, м3/год
	12241,4
	12367,4
	12495,6
	12602,4
	12709,2
	13093,7


Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Теплоснабжение:

– место расположения объекта;

– характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя (Гкал/ч);

– пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

– сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

– источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

– параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение:

– наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

– максимальный объем водопотребления (куб.м/час) объекта капитального строительства;

– требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

– диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Электроснабжение:

– наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства;

– целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

г) Газоснабжение:

– наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих газопроводов в результате перспективного строительства и подключения к газоснабжению новых населенных пунктов;

– целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов газовых сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Теплоснабжение:

– год ввода в эксплуатацию;

– подключенная нагрузка Гкал/ч;

– пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

– параметры (давление и температура) теплоносителей;

– данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение:

– год ввода в эксплуатацию;

– подключенная нагрузка л/с;

– наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

– максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

– требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

– данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

в) Электроснабжение:

– год ввода в эксплуатацию;

– наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения МО;

– пропускная способность электрических сетей;

– подключаемые нагрузки (кВт);

– целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

г) Газоснабжение:

– год ввода в эксплуатацию;

– наличие резерва/дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих источников;

– пропускная способность газопроводов;

– требуемое количество топлива;

– целесообразность модернизации существующих объектов газовых сетей.

Перечень объектов нового строительства, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы, представлен в таблице 39.

Таблица 39

	№ п/п
	Наименование объекта нового строительства
	Хар-ка объекта
	Период  строит-ва
	Планируемое подключение к СКИ

	1
	Реконструкция котельного оборудования, замена котлов в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба, 2 шт.
	шт.
	2017 г.
	2017 г.

	2
	Реконструкция котельного оборудования, замена котлов в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба, 1 шт.
	шт.
	2017 г.
	2017 г.

	3
	Замена узлов учета в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	ед.
	2017 г.
	2017 г.

	4
	Замена узлов учета в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	ед.
	2017 г.
	2017 г.

	5
	Реконструкция насосного оборудования в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	шт.
	2017-2019гг.
	2017-2019гг.

	6
	Реконструкция насосного оборудования в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	шт.
	2017-2019гг.
	2017-2019гг.

	7
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	ед.
	2017-2019гг.
	2017-2019гг.

	8
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	ед.
	2017-2019гг.
	2017-2019гг.

	9
	Установка отдельного котла в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба, для отопления здания бассейна, 1 шт.
	шт.
	2017-2018гг.
	2017-2018гг.

	10
	Реконструкция ГРУ в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	ед.
	2018-2019гг.
	2018-2019гг.

	11
	Реконструкция ГРУ в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	ед.
	2018-2019гг.
	2018-2019гг.

	12
	Замена газового котла в котельной по ул.Ленинская, 91, с. Малая Сердоба, 1 шт.
	шт.
	2017 г.
	2017 г.

	13
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации в котельной по ул.Ленинская, 91, с. Малая Сердоба
	ед.
	2017-2019гг.
	2017-2019гг.

	14
	Установка дополнительных газовых котлов, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга, 2 шт.
	шт.
	2017 г.
	2017 г.

	15
	Реконструкция узла учета газа, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга
	ед.
	2017 г.
	2017 г.

	16
	Модернизация насосной  группы, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга
	шт.
	2017-2019гг.
	2017-2019гг.

	17
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга
	ед.
	2017-2019гг.
	2017-2019гг.

	18
	Замена газовых котлов, в котельной по ул. Зажигина, 1, с. Топлое, 2 шт.
	шт.
	2017 г.
	2017 г.

	19
	Модернизация насосной группы, в котельной по ул. Зажигина, 1, с. Топлое
	шт.
	2017-2019гг.
	2017-2019гг.

	20
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации, в котельной по ул. Зажигина, 1, с. Топлое
	ед.
	2017-2019гг.
	2017-2019гг.

	21
	Развитие сетей уличного освещения. Оплата за уличное освещение
	шт.
	2017-2025гг.
	2017-2025гг.

	22
	Реконструкция уличного освещения в с. Малая Сердоба за счет перевода на энергосберегающие светильники
	ед.
	2019-2025гг.
	2019-2025гг.

	23
	Установка светильников уличного освещения в с. Малая Сердоба, 150 шт.
	шт.
	2017-2020
	2017-2020

	24
	Установка светильников уличного освещения в с. Саполга, 20 шт.
	шт.
	2017-2020
	2017-2020

	25
	Установка светильников уличного освещения в с. Топлое, 20 шт.
	шт.
	2017-2020
	2017-2020

	26
	Установка светильников уличного освещения в с. Круглое, 5 шт.
	шт.
	2017-2020
	2017-2020

	27
	Капитальный ремонт артезианской скважины в с. Малая Сердоба
	ед.
	2017-2018гг.
	2017-2018гг.

	28
	Ремонт водонапорной башни в с. Топлое
	ед.
	2018 г.
	2018 г.

	29
	Бурение новой артезианской скважины в с. Малая Сердоба, установка насоса
	ед.
	2019-2020гг.
	2019-2020гг.

	30
	Строительство водопровода в с. Малая Сердоба по ул. Октябрьская, протяженностью 1 км
	км
	2018-2019гг.
	2018-2019гг.

	31
	Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Малая Сердоба, протяженностью 5,5 км
	км
	2018-2020гг.
	2018-2020гг.

	32
	Замена изношенных водопроводных сетей в с. Малая Сердоба, протяженностью 13 км
	км
	2017-2025гг.
	2017-2025гг.

	33
	Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты
	ед.
	2017-2025гг.
	2016-2025гг.

	34
	Строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения
	км
	2017-2025гг.
	2016-2025гг.

	35
	Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод
	км
	2017-2025гг.
	2016-2025гг.

	36
	Дополнительные расходы на строительство системы водоотведения
	ед.
	2017-2025гг.
	2016-2025гг.

	37
	Разработка проекта систем водоотведения в сельском поселении
	ед.
	2017-2025гг.
	2016-2025гг.

	38
	Содержание площадки под временное размещение ТБО, аренда техники
	ед.
	2017-2018гг.
	2016-2018гг.

	39
	Оборудование контейнерных площадок в с. Малая Сердоба, 10 ед.
	ед.
	2017-2020гг.
	2017-2020гг.

	40
	Приобретение контейнеров для сбора ТБО – 50 шт.
	шт.
	2017-2020гг.
	2017-2020гг.

	41
	Недопущение образования и ликвидация несанкционированных свалок на территории Малосердобинского сельсовета
	ед.
	2017-2025гг.
	2016-2025гг.


4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 40 – Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

	№  п/п
	Ожидаемые результаты программы
	Целевые индикаторы

	1.
	Теплоэнергетическое хозяйство

	1.1
	Технические показатели

	1.1.1
	Надежность обслуживания систем теплоснабжения.

Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов ТЭ

	1.1.2
	Сбалансированность системы теплоснабжения.

Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	1.1.3
	Ресурсная эффективность теплоснабжения.

Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	Удельный расход электроэнергии

	
	
	Удельный расход топлива

	2.
	Водопроводно-канализационное хозяйство

	2.1
	Технические показатели

	2.1.1
	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения.

Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов воды

	2.1.2
	Сбалансированность системы водоснабжения и водоотведения.

Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, стоков)

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	2.1.3
	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения.

Повышение эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения
	Удельный расход электроэнергии

	3.
	Электроснабжение

	3.1
	Технические показатели

	3.1.1
	Надежность обслуживания систем электроснабжения.

Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь электрической энергии

	3.1.2
	Сбалансированность системы электроснабжения.

Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	3.1.3
	Ресурсная эффективность электроснабжения.

Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	Удельные нормативы потребления

	4.
	Газоснабжение

	4.1
	Технические показатели

	4.1.1
	Надежность обслуживания систем газоснабжения.

Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность газопроводов нуждающихся в замене

	4.1.2
	Сбалансированность системы газоснабжения.

Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	4.1.3
	Ресурсная эффективность газоснабжения.

Повышение эффективности работы системы газоснабжения
	Удельные нормативы потребления


В соответствии с действующим законодательством администрация Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

· Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

· Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Малосердобинского сельсовета и в целом по Российской Федерации, разделены на группы:

1. Технические индикаторы. Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Малосердобинского сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета на период до 2025 года представлены в таблице 41.

Таблица 41

	Наименование 
целевого индикатора
	Область 
применения
	Фактическое  значение  2016 г.
	Значение  целевого 
показателя на 2025 г.
	Рациональное
значение
	Примечание

	1. Теплоэнергетическое хозяйство 

	1.1. Технические (надежностные) показатели 

	1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения 

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	0,3
	0,3
	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети 

	Износ коммунальных систем, % 
	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях 
	50
	5


	5
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению 

	Протяженность 
сетей, нуждающихся 
в замене, % от общей протяженности
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	50
	0
	0
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности 
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	н/д
	5
	3
	Конкретное значение определяется, исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов

	Уровень потерь и неучтенных расходов
тепловой энергии, % от общего объема 
	Используется для оценки надежности систем теплоснабжения 
	н/д
	15
	12
	На 2016 г. данные об уровне потерь тепловой энергии отсутствуют. В ходе реализации Программы 
в 2025 г. должны составлять не более 12 %.

	1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения 

	Уровень исполь-зования произ-водственных мощностей, % от располагаемой мощности 
	Используется для оценки качества оказываемых услуг
	50
	62
	93
	Конкретное значение 
определяется исходя 
из данных организации, 
оказывающей услуги в 
сфере теплоснабжения 

	2. Водоснабжение 

	2.1. Технические (надежностные) показатели 

	2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения 

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	1,9
	0,3
	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети 

	Износ коммунальных систем, % 
	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях 
	70
	5
	5
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению 

	Протяженность 
сетей, нуждаю-щихся в замене, % от общей протяженности
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	20
	0
	0
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности 
	Используется для оценки объемов работ и затрат  на ремонт сетей 
	н/д
	5,5
	5,5
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов 

	Уровень потерь и неучтенных расходов, % от общего объема 
	Используется для оценки надежности систем водоснабжения 
	15
	12
	12
	На 2013 г. уровень потерь составляет  34 %. В ходе реализации Программы в 2028 г. - 12 %. 

	2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения 

	Уровень исполь-зования произ-водственных мощностей, % от установлен-ной мощности 
	Используется для оценки качества оказываемых услуг
	86
	88
	85
	Конкретное значение 
определяется исходя 
из данных организации, 
оказывающей услуги в 
сфере водоснабжения 

	3. Водоотведение 

	3.1. Технические (надежностные) показатели 

	3.1.1. Надежность обслуживания систем водоотведения 

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	-
	1,0
	0,2
	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно – восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно – диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,2 аварии на 1 км сети 

	Износ коммунальных систем, % 
	Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях 
	-
	24
	20
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению 

	Протяженность 
сетей, нуждающихся 
в замене, % от общей протяженности
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	-
	1
	0
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности 
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	-
	5
	5
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно – технических возможностей организаций водоотведения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов 

	3.1.2. Сбалансированность систем водоотведения 

	Уровень исполь-зования произ-водственных мощностей, % от установлен-ной мощности 
	Используется для оценки качества оказываемых услуг
	-
	85
	87
	Конкретное значение 
определяется исходя 
из данных организации, 
оказывающей услуги в 
сфере водоотведения

	4. Электроснабжение

	4.1. Технические (надежностные) показатели 

	4.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения 

	Количество аварий и
повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений 
оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем 
электроснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	0,2
	0,2
	Количество аварий и 
повреждений, требующих проведения аварийно - 
восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В ходе реализации Программы в 2028 г. уровень аварийности на 1 км составит – 0,2 %.

	Износ коммунальных 
сетей, % 
	Используется для оценки надежности работы систем 
электроснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	15
	3
	Конкретное значение 
определяется по данным сетевой организации 

	Протяженность 
сетей, нуждающихся 
в замене, % от 
общей протяженности
	Используется для оценки надежности работы систем 
электроснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	0
	0
	Конкретное значение 
определяется по данным сетевой организации 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей 
протяженности 
	Используется для оценки объемов работ и затрат на
ремонт сетей 
	н/д
	3
	3
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей 
потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей 
организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, 
социальных ограничений в 
динамике тарифов и 
возможностей бюджета 
по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов 

	Уровень потерь 
электрической 
энергии, % 
	Используется для оценки надеж-ности работы систем электро-снабжения 
	н/д
	3
	2,5
	Уровень 
потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 2028 – 3 %. 

	4.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 

	Уровень исполь-зования произ-водственных мощностей, % от установлен- ной мощности 
	Используется для оценки надежности работы систем 
электроснабжения 
	н/д
	80
	80
	Конкретное значение 
определяется исходя 
из данных сетевой 
организации 

	5. Газоснабжение 

	5.1. Технические (надежностные) показатели 

	5.1.1. Надежность обслуживания систем газоснабжения 

	Количество аварий и
повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений 
оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем 
газоснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	0
	0
	Количество аварий и 
повреждений, требующих проведения аварийно - 
восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. 

	Износ коммунальных 
сетей, % 
	Используется для оценки надежности работы систем 
газоснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	5
	5
	Конкретное значение 
определяется по данным газоснабжающей организации 

	Протяженность 
сетей, нуждающихся 
в замене, % от 
общей протяженности
	Используется для оценки надежности работы систем 
газоснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	0
	0
	Конкретное значение 
определяется по данным газоснабжающей организации 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей 
протяженности
	Используется для оценки объемов работ и затрат на
ремонт сетей 
	н/д
	0,4
	н/д
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей 
потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей 
организаций, оказывающих услуги в сфере газоснабжения, 
социальных ограничений в 
динамике тарифов и 
возможностей бюджета 
по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов 


5. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Численность населения в сельсовете не имеет больших темпов роста, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, так как фактическая мощность котельных используется потребителями на 50-70%.

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

– базового уровня энергопотребления зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Показатели, полностью идентичные опубликованным в постановлении, представлены также в СНиП 23-02, РД 10 ВЭП, в региональных ТСН 23 серии и др.

– сроков введения и уровня снижения энергопотребления новых и реконструируемых зданий относительно базового уровня – в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

– возможного максимального увеличения мощности систем отопления (вентиляции) зданий нового строительства, обеспечивающих требования энергоэффективности при их оснащении средствами автоматизации – на основе методики расчета годового потребления тепловой энергии на отопление (вентиляцию) СНиП 23-02, Руководства АВОК-8-2005, учитывающих максимальное использование внутренних тепловыделений и инсоляции;

– предельной плотности застройки перспективного строительства – на основе нормативных показателей плотности застройки территориальных зон по СП 42.13330.2011;

– предельной плотности застройки перспективного строительства – на основе нормативных показателей плотности застройки территориальных зон по Региональным нормативам градостроительного проектирования Пензенской области.

Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.
По проекту предусматривается жилищное строительство на общей площади 61,0 га:

Iэтап (I очередь) – 2015г. строительства, в черте села
1. Строительство индивидуальных жилых домов в с. Малая Сердоба, общей площадью  10,0 га; (1-ый участок, площадью 8,0 га и 2-й участок, площадью 2,0 га).

II этап (расчетный срок) – 2030г. строительства

1. Строительство индивидуальных жилых домов в северо-западной части с. Малая Сердоба, площадью 26,0 га, в южной части на площади 8,0 га и 17,0 га.
Общественно-деловая зона

I этап (I очередь) – 2015г. строительства

1. Строительство магазина на ул. Комсомольская в с. Малая Сердоба;

2. Строительство магазина на ул. Ленинская в с. Малая Сердоба;

3. Строительство магазина на ул. Ленинская в с. Малая Сердоба;

4. Строительство магазина на ул. Советская в с. Круглое;

Так как перспективные нагрузки потребителей будут покрываться за счет индивидуальных источников тепловой энергии (теплогенераторов), рост перспективных нагрузок на существующих котельных не произойдет.

В настоящий момент не существует планов расширения зон действия существующих котельных, расположенных на территории сельсовета или увеличения мощности их производства.

Перспективное развитие системы теплоснабжения потребителей сельсовета

Ввод в эксплуатацию новых площадей жилой застройки не приведет к увеличению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения, так как новые потребители будут снабжаться тепловой энергией от индивидуальных источников теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Малосердобинского сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Индивидуальное отопление частной жилой застройки, а также строящейся и планируемой многоэтажной жилой застройки осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче теплоэнергии, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При децентрализованной системе отпадает необходимость в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. Данные о среднегодовой выработке тепла индивидуальными источниками теплоснабжения (жилой фонд и объекты социальной сферы) отсутствуют.
На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств данные по характеристике индивидуальных теплогенерирующих установок размещены в таблице 42.

Таблица 42

	Тип теплогенерирующей установки
	Вид

топлива
	Средний КПД теплогенерирующих установок
	Теплотворная способность,

Гкал/ед.

	электрокотлы
	электроэнергия,1000 кВт
	 99%
	0,84

	твердотопливный котел
	бурый уголь,1000 кг
	72%
	3,70

	твердотопливный котел
	дрова,1000 кг
	68%
	2,15

	газовый котел
	магистральный газ,    1000 м3
	90%
	8,60

	газовый котел
	сжиженный газ,

1000 кг
	90%
	8,60


Проведем сравнительный анализ стоимости 1 Гкал тепла, при различных вариантах источника энергии:

При стоимости 1 кВт/ч электроэнергии для населения в сельской местности - 2,10 руб., стоимость 1 Гкал тепла составит 2500 руб.

Цена угля в зависимости от его качества составляет примерно 5-7 руб. за 1 кг, получается, что 1 Гкал будет стоить 1622 руб.

Назвать точную стоимость "дров" практически невозможно. Существует масса факторов, влияющих на этот параметр, среди которых, порода дерева, влажность, колотые дрова или нет и т.д. Приведем усредненные данные. Средняя стоимость дров без доставки составляет 1400 руб. за 1 м3. Масса 1 м3 дров равна примерно 650 кг. Таким образом, стоимость 1 Гкал составит 1001 руб.

Если стоимость природного газа в Пензенской области составляет 4023,31 за 1000 м3, следовательно, стоимость 1 Гкал – 468 руб.

Если стоимость сжиженного газа составляет 23,40 за кг, следовательно, стоимость 1 Гкал – 2720 руб.

Сравнительный анализ показал, что магистральный газ является наиболее экономичным видом топлива.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселений указанная тенденция будет сохраняться. По территории Малосердобинского сельсовета проходит газопровод высокого давления, что также создает благоприятные условия для газификации поселения, поэтому необходимо разработать план поэтапного перевода жилого фонда и объектов социальной сферы, использующих электроэнергию и твердое топливо на газовые источники теплоснабжения.

В графической части Программы показаны газифицированные поселения, расположение индивидуальных источников теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения потребителей Малосердобинского сельсовета позволяет сделать следующие выводы: в системах теплоснабжения от котельных большая часть технологических нарушений возникает в тепловых сетях. Для увеличения надежности теплоснабжения потребителей необходимы:

– замена теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет;

– использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недостаточного ремонта, превышать его;

– эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом особое внимание должно уделяться строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию фактической их реализации, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации;

– организации аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;

– использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям топливо-, электро- и водоснабжения.

В системе теплоснабжения Малосердобинского сельсовета присутствует «живучесть» – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) ситуациях, а так же после длительных (более 54 ч) остановок.

Для организации теплоснабжения в новых жилых домах предлагается устройство автономного теплоснабжения, чтобы обеспечить теплом и горячей водой каждый конкретный объект.

Котельные и существующие трубопроводы теплотрассы находятся в удовлетворительном состоянии, однако требуются периодические ремонтные работы объектов теплоснабжения. Безаварийная работа достигается проведением плановых профилактических работ и мероприятий, предусмотренных эксплуатацией.

Для повышения надежности и качества теплоснабжения, а также в случае увеличения степени благоустройства сельсовета, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров, предлагается проведение работ по строительству котельных и техническому перевооружению источников тепловой энергии, представленных в таблице 43.

Таблица 43
	№ п/п
	Наименование мероприятия (объем выполненных работ)
	Ед. изм.
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Реконструкция котельного оборудования, замена котлов в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба, 2 шт.
	шт.
	2017 г.
	1600,0

	2
	Реконструкция котельного оборудования, замена котлов в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба, 1 шт.
	шт.
	2017 г.
	715,0

	3
	Замена узлов учета в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	ед.
	2017 г.
	600,0

	4
	Замена узлов учета в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	ед.
	2017 г.
	400,0

	5
	Реконструкция насосного оборудования в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	шт.
	2017-2019гг.
	400,0

	6
	Реконструкция насосного оборудования в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	шт.
	2017-2019гг.
	300,0

	7
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	ед.
	2017-2019гг.
	163,0

	8
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	ед.
	2017-2019гг.
	211,0

	9
	Установка отдельного котла в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба, для отопления здания бассейна, 1 шт.
	шт.
	2017-2018гг.
	450,0

	10
	Реконструкция ГРУ в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	ед.
	2018-2019гг.
	250,0

	11
	Реконструкция ГРУ в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	ед.
	2018-2019гг.
	170,0

	12
	Замена газового котла в котельной по ул.Ленинская, 91, с. Малая Сердоба, 1 шт.
	шт.
	2017 г.
	200,0

	13
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации в котельной по ул.Ленинская, 91, с. Малая Сердоба
	ед.
	2017-2019гг.
	122,0

	14
	Установка дополнительных газовых котлов, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга, 2 шт.
	шт.
	2017 г.
	235,0

	15
	Реконструкция узла учета газа, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга
	ед.
	2017 г.
	220,0

	16
	Модернизация насосной  группы, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга
	шт.
	2017-2019гг.
	60,0

	17
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга
	ед.
	2017-2019гг.
	120,0

	18
	Замена газовых котлов, в котельной по ул. Зажигина, 1, с. Топлое, 2 шт.
	шт.
	2017 г.
	375,0

	19
	Модернизация насосной группы, в котельной по ул. Зажигина, 1, с. Топлое
	шт.
	2017-2019гг.
	115,0

	20
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации, в котельной по ул. Зажигина, 1, с. Топлое
	ед.
	2017-2019гг.
	165,0

	
	Итого:
	
	
	6871,0


Стоимость строительно-монтажных работ уточняется на основании проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу на соответствующий финансовый год. В результате проведения мероприятий ожидается снижение уровня износа трубопроводов, повышение качества и надежности теплоснабжения.

5.2. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Необходима разработка проекта системы электроснабжения Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Потребителями электроэнергии в Малосердобинском сельсовете являются:

· промышленные предприятия;

· жилищно-коммунальный сектор;

· сельскохозяйственное производство;

· прочие потребители.

Нормы электропотребления должны приниматься на основании приложения №10 Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.08.2011 № 525-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач: ВЛ-110 кВ, ВЛ-10 кВ.

Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. Резервное питание отсутствует.

Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.

Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей осуществляется по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (табл.2.4.34.). Нормы составят для сельских населенных пунктов 0,4 кВт/чел.

Электрическая нагрузка промышленности, сельскохозяйственного производства и прочих потребителей принимается на основании экспертных оценок в размере 35-40% от потребления коммунального сектора.

При создании комфортных условий для проживания населения и развития промышленности, необходимо предусмотреть рост электрических нагрузок, для обеспечения покрытия прироста электрических нагрузок Малосердобинского сельсовета.

Основные направления модернизации системы электроснабжения

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Снижение потерь и затрат электрической энергии при транспортировке до потребителя обеспечивается реконструкцией существующих электрических сетей.

Потребителями электрической энергии в жилищно-коммунальном комплексе являются системы наружного освещения. Качество и уровень энергоэффективности уличного освещения часто не соответствует современным требованиям. КПД светильников не более 40-50%. Вследствие полного износа светильников (или их отсутствия) и использования низкоэффективных ламп накаливания (светоотдача не более 15 Лм/Вт) или ртутных лам ДРЛ (50 Лм/Вт) затраты на эксплуатацию уличного освещения неоправданно велики.

Для снижения затрат на энергопотребление и эксплуатацию необходимо реконструировать систему уличного освещения населенных пунктов с использованием энергоэффективных светильников со светодиодными лампами (КПД более 70%, 110 Лм/Вт и более) с высоким показателем срока эксплуатации (по данным заводов-изготовителей – до 15 лет).

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов электроснабжения, представлен в таблице 44.

Таблица 44

	№ п/п
	Наименование мероприятия (объем выполненных работ)
	Ед. изм.
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Развитие сетей уличного освещения. Оплата за уличное освещение
	шт.
	2017-2025гг.
	10440,0

	2
	Реконструкция уличного освещения в с. Малая Сердоба за счет перевода на энергосберегающие светильники
	ед.
	2019-2025гг.
	1500,0

	3
	Установка светильников уличного освещения в с. Малая Сердоба, 150 шт.
	шт.
	2017-2020
	1000,0

	4
	Установка светильников уличного освещения в с. Саполга, 20 шт.
	шт.
	2017-2020
	200,0

	5
	Установка светильников уличного освещения в с. Топлое, 20 шт.
	шт.
	2017-2020
	200,0

	6
	Установка светильников уличного освещения в с. Круглое, 5 шт.
	шт.
	2017-2020
	50,0

	
	Итого:
	
	
	13390,0


5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Генеральным планом развития Малосердобинского сельсовета предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

Для водоснабжения населенных пунктов Малосердобинского сельсовета, на участках где предусматривается новая жилая застройка, планируется строительство новых разводящих водопроводных сетей. Существующая и планируемая жилая и общественная застройка будут по-прежнему запитываться от существующих водозаборных сооружений, при этом часть существующих водопроводных сетей для обеспечения надежной работы системы водоснабжения требует заменены на новые, как исчерпавшие свой срок службы и имеющие значительный износ.

На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов Малосердобинского сельсовета не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде. Более 20% объектов водоснабжения требуют срочной замены.

Около 90 % площади жилищного фонда в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета подключены к водопроводным сетям. Еще 5% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 5% населения Малосердобинского сельсовета получают воду из колодцев.

Сложная обстановка сложилась и с противопожарным водоснабжением. Имеющиеся источники противопожарного водоснабжения в большинстве своём находятся в исправном состоянии. Требуется капитальный ремонт водопроводных сетей в части наружного противопожарного водоснабжения (водозаборы).

Для надежного и качественного водоснабжения населенных пунктов сельсовета требуется провести обследование и поэтапный капитальный ремонт или реконструкцию водозаборных сооружений устраиваемых с учетом зон санитарной охраны, которые выработали свой нормативный срок, заменить изношенные трубопроводы. Для увеличения надежности снабжения холодной водой потребителей необходимо предусмотреть изменение существующей схемы водоснабжения путем ее закольцовывания.

Перспективная схема системы водоснабжения выполнена таким образом, что строительство её может вестись постепенно и поэтапно. Одним из необходимых вопросов является решение о строительстве автоматизированной системы управления объектами водоснабжения.

Необходимо предусматривать установку в жилой застройке приборов индивидуального учёта воды.

Для организации системы водоснабжения необходимо бурение скважин не менее двух в каждом населенном пункте с использованием фильтрационных установок для умягчения, обезжелезивания, сорбционной и механической очистки воды.

Водозаборы должны снабжаться резервуарами чистой воды по 50 м3 каждый. Местоположение резервуаров должно быть определено после проведения работ по изысканию месторождений подземных вод и выполнения схемы водоснабжения села.

Для оборудования новых водозаборных сооружений потребуется проведение проектно-изыскательских работ, оборудование новых источников (артезианских скважин) и строительство новых сетей от этих источников до потребителей. Кроме этого необходимо оборудовать установки для очистки воды, поступающей потребителям, что позволит повысить качество питьевой воды и привести ее показатели к требуемым нормативам.

Жилые дома в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета оборудуются внутренним водопроводом и канализацией в выгребы, и местными водонагревателями.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,3.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут./чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 20 % от расхода воды на нужды населения.

Централизованная система горячего водоснабжения в Малосердобинского сельсовета отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

Строительство централизованно горячего водоснабжения нецелесообразно, и экономически не выгодно.

Расходы воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и производственных предприятий.

На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600) ( 1000 ( 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Предлагается рассмотреть возможность реконструкции (технического перевооружения) действующих объектов водоснабжения, а также работ по реконструкции и новому строительству водопроводных сетей, для обеспечения перспективной подачи воды, для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения поселения, в соответствии с программой комплексного развития.

Перечень мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) действующих объектов и строительства новых объектов, представлен в таблице 45.

Таблица 45

	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Капитальный ремонт артезианской скважины в с. Малая Сердоба
	ед.
	2017-2018гг.
	300,0

	2
	Ремонт водонапорной башни в с. Топлое
	ед.
	2018 г.
	400,0

	3
	Бурение новой артезианской скважины в с. Малая Сердоба, установка насоса
	ед.
	2019-2020гг.
	1000,0

	4
	Строительство водопровода в с. Малая Сердоба по ул. Октябрьская, протяженностью 1 км
	км
	2018-2019гг.
	1000,0

	5
	Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Малая Сердоба, протяженностью 5,5 км
	км
	2018-2020гг.
	2500,0

	6
	Замена изношенных водопроводных сетей в с. Малая Сердоба, протяженностью 13 км
	км
	2017-2025гг.
	7000,0

	
	Всего:
	
	
	12200,0


Стоимость строительно-монтажных работ уточняется на основании проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу на соответствующий финансовый год. Ожидаемым результатом выполнения мероприятий по реконструкции и модернизации линейных объектов системы водоснабжения являются: снижение износа водопроводных сетей и снижение потерь и неучтенного расхода воды в водопроводных сетях, а также экономия энергетических ресурсов.

Система водоснабжения Малосердобинского сельсовета нуждается в постоянных капитальных вложениях для выполнения основных поставленных задач – для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения сельсовета.

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Существующее положение по водоотведению на территории Малосердобинского сельсовета неудовлетворительное, что связано с отсутствием развитых централизованных канализационных сетей.

Использование выгребных ям или надворных уборных, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, может привести к загрязнению территории. В населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.

Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сутки на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85) населенных пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях «Биокси» из водонепроницаемых материалов фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объем накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «БИОКСИ» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

При необходимости строительства централизованной системы канализации на территории сельсовета, в случае увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров, целесообразно организовать централизованную систему водоотведения в населенных пунктах, где присутствует система водоснабжения. Система централизованного водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета организована в следующих населенных пунктах: с. Малая Сердоба, с. Саполга, с. Топлое.

Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения

Частная жилая застройка поселения может быть оборудована надворными уборными с бетонными выгребами или локальными очистными сооружениями (ЛОС) (системами глубокой очистки сточных вод).

Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и может использоваться в качестве удобрения.

Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков определяется при рабочем проектировании в зависимости от местных условий.

Также возможно строительство централизованной системы водоотведения на территории поселений имеющих централизованную систему водоснабжения. Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений. Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории сельсовета предлагается строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах.

Перечень мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) действующих объектов и строительства новых объектов водоотведения, представлен в таблице 46.

Таблица 46

	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты
	ед.
	2017-2025гг.
	1350,0

	2
	Строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения
	км
	2017-2025гг.
	8200,0

	3
	Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод
	км
	2017-2025гг.
	3100,0

	4
	Дополнительные расходы
	ед.
	2017-2025гг.
	1000,0

	5
	Разработка проекта систем водоотведения в сельском поселении
	ед.
	2017-2025гг.
	100,0

	
	Всего:
	
	
	13750,0


Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к вновь построенным очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельсовета предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности 10-50 куб.м./сут.

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В настоящее время газифицированы следующие населенные пункты сельсовета: с. Малая Сердоба, с. Саполга, с. Топлое.

Бесхозяйные объекты газоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета отсутствуют.

Максимальный охват газификацией населенных пунктов Малосердобинского сельсовета является одной из приоритетных задач района.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, ис​ключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопро​водов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.

Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружения (техническая зона). В соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Наличие системных проблем в газификации населенных пунктов требует использования программно-целевого метода для ее решения.

В настоящее время планируется передача газопроводных сетей низкого давления находящихся в муниципальной собственности Малосердобинского сельсовета в ОАО «Метан».

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронение и утилизацию ТБО

Централизованный сбор и вывоз бытовых отходов на территории Малосердобинского сельсовета организован только в с. Малая Сердоба.

Вывозом ТБО на территории сельсовета занимается МУП ЖКХ «Универсал». Сбор и вывоз отходов осуществляется по графику и происходит 1 раз в неделю, по понедельникам.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории Малосердобинского сельсовета нет. Вывоз осуществляется на площадку временного размещения ТБО, расположенную восточнее с. Малая Сердоба.

В настоящее время около 83,5 % населения Малосердобинского сельсовета проживающих в с. Малая Сердоба, а также 100 % юридических лиц включены в систему сбора и вывоза ТБО. Тем не менее, остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок из-за недостатков системы сбора отходов потребления, и в связи с недостаточной экологической культурой населения. Для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду в рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

В остальных населенных пунктах сбор и вывоз ТБО отсутствует, утилизация отходов происходит путем самовывоза, а также сжиганием на дворовой территории.

На территории Малосердобинского сельсовета отсутствуют контейнерные площадки и контейнеры для сбора ТБО. В связи с этим существует необходимость строительства и оборудования контейнерных площадок.

Транспортировка и захоронение отходов осуществляется транспортом МУП ЖКХ «Универсал». Для сбора и вывоза ТБО используются спецавтотранспорт (мусоровозы) кузовного типа.

Сбор и транспортировка отходов от населения и организаций осуществляется мусоровозами по утвержденным графикам и маршрутам движения специализированного автотранспорта. Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта выполнена для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию по заключенным договорам.

Очистка территории сельсовета – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

– подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

– организацию временного хранения отходов в домовладениях;

– сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

– обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

При использовании рекомендуемой для муниципального образования контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Применение системы сменяемых сборников целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей). При системе сменяемых сборников отходов заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы.

Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3 до 1,1 м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы.

В жилых домах 5 этажей и более следует устраивать мусоропроводы в соответствии с требованиями СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений» введенным в действие с 1 января 2003 г.

Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному жилищной организацией.

Число площадок для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих район, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза. На начальном этапе предлагается частично использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие асфальтовое покрытие.

Организация сбора и вывоза прочих отходов

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими предприятиями в соответствии с настоящей схемой санитарной очистки, утвержденной в Малосердобинском сельсовете Малосердобинского района. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

Отходы предприятий вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Уборкой муниципального образования от ТБО и уличного смета, а также благоустройством занимаются МУП ЖКХ «Универсал» и администрация Малосердобинского сельсовета, с привлечением мусоровозов, контейнеровозов, тракторов на колёсах.

Уборка территории

Уборка улично-дорожной сети в Малосердобинском сельсовете в летнее и зимнее время производится преимущественно с использованием ручного труда. Уборку территорий осуществляют специализируемые организации, а также жители населенных пунктов. Специализированная техника для уборки территории: тракторы с плужно-щеточным оборудованием, пескоразбрасыватель.

Производственные отходы

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2ТП-отходы» и размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

В области в целом остро стоит необходимость раздельного сбора, сортировки отходов, использования компонентов отходов в качестве вторсырья.

Существующая система сбора твердых бытовых отходов не обеспечивает отделение из них вторичного сырья и, что особенно важно, опасных промышленных отходов, образующихся в бытовых условиях (ртутьсодержащие изделия, токсичные металлы, источники тока, нефтепродукты, лакокрасочные материалы, поливинилхлорид и другие опасные вещества). Такие виды отходов при складировании их на полигонах или при сжигании приводят к загрязнению окружающей среды опасными токсикантами.

Существующие кладбища Малосердобинского сельсовета на перспективу сохраняются: северо-западнее с.Малая Сердоба, в восточной части с. Малая Сердоба, северо-западнее с. Круглое, севернее с. Саполга, севернее с. Топлое.

Для прогнозирования объемов образующихся отходов были использованы установленные нормы накопления ТБО, а также данными по перспективному развитию сельского поселения, т.е. сведениями о численности населения, муниципальных учреждениях, предприятиях и т.п.

Согласно современным исследованиям, удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных пунктов (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту. Прогнозирование образования отходов обычно производится на основе использования коэффициента годового прироста объемов ТБО на одного человека. Однако, учитывая, что действующие на текущий момент нормы накопления являются завышенными (по отношению к фактическим объемам образования отходов), расчеты проводились с использованием неизменных норм.

Для улучшения экологического и санитарного состояния Малосердобинского сельсовета и решения комплекса работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, следует предусмотреть следующие мероприятия (на расчетный срок):

– Организация сбора и вывоза жидких отходов с неканализованных территорий на расположенные вблизи канализационные очистные сооружения.

– Организация полива дорог для осаждения пыли в теплый сезон года.

– Разработка схемы озеленения сельсовета.

Для дальнейшего развития Малосердобинского сельсовета в долгосрочной перспективе необходимо предусмотреть следующие мероприятиями программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов у жителей:

1. Недопущение образования несанкционированных свалок;

2. Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

3. Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Таблица 47 – Перечень мероприятий в области сбора и вывоза ТБО

	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Содержание площадки под временное размещение ТБО, аренда техники
	ед.
	2017-2018гг.
	600,0

	2
	Оборудование контейнерных площадок в с. Малая Сердоба, 10 ед.
	ед.
	2017-2020гг.
	1000,0

	3
	Приобретение контейнеров для сбора ТБО – 50 шт.
	шт.
	2017-2020гг.
	500,0

	4
	Недопущение образования и ликвидация несанкционированных свалок на территории Малосердобинского сельсовета
	ед.
	2017-2025гг.
	1000,0

	
	Всего:
	
	
	3100,0


Финансовые потребности для реализации Программы

Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации программы инвестиционных проектов представлены в таблице 48.

Таблица 48

	№ п/п
	Наименование
	Период реализации
	Стоимость, мероприятий, тыс. руб.

	1
	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
	2017-2019 гг.
	6871,0

	2
	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
	2017-2025 гг.
	13390,0

	3
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	2017-2025 гг.
	12200,0

	4
	Программа инвестиционных проектов в водоотведении
	2017-2025 гг.
	13750,0

	5
	Программа инвестиционных проектов в захоронении и утилизации ТБО
	2017-2025 гг.
	3100,0

	
	Итого:
	
	49311,0


6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, газоснабжения). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в т.ч. заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Малосердобинского сельсовета (в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) или Региональной службы по тарифам (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

– реализация мероприятий Программы;

– подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

– осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

– организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

– организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

– сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

– осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

– обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

– обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Региональной службы по тарифам по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

– мониторинг и анализ реализации Программы;

– осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

– подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

– подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

– участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

– организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

4. Основными функциями финансового отдела по реализации Программы являются:

– оценка эффективности использования финансовых средств;

– вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

5. Контроль исполнения Программы осуществляется Главой администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

По состоянию на 01.01.2016г. установлены следующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения и приравненных к нему категорий потребителей Пензенской области, проживающего в благоустроенном жилищном фонде:

– Холодное водоснабжение – 21,17 руб./м3;

– Водоотведение – 14,04 руб./м3;

– Горячее водоснабжение:

· компонент на тепловую энергию – 1596,23 руб./Гкал;

· компонент на холодную воду – 21,17 руб./м3;

– Отопление – 1596,23 руб./Гкал;

– Газоснабжение – 5,63 руб./м3;

– Электроснабжение – 3,2 руб./кВт ч;

– Утилизация ТБО – 171,12 руб. /1 тн.

Капитальные вложения (инвестиционные затраты) для реализации программы инвестиционных проектов и источники их финансирования, тыс. руб. приведены в таблице 49.

Таблица 49

	№ п/п
	Наименование
	Объект инвестирования
	Инвест. затраты, тыс. руб.
	Источник финансирования капитальных вложений

	
	
	
	
	Собств. капитал инвестора
	Бюджет мун. обр.
	Бюджет Пенз. обл.

	1
	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
	Реконструкция котельного оборудования, замена котлов в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба, 2 шт.
	1600,0
	1600,0
	
	

	
	
	Реконструкция котельного оборудования, замена котлов в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба, 1 шт.
	715,0
	715,0
	
	

	
	
	Замена узлов учета в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	600,0
	600,0
	
	

	
	
	Замена узлов учета в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	400,0
	400,0
	
	

	
	
	Реконструкция насосного оборудования в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	400,0
	400,0
	
	

	
	
	Реконструкция насосного оборудования в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	300,0
	300,0
	
	

	
	
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	163,0
	163,0
	
	

	
	
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	211,0
	211,0
	
	

	
	
	Установка отдельного котла в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба, для отопления здания бассейна, 1 шт.
	450,0
	450,0
	
	

	
	
	Реконструкция ГРУ в котельной по ул. Советская, 10а, с. Малая Сердоба
	250,0
	250,0
	
	

	
	
	Реконструкция ГРУ в котельной по ул. Больничная, 1, с. Малая Сердоба
	170,0
	170,0
	
	

	
	
	Замена газового котла в котельной по ул. Ленинская, 91, с. Малая Сердоба, 1 шт.
	200,0
	200,0
	
	

	
	
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации в котельной по ул.Ленинская, 91, с. Малая Сердоба
	122,0
	122,0
	
	

	
	
	Установка дополнительных газовых котлов, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга, 2 шт.
	235,0
	235,0
	
	

	
	
	Реконструкция узла учета газа, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга
	220,0
	220,0
	
	

	
	
	Модернизация насосной  группы, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга
	60,0
	60,0
	
	

	
	
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации, в котельной по ул.Советская, 2, с. Саполга
	120,0
	120,0
	
	

	
	
	Замена газовых котлов, в котельной по ул. Зажигина, 1, с. Топлое, 2 шт.
	375,0
	375,0
	
	

	
	
	Модернизация насосной группы, в котельной по ул. Зажигина, 1, с. Топлое
	115,0
	115,0
	
	

	
	
	Монтаж системы сигнализации и диспетчеризации, в котельной по ул. Зажигина, 1, с. Топлое
	165,0
	165,0
	
	

	2
	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
	Развитие сетей уличного освещения. Оплата за уличное освещение
	10440,0
	
	10440,0
	

	
	
	Реконструкция уличного освещения в с. Малая Сердоба за счет перевода на энергосберегающие светильники
	1500,0
	
	1050,0
	450,0

	
	
	Установка светильников уличного освещения в с. Малая Сердоба, 150 шт.
	1000,0
	
	700,0
	300,0

	
	
	Установка светильников уличного освещения в с. Саполга, 20 шт.
	200,0
	
	140,0
	60,0

	
	
	Установка светильников уличного освещения в с. Топлое, 20 шт.
	200,0
	
	140,0
	60,0

	
	
	Установка светильников уличного освещения в с. Круглое, 5 шт.
	50,0
	
	35,0
	15,0

	3
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	Капитальный ремонт артезианской скважины в с. Малая Сердоба
	300,0
	
	210,0
	90,0

	
	
	Ремонт водонапорной башни в с. Топлое
	400,0
	
	280,0
	120,0

	
	
	Бурение новой артезианской скважины в с. Малая Сердоба, установка насоса
	1000,0
	
	700,0
	300,0

	
	
	Строительство водопровода в с. Малая Сердоба по ул. Октябрьская, протяженностью 1 км
	1000,0
	
	700,0
	300,0

	
	
	Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Малая Сердоба, протяженностью 5,5 км
	2500,0
	
	1750,0
	750,0

	
	
	Замена изношенных водопроводных сетей в с. Малая Сердоба, протяженностью 13 км
	7000,0
	
	4900,0
	2100,0

	4
	Программа инвестиционных проектов в водоотведении
	Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты
	1350,0
	823,5
	54,0
	472,5

	
	
	Строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения
	8200,0
	5002,0
	328,0
	2870,0

	
	
	Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод
	3100,0
	1891,0
	124,0
	1085,0

	
	
	Дополнительные расходы на строительство системы водоотведения 
	1000,0
	
	1000,0
	

	
	
	Разработка проекта систем водоотведения в сельском поселении
	100,0
	
	100,0
	

	5
	Программа инвестиционных проектов в ТБО
	Содержание площадки под временное размещение ТБО, аренда техники
	600,0
	
	600,0
	

	
	
	Оборудование контейнерных площадок в с. Малая Сердоба, 10 ед.
	1000,0
	
	700,0
	300,0

	
	
	Приобретение контейнеров для сбора ТБО – 50 шт.
	500,0
	
	350,0
	150,0

	
	
	Недопущение образования и ликвидация несанкционированных свалок на территории Малосердобинского сельсовета
	1000,0
	
	1000,0
	

	Итого:
	49311,0
	14587,5
	25301,0
	9422,5


Согласно Приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 26.02.2013 №7 "Об утверждении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории Пензенской области", установить следующую систему критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В качестве критерия, используемого для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, используется коэффициент роста действующего в декабре текущего периода регулирования тарифа организации коммунального комплекса (без учета надбавки к тарифу), не превышающий показателя инфляции по услугам ЖКХ в декабре планового периода регулирования по отношению к декабрю текущего периода регулирования.

В качестве критерия, используемого для определения доступности товаров и услуг организаций для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры, предельную максимальную долю расходов в виде платы за подключение к соответствующим системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, не превышающую 12% от норматива стоимости 1 квадратного метра общей стоимости жилья на территории сельского поселения, в том числе к системам:

– теплоснабжения – 5 %;

– холодного водоснабжения и водоотведения – 5 %;

– очистки сточных вод – 2 %.

При проведении оценки доступности расчет размера платы за подключение на 1 квадратный метр производить исходя из среднестатистической площади жилого помещения, приходящейся на 1 человека в городском поселении и норматива потребления соответствующего вида коммунальных услуг.

Максимальная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не должна превышать 22 %.

Индекс роста совокупных расходов на коммунальные услуги, не должен превышать индекса роста среднедушевого дохода.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Малосердобинского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному или более критериям доступности осуществляется корректировка программы одним или несколькими из указанных способов:

– изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию;

– изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы за счет увеличения доли бюджетных источников;

– изменение состава долгосрочной инвестиционной программы.

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют критериям доступности.

7.2. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой:

– система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

– система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

– порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления Малосердобинского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется Муниципальным заказчиком-координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:
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КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:
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КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:
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ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Малосердобинского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти Малосердобинского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Малосердобинского сельсовета.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления Малосердобинского сельсовета и утвержденного главой администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством, с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Настоящая Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры подготовлена на основании:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (ред. от 06.12.2011);

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

4. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

5. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

6. Федеральный закон РФ от 17.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

7. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

8. Постановление Правительства России от 23.05.2006г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

9. Постановление «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

10. Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. №520;

11. Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

12. Методические указания по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378;

13. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

14. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

15. СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

16. СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

17. СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;

18. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

19. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Раздел 2 (изм.) «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94;

20. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003.

21. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ видам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 2-ой квартал 2012 г.

22. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808.

23. Прогноз сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

24. Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 года. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

Генеральный план муниципального образования Малосердобинский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2025 ГОДЫ 
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	Приложение № 2 

к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы»


ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района

 Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Малосердобинского сельсовета

	 N 
п\п
	   Наименование целевого    
         показателя         
	Единица 
измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	 1 
	Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год 
	шт.
	0,5
	0,5
	0,5
	0,45
	0,45
	0,4
	0,4
	0,35
	0,3

	2
	Износ коммунальных систем 
	%
	45
	40
	35
	30
	25
	20
	15
	10
	5

	3
	Количество установленных светильников для освещения улиц населенных пунктов в ночное время.
	шт.
	20
	50
	60
	65
	20
	10
	10
	5
	5

	4
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене 
	% от общей протяженности
	45
	40
	35
	30
	25
	20
	15
	10
	5


Приложение № 3 

             к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы» за счет всех источников финансирования
	Ответственный исполнитель муниципальной программы       
	Администрация Малосердобинского сельсовета 

	 N 
п/п
	    Статус     
	   Наименование муниципальной  
    программы,  подпрограммы   
	Источник финансирования   
	     Оценка расходов, тыс. рублей     

	
	
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025г.

	 1 
	       2       
	        3         
	         4         
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Муниципальная
программа      
	Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы
	Всего             
	1977,9
	1560,0
	1560,0
	5070,0
	5110,0
	6550,0
	7090,0
	5930,0
	7679,6

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет»   
	1977,9
	1560,0
	1560,0
	5070,0
	5110,0
	6550,0
	7090,0
	5930,0
	7679,6

	
	
	
	Межбюджетные  транс-ферты из бюджета     Пензенской области       
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные       
трансферты из бюджета Малосердобинского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Мероприятие 1
	Уличное освещение населенных пунктов Малосердобинского сельсовета Малосердо-бинского района Пензенской области
	Всего
	1377,9
	1160,0
	1160,0
	1470,0
	1510,0
	1550,0
	1590,0
	1542,5
	2029,6

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет» 
	1377,9
	1160,0
	1160,0
	1470,0
	1510,0
	1550,0
	1590,0
	1542,5
	2029,6

	1.1
	
	Оплата за электроэнергию
	Всего
	1040,4
	1040,0
	1080,0
	1120,0
	1160,0
	1200,0
	1240,0
	1280,0
	1279,6

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет» 
	1040,4
	1040,0
	1080,0
	1120,0
	1160,0
	1200,0
	1240,0
	1280,0
	1279,6

	1.2
	
	Реконструкция уличного освещения за счет перево-да на энергосберегающие светильники
	Всего
	
	
	80,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	420,0

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет» 
	
	
	80,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	420,0

	1.3
	
	Установка светильников уличного освещения
	Всего
	337,5
	120,0
	0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	62,5
	330,0

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет» 
	337,5
	120,0
	0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	62,5
	330,0

	2
	Мероприятие 2
	Устойчивое функциониро-вание сетей водоснабже-ния на территории Малосердобинского сельсовета
	Всего
	300,0
	100,0
	100,0
	1900,0
	1800,0
	2300,0
	2700,0
	1300,0
	1700,0

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет» 
	300,0
	100,0
	100,0
	1900,0
	1800,0
	2300,0
	2700,0
	1300,0
	1700,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	Проведение ежегодного обследования и поддер-жания в рабочем состоянии сетей и сооружений водо-снабжения на территории Малосердобинского сельсо-вета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	Приобретение материаль-ных запасов и резервных насосов для обеспечения бесперебойной работы се-тей и сооружений водоснаб-жения на территории Мало-сердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет» 
	
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	Капитальный ремонт водо-проводных сетей на терри-тории Малосердобинского сельсовета Малосердобин-ского района Пензенской области
	Всего
	300,0
	
	
	600,0
	1200,0
	1800,0
	1800,0
	1100,0
	1500,0

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет» 
	300,0
	
	
	600,0
	1200,0
	1800,0
	1800,0
	1100,0
	1500,0

	2.4
	
	Обеспечение артезианских скважин и каптажей автономным источником питания электроэнергии
	Всего
	
	
	
	
	
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет» 
	
	
	
	
	
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.5
	
	Ремонт водонапорной башни в с.Топлое
	Всего
	
	
	
	400,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет» 
	
	
	
	400,0
	
	
	
	
	

	2.6
	
	Капитальный ремонт артезианской скважины в с.Малая Сердоба
	Всего
	
	
	
	300,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет» 
	
	
	
	300,0
	
	
	
	
	

	2.7
	
	Бурение артезианской скважины в с.Малая Сердоба
	Всего
	
	
	
	500,0
	500,0
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет» 
	
	
	
	500,0
	500,0
	
	
	
	

	2.8
	
	Строительство водопровода в с.Малая Сердоба по ул.Октябрьская
	Всего
	
	
	
	
	
	300,0
	700,0
	
	

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет» 
	
	
	
	
	
	300,0
	700,0
	
	

	3
	Мероприятие 3
	Содержание площадок временного размещения  ТБО в населенных пунктах Малосердобинского сель-совета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	500,0
	500,0

	
	
	
	Бюджет МО «Малосердо-бинский сельсовет» 
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	500,0
	500,0

	


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы» за счет средств бюджета Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрации Малосердобинского сельсовета 

	№

п/п
	Статус
	Наименование  муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, ДЦП
	Код бюджетной классификации <1>
	Расходы бюджета  Малосердобинского сельсовета 

 тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025г.

	
	
	
	
	Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.

 
	Муниципальная программа    
	Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы 
	Всего 
	901
	X
	X
	X
	X
	1977,9
	1560,0
	1560,0
	5070,0
	5110,0
	6550,0
	7090,0
	5842,5
	7679,6

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	03
	0400183110
	244
	1377,9
	1160,0
	1160,0
	1470,0
	1510,0
	1550,0
	1590,0
	1542,5
	2029,6

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0400283020
	244
	300,0
	100,0
	100,0
	1900,0
	1800,0
	2300,0
	2700,0
	1300,0
	1700,0

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0400383150
	244
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	500,0
	500,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1400,0
	1500,0
	2400,0
	2500,0
	2500,0
	3450,0

	2.1
	Мероприятие 1
	Уличное освещение населенных пунктов Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области 
	Всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	1377,9
	1160,0
	1160,0
	1470,0
	1510,0
	1550,0
	1590,0
	1542,5
	2029,6

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	03
	0400183110
	244
	1377,9
	1160,0
	1160,0
	1470,0
	1510,0
	1550,0
	1590,0
	1542,5
	2029,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	
	Оплата за электроэнергию
	Всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	1040,4
	1040,0
	1080,0
	1120,0
	1160,0
	1200,0
	1240,0
	1280,0
	1279,6

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	03
	0400183110
	244
	1040,4
	1040,0
	1080,0
	1120,0
	1160,0
	1200,0
	1240,0
	1280,0
	1279,6

	2.1.2
	
	Реконструкция уличного освещения за счет перевода на энергосберегающие светильники
	Всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	80,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	420,0

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	03
	0400183110
	244
	
	
	80,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	420,0

	2.1.3
	
	Установка светильников уличного освещения
	Всего
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	337,5
	120,0
	0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	62,5
	330,0

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	03
	0400183110
	244
	337,5
	120,0
	0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	62,5
	330,0

	2.2
	Мероприятие 2
	Устойчивое функционирование сетей водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета
	Всего 
	901
	X
	X
	X
	X
	300,0
	100,0
	100,0
	1900,0
	1800,0
	2300,0
	2700,0
	1300,0
	1700,0

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	0400283020
	244
	300,0
	100,0
	100,0
	1900,0
	1800,0
	2300,0
	2700,0
	1300,0
	1700,0

	2.2.1
	
	Проведение ежегодного обследования и поддер-жания в рабочем состоянии сетей и сооружений водо-снабжения на территории Малосердобинского сельсо-вета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	901
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	0400283020
	244
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	
	Приобретение материаль-ных запасов и резервных насосов для обеспечения бесперебойной работы се-тей и сооружений водоснаб-жения на территории Мало-сердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего
	901
	X
	X
	X
	X
	
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	0400283020
	244
	
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.2.3
	
	Капитальный ремонт водо-проводных сетей на терри-тории Малосердобинского сельсовета Малосердобин-ского района Пензенской области
	Всего
	901
	X
	X
	X
	X
	300,0
	
	
	600,0
	1200,0
	1800,0
	1800,0
	1100,0
	1500,0

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	0400283020
	244
	300,0
	
	
	600,0
	1200,0
	1800,0
	1800,0
	1100,0
	1500,0

	2.2.4
	
	Обеспечение артезианских скважин и каптажей автономным источником питания электроэнергии
	Всего
	901
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	0400283020
	244
	
	
	
	
	
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.2.5
	
	Ремонт водонапорной башни в с.Топлое
	Всего
	901
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	400,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	0400283020
	244
	
	
	
	400,0
	
	
	
	
	

	2.2.6
	
	Капитальный ремонт артезианской скважины в с.Малая Сердоба
	Всего
	901
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	300,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	0400283020
	244
	
	
	
	300,0
	
	
	
	
	

	2.2.7
	
	Бурение артезианской скважины в с.Малая Сердоба
	Всего
	901
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	500,0
	500,0
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	0400283020
	244
	
	
	
	500,0
	500,0
	
	
	
	

	2.2.8
	
	Строительство водопровода в с.Малая Сердоба по ул.Октябрьская
	Всего
	901
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	300,0
	700,0
	
	

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	02
	0400283020
	244
	
	
	
	
	
	300,0
	700,0
	
	

	2.3
	Мероприятие 3
	Содержание площадок временного размещения ТБО в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Всего 
	901
	X
	X
	X
	X
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	500,0
	500,0

	
	
	
	Ответственный  исполни-тель – админи-страция Мало-сердобинского сельсовета
	901
	05
	03
	0400383150
	244
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	500,0
	500,0


	Приложение № 4
к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы»


МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы» 

	N  
п/п 
	  Наименование  
  мероприятия   
	 Исполнители  
	Срок  
испол-
нения 
(год) 
	    Объем финансирования, тыс. рублей     
	Показатели  
результата  
мероприятия по годам     

	
	
	
	
	Всего
	  Бюджет   
Пензенской 
  области  
	Феде-  
ральный
бюджет 
	Бюджет МО «Малосердобинский сельсовет» 
	Бюджет Малосердобинского района
	Внебюджетные источники 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы»

	Цель программы: Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

	                                         Задача программы                                         

	1.
	Реализация программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы»
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	42440,0
	
	
	42440,0
	
	
	

	
	
	
	2017 
	1977,9
	
	
	1977,9
	
	
	

	
	
	
	2018
	1560,0
	
	
	1560,0
	
	
	

	
	
	
	2019
	1560,0
	
	
	1560,0
	
	
	

	
	
	
	2020
	5070,0
	
	
	5070,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	5110,0
	
	
	5110,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	6550,0
	
	
	6550,0
	
	
	

	
	
	
	2023
	7090,0
	
	
	7090,0
	
	
	

	
	
	
	2024
	5842,5
	
	
	5842,5
	
	
	

	
	
	
	2025
	7679,6
	
	
	7679,6
	
	
	

	Мероприятие 1. «Уличное освещение населенных пунктов Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области».

	Цель мероприятия: Повышение эффективности уличного освещения. 

	                                         Задача мероприятия                                         

	1.1.

	Реализация мероприятия «Уличное освещение населенных пунктов Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»


	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	13390,0
	
	
	13390,0
	
	
	

	
	
	
	2017 
	1377,9
	
	
	1377,9
	
	
	

	
	
	
	2018
	1160,0
	
	
	1160,0
	
	
	

	
	
	
	2019
	1160,0
	
	
	1160,0
	
	
	

	
	
	
	2020
	1470,0
	
	
	1470,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	1510,0
	
	
	1510,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	1550,0
	
	
	1550,0
	
	
	

	
	
	
	2023
	1590,0
	
	
	1590,0
	
	
	

	
	
	
	2024
	1542,5
	
	
	1542,5
	
	
	

	
	
	
	2025
	2029,6
	
	
	2029,6
	
	
	

	1.1.1.

	Оплата за электроэнергию
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	10440,0
	
	
	10440,0
	
	
	

	
	
	
	2017 
	1040,4
	
	
	1040,4
	
	
	

	
	
	
	2018
	1040,0
	
	
	1040,0
	
	
	

	
	
	
	2019
	1080,0
	
	
	1080,0
	
	
	

	
	
	
	2020
	1120,0
	
	
	1120,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	1160,0
	
	
	1160,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	1200,0
	
	
	1200,0
	
	
	

	
	
	
	2023
	1240,0
	
	
	1240,0
	
	
	

	
	
	
	2024
	1280,0
	
	
	1280,0
	
	
	

	
	
	
	2025
	1279,6
	
	
	1279,6
	
	
	

	1.1.2

	Реконструкция уличного освещения за счет перевода на энергосберегающие светильники
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	1500,0
	
	
	1500,0
	
	
	

	
	
	
	2017 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	80,0
	
	
	80,0
	
	
	

	
	
	
	2020
	200,0
	
	
	200,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	200,0
	
	
	200,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	200,0
	
	
	200,0
	
	
	

	
	
	
	2023
	200,0
	
	
	200,0
	
	
	

	
	
	
	2024
	200,0
	
	
	200,0
	
	
	

	
	
	
	2025
	420,0
	
	
	420,0
	
	
	

	1.1.3.

	Установка светильников уличного освещения 
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	1450,0
	
	
	1450,0
	
	
	

	
	
	
	2017 
	337,5
	
	
	337,5
	
	
	

	
	
	
	2018
	120,0
	
	
	120,0
	
	
	

	
	
	
	2019
	0
	
	
	0
	
	
	

	
	
	
	2020
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	

	
	
	
	2023
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	

	
	
	
	2024
	62,5
	
	
	62,5
	
	
	

	
	
	
	2025
	330,0
	
	
	330,0
	
	
	

	Мероприятие 2. «Устойчивое функционирование сетей водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета»

	Цель мероприятия: Повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоснабжения. 

	                                         Задача мероприятия                                         

	2.1.

	Реализация мероприятия «Устойчивое функционирование сетей водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета»


	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	12200,0
	
	
	12200,0
	
	
	

	
	
	
	2017 
	300,0
	
	
	300,0
	
	
	

	
	
	
	2018
	100,0
	
	
	100,0
	
	
	

	
	
	
	2019
	100,0
	
	
	100,0
	
	
	

	
	
	
	2020
	1900,0
	
	
	1900,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	1800,0
	
	
	1800,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	2300,0
	
	
	2300,0
	
	
	

	
	
	
	2023
	2700,0
	
	
	2700,0
	
	
	

	
	
	
	2024
	1300,0
	
	
	1300,0
	
	
	

	
	
	
	2025
	1700,0
	
	
	1700,0
	
	
	

	2.1.1.

	Проведение ежегодного обследования и поддержания в рабочем состоянии сетей и сооружений водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.

	Приобретение материальных запасов и резервных насосов для обеспечения бесперебойной работы сетей и сооружений водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	800,0
	
	
	800,0
	
	
	

	
	
	
	2017 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	100,0
	
	
	100,0
	
	
	

	
	
	
	2019
	100,0
	
	
	100,0
	
	
	

	
	
	
	2020
	100,0
	
	
	100,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	100,0
	
	
	100,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	100,0
	
	
	100,0
	
	
	

	
	
	
	2023
	100,0
	
	
	100,0
	
	
	

	
	
	
	2024
	100,0
	
	
	100,0
	
	
	

	
	
	
	2025
	100,0
	
	
	100,0
	
	
	

	2.1.3.

	Капитальный ремонт водопроводных сетей на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	8300,0
	
	
	8300,0
	
	
	

	
	
	
	2017 
	300,0
	
	
	300,0
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	600,0
	
	
	600,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	1200,0
	
	
	1200,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	1800,0
	
	
	1800,0
	
	
	

	
	
	
	2023
	1800,0
	
	
	1800,0
	
	
	

	
	
	
	2024
	1100,0
	
	
	1100,0
	
	
	

	
	
	
	2025
	1500,0
	
	
	1500,0
	
	
	

	2.1.4.

	Обеспечение артезианских скважин и каптажей автономным источником питания электроэнергии
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	400,0
	
	
	400,0
	
	
	

	
	
	
	2017 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	100,0
	
	
	100,0
	
	
	

	
	
	
	2023
	100,0
	
	
	100,0
	
	
	

	
	
	
	2024
	100,0
	
	
	100,0
	
	
	

	
	
	
	2025
	100,0
	
	
	100,0
	
	
	

	2.1.5.

	Ремонт водонапорной башни в с.Топлое
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	400,0
	
	
	400,0
	
	
	

	
	
	
	2017 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	400,0
	
	
	400,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6.

	Капитальный ремонт артезианской скважины в с.Малая Сердоба
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	300,0
	
	
	300,0
	
	
	

	
	
	
	2017 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	300,0
	
	
	300,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7.

	Бурение артезианской скважины в с.Малая Сердоба
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	1000,0
	
	
	1000,0
	
	
	

	
	
	
	2017 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	500,0
	
	
	500,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	500,0
	
	
	500,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8.

	Строительство водопровода в с.Малая Сердоба по ул.Октябрьская
	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	1000,0
	
	
	1000,0
	
	
	

	
	
	
	2017 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	300,0
	
	
	300,0
	
	
	

	
	
	
	2023
	700,0
	
	
	700,0
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 3. «Содержание площадок временного размещения ТБО в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области».

	Цель мероприятия: Обеспечение устойчивого функционирования площадок временного размещения ТБО в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета. 

	                                         Задача мероприятия                                         

	3.1.

	Реализация мероприятия «Содержание площадок временного размещения ТБО в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»


	Администрация Малосердобинского сельсовета  Малосердобинского района Пензенской области
	Итого 
	3100,0
	
	
	3100,0
	
	
	

	
	
	
	2017 
	300,0
	
	
	300,0
	
	
	

	
	
	
	2018
	300,0
	
	
	300,0
	
	
	

	
	
	
	2019
	300,0
	
	
	300,0
	
	
	

	
	
	
	2020
	300,0
	
	
	300,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	300,0
	
	
	300,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	300,0
	
	
	300,0
	
	
	

	
	
	
	2023
	300,0
	
	
	300,0
	
	
	

	
	
	
	2024
	500,0
	
	
	500,0
	
	
	

	
	
	
	2025
	500,0
	
	
	500,0
	
	
	

	


	Приложение №5
к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы»

П Л А Н

реализации муниципальной программы Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы»



	

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,

мероприятий
	Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Малосердобинского сельсовета

	
	
	
	

	
	
	Ответственный

исполнитель


	Срок на-чала реа-лизации
	Срок

оконча-ния реа-лизации
	Ожида-емый

резуль-тат
	Источник

финанси-рования
	Код бюджетной клас-сификации (бюджет Мало-сердобинского сельсовета)
	Финан-сирова-ние, тыс. рублей
	

	
	
	
	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	
	

	1.1
	Мероприятие 1 «Уличное освещение населенных пунктов  Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»
	 

Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2017
	2025
	Х
	 
Бюджет Малосердобинского сельсовета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 

13390,0
	

	1.2
	Мероприятие 2 «Устойчивое функционирование сетей водоснабжения на территории Малосердобинского сельсовета» 
	 
 Администрация Малосердобинского сельсовета
	 
2017
	2025 
	 Х
	 Бюджет Малосердобинского сельсовета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
12200,0
	

	1.3
	Мероприятие 3 «Содержание площадок временного размещения ТБО в населенных пунктах Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области»
	Администрация Малосердобинского сельсовета
	 2017
	2025 
	Х
	Бюджет Малосердобинского сельсовета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	3100,0
	

	
	
	
	
	
	
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 28690,0


от�
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