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	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                   МАЛОСЕРДОБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МАЛОСЕРДОБИНСКИЙ РАЙОН 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Заместитель руководителя Средневолжской межрегиональной территориальной государственной инспекции труда Тетюшев Андрей Николаевич рассказывает, как правильно убирать наледь с крыш зданий, какие меры безопасности при этом должны быть предприняты.  
Чем регламентируются требования охраны труда при очистке крыш здания от снега и наледи?
Требования охраны труда при очистке крыш зданий от снега и льда установлены:

– Правилами по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденными Приказом Минтруда России от 29 октября 2020 г. № 758н;

– Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными Приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н.
Кто допускается к очистке снега с крыш?
К работе на высоте, в том числе при очистке снега с крыш, допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет. Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру
выполняемых работ. 

Работодатель обязан организовать до начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работников. 

Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, должны обладать практическими навыками применения оборудования, приборов, механизмов и оказания первой помощи пострадавшим, практическими навыками применения соответствующих средств индивидуальной защиты. 
Как процесс уборки должен быть правильно оформлен?
Работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах, в том числе работы по очистке крыш зданий от снега относятся к работам с повышенной опасностью, на производство которых выдается наряд-допуск.

Нарядом-допуском определяются содержание, место, время и условия производства работ с повышенной опасностью, необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ.
Допуск работников на крыши зданий разрешается руководителем работ после осмотра стропил, обрешетки, парапета и установления их исправности и прочности, а также мест закрепления средств индивидуальной защиты от падения с высоты.

Работающие на крышах зданий с уклоном более 20° или на мокрых крышах (независимо от уклона) должны быть обеспечены переносными стремянками (трапами), которые во время работы следует закреплять за конек крыши крюками.

Закреплять средства индивидуальной защиты от падения с высоты необходимо за конструктивные элементы здания. Руководитель работ должен проверять и контролировать качество закрепления работниками средств индивидуальной защиты от падения с высоты.

При размещении на время производства работ на крыше здания материала и инструмента должны быть приняты меры, исключающие их падение, скольжение по скату крыши или сдувание ветром.

При работе на крыше здания запрещается касаться электропроводов, телевизионных антенн и других электрических установок. 

Какие меры безопасности должны быть приняты при очистке крыш от снега и льда?
При очистке крыш зданий от снега и льда должны быть приняты следующие меры безопасности:
– до начала работ работодателям следует оценить риски самопроизвольного схода снега, образования завалов, падения и травмирования работников; 
– тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть на ширину возможного падения снега и льда ограждается с трех сторон инвентарными решетками и сигнальной лентой; 

– на тротуаре для предупреждения людей об опасности должен быть выставлен дежурный со свистком в сигнальном жилете и защитной каске;

– дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега ската крыши, запираются или внутри лестничных клеток выставляются дежурные для предупреждения людей об опасности.

Снятие ледяных сосулек с краев крыши здания и у водосточных труб должно производиться специальным приспособлением (крючком). Свешиваться с крыши при выполнении этой работы запрещается.

Очистку крыши здания от снега необходимо производить только деревянными лопатами, начиная от конька к карнизу, равномерно, не допуская перегрузки снегом отдельных ее участков.

Запрещается сбрасывать снег на электрические, телефонные, троллейбусные провода.

Какие работы относятся к работам на высоте?
К работам на высоте относятся работы, при которых:

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:

при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;

при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от не ограждённых перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м;

6) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости и другими выступающими предметами.
Какие мероприятия работодатель должен организовать до начала выполнения работ на высоте?
Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен организовать в соответствии с утвержденным им положением о системе управления охраной труда проведение технико-технологических и организационных мероприятий:

а) технико-технологические мероприятия включают в себя:

– разработку и выполнение плана производства работ на высоте или технологических карт на производство работ;

– ограждение места производства работ;

– вывешивание предупреждающих и предписывающих знаков;

– использование средств индивидуальной и коллективной защиты;

б) организационные мероприятия включают в себя:

– распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами и назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте;

– лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию подвесной подъемной люльки;

– лиц, ответственных за утверждение плана производства работ на высоте; имеющих право выдавать наряд-допуск;
– лиц, ответственных за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации, а также проводящих обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты.
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