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	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	МАЛОСЕРДОБИНСКИЙ РАЙОН
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



	от
	17.06.2026
	№
	25




с. Майское

Об актуализации схемы теплоснабжения Майского  сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь статьей 23 Устава сельского поселения Майский сельсовет муниципального района Малосердобинский район Пензенской области, -
Администрация Майского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения котельной № 10 Пензенской области, Малосердобинского района, с. Чунаки, ул. Центральная, 140Б согласно Приложения № 1.
2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Майском сельсовете ООО «РТК».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сельские вести» и разместить на официальном сайте администрации Майского сельсовета в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившим силу постановление администрации Майского сельсовета от 30.06.2025 № 24 «Об актуализации схемы теплоснабжения Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Майского сельсовета  Баукову Н.А.

Глава администрации
Майского  сельсовета                                         Н.А. Баукова



                                                                                                                                      Приложение № 1
                                                                                                                  к постановлению администрации Майского сельсовета 
Малосердобинского района Пензенской области 
от 17.06.2026 № 25
Утверждаю
Глава администрации Майского
 сельсовета Малосердобинского
 района Пензенской области
__________  Н.А.Баукова  
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Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения.
1.1Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды
Численность населения муниципального образования Майского сельсовета на 2024 год составила 703 человека.
Существующая территория муниципального образования составляет 13860,45 га. Увеличение площади муниципального образования Майского сельсовета не предусматривается. Данные по жилищному фонду муниципального образования представлены в таблице 1
Таблица 1.1:  Данные по жилищному фонду и социальным объектам муниципального образования Майского сельсовета
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Исходные данные
	Примечания 

	1
	Территория

	1.1
	земли сельскохозяйственного назначения
	га
	13175,51
	

	1.2
	земли населенных пунктов
	га
	618,48
	

	1.3
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и пр.
	га
	66,46
	

	2
	Население

	2.1
	с. Майское
	чел
	237
	

	2.2
	с. Чунаки
	чел
	435
	

	2.3
	с. Бадровка
	чел
	30
	

	2.4
	д. Комаровка 
	чел
	1
	

	
	Всего
	чел
	703
	

	3
	Жилищный фонд

	3.1
	с. Майское
	тыс. м2 общей площади
	7,6
	

	3.2
	с. Чунаки
	тыс. м2 общей площади
	10,7
	

	3.3
	с. Бадровка
	тыс. м2 общей площади
	1,6
	

	3.4
	д. Комаровка 
	тыс. м2 общей площади
	0,1
	

	4
	Объекты социальной сферы

	4.1
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	--
	

	4.2
	Общеобразовательные школы
	мест
	192
	


Анализируя таблицу 1.1 можно сделать вывод, что прирост объемов нового жилищного строительства не предусматривается. 
            Обеспечение потребности в тепловой энергии на территориях осуществляется за счет индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на газовом топливе. Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям определяются каждым застройщиком индивидуально на этапе проектирования.
          1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.
Прогнозы объемов потребления тепловой энергии потребителями централизованных систем теплоснабжения муниципального образования Майского сельсовета, Малосердобинского района Пензенской области на 2023-2033 годы представлен в таблице 1.2
Таблица 1.2: Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в системах теплоснабжения муниципального образования Майского сельсовета.
	Наименование параметра
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2033

	Котельная № 10 село Чунаки   ул.Центральная, 140б

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	1048,32
	1048,32
	1048,32
	1048,32
	1048,32
	1048,32

	Собственные нужды источника, Гкал
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	891,07
	891,07
	891,07
	891,07
	891,07
	891,07

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-----
	-----
	----
	-----
	-----
	----

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	43,68
	43,68
	43,68
	43,68
	43,68
	43,68

	- население
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----

	- бюджетные учреждения
	847,39
	847,39
	847,39
	847,39
	847,39
	847,39

	- прочее
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----
	-----


По результатам расчетов в краткосрочной перспективе изменение потребления тепловой энергии не ожидается в связи с сохранением действующих отапливаемых площадей, подключённых потребителей.
1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе 
           Объекты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в производственных зонах на территории муниципального образования Майского сельсовета, подключенные к системам централизованного теплоснабжения, отсутствуют. Возможное изменение производственных зон и их перепрофилирование не предусматривается.
1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию
Общая площадь земель муниципального образования составляет138,6кв.км.
Площадь, в границах которой присутствуют централизованные системы теплоснабжения, составляет(рисунок1.4.1):
- село Чунаки: 0,31км2.
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в границах муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района и каждой системы теплоснабжения приведены в таблице1.3.
Таблица 1.3.
	Наименование  территории
	Площадьсистемы,км2
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки,
Гкал/ч/км2

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2033

	Котельная № 10 село Чунаки   ул. Центральная, 140б
	0,31
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2


[bookmark: 2.1_Описание_существующих_и_перспективны][bookmark: _bookmark6]Раздел2.Существующиеиперспективныебалансытепловоймощностиисточниковтепловойэнергииитепловойнагрузкипотребителей.

            2.1.Описаниесуществующихиперспективныхзондействиясистемтеплоснабженияиисточниковтепловойэнергии
Сведения по зонам действия источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1. 
Таблица 2.1. – Зоны действия источников тепловой энергии муниципального образования Майского сельсовета.

	Наименование источника
	Графическое отображение
	Реестр потребителей

	Котельная № 10 село Чунаки   ул. Центральная, 140б
	
	ул. Центральная, 120а
ул. Центральная 140



Тепловые нагрузки потребителей, обслуживаемых котельными, в зонировании по тепловым районам муниципального образования Майского сельсовета приведена в таблице 2.2.
        Таблица 2.2
	Наименование теплового района

	Подключенная нагрузка  Гкал/ч

	Котельная № 10 село Чунаки   ул. Центральная, 140б
	0,24


Реестрзданий,входящихвсоставцентрализованнойсистемытеплоснабженияприведен в таблице 2.3.
Информация об изменении зон действия систем теплоснабжения муниципального образования представлена в Разделе 4 Схемы теплоснабжения.
Таблица2.3–Данныеопотребителяхиихтепловойнагрузкиототопительныхкотельныхмуниципальногообразования
	
Адреспотребителя
	Тепловая нагрузка потребителя
	
НаличиеОДПУ

	
	Отопление
	ГВС
	

	
	Нагр.,
Гкал/ч
	Способ
присоед.
	Макснагр.,
Гкал/ч
	Тип
	

	Котельная № 10 село Чунаки   ул. Центральная, 140б

	 ул. Центральная, 120а (клуб) 
	0,07
	пр.
	—
	—
	нет

	 ул. Центральная, 140 (школа) 
	0,09
	пр.
	—
	—
	нет



2.2.Описаниесуществующихиперспективныхзондействияиндивидуальныхисточниковтепловойэнергии
Существующие зоны децентрализованного теплоснабжения на территории муниципального образования Майского сельсовета сохраняются на период действия Схемы теплоснабжения.
Существующие потребители с индивидуальным теплоснабжением – это одно и малоэтажные дома (до 4-х этажей) с неплотной застройкой в населенных пунктах.
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:
· Индивидуальныхжилыхдомовдотрехэтажейвнезависимостиотместорасположения;
· Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаусов), планируемыхкстроительствувнеперспективныхзондействияисточниковтеплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,01 Гкал/ч/га;
· Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;
· Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;
· Любых объектов при отсутствии экономической целесообразности подключения к централизованной системе теплоснабжения;
· Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складываетсяизмаксимуматепловойнагрузкипотребителей,присоединенныхктепловымсетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки, собственных нужд источника и расчетного резерва тепловой мощности.
Существующая система теплоснабжения Майского сельсовета обеспечивает покрытие перспективной тепловой нагрузки потребителей. Суммарный профицит тепловой мощности системы теплоснабжения муниципального образования Майского сельсовета, на момент разработки схемы теплоснабжения в 2024 году составляет 0,08 Гкал/ч.
Подключение новых потребителей к существующей системе централизованного теплоснабжения до конца расчетного периода не предусматривается.
2.4.Перспективныебалансытепловоймощностиисточниковтепловойэнергииитепловой нагрузкипотребителейвслучае,еслизонадействияисточникатепловойэнергии расположенавграницахдвухилиболеепоселений,городскихокруговлибовграницах городскогоокруга(поселения)игородафедеральногозначенияилигородскихокругов (поселений)игородафедеральногозначения,суказаниемвеличинытепловойнагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.
Зоныдействияисточниковтепловойэнергиирасположенывграницахтерритории населенных пунктов муниципального образования Майского сельсовета.
Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, отсутствуют.
До конца расчетного периода зона действия существующей котельной останется в пределах населенного пункта муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района.
2.5.Радиусэффективноготеплоснабжения,определяемыйвсоответствиисметодическимиуказаниямипоразработкесхемтеплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии
Раздел3.Существующиеиперспективныебалансытеплоносителя.
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.
Водоподготовительные установки для подпитки котлов установленных в котельных муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района не предусмотрены.
3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
             Всоответствиисп.6.16СП124.13330.2012«Тепловыесети»дляоткрытыхизакрытыхсистем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенныхсистемахтеплоснабжениянезависимоотсхемыприсоединения(заисключением системгорячеговодоснабжения,присоединенныхчерезводоподогреватели).
                В случае возникновения аварийных ситуаций на тепловых сетях, как и при эксплуатации в штатном режиме, подпитка сети осуществляется исходной водой из системы централизованного холодного водоснабжения.
Раздел4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
4.1 Описаниесценариевразвитиятеплоснабжениямуниципальногообразования.
Схемой теплоснабжения муниципального образования Майского сельсовета предусматривается сохранение отопления объектов общественно-делового назначения села Чунаки от существующей газовой котельной.
Для отопления вновь строящегося жилого фонда (многоквартирного и индивидуального) и объектовобщественногоназначенияСхемойтеплоснабженияпредусматриваетсяиспользование индивидуальныхисточниковтеплоснабжения.Техническиеусловиянаприсоединениеобъектов теплопотребления теплоснабжающей организацией не выдавались.
Развитие систем теплоснабжения муниципального образования Майского сельсовета на момент актуализации схемы теплоснабжения не предусмотрено.
4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.
Сценарий развития систем теплоснабжения муниципального образования Майского сельсовета отсутствует.
Раздел5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.
Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях населенных пунктов муниципального образования Майского сельсовета, Малосердобинского района в пределах границ радиусов эффективного теплоснабжения и свободного резерва тепловой мощности источников может быть компенсирована существующими отопительными котельными. Строительство дополнительных источников тепловой энергии для этих целей не требуется.
             В отношении перспективных потребителей, расположенных за пределами эффективного радиуса теплоснабжения, компенсация перспективной тепловой нагрузки предусматривается за счет индивидуальных источников, так как экономическая целесообразность строительства централизованного теплоснабжения при отсутствии крупных, или сосредоточенных в плотной застройке потребителей, отсутствует.
5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.
НарасчетныйпериодСхемытеплоснабженияреконструкцияисточниковтепловойэнергии,с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не предусматривается.
5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
            Схемой теплоснабжения на территории муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района на периоддо2033года, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии не предусматривается:
5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.
Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрическойитепловойэнергии,икотельныеработающиесовместнонаединуютепловуюсеть отсутствуют.
5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.
Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, не требуются.
5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
[bookmark: 5.7Меры_по_переводу_котельных,_размещенн][bookmark: _bookmark24]Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчетный период не требуется. Собственные нужды (электрическое потребление) котельных компенсируются существующим электроснабжением.
5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
[bookmark: 5.8_Температурный_график_отпуска_теплово][bookmark: _bookmark25]Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района отсутствуют, перевод котельных в пиковый режим не требуется.
5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.
На территории муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района теплоснабжение потребителей осуществляется по температурным графикам указанном в таблице 5.2:
Таблица 5.2 Температурныйграфик95/70⁰С.
	Наименование котельной (системы теплоснабжения)
	Температурный график отпуска тепловой энергии
	Систематеплоснабжения(отопления,горячеговодоснабжения(трубопровод)

	Котельная № 10 село Чунаки   ул. Центральная, 140б
	95/70°С
	закрытая2-х-трубнаясистематеплоснабжения (отопление)


Подробная информация по температурным графикам систем теплоснабжения муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района представлена в обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.
[bookmark: 5.9_Предложения_по_перспективной_установ][bookmark: _bookmark26]Изменениепараметровтемпературногографиканаотопительныйпериод2024/2025гг. не предусматривается.
5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.
Информацияпоперспективнойустановленнойтепловоймощностикаждогоисточника тепловой энергии приведена в таблице 5.3.
Таблица5.3. –Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

	№п/п
	Наименование объекта теплоснабжения
	Перспективная установленная
мощность, Гкал/ч
	Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	Котельная № 10 село Чунаки   ул. Центральная, 140б
	0,24
	Не требуется, сохраняется без изменений
	—


5.10.Предложенияповводуновыхиреконструкциисуществующихисточниковтепловойэнергиисиспользованиемвозобновляемыхисточниковэнергии,атакжеместныхвидовтоплива.
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованиемвозобновляемыхисточниковэнергии,атакжеместныхвидовтопливадо конца расчетного периода не планируется.
Раздел6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.
6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
[bookmark: 6.2_Предложения_по_новому_строительству_][bookmark: _bookmark30]Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется. Дефициты тепловой мощности на источниках теплоснабжения отсутствуют.
6.2 Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, поскольку эти территории планируется организовывать с индивидуальным теплоснабжением.
[bookmark: 6.3_Предложения_по_строительству,_реконс][bookmark: _bookmark31]По результатам выдачи технических условий на технологическое присоединение, соответствующая информация будет представлена в Схеме теплоснабжения при её актуализации.
6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
[bookmark: 6.4._Предложения_по_строительству,_рекон][bookmark: _bookmark32]Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии, потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусматривается.
6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.
[bookmark: 6.5._Предложения_по_строительству,_рекон][bookmark: _bookmark33]Строительство, реконструкция, модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.
6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.
Строительство, реконструкция, модернизация тепловых сетей, для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей не планируется.
6.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
Реконструкция, модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса не предусмотрено.
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района открытые системы теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: 7.2_Предложения_по_переводу_существующих][bookmark: _bookmark37]Мероприятияпопереводуоткрытыхсистемтеплоснабжениявзакрытыесистемы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов, не требуются.
7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Открытые системы теплоснабжения на территории муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района отсутствуют.
Мероприятияпопереводуоткрытыхсистемтеплоснабжениявзакрытыесистемы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов, не требуются.
Раздел8.Перспективныетопливныебалансы.
                 8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Перспективные топливные балансы муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района в разрезе по источнику тепловой энергии представлены в таблице 8.1.
В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии применяется природный газ. Перспективное топливо потребление было рассчитано с учетом сохранения существующих систем теплоснабжения.
Таблица 8.1. - Прогнозные значения годовых расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии
	Наименование параметра
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2028г.
	2028-2033г.

	Котельная № 10 село Чунаки   ул. Центральная, 140б

	Вид топлива
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	1048,32
	1048,32
	1048,32
	1048,32
	1048,32
	1048,32

	Расход натурального топлива на
выработкутепла,тыс.м3
	143,2
	143,2
	143,2
	143,2
	143,2
	143,2


              Источники теплоснабжения, подлежащие переводу на резервные виды топлива на территории муниципального образования, отсутствуют.
[bookmark: 8.2Потребляемые_источником_тепловой_энер][bookmark: _bookmark40]8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основным видом топлива для котельных муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района является природный газ (см. таблицу 8.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения).
Резервное топливо на котельных муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района отсутствует.
Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ, электроэнергию и дрова.
[bookmark: 8.3._Виды_топлива,_их_долю_и_значение_ни][bookmark: _bookmark41]Местным видом топлива на территории Малосердобинского района являются дрова. Существующие централизованные источники тепловой энергии не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью. Возобновляемые источники энергии на территории муниципального образования Майского сельсовета отсутствуют.
               8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.
В качестве основного топлива на территории муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района используется природный газ. Согласно существующим требованиям, номинальная низшая теплота сгорания топлива при проведении теплотехнических расчетов в системе газовой промышленности принимается равной 34541 кДж/м[image: https://studfile.net/html/2706/160/html_qY0F73LQgx.0QpY/img-_tMnUA.png].
             8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.
На территории муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района для централизованных источников теплоснабжения преобладающим видом топлива является природный газ.
Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения на территории Малосердобинского района является природный газ.
            8.5 Приоритетное направление развития муниципального образования.
Приоритетным направлением развития топливного баланса муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района является сохранение природного газа как основного вида топлива котельных.
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.
9.1.Предложенияповеличиненеобходимыхинвестицийвстроительство,реконструкцию,техническоеперевооружениеи(или)модернизациюисточниковтепловойэнергиинакаждомэтапе.
Инвестициивстроительство,реконструкцию,техническоеперевооружениеимодернизациюисточниковтепловойэнергии не предусмотрены.
9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.
Мероприятия по модернизации участков тепловых сетей, не запланированы.
9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.
         Изменений температурного графика не предполагается, а гидравлический режим работы системы теплоснабжения сохраняется на расчетный период до 2028 г. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на указанные мероприятия не требуются.
9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе. 
        Перевод открытой системы теплоснабжения в закрытую систему горячего водоснабжения до конца расчетного периода не требуется, по причине того, что открытые системы теплоснабжения на территории муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района отсутствуют. Инвестиции на указанные мероприятия не предусматриваются.
9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.
       Оценкаэкономическогоэффектаотреализациипроектов,предусмотренныхСхемой теплоснабжения не требуется.
9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.
          В период 2022-2023 г. мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района не осуществлялись.
Раздел10.Решениеоприсвоениистатусаединойтеплоснабжающейорганизации (организациям).
10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).
        В соответствии со ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности),теплоносителяивладеющаянаправесобственностиилииномзаконном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.
       Исходя из определения на территории муниципального образования Майского сельсовета теплоснабжающей организацией является:
-Общество с ограниченной ответственностью «РАЙОННАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ».
10.2 Реестрзондеятельностиединойтеплоснабжающейорганизации(организаций)
Таблица 10.1 – Реестр единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения
	

Наименование ЕТО
	
Наименование  источников
	Теплоснабжающие(теплосетевые)организациивграницахсистемытеплоснабжения
	Объектысистемытеплоснабжениявобслуживаниитеплоснабжающей(теплосетевой)организации

	Общество с ограниченной ответственностью «РАЙОННАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
	Котельная № 10 село Чунаки   ул. Центральная, 140б
	ООО« РАЙОННАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ »
	Источник

	
	
	
	Тепловые сети


10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Таблица10.2–КритерииопределенияЕТОвсистемахтеплоснабжениянатерриториимуниципальногообразования
	Единая теплоснабжающая организация (наименование)
	Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации
	Изменения в границах утвержденных технологических
Зон действия

	ООО« РАЙОННАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ »
	Владение	единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности ЕТО
	Без изменений


10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Сбор заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в рамках актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования не производился по причине сохранения действующих утвержденных ЕТО на территории муниципального образования.
10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
Других теплоснабжающих организаций в селе Чунаки нет.
Раздел11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.
Тепловая нагрузка от котельной муниципального образования Майского сельсовета остается в прежних границах. 
Раздел 12.Решенияпобесхозяйнымтепловымсетям.
            На момент разработки схемы теплоснабжения, в границах муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района участков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Пензенской области, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемами водоснабжения и водоотведения
             13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
На текущий момент источник централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования Майского сельсоветаМалосердобинскогорайонаобеспеченвдолжноймереосновнымтопливом,решенияоразвитии соответствующих систем газоснабжения не требуются.
13.2 Описаниепроблеморганизациигазоснабженияисточниковтепловойэнергии.
          Проблем с организацией газоснабжения индивидуальных и централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования Майского сельсовета не установлено.
13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указаннымивсхеметеплоснабжениярешениямиоразвитииисточниковтепловой энергии и систем теплоснабжения.
Предложения по перспективной газификации муниципального образования Майского сельсовета не требуются.
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрическойитепловойэнергии,вчастиперспективныхбалансовтепловоймощности в схемах теплоснабжения.
            Планов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, выводу из эксплуатации источников комбинированной электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района не предусмотрено.
13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.
Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии данной Схемой теплоснабжения, не предполагается.
13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.
 Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к централизованным систем теплоснабжения на территории муниципального образования, не требуется.
13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.
              Корректировка утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источниковтепловойэнергииисистемтеплоснабженияпосостояниюна2023годне требуется.
Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
При разработке данного раздела Схемы теплоснабжения муниципального образования Майского сельсовета Малосердобинского района для систематизации индикативных показателей схемы теплоснабжения предложено разделить данные индикаторы (показатели) на следующие основные группы:
1 Показатель эффективности производства тепловой энергии
· Удельный расход топлива на производство тепловой энергии;
· отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
· отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
· коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения;
· удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
· доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа);
· удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
· коэффициентиспользованиятеплотытоплива(толькодляисточниковтепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).
2 Показатель надежности объектов теплоснабжения
· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологическихнарушенийнатепловыхсетяхвсистемахцентрализованного теплоснабжения;
· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
· средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
· отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа);
· отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
· Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Раздел15.Ценовые(тарифные)последствия
Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей базируются напринципахполногоотраженияпроизводственныхиздержекпосуществующимсистемамтеплоснабжения.
Согласно Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен наэлектрическую(тепловую)энергиюнарозничном(потребительском)рынке,утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года N 20-э/2,тарифынатепловуюэнергию,поставляемуюпотребителям,представляютсобойсуммуследующих слагаемых:
1) Средневзвешенная стоимость единицы тепловой энергии(мощности);
2) стоимость услуг по передаче единицы тепловой энергии (мощности) и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения тепловой энергией потребителей.
В свою очередь, стоимость единицы тепловой энергии и услуги складывается из: валовой выручки теплоснабжающей организации и понесенных общих затрат (топливо, оплата услуг, ремонт, оплата труда, амортизация).
При этом, оценка тарифных последствий реализации инвестиционных проектов формируется исходя из показателей эффективности реализации проекта.
Расчет прогнозного среднегодового тарифа на плановый период выполнен с учетом реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения, предложенных Схемой теплоснабжения, а так же с использованием индексов- дефляторов, установленных Минэкономразвития России (Прогноз социально-экономического развития РоссийскойФедерациидо2030года). Использование индексов-дефляторов позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.
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