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ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план Майского сельсовета разработан в соответствии с требованиями федеральных законодательных актов в действующих редакциях.
· Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями);
· Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с последующими изменениями);
· Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с последующими изменениями);
· Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 (с последующими изменениями);
· Федерального закона от 14.03.1995 № 33-Ф3 «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
· Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
· Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
· Постановления Законодательного собрания Пензенской области от 26.05.1999 № 357-16/2 «Об отнесении природных объектов к памятникам природы областного значения» (с последующими изменениями);
· Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 N 793» (с последующими изменениями);
· Закона Пензенской области от 14.11.2006 N 1164-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области» (с последующими изменениями);
· Постановления Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с последующими изменениями).
· Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно - технических документов:
· Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в новой редакции);
· СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Генеральный план Майского сельсовета подготовлен на основании ранее утвержденной градостроительной документации:
· Утвержденные схемы территориального планирования Российской Федерации (по информации, размещенной в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП);
· Схема территориального планирования Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 07.06.2012 № 431-пП (с последующими изменениями) (по информации, размещенной в ФГИС ТП);
· Схема территориального планирования Малосердобинского района Пензенской области, утвержденная решением Собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области от 16.11.2012 № 71-7/3 (с последующими изменениями(по информации, размещенной в ФГИС ТП);
При разработке внесения изменений в генеральный план Майского сельсовета учитывались все мероприятия, предусмотренные утвержденным генеральным планом.
Действующий в настоящее время генеральный план утвержден решением Решение Комитета местного самоуправления Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Об утверждении Генерального плана территории Майского сельсовета» от 24.03.2010 г. №88-18/5.
Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий и цифровых изображений в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои. Работа выполнена на топографической основе масштаба 1:10000. Графические материалы проекта представлены в масштабе 1:25000, 1:10000.
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- Постановление администрации Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 24.11.2016 №36 «Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы»
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- Постановление администрации Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 29.11.2016 №40 Об утверждении муниципальной программы Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2025 годы».
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[bookmark: _Toc106102358]2.1 Общие характеристики Майского сельсовета
Территория Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области расположена в юго-восточной части Малосердобинского района Пензенской области. Территория сельсовета состоит из единого массива, вытянутого с севера на юг на 21,0 км, а с востока на запад - 8,0 км
Майский сельсовет граничит: на севере — с Ключевским сельсовет; на востоке — с Даниловским сельсоветом Лопатинского района Пензенской области; на юге — с Петровским районом Саратовской областью; на западе — с Малосердобинским и Старославкинским сельсоветами Малосердобинского района.
Территория сельсовета составляет 15261,5 га. На территории сельсовета находятся четыре населённых пункта: с. Майское, с. Чунаки, с. Бадровка, д. Комаровка.
Административный центр сельсовета - с. Майское. Расстояние до районного центра – Малая Сердоба 40 км, до областного центра – г. Пенза 114 км, до ближайшей железнодорожной станции г. Петровск Саратовской области – 25 км. Пассажирское сообщение с областным центром автомобильное.
По рельефу территория сельсовета предоставляет собой слабоволнистую равнину с наличием сети крупных и мелких балок и оврагов.
 По природно-экономическим факторам сельсовет отнесен к подзоне выщелоченных черноземов. По температурным условиям и влагообеспеченности территория сельсовета относится к II агроклиматическому району Пензенской области. Климат умеренно-континентальный со средней температурой июля +20ºС, января -13º С. Средняя температура за год составляет +10ºС. 
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Рис.1 – Схема расположения Майского сельсовета
Общая площадь территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области составляет 15261,5 га. Из общей площади территории сельсовета занимают земли сельскохозяйственного назначения- 13175,51, земли населенных пунктов- 618,49, земли лесного фонда-1414,5. Освоенность территории сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая.
Административный центр сельсовета - с. Майское. Расстояние до районного центра – Малая Сердоба 27 км, до областного центра – г. Пенза 108 км, до ближайшей железнодорожной станции г.Петровск Саратовской облости – 45 км. Пассажирское сообщение с областным центром автомобильное.
Границы Майского сельсовета установлены Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области».
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ МАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Закона Пензенской области от 15.09.2010 N 1946-ЗПО)
От точки А до точки Б Майский сельсовет граничит с Ключевским сельсоветом Малосердобинского района Пензенской области.
От точки А граница идет на северо-восток по суходолу 2,1 км, далее на юго-запад по отрогу балки 0,4 км, затем по суходолу до ручья на юго-восток 0,9 км, далее на северо-восток 1,8 км, затем вниз по течению ручья 2,2 км до слияния с ручьем в балке Вольница, далее на юго-восток 2,3 км до точки Б.
(в ред. Закона Пензенской области от 25.12.2020 N 3609-ЗПО)
От точки Б до точки В (узловая точка N 11) Майский сельсовет граничит с Даниловским сельсоветом Лопатинского района Пензенской области.
От точки Б граница идет на юго-запад 0,3 км, затем на восток 0,4 км до западной границы 90 квартала, где она проходит 0,9 км по северо-западной, северо-восточной сторонам 90 квартала, далее 0,5 км на юго-запад до границы 95 квартала, где она проходит 1,1 км по юго-восточной, юго-западной и северо-западной сторонам 95 квартала, далее на северо-запад 0,1 км, затем 0,6 км на север, далее 0,1 км на запад, затем 1,2 км на юго-восток, далее 4,0 км в юго-западном направлении, затем 0,6 км на восток, далее 13,0 км на юго-восток, затем 3,5 км в юго-западном направлении, затем на запад 0,3 км и 2,1 км в восточном направлении, далее 2,8 км на юго-запад, затем 0,8 км на запад до точки В (узловая точка N 11).
(в ред. Закона Пензенской области от 25.12.2020 N 3609-ЗПО)
От точки В (узловая точка N 11) до точки Г Майский сельсовет граничит с Петровским районом Саратовской области.
От точки В (узловая точка N 11) граница идет по восточной стороне 120 квартала 0,8 км, затем граница идет по суходолу на юго-запад 1,7 км до автодороги Майское - Петровск, далее по восточной стороне полосы отвода автодороги в южном направлении 0,3 км, пересекает ее и идет вдоль балки в северо-западном направлении 1,9 км, далее в западном направлении 2,5 км, пересекая автодорогу Саратов - Нижний Новгород, до ручья безымянного, от ручья граница идет по суходолу на юго-запад 2,7 км до полевой дороги на село Бодровка, далее по дороге в северо-западном направлении 2,4 км до безымянного ручья, вниз по течению ручья 1,9 км до впадения его в реку Студенка, вниз по течению реки 0,6 км, от реки граница идет по суходолу на запад 0,3 км, на юго-запад 0,2 км, на северо-запад 0,3 км, на юго-запад 0,6 км до реки Камышинка, вверх по течению реки 1,6 км, от реки граница идет по суходолу на север 1,2 км до балки безымянной, по тальвегу балки в северо-западном направлении 1,8 км до ручья безымянного и точки Г.
(в ред. Закона Пензенской области от 25.12.2020 N 3609-ЗПО)
От точки Г до точки Д Майский сельсовет граничит с Малосердобинским сельсоветом Малосердобинского района Пензенской области.
От точки Г граница проходит вверх по течению реки Камышинка 3,6 км, затем на юго-восток по южной стороне 35, 36, 40, 41 кварталов, на северо-восток по северо-западной стороне 41, 38, 39 кварталов, на северо-запад по западной стороне 39, 27 кварталов, на запад по южной стороне 27, 26, 25, 24, 23 кварталов, на юг по восточной стороне 23 квартала Даниловского лесничества Лопатинского лесхоза общей протяженностью 18,9 км, далее по суходолу на юго-запад 0,2 км, на запад 1,7 км до Лопатинского лесхоза, затем в западном направлении по южной стороне 78 квартала, в северном направлении по западной стороне 78 квартала, в северном и северо-западном направлении по западной стороне 76 квартала Даниловского лесничества Лопатинского лесхоза общей протяженностью 2,5 км до суходола на северо-запад 0,3 км, на восток 1,0 км, на северо-восток 0,4 км до точки Д.
(в ред. Закона Пензенской области от 25.12.2020 N 3609-ЗПО)
От точки Д до точки А Майский сельсовет граничит с Старославкинским сельсоветом Малосердобинского района Пензенской области.
От точки Д граница идет на восток по южной стороне 21, 22, 18, 19, 20 кварталов, далее на север по восточной стороне 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6 кварталов Даниловского лесничества Лопатинского лесхоза общей протяженностью 17,5 км, затем на северо-запад по старой дороге Саратов - Пенза 0,4 км до точки А.
(в ред. Закона Пензенской области от 25.12.2020 N 3609-ЗПО)
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Административным центром Майского сельсовета является с. Майское, основанное в 90-х годах 18 века как хутор Денисов, названный так по фамилии первопоселенца, пахотного солдата. Одновременно населенный пункт назывался Вшивкой, а к началу 19 века последнее стало основным названием. По легенде, название свое получило «от загрязненной в пруде вшами воды» Бывшее церковное название Архангельское. В марте 1931 года село переименовано в Ворошилово, в связи с 50-летним юбилеем бывшего наркома обороны СССР К. Е. Ворошилова. В 1964 году село вновь переименовано, теперь уже в село Майское.
В 1859 году в селе Вшивке было 140 дворов и 1198 жителей, в 1914 году соответственно 335 и 1775, в 1921-м – 302 и 2069.В настоящее время в селе Майское 190 дворов, проживает 411 человек.
Село Бадровка Майского сельсовета было основано вначале как хутор пригородный слободы города Петровска (конец18 - начало19 века), назван по фамилии первопоселенца А. Бадрова. В 1859 году в хуторе Бадров насчитывалось 4 двора, 39 жителей. В настоящее время в селе Бадровка насчитывается 41 двор и проживает 70 человек.
Заселение деревни Комаровка Майского сельсовета началось в 1785 году.
Основали ее выходцы Студенки Петровского уезда. Названо, вероятно, по насекомым – комарам, так как первоначально деревня стояла на берегу рыбного озера, очень сыром месте. В 2009 году в д. Комаровка 11 дворов, 6 человек жителей.
Село Чунаки основано пахотными солдатами г. Петровска в середине 18 века. Название села татарское, что обозначает «бегущая вода». Село находится в месте, где бьют ключи, родники. По другим источникам название происходит от тюрского имени Сюнак. Позднее переименного в Чунак. В 1795 году в селе было 115 дворов и 798 жителей. В 1859г. соответственно 200 и 1578, в 1914 – 419 дворов и 2678 жителей, в 1921 соответственно 395 и 2654 жителя. В настоящее время в селе 268 дворов и проживает 545 жителей.
В 1794 году армия Е.И. Пугачева прошла по территории Майского сельсовета, направляясь из Пензы на Петровск. Повстанцы в течение нескольких дней являлись хозяевами сел Чунаки, Майское.
После поражения армии Наполеона масса пленных французов следовали по пензенско-саратовской большой дороге по направлению к Петровску и далее на Саратов. Путь пленных проходил через Чунаки, Комаровку, Майское.
В селах поселения в середине 19 века насчитывалось 3 церкви. Каменное здание церкви Казанской Божей Матери в селе Чунаки была построена в 1810г. Это самое старое каменное в Малосердобинском районе. Церковь Михаила Архангела построена в 1834 году.
В селе Чунаки раз в году проводилась ярмарка, куда приезжали жители всех окрестных сел и г. Петровска, и здесь же находилась почтовая станция. Церковно-приходская школа в селе Майское была открыта в 1891 году.
Советская власть установлена на территории поселения в январе – феврале 1918 года. За годы советской власти построены новые здания школ, сельские дома культуры, фельшерско-акушерские пункты, газифицированы и электрифицированы села. 
В с. Майское установлен памятник воинам, погибшим в годы ВОВ, в 1991г. В с. Чунаки установлен памятник воинам, погибшим в годы ВОВ, в 1986г. В 2004 г. в с. Чунаки установлен памятник репрессированным чунаковцам в 1930-1950 годах.
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1. Рельеф
Майский сельсовет расположен в южной части Приволжской возвышенности представляет возвышенную пологоволнистую равнину, расчлененную овражно-балочной сетью. Рельеф территории в основном спокойный, слабохолмистый с восточным уклоном. 
2.Климат
Климат на территории сельсовета умеренно-континентальный, с жарким летом и холодной продолжительной зимой, быстрым переходом от зимы к весне. Средняя температура летом составляет +20 град. С., зимой –13 град. С. В некоторые годы лето бывает очень жаркое с явлением засухи. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Характерной особенностью этого времени года являются меридиональные переносы, обмен воздушными массами между севером и югом, что влияет как на интенсивное таяние снега, так и на возврат холодов. 
Годовая сумма осадков в среднем в сельсовете составляет 400-530мм, а в отдельные годы количество осадков резко колеблется от 350 до 750 мм. Среднегодовая величина относительной влажности воздуха составляет 76%. Среднегодовая норма солнечных дней — 112. Преобладающее направление ветров   юго– западное и западное летом и юго-западное и южное зимой. 
Время начала ледостава — последняя декада ноября и первая декада декабря. Время вскрытия рек — первая декада апреля. Продолжительность снежного покрова — 131 день. Средняя высота снежного покрова на открытых местах составляет 35 см, на защищенных – до 60 см. и более.  Плотность снежного покрова составляет 0,20 г/см².  Грунт зимой промерзает на глубину от 1 до 1,5 м, а в отдельные годы до 2,0 м. Средняя скорость ветра в приземном слое 3,7-4,8 м/с. Число дней с ветром более 15 м/сек –17-18, с суховеями-10–15. Грунтовые воды находятся на глубине от 5 до 20 метров. 
3. Почвенные ресурсы
Почвенный покров сельсовета довольно разнообразный. Ведущее место занимают почвы черноземного типа, занимающие 79% площади, серые лесные почвы – 14%, менее распространены аллювиальные и луговые почвы – 1,6%, овражно-балочный комплекс – 3%.  По механическому составу от легкосуглинистых до тяжелосуглинистых.
Наиболее плодородные почвы на территории сельсовета – черноземы оподзоленные, выщелоченные, типичные, менее плодородные почвы – серая лесная. Аллювиальные почвы и лугово-болотные почвы располагаются только в поймах рек они имеют повышенное содержание гумуса, азота, калия и фосфора. 
4. Природно-сырьевые ресурсы 
В геологическом строении Майского сельсовета принимают участие отложения каменноугольной, Юрской, меловой и четвертичных систем. Полезные ископаемые, минеральные образования земной коры, химический состав которых позволяет использовать их в сфере материального производства поселения, связаны с осадочными породами, разрабатываются главным образом для нужд населения (песок, глина), их потенциал не обследован.
5. Растительные ресурсы
Древесно-кустарниковая растительность представлена лесами и кустарниками.
Леса занимают 9  общей площади сельского совета. Главными лесообразующими породами является дуб, береза, осина и частично сосна, которые в основном преобладают в восточной части района.
Растительный покров представлен в основном разнотравно-злаковой и полынково- злаковой степью, состоящей из следующих трав: типчака, мятлика, костреца безостого, тимофеевки степной, люцерны желтой, клевера красного, цикория, подорожника, тысячелистника обыкновенного. 
6. Водные ресурсы
Территория сельсовета достаточно богата открытыми водными источниками. На территории Майского сельсовета с юга на север течет река Чардым, которая берет начало из родников села Майское и впадает в реку Уза, бассейн реки Сура. По западной границе сельсовета протекает р. Камышинка. Питание рек происходит за счет атмосферных осадков в виде дождя и снега, подземных вод. Ручьи, протекающие по днищам оврагов и балок неширокие, пойм не образуют.
Половодье рек в апреле. Замерзают в ноябре-начале декабря. Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой волны разной высоты. Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая.
 Водный режим рек характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов сельсовета -  смешанное с преобладанием снегового. Незначительными структурными элементами гидрографической сети Майского сельсовета являются водоемы (пруды). 
7. Лесные ресурсы 
На территории Майского сельсовета имеются небольшие запасы лесных ресурсов. Лесной фонд Камешкирско-Лопатинского лесхоза относится к лесам I группы, назначение которых выполнение защитных водоохранных и рекреационных функций, а также удовлетворение потребности в древесине. Главными лесообразующими породами является дуб, береза, осина и частично сосна, которые в основном преобладают в восточной части сельсовета. Рубки ухода в условиях лесхоза являются одним из основных лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений и повышению технических качеств выращиваемой древесины, которая в естественных условиях произрастания поступает в отпад. Конечной целью главных рубок должно быть обеспечение непрерывного, неистощительного и рационального использования лесных ресурсов, сохранение и усиление водоохранной защитной роли лесов. Санитарное состояние лесхоза удовлетворительное. Очагов вредителей леса не имеется. Все леса лесхоза контролируются в пожароопасный период лесной охраной. 
 В зоне лесов не допускается изъятие земель под другие виды использования. Режим использования лесов расположен в лесостепной зоне. 
[bookmark: _Toc106102361]2.4 Экологическая ситуация на территории Майского сельсовета
В целом экологическая ситуация в Майском сельсовете Малосердобинском района Пензенской области благоприятна. На территории поселения отсутствуют высокотоксичные производства, уровень загрязнения воды, почвы и воздуха не превышает предельно допустимых нормативов.
Ежегодное увеличение количества автотранспорта неизбежно приводит к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Основными источниками загрязнения окружающей среды в поселении являются автотранспорт, твёрдые бытовые отходы (далее ТБО). На территории поселения функционируют крестьянские фермерские хозяйства, которые занимаются выращиванием зерновых культур, перерабатывающих предприятий на территории Майского сельсовета нет.
Охрана воздушной среды
Генеральным планом предлагается осуществление ряда мероприятий по охране окружающего воздуха:
· правильное размещение объектов нового жилищного и промышленного строительства с учетом господствующего направления ветра;
· оптимизацию транспортной системы, включающую реконструкцию, капитальный ремонт дорог межмуниципального и местного значения.
Важность мероприятий по оптимизации транспортной системы очевидна, поскольку в поселении, как и во всем районе в целом наблюдается стойкая тенденция к увеличению парка автотранспортных средств и, как следствие, увеличению выбросов от них.
Для снижения негативного воздействия передвижных источников на атмосферный воздух предлагается:
· привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту, регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;
· осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;
· улучшать качество дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования.
Требования к охране воздушной среды от загрязнения должны соответствовать ГОСТ 17.2.02.06-99.
Охрана поверхностных и подземных вод
Поверхностные воды
В связи с этим генеральным планом предлагается проведение комплекса мероприятий по охране поверхностных и подземных вод:
· обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствие с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;
· установление границ водоохранных зон в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 17;
· закрепление на местности границ водоохранных зон специальными информационными знаками осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
· соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
· обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (Водный кодекс РФ).
В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Требования к охране поверхностных вод от загрязнения должны соответствовать ГОСТ 17.1.3.13-86. Не допускается ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых зданий, которые не обеспечены сооружениями для предотвращения загрязнения водных объектов.
Подземные воды
В качестве источников водоснабжения на территории поселения используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через артезианские скважины, каптажи, шахтные колодцы.
Одним из основных мероприятий по обеспечению качественной водой населения является охрана источника водоснабжения. В соответствии с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов хозяйственно-питьевого назначения» предусматривается особый режим землепользования и хозяйственной деятельности на территории трех поясов.
Другим важным мероприятием по обеспечению населения качественной водой является производственный контроль качества воды, улучшение санитарно-технического состояния систем водоснабжения.
Охрана почвенного покрова
Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, подверженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, определяются, прежде всего, функциональным использованием земель.
Мероприятия по противоэрозионной обработке почв включают контурную обработку почв, глубокую или комбинированную вспашку, плоскорезную обработку почв с сохранением на поверхности стерни и др.
Для устранения эрозии почвы на склонах оврагов предлагается террасирование склонов и укрепление откосов путем дернования их газонами и посадки древесных насаждений, имеющих развитую корневую систему.
К агрохимическим приемам относится применение органических и минеральных удобрений, способствующих развитию мощной корневой системы и лучшему росту растений, улучшению структуры почвы, ее водопроницаемости. Дозы и виды удобрений, сроки и способы их внесения дифференцированы в зависимости от степени эродированности почв и времени проявления эрозии.
При проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции в том числе, следует предусмотреть мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности, с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда (скверы, парки, аллеи и т.п.).
Охрана окружающей среды от воздействия шума
Для уменьшения уровня шума до допустимых норм 25-35 децибел генеральным планом предлагается следующие мероприятия:
· дифференциация уличной сети на улицы магистрального значения, главные улицы и дороги, улицы в жилой застройке, проезды;
· вдоль улиц поселкового значения и главных улиц предлагается посадка газоустойчивых деревьев с густой кроной.
Предприятия следует располагать на достаточном расстоянии от жилой застройки в соответствие с расчетными санитарно-защитными зонами указанных предприятий.
Защита от электрических магнитных полей
В генеральном плане установлены охранные зоны от высоковольтных линий электропередач.
В пределах данных зон запрещается:
· размещать жилые и общественные здания и сооружения;
· устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;
· размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;
· производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.
Территории охранных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако, рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.
В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, предотвращения неблагоприятных экологических ситуаций и нанесения ущерба природе, а также для удовлетворения нужд экономики в природных ресурсах при их рациональном использовании, восполнении и сохранении необходимых запасов принята государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями).
Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов
Обращение с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья регламентируется Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями) и постановлением Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 226-пП «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».
Количество и объем контейнеров и (или) бункеров на контейнерной площадке устанавливается для МКД и индивидуальных жилых домов в соответствии с нормативами накопления ТКО, утвержденными постановлением Правительства Пензенской области от 15.03.2018 N 133-пП (с последующими изменениями).
По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.
Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.
 Для решения проблем по благоустройству администрация Майского сельсовета планирует организовать и провести:
- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство поселения: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий», «Лучшая улица» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.
В соответствии с постановлением администрации Майского сельсовета № 43 от 20.06.2019 на территории сельсовета определены места площадок ТКО.
Таблица 1 – Места площадок ТКО

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Майского сельсовета 
Малосердобинского района Пензенской области

	Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	Данные об истончниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов  

	Адрес 
	Используемое покрытие
	Площадь, кв. м
	Количество планируемых к размещению контейнеров
	Полное наименование
	ОГРН/ОГРНИП
	Фактический адрес юридического лица/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, физического лица
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Майское, 
ул. 2-ая Молодежная, в 20 м от здания Майского сельсовета
	асфальтированная площадка
	4,5
	2
	Администрация Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	1025800814632
	442816, 
Пензенская область, Малосердобинский район, с. Майское, ул.2ая Молодежная, 1а
	ул. 2-ая Молодежная, дома №№ 1,3,5,7, ул. 1-ая Молодежная, дома №№ 1,2,3,4,5,6

	с. Майское, ул. Центральная, в 20 м от здания бывшего ФАПа
	асфальтированная площадка
	4,5
	2
	Администрация Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	1025800814632
	442816,
 Пензенская область, Малосердобинский район, село Майское, улица 2ая Молодежная, дом 1а
	ул. Центральная, дома № 77-а, 79,81,85, 76,74, 84,86,88

	с. Чунаки, ул. Центральная, в 30 м от здания МБОУ СОШ с. Чунаки
	бетонная плита
	4,5
	2
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Чунаки 
	1025800813961
	442815,
 Пензенская область, Малосердобинский район, село Чунаки, улица Центральная, дом 140
	ул. Центральная, дома № 140, 128,130,142,144,131а,133

	с. Чунаки, ул. Центральная, в 30 м от здания Чунаковского СДК
	бетонная плита
	4,5
	2
	Администрация Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области
	1025800814632
	442816,
 Пензенская область, Малосердобинский район, село Майское, улица 2ая Молодежная, 1а
	ул. Центральная, дома №№ 120,120а, 120б, 122,124,126, 111,113,117,119




[bookmark: _Toc106102362]2.5 Земли особо охраняемых природных территорий
Согласно Федеральному закону РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г.№33-ФЗ  особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны». 
На территории Майского сельсовета находится памятник природы областного значения, это Комаровский резерват головчатки Литвинова. На данной территории произрастает редкий вид головчатки Литвинова занесенного в красную книгу РСФСР (1988г.) Постановлением Законодательного собрания Пензенской области от 14.07.2000 г. № 587-25/2 ЗС участок отнесен к памятникам природы областного значения, площадь участка – 2,7 га. Граница участка остается без изменений. 

Режим хозяйственного использования и зонирования территории памятников природы определен Постановлением правительства Пензенской области от 07.05.2018г. № 252-пП.
Таблица 2 - Перечень памятников природы (ООПТ) на территории Майского сельсовета Малосердобинского района[footnoteRef:2] [2:  По данным Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области  ] 


	№ п.п.
	Название ООПТ (Лесничество, квартал, выдел)
	Общ. пло-щадь, га
	Катего-рия
	Уровень значимос-ти
Профиль
	Клас-тер-ность
	Правоустанавливающий документ об организации ООПТ
	Ведомственная принадлежность на 01.01.2011

	1
	Комаровский резерват головчатки Литвинова
	5
	памятник природы
	региональный
ботанический
	1
	Постановление Законодательно-го Собрания Пензенской области от 14.07.2000 №587-25/23С
	КФХ «Утро», КФХ «Кристина», АО «Майское»



[bookmark: _Toc106102363]2.6 Земельные ресурсы
Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.
Таблица 3- Наличие и распределение земельного фонда сельсовета на 01.01.2021 г. 
	Наименование
показателей
	Общая площадь
земель
	Сельхозугодья,
га
	Из них пашни

	
	га
	%
	
	

	Земли с/х назначения
	13162,05
	86,24
	12673,47
	10967,27

	Земли населённых пунктов
	618,49
	4,1
	
	

	Земли промышленности, транспорта, энергетики
	66,46
	0,43
	
	

	транспорта из них:
	
	
	
	

	автомобильного
	38,1
	-
	
	

	промышленности, энергетики, связи
	14,9
	-
	
	

	Земли лесного фонда
	1414,5
	9,3
	-
	-

	Итого земель в границах сельсовета
	15261,5
	100
	12673,47
	10967,27


Из общей площади территории сельсовета 86,3% занимают земли сельскохозяйственного назначения, 4,1%— земли населенных пунктов, 9,3 % — земли лесного фонда. Освоенность территории сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия. 
Проектом генерального плана предусматривается перевод земельного участка с кадастровым номером 58:17:0060701:57 из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Площадь данного участка составляет 134 622 кв.м. (13,46 га).
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Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные ископаемые, а также полезные элементы, используемые растениями.
Освоенность территории сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 13175,51 га, или 86,3% территории, в том числе 12673,47 га пашни.
Основными землепользователями в сельсовете являются сельскохозяйственные предприятия.

Промышленность
На территории сельсовета отсутствуют промышленные предприятия

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство составляет основу деятельности жителей муниципального образования.
Сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей национальной экономики России. Его развитие активно поддерживается государством как на макро-, так и на микроуровне.
На территории сельсовета в малом объеме развито животноводство, специализация животноводства у сельхозпредприятий и населения – производство мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы, производство молока. Поголовье животноводства в сельсовете представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Поголовье животноводства
	Виды с/х животных
	ЛПХ

	КРС - всего
	167

	в том числе коровы
	88

	Овцы
	89

	Свиньи
	53

	Козы
	38

	Птицы
	749

	Пчелосемьи
	775

	Кролики
	338



На территории сельсовета функционируют крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприятия, общество с ограниченной ответственностью. Предприятия сельсовета представлены в таблице 5.
Преимущественное направление хозяйств – растениеводство.
Таблица 5 – Предприятия отрасти сельского хозяйства
	№
п/п
	Наименование предприятий
	Местонахождение.
Год организации
	Вид выполняемых работ
	Численность работников

	1
	ИП КФХ Гофман А.А.
		с.Майское, 2010 г.
	растениеводство
	6

	2
	ИП КФХ Арчаков Ю.Ф.
	д.Комаровка, 1992
	растениеводство
	4

	3
	ИП КФХ Медведева С.Н.
	с.Чунаки, 1998
	растениеводство
	4

	4
	ИП КФХ Пчелинцев А.А.
	с.Чунаки, 1998
	растениеводство
	2

	5
	ИП Сукиасян А.Э.
	с.Чунаки, 2010
	торговля
	2

	6
	ООО «АгроЦентр»
	с.Бадровка, 2019
	растениеводство
	15

	7
	ИП Егоров А.А.
	с.Майское, 2000
	торговля
	1

	8
	СПОК «Вольница»
	с.Майское, 2016
	водоснабжение
	1

	9
	ИП Карташова Т.В.
	с.Майское, 2016
	торговля
	1
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Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования. 
Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Одним из основных критериев развития сельских поселений, является демографическая устойчивость – это превышение естественного прироста населения. Динамику численности населения определяет три показателя: рождаемость, смертность и миграция.
Численность населения в разрезе населенных пунктов Майского сельсовета с 2015 по 2021 года представлена в таблице 6.
Таблица 6 – Численность населения в разрезе населенных пунктов
	№
п/п
	Населенный
пункт
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	с.Майское
	348
	333
	337
	324
	307
	279
	261

	2
	с.Чунаки
	525
	537
	519
	516
	524
	496
	481

	3
	с.Бадровка
	62
	57
	48
	46
	44
	42
	40

	4
	д.Комаровка
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	Итого
	939
	931
	908
	890
	879
	821
	786



В 2021 году численность населения уменьшилась на 153 человека по сравнению с 2015 годом. Наиболее населенным является село Чунаки, там проживает 61% населения, в селе Майское проживает 33% населения, в селе Бадровка 5% и в деревне Комаровка 1%.
Динамика изменения численности населения представлена на рисунке 4.

Рисунок 2 – Динамика численности населения за 2015-2021 годы
Возрастная структура населения
Трудовой баланс исключает из численности населения, в трудоспособном возрасте следующие группы:
· неработающие инвалиды и пенсионеры;
· лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве, неработающие женщины;
· учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства.
Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 7.
Таблица 7 – Структура численности населения
	Показатели
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Численность населения моложе трудоспособного возраста, чел.
	145
	132
	136
	130
	123
	105
	94

	Численность населения трудоспособного возраста, чел.
	516
	780
	471
	445
	451
	398
	372

	Численность населения старше трудоспособного возраста, чел.
	278
	319
	301
	315
	305
	318
	323

	Итого по сельсовету
	939
	931
	908
	890
	879
	821
	786


На 01.01.2021 года количество дошкольников на территории сельсовета составляет 19 человек (село Майское-3 человека, село Чунаки-16 человек), количество учащихся составляет 32 человека (село Майское-13 человек, село Чунаки-19 человек).
Структура населения по половому признаку представлена в таблице 6. 45% - мужчины, 55% - женщины.
Таблица 8 – Структура населения по половому признаку
	Показатели
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Мужчины, чел.
	368
	409
	379
	379
	362
	360
	358

	Женщины, чел.
	438
	426
	398
	388
	369
	349
	338


Численность населения изменяется не только за счет естественного движения, но и в результате миграции сельского населения. Механическое движение или территориальные перемещения отдельных лиц, характерно для многих поселений. Резервы улучшения демографической ситуации в сельском поселении заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышения уровня рождаемости, уменьшения уровня смертности и уменьшения естественного оттока трудоспособного населения.
Миграционные процессы оказывают отрицательное влияние на демографическую ситуацию.
Таблица 9 - Демографические показатели естественного и механического движения населения
	годы
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	рождаемость
	4
	1
	2
	5
	1
	1
	2

	смертность
	21
	11
	10
	8
	13
	21
	17

	естественный прирост
	-17
	-10
	-8
	-3
	-12
	-20
	-15

	выбыло
	24
	24
	-
	15
	27
	16
	8

	прибыло
	34
	11
	-
	6
	5
	2
	1

	миграционный прирост
	10
	-13
	-
	-9
	-22
	-14
	-7


Анализ факторов экономического роста на территории сельских поселений, в качестве одной из наиболее важных составляющих, включает в себя анализ демографической ситуации. На демографические прогнозы, как правило, опирается планирование всех сельских поселений, их планы социально-экономического развития. Целью демографического прогноза сельского поселения является оценка его численности на перспективу, соответствующую расчетным срокам. Без этого не могут быть определены перспективы производства, развития социальной инфраструктуры, занятости населения, безработицы и так далее.
Демографическая характеристика населения представлена в таблице 10.
56% от общего населения сельсовета (439 человек) являются экономически активными (трудоспособными).  В соответствии с социальным паспортом сельсовета на 2022 год [footnoteRef:3] на территории зарегистрировано 7 безработных, при этом зарегистрировано 8 многодетных семей. [3:  Социальный паспорт Майского сельсовета] 

Таблица 10 - Баланс трудовых ресурсов и занятость населения
	Наименование
	человек

	Население 
	786

	Численность населения в трудоспособном возрасте
	439

	Пенсионеры
	302

	Дети до 14 лет
	50

	Трудовые ресурсы всего
	372

	Численность занятых:
	372

	Органы управления
	3

	Сельское хозяйство
	31

	Промышленность (транспорт и связь)
	2

	Здравоохранение
	2

	Образование  
	15

	Культура
	3

	Социальная сфера
	4

	Оптовая и розничная торговля, 
	4

	Бытовое обслуживание
	1

	Лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве
	307

	Молодежь, обучающаяся с отрывом от производства
	2

	Работающие за пределами поселения
	-

	Численность безработных
	7



Демографическая ситуация, складывающаяся на территории поселения, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий Пензенской области, и характеризуется низким уровнем рождаемости, высокой смертностью, неблагоприятным соотношение «рождаемость-смертность».
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать увеличение показателей естественной прибыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:
· снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;
· укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
· повышение уровня рождаемости укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;
· проведение активной миграционной политики, направленной на переселение жителей из других регионов Российской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом.
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Система водоснабжения
Водоснабжение Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области в настоящее время осуществляется из двух артезианских скважин. При скважинах имеются водонапорные башни. Запасы подземных вод не установлены.
Основными водопотребителями являются жители, бюджетные организации и прочие потребители. Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев и мелкобуровых скважин.
Водопроводная сеть в Майском сельсоветеМалосердобинского района Пензенской области имеет протяженность 22 км. Существующие водопроводные сети тупиковые диаметром от 100 мм до 200 мм выполнены из чугуна и полиэтилена. Глубина залегания от 0,5м до 1,5м.
В Майском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области водопроводные сети имеют износ 100%. Необходимо провести ремонтные работы и работы по замене.
Таблица 11 - Действующие источники водоснабжения Майского сельсовета
	№ п/п
	Муниципальное образование/
населенный пункт
	Артскважина/
вод.башня/
каптаж,
ед.
	Колод-цы
ед.



	Балансодержа
тель источника
водоснабжения
(наименование
ЮЛ/ИП),
	Эксплуатир
организация (наименование ЮЛ/ИПЪ
	Протяжводопр. сетей, км

	Майский сельсовет

	1
	с. Майское
	1/1
	62
	Администрация Майского сельсовета
	-
	12,000

	2
	с. Чунаки
	1/1
	62
	Администрация Майского сельсовета
	СПОК «Вольница»
	7,372 

	3
	с. Бадровка
	-
	20
	-
	-
	-

	4
	д. Комаровка
	-
	2
	-
	-
	-



Вместе с тем система водоснабжения сельсовета имеет ряд недостатков, таких как: отсутствие централизованных систем водоснабжения в двух населенных пунктах  с.Бадровка, д.Комаровка, с численностью населения от 4 до 300 человек; отсутствие использования поверхностных вод для целей технического водоснабжения предприятий сельского хозяйства; отсутствие резервных артезианских скважин и пожарных резервуаров в населенных пунктах, большой износ существующих водопроводных сетей.
Водоотведение
На территории Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области централизованная канализация отсутствует. Население пользуется дворовыми туалетами или выгребными ямами.
Теплоснабжение
Теплоснабжение в населенных пунктах муниципального образования Майский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области осуществляется от котельных и индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Основным топливом для котельных служит газ.
Теплоснабжение общественных зданий Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области осуществляется от индивидуальных котельных.
На территории сельсовета расположено 2 котельные,их мощность- 0,86 Гкал/ч, обслуживают- МБОУ СОШ с.Чунаки и МБУК «Майский КДЦ». Протяженность тепловых сетей всего по сельсовету составляет 335 м: с.Майское-115 м, с.Чунаки-220 м.
Таблица 12 - Перечень источников теплоснабжения в Майском сельсовете
	№ п.п.
	Наименование источника теплоснабжения
	Принадлежность
	Эксплуатирующая организация
	Вид оборудования
котельной
	Вид топлива
	Объект теплоснабжения

	1
	с. Чунаки, ул. Центральная, 136
	Администрация Малосердо-бинского района
	ТЭКПО
	2 котла
	газ
	МБОУ СОШ с. Чунаки, МБУК «Майский КДЦ»



Электроснабжение
Электроснабжение физических и юридических лиц Малосердобинского района осуществляет Малосердобинские РЭС ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго».
Электроснабжение осуществляется через подстанцию ПС 35 кВ Чунаки. 
Все населенные пункты электрифицированы. Потребность в электроэнергии удовлетворяется в полном объеме. Основной проблемой энергетики сельсовета на настоящий момент является изношенность электрических сетей. 
Таблица 13 -  Показатели системы электроснабжения.
	Показатель
	Ед. изм.
	Кол-во

	Количество подстанций ПС
	шт.
	1

	Кол-во распределительных пунктов
	шт.
	-

	Суммарная установленная мощность ПС
	МВА
	-

	Средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума
	%
	-

	Протяженность линии электропередач
	км
	37,0

	Количество абонентов, получающих услуги электроснабжения
	абонент
	786



Мероприятия в области развития электрических сетей:
- повышение качества потребляемой в поселении электроэнергии;
- обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных на территории поселения.
Газоснабжение
Газоснабжение является неотъемлемой частью цивилизованной и культурной жизни общества.
В Майском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области имеется система газоснабжения.
Протяженность существующих газовых сетей составляет 18 км.
В Майском сельсовете Малосердобинского района Пензенской области эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления осуществляет ООО «Газпром Газораспределение Пенза». ООО «Газпром Газораспределение Пенза» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей природного газа. Газопровод низкого давления проходит по следующим населенным пунктам и улицам с.Майское: ул.Центральная, ул.1-я Молодежная, ул.2-я Молодежная, ул.Заречная. с.Чунаки: ул.Центральная, ул.Молодежная, ул.Заречная. с.Бадровка: ул.Молодежная, ул.Студеная.
Газифицированы 3 из 4-х населенных пунктов сельсовета не газифицировано село Комаровка (постоянно проживающих 4 человека).[footnoteRef:4] [4: Стратегия социально-экономического и инвестиционного развития Малосердобинского района Пензенской области до 2035 года.] 

Таблица 14 - Газификация населенных пунктов Майского сельсовета
	№
п/п
	Наименова-ниемуниципаль-ного образования
	Населенные пункты с полной
газификацией
	Населенные пункты с
частичной газифика-цией
	Не газифицированы
	Общая протяжен-ность сетей по террито-рии с/с,км
	Коли
чество ПРГ

	1
	Майский  с/с
	с.Майское
с.Бадровка
с.Чунаки
	-
	д.Комаровка

	18,00
	5



Основные показатели коммунальной сферы сельсовета[footnoteRef:5] представлены в таблице 15. [5: Пензастат] 

Таблица 15 – Основные показатели коммунуальной сферы
	Показатели
	Ед. измерения
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Число источников теплоснабжения
	единица
	
	2
	2
	2
	2
	1
	

	Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч
	единица
	
	2
	2
	2
	2
	1
	

	Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км)
	метр
	
	1018
	1018
	1018
	315
	315
	

	Уличная водопроводная сеть
	метр
	
	
	10000
	
	20000
	20000
	

	Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене
	метр
	
	
	430
	
	430
	430
	

	Заменено уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год
	метр
	
	
	390
	
	
	
	

	Одиночное протяжение уличной газовой сети (до 2008 г. - км)
	метр
	21178.2
	21178
	21178
	21178
	21178
	21178
	

	Одиночное протяжение уличной газовой сети, нуждающейся в замене и ремонте, метр
	метр
	3000
	3000
	
	
	
	
	

	Заменено и отремонтировано уличной газовой сети за отчетный год, метр
	метр
	1000
	
	
	
	
	
	

	Количество негазифицированных населенных пунктов, единица
	единица
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м
	тысяча метров квадратных
	24.9
	24.9
	24.9
	24.9
	24.9
	24.9
	

	Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей)
	единица
	
	
	2
	2
	2
	2
	

	Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)
	единица
	
	
	4
	4
	4
	4
	



[bookmark: _Toc106102367]2.10 Транспортная инфраструктура
Основным направлением деятельности государства в транспортном комплексе является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в качественной и безопасной транспортной инфраструктуре с высокими потребительскими свойствами. А недостаточный ее уровень является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития регионов. Упорядочение существующей и развитие перспективной улично-дорожной сети, прежде всего, обуславливается современным состоянием планировочной структуры поселения и условиями землепользования. Развитие сети автомобильных дорог связаны в первую очередь с освоением новых территорий под жилую и общественную застройку, а также с реконструкцией существующей улично-дорожной сети. Необходимо строго подразделять улично-дорожную сеть на улицы местного значения и внутриквартальные проезды, улицы местного значения являются кварталообразующими. Внутриквартальные проезды обеспечивают связь улиц местного значения с автодорогами более высокого класса. Основной задачей формирования местной улично-дорожной сети в кварталах индивидуальной застройки, является обеспечение подъездов к участкам, расположенным в глубине кварталов. На ранее освоенных территориях предлагаются мероприятия, направленные на реконструкцию существующих улиц, в том числе: расширение проезжей части, устройство полноценного поперечного профиля, с максимальным сохранением застройки и зеленых насаждений.
Автобусного сообщения внутри поселения нет, транспортное сообщение с областным и районным центрами осуществляется транспортом малой вместимости. Место отправления и прибытия осуществляется на автобусных остановках, которые находятся на территории населенных пунктов. Майский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области несет значительные потери от низкой конкурентной способности транспортной системы. Экономический рост сдерживается отсутствием в сфере пассажирского транспорта возможности обеспечения необходимой подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов.
В настоящее время наблюдается снижение показателя пассажирооборота, как в сельсовете, так и в регионе в целом. Это связано с тем, что население пересаживается на личный автомобильный транспорт. Повышение безопасности дорожного движения является одним из приоритетных направлений государственной политики. И наибольшее представление об итогах реализации поставленных целей дает показатель о количестве совершенных дорожно-транспортных происшествиях, в том числе с участием пешеходов.
В транспортную инфраструктуру Майского сельсовета входят автомобильные дороги, соединяющие Майский сельсовет с областным центром, соседними регионами, районами и сельскими администрациями. По территории Майского сельсовета по западной границе сельсовета проходит автомобильная дорога Федерального значения «Саратов – Н. Новгород» - автодорога 2 категории (Управление автомобильных дорог «Большая Волга»), областного значения «Лопатино-Даниловка-Чунаки» автодорога 4 категории и «подъезд к с. Майское» 4 категории, «подъезд к с. Бадровка» и «подъезд к с. Комаровка» автодороги 5 категории (Управление автомобильных дорог Пензенской области) дороги с асфальтным покрытием, обеспечивающие проходимость в любое время года.
Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду, и обеспечению необходимыми ресурсами. Все населенные пункты Майского сельсовета соединены с районным и областным центрами дорогами с асфальтным покрытием. 
Село Майское соединено с областным и районным центрами через Федеральную автодорогу «Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов». Дорога постоянно реконструируется и поддерживается в хорошем состоянии дорожно-ремонтным управлением
Таблица 16 - Транспортная удаленность административного центра муниципального образования.
	№ п/п
	Наименование транспортного узла
	Расстояние (км)

	1
	От ближайшей железнодорожной станции
	25

	2
	От райцентра (автодорога)
	40

	3
	От областного центра (автодорога)
	114


Список автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Пензенской области, представлен в таблице 14.
[bookmark: _GoBack]Таблица 17 - Список автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Малосердобинского района, относящихся к собственности Пензенской области(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 14.02.2019 №88-пП)
	№ 
п/п
	Наименование, категория
	Протяженность км
	Идентификацион-ный номер
	Адрес

	1
	Автодорога
"Подъезд к с. Майское"(IV)
	1,6

	58-ОП-МЗ-Н-183
	Малосердобинский район

	2
	Автодорога
"с. Лопатино - с. Даниловка - с. Чунаки" (IV)
	4,9
	58-ОП-МЗ-Н-187
	Малосердобинский район



Список автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района представлен в таблице 18.
Таблица 18 - Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района 
	№ п/п
	Наименование объекта,
идентификационный номер
	Протяжен-ность,  км.
	Категория
	Тип покрытия

	
	
	
	
	

	1
	Подъезд к с. Бадровка
56-244-000 ОП МП 009
	3,7
	5 тех.кат.
5-Э экс.кат
	асфальтобетон

	2
	Подъезд к с. Комаровка
56-244-000 ОП МП 010
	1,4
	5 тех.кат.
5-Э экс.кат
	щебень



На территории сельсовета расположена автозаправочная станция на 99 км а/д «Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов».
Таблица 19 - Перечень автозаправочных станций Майского сельсовета

	№ п/п.
	Название
	Адрес

	1
	АЗС, ООО «АЗК НК»
	Малосердобинский район, с.Чунаки, а/д  Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов



Внутренние транспортные связи
Переченьавтомобильных дорог общего пользования местного значенияпредставлен в таблице 20.
Таблица 20 – Автодороги местного значения
	№
п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность, 
м
	Факт. протяжен- ность, м
	
Тип покрытия

	с. Майское
	8500
	4414
	

	1.
	ул. Центральная
	3500
	2023
	Щебень загрязненный; Асфальт;
Щебень

	2.
	ул.Заречная
	3000
	1233
	Грунт

	3.
	ул. 1-я Молодежная
	1000
	689
	Щебень загрязненный

	4.
	ул. 2-я Молодежная
	1000
	469
	Грунт; Асфальт разбитый

	с. Чунаки
	10000
	4506
	

	1.
	ул. Центральная
	4000
	3136
	Асфальт 

	2.
	ул. Заречная 
	4500
	441
	Грунт

	
	
	
	529
	Грунт

	3.
	ул. Молодежная
	1500
	400
	Асфальт разбитый

	с. Бадровка
	3000
	1951
	

	1.
	ул. Студеная
	2800
	1780
	1,4 опока, грунт

	2.
	ул. Молодежная
	200
	171
	Грунт

	д. Комаровка
	1500
	1200
	

	1.
	ул. Центральная
	1500
	1200
	Грунт

	Итого Майский сельсовет
	23000
	12071
	



В соответствии со схемой территориального планирования Малосердобинского района [footnoteRef:6] на территории сельсовета планируется создание муниципальных маршрутов регулярных перевохок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. [6: Схема территориального планирования Малосердобинского района] 

Таблица 21 - Реестр планируемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Малосердобинском районе.
	№ п/п
	Наименование 
маршрута
	Вид 
маршрута
	Протяженность  маршрута, км
	Режим работы
(по дням недели)
	Количество рейсов в день

	1
	Чунаки-Саполга-М.Сердоба
	внутри-
районный
	28
	вторник,
пятница
	1

	2
	Майское-Малая Сердоба
	внутри-
районный
	40
	вторник,
пятница
	1



В соответствии со схемой территориального планирования Малосердобинского района Пензенской области, на территории сельсовета планируется реконструкция автомобильной дороги федерального значения «Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов».
Трубопроводный транспорт
[bookmark: _Hlk73449566]По территории Майского сельсовета проходит магистральный газопровод Саратов-Горький и газопровод-отвод, расположена ГРС «Чунаки» (Рвых=1,2 Мпа, Qч=1,01 тыс.куб.м/час., Qr=2,2 млн.куб.м/год)
На территории Майского сельсовета, согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями) планируется для размещения расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор).
[bookmark: _Toc106102368]2.11 Социальная сфера
К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.
При расчете нового культурно-бытового строительства учитывалось современное состояние и вместимость, возможность сохранения и перспективного использования уже существующих зданий и сооружений.
Образование
В систему образования входят объекты местного значения:
1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа суммарной мощностью 192 учащихся. Школу посещают 32 ученика.
Количество работников составляет 17 человек, год постройки учреждения – 1988 год, состояние износа – 58%.
Обеспеченность населения Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области организациями дополнительного образования выполнена согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, и составила 100 % от нормативной потребности.
Таблица 22 - Перечень общеобразовательных учреждений Майского сельсовета на 01.01.2022 г.

	№ п/п
	Наименование образовательного учреждения  (юр. лицо и строкой ниже указать его филиалы)
	Адрес фактического расположения (юр. лица и строкой ниже его филиала)
	Проектная
вместимость/
фактически обучается, чел.
	Зона обслуживания

	1
	МБОУ СОШ с. Чунаки
	Пензенская область, Малосердобинский район, с. Чунаки, ул. Центральная, 136
	192/32
	с. Чунаки, с. Майское




Здравоохранение
На территории Майского сельсовета располагается 2 фельдшерско-акушерских пункта и 1 домовое хозяйство (пункт первичной помощи в сельской местности при несчастных случаях, травмах, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью до оказания медицинской помощи).
Здание ФАП с. Майское построено в 2021 году, здание ФАП с. Чунаки –  1989 г. Количество работающего персонала составляет 2 человека.
Таблица 23 - Учреждения здравоохранения Майского сельсовета(по состоянию на 01.01.2022 г.)

	№ п/п
	Наименование объекта, месонахождение
	Обслуживаемые населенные пункты
	Числен-ность  работаю-щих  в  подразделении
	Кол-во коек
пос/смену
	Численн.обслуживаемого населения, чел.

	1
	ФАП с.Майское
	с.Майское, с.Бадровка, д.Комаровка
	1
	14-16
	261

	2
	ФАП с.Чунаки
	с.Чунаки
	1
	14-16
	481

	3
	ДХПП
	с.Бадровка, д.Комаровка, с.Круглое, с.НовоеНазимкино
	1
	
	


Учреждения культурно-досугового типа
Формирование социокультурной среды, доступности к культурным ценностям и информации, развитие единого культурного обеспечивали следующие учреждения, объекты местного значения Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области 
· 1 библиотека;
· 1 учреждение культуры клубного типа вместимостью 300 мест; 
Обеспеченность населения объектами районного и местного значения в области культуры в соответствии с генеральным планом муниципального образования, утверждённым решением Комитета местного самоуправления Майского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области в процентах от нормативной потребности, составила:
· учреждениями культуры клубного типа – 100 %; 
· общедоступными и детскими библиотеками – 100 %.
Здание культуры построено в 1979 году, там работает 2 человека. Процент износа составляет 85.
Таблица 24 - Учреждения культуры Малосердобинского района 
	№ п/п
	Наименование филиала
	Адрес
	Проектная мощность
кол-во мест 
	Коли-чество работающих, чел.

	1
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Майский поселенческий культурно-досуговый центр"
	442815, Пензенская область, Малосердобинскийрайон,с.Чунаки, ул.Центральная, 120 б
	300
	1




Объекты обслуживания населения
На территории сельсовета расположен объект «Почта России», построенный в 1972 году, численность работающего персонала составляет – 3 человека, также распложено одно предприятие общественного питания и 3 торговые точки с работающим персоналом -  4 человека.
Таблица 25 – Объекты обслуживания населения
	№
	Место-нахождение
	Характеристика
магазин/павильон/
киоск
	Количество /
торг.площадь

	Ареал обслуживания

	1
	Майский сельсовет
	минимаркеты
	3/30
	Майский сельсовет




Объекты физической культуры и спорта
На территории сельсовета расположен 1 спортивный зал (170 кв.м.) в селе Чунаки и 1 детская площадка.
Таблица 26 - Объекты физкультуры и спорта Малосердобинского района
	№ п\п
	Наименование населенных пунктов
	Характеристика, посещаемость
	Ареал обслуживания

	
	
	Стадионы
	Спорт. залы
	Бассейны
	Спорт .школы
	

	5
	с.ЧунакиМалосердобинский район 
	
	с.Чунаки, ул Центральная 140 посещаемость - 275 человек
	
	
	



[bookmark: _Toc106102369]2.12 Характеристика жилищного фонда
На территории сельсовета расположено 503 домовладения, общей площадью 20080 кв.м.
Ветхое и аварийное жилье отсутствует.
Таблица 27 - Распределение жилищного фонда Малосердобинского района  по ведомственной принадлежности[footnoteRef:7] [7: Схема территориального планирования Малосердобинского района] 

	№
п/п
	Наименование
населенного пункта
	Всего
	Индивид.
	муниципальное

	
	
	Количество домов
	Площадь,
кв. м.
	Площадь
кв. м
	Площадь
кв. м

	1
	с.Майское
	190
	7600
	7600
	-

	2
	с.Чунаки
	268
	10720
	10720
	-

	3
	с.Бадровка
	41
	1640
	1640
	-

	4
	д.Комаровка
	4
	120
	120
	-

	
	Итого
	503
	20080
	20080
	-



Таблица 28 - Оборудование жилищного фонда Малосердобинского района по состоянию на 01.01.2021 г. [footnoteRef:8] [8: Схема территориального планирования Малосердобинского района] 

	Наименование муниципальных образований
	Общая площадь жилых помещений тыс. м²
	В том числе оборудованная


	
	
	всеми
видами
одно-
временно
	водо-прово-дом
	канали-зацией

	отопле-нием
	горячим водо-снабже-нием
	ваннами
(душем)
	газом
(сете-вым)

	Майский с/с
	24,9
	1,8
	10,.9
	2,5
	24.9
	5
	3,2
	24,9

	Всего по району
	287,82
	135
	173,52
	137,1
	287,82
	141,3
	134,71
	287,82



Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде, выделяются следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.
[bookmark: _Toc67921005][bookmark: _Toc95207620][bookmark: _Toc106102370]2.13 Функционально-планировочная структура поселения
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение
В настоящее время на территории Елизаветинского сельсовета можно выделить следующие функциональные зоны:
1) жилая зона;
2) общественно-деловая зона;
3) производственная зона;
4) зона инженерной инфраструктуры;
5) зона сельскохозяйственных угодий;
6) производственная зона сельскохозяйственных предприятий;
7) зона рекреационного назначения;
8) зона кладбищ;
9) зона складирования и захоронения отходов.
Проектом генерального плана предусматривается перевод земельного участка с кадастровым номером 58:17:0060701:57 из зоны сельскохозяйственного назначения в зонупромышленности. Площадь данного участка составляет 134 622 кв.м. (13,46 га).

[bookmark: _Toc67921006][bookmark: _Toc95207621][bookmark: _Toc106102371]2.14 Зоны с особыми условиями использования территории
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации №190-ФЗ, зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
· придорожные полосы автомобильных дорог;
· охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;
· охранные зоны железных дорог;
· охранные зоны трубопроводов (газопроводов);
· зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);
· охранные зоны линий и сооружений связи;
· санитарно-защитные зоны;
· водоохранные зоны;
· прибрежные защитные полосы;
· зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
· зоны затопления и подтопления.
Придорожные полосы автомобильных дорог
Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливает придорожные полосы в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
[bookmark: dst100289]2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
[bookmark: dst100290]3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;
[bookmark: dst177]4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;
[bookmark: dst100292]5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.
Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.
В пределах придорожных полос автомобильных дорог федерального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением: объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации; объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей; инженерных коммуникаций[footnoteRef:9]. [9: Приказ Минтранса РФ от 13 января 2010 г. N 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»
] 

Для автодорог Майского сельсовета Малосердобинского района установлены следующие придорожные полосыа/д «Саратов – Н. Новгород» - 75 метров, а/д «Лопатино-Даниловка-Чунаки» -50 метров, «подъезд к с. Бадровка» и «подъезд к с. Комаровка» -25 метров.
Охранные зоны железных дорог
Размеры полос отвода и охранных зон устанавливаются в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 N 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог», землеустроительной, градостроительной и проектной документацией, генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций, а также с учетом сложившегося землепользования и ранее утвержденных размеров и границ полос отвода и охранных зон.
Размеры земельных участков охранных зон определяются исходя из рельефа и природных условий местности, необходимости создания защиты жилой застройки населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, от возможных катастроф с перевозимыми пожаровзрывоопасными и опасными грузами, иных факторов, а также необходимости поэтапного развития объектов железнодорожного транспорта.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 N 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (с последующими изменениями) определено, что в границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности: 
· строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений; 
· распашка земель; 
· выпас скота; 
· выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
В транспортную инфраструктуру Майского сельсовета не входит железная дорога.
Охранные зоны объектов электроэнергетики
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов определяют «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Охранные зоны устанавливаются:
· вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	150, 220
	25

	300, 500, +/-400
	30

	750,+/-750
	40

	1150
	55;


В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электрического хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, описанных выше, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.
Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.
Охранные зоны трубопроводов (газопроводов)
Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для исключения возможности повреждения трубопроводов высокого давления, устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ:
Вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны.
Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.
Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением настоящих правил.
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. N 9) (с изм. и доп.) для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах трубопроводов запрещается:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от магистральных трубопроводов до смежных зданий, строений и сооружений. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населенных пунктов, коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных малоэтажных зданий, а также до полевых станов устанавливаются: 
Для трубопроводов I класса: 
- при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров; 
- при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров; 
- при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров; 
- при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров; 
- при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров;
- при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров; 
Для трубопроводов II класса: 
- при диаметре до 300 мм - 75 метров; 
- при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров. 
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до магистральных оросительных каналов, рек, водоемов и водозаборных сооружений устанавливаются 25 метров. 
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением следующих требований:
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, нарушающие нормальную эксплуатацию трубопроводов, приводящую к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. 
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). 
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах. 
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних. 
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток; устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя; вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков. 
В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.
Охранные зоны линий и сооружений связи
Охранные зоны для линий и сооружений связи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:
На трассах кабельных и воздушных связи и линий радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
· для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
· для морских кабельных линий связи и для кабеля связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;
· для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, относящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
· при высоте насаждений не менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
· при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
· вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.
При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.
Санитарно-защитные зоны
Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекта), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон определены «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года N 222 (с последующими изменениям)).
В соответствии с Правилами в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В настоящее время на территории Майского сельсовета Малосердобинского района санитарно-защитные зоны для промышленных объектов не установлены.
На территории сельсовета располагаются санитарно-технические сооружения и объекты коммунального назначения. К ним относится кладбище и скотомогильники.
В настоящее время на территории муниципального образования расположены3 скотомогильник, два из которых законсервированы.
Таблица 29 – Скотомогильники, расположенные на территории Майского сельсовета[footnoteRef:10] [10:  Территориальная схема обращения с отходами на территории Пензенской области] 

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Местонахождение
скотомогильника
	Площадь, кв.м
	Кадастровый номер земельного участка или ОКС/статус

	1
	Майский сельсовет
	в 650 м на восток от здания с адресом с.Чунаки, ул.Центральная, д.41
	600
	58:17:0060801:103


	2
	Майский сельсовет
	в 580 м на юго-запад от здания с адресом с.Майское, ул.Центральная, д.73
	
	58:17:0310101:17
законсервированный

	3
	Майский сельсовет
	в 500 м на юг от здания с адресом с.Комаровка, ул.Центральная, д.93
	600
	58:17:0060701:88
законсервированный



На территории Майского сельсовета располагается 4 кладбища, общей площадью 44649кв.м. 
Таблица 30 –Кладбища, расположенные на территории Майского сельсовета
	№ п/п
	Муниципальное образование
	Место расположения кладбища
	Кадастровый номер участка
	Площадь участка, кв.м

	1
	Майский сельсовет
	западнее с.Чунаки
	58:17:0000000:552
	14275+-42

	2
	
	с.Майское
	58:17:0310102:178
	19781+-49

	3
	
	южнее с.Бадровка
	58:17:0181302:43
	7765+-31

	4
	
	севернее д.Комаровка (закрытое)
	-
	2828



Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В целях охраны водных объектов от загрязнения, истощения, засорения в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ вдоль водных объектов устанавливаются водоохранные зоны.
Таблица 31 -Водоохранные и прибрежные защитные полосы водных объектов, расположенных на территории муниципального образования Майский сельсовет.
	N п/п
	Наименование бассейнов и рек
	Протяженность, км
	Водосборная площадь,
кв. км
	Ширина водоохранной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы, м

	Бассейн реки Ока

	1
	р.Камышинка
	26
	129
	100
	30

	Бассейн реки Сура

	2
	р.Чардым
	60
	546
	200
	50


Для рек, ручьев протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой.
Водоохранные зоны для гидрологических объектов, расположенных на территории сельсовета:
· р. Чардым – 200 м;
· р. Камышинка – 100 м;
· Остальные гидрологические объекты – 50 м.
Ширина прибрежной защитной полосы установлена для реки Чардым - 50 м, на основании приказа Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области от 30.10.2009 г. № 64/3 «Об одобрении сведений о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Пензенской области».
Организация водоохранных зон и прибрежных полос вдоль рек является важным мероприятием. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта сельсовета.
В границах водоохранных зон запрещаются:
[bookmark: dst92]1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
[bookmark: dst125]2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых, в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
[bookmark: dst93]3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
[bookmark: dst100593]4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
[bookmark: dst254]5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
[bookmark: dst95]6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
[bookmark: dst96]7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
[bookmark: dst97]8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах, предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
В границах прибрежных защитных полос запрещаются:
[bookmark: dst100596]1) распашка земель;
[bookmark: dst100597]2) размещение отвалов размываемых грунтов;
[bookmark: dst100598]3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Согласно ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии (границы водного объекта) водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.
 В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399), зона санитарной охраны источников водоснабжения (артезианских скважин) организуется в составе трех поясов.
Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.
Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий, предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Мероприятия по первому поясу ЗСО:
· территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев;
· запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;
· здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;
· в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;
· водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;
· все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
Мероприятия по второму и третьему поясам:
· выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
· бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;
· запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
· запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;
· своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.
Запрещается:
· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
· применение удобрений и ядохимикатов;
· рубка леса главного пользования и реконструкции.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцами с привлечением соответствующих специалистов и проводится на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащих территорий.
Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 м выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.
Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползням и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.
Расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений следует принимать 5 м (СНиП 2.07.01-89*).
Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды.
Зона затопления и подтопления
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», вместе с «Правилами определения границ зон затопления, подтопления» (с последующими изменениями) границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов наосновании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации. 
Зоны затопления определяются в отношении: 
а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость раз в сто лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 25 и 50 раз в 100 лет);
б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;
в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;
г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;
д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.
2. Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.
В границах зон подтопления определяются:
а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;
б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;
в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.
Территория населенных пунктов Майского сельсовета не входит в зону затопления и подтопления.































[bookmark: _Toc67921007][bookmark: _Toc95207622][bookmark: _Toc106102372]3 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ
Планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
[bookmark: _Hlk72089565]б) автомобильные дороги местного значения; 
в) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения внесением изменений в генеральный план на территории Майского сельсовета не предусматриваются.
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[bookmark: _Toc106102373]4 УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
При разработке генерального плана Майского сельсовета учтены документы территориального планирования федерального и регионального уровня.
Объекты федерального значения
· [bookmark: _Hlk65506059][bookmark: _Hlk72149581]реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов III категории, ширина придорожной полосы 50 - 75 м (установлена в соответствии с распоряжением Росавтодора от 29 октября 2020 г. № 3279-р), срок реализации 2027-2029 гг.
· расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор).
Объекты регионального значения
На территории Майского сельсовета планируемые для размещения объекты регионального значения не предусматриваются.












[bookmark: _Toc58490704][bookmark: _Toc106102374]5 УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
На территории Майского сельсовета планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района, не предусматриваются.




















[bookmark: _Toc58490705][bookmark: _Toc106102375]6 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Чрезвычайные ситуации на территории сельсовета могут быть природного и техногенного характера.
Чрезвычайная ситуация природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.
Факторы риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций
Мероприятия при сильных снегопадах, гололедах, снежных заносах, туманах:
На территории сельсовета один раз в год возможны сильные снегопады, вызывающие снежные заносы на дорогах, обледенение проводов линий электропередачи и их обрыв, нарушение движения автотранспорта.
Перечень мероприятий:
· через все технические средства связи и оповещения предупредить население о непосредственной опасности, с разъяснениями о принятии мер безопасности во время бури, сильного снегопада, гололеда и тумана; 
· глава администрации района по представлению начальника отдела ГО и ЧС издает распоряжение руководителям муниципальных образований, предприятий, организаций о принятии конкретных предупредительных мер; 
· руководителям потенциально опасных объектов принять дополнительные меры по контролю за обеспечением безаварийных работ объекта; 
· для ликвидации снежных заносов, гололеда, последствий штормовых ветров привлекать силы и средства районного звена ТПЧ РСЧС. 
Первоочередными задачами считать восстановление и нормальное функционирование объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения (газ, энергетика, теплоснабжение, водоснабжение).
Затопление территории
Наводнения и повышение опасности разрушения гидротехнических сооружений (ГТС) являются одной из основных социально-экономических и экологических проблем в области водопользования. Наводнения являются одним из наиболее часто повторяющихся бедствий, а по площади охватываемых территорий и наносимому ущербу превосходят все другие чрезвычайные ситуации.
Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков (ГОСТ Р 22.0.03). Зона затопления – территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.
Причины затопления, подтопления:
· повышение уровня подземных вод, связанное с природными факторами (паводки, особо большое количество выпадающих атмосферных осадков, таяние снегов);
· повышение уровня подземных вод, связанное с техногенными факторами (техногенные утечки);
· формирование техногенного водоносного горизонта при наличии близко залегающего от поверхности земли водоупора.
Последствия затопления, подтопления:
· подтопление и затопление населенных пунктов, производственных объектов;
· разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;
· затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;
· размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;
· гибель людей и скота.
Согласно «Реестру населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами на территории Пензенской области» территория населенных пунктов Майского сельсовета не входит в зоны затопления/подтопления.
Геологическое явление
Опасное геологическое явление – это событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 
На территории Майского сельсовета Малосердобинского района к опасным природным воздействиям, определяемым согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» относятся такие геологические процессы и явления как овражная эрозия. 
Овражная (линейная) эрозия по интенсивности проявления и площадному развитию является одним из главных процессов на территории области. Современное развитие овражной сети происходит, преимущественно за счет боковых (склоновых) и вторичных (донных) оврагов, приуроченных к древней долинно-балочной сети. Склоны боковых оврагов, в свою очередь, также расчленены отвершками 2-го и 3-его порядков. Поэтому в настоящее время наблюдаются, большей частью, не отдельные овраги, а овражные системы.
Согласно «Паспорту территории Малосердобинского района Пензенской области» риск возникновения геологических опасных явлений на территории Майского сельсовета не прогнозируется.
Исходя из статистики сейсмологической обстановки на территории района следует, что вероятности возникновения ЧС, связанной с землетрясениями и опасными геологическими явлениями, не существует. 
Лесные пожары
Пожары - это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Основными видами пожаров, как стихийных бедствий, охватывающих, как правило, обширные территории в несколько сотен, тысяч и даже миллионов гектаров, являются ландшафтные пожары - лесные (низовые, верховые, подземные) и степные (полевые).
Основными причинами возникновения пожаров являются сельскохозяйственные палы и антропогенный фактор. Значительный процент возгораний наблюдается из-за грозовой активности — в частности, «сухих гроз» (удары молний без последующего ливня). Пожары от молний могут быть труднодоступными из-за их удалённости от объектов инфраструктуры. 
Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств.
Леса на территории Майского Малосердбинского района в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах РФ и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров. Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.
Согласно ст. 69. Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:
1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:
а) вне территорий лесничеств (лесопарков);
б) на территориях лесничеств (лесопарков);
2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.
Работы по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда Пензенской области выполняет ГБУ ПО «Лесопожарный центр», имеющий структурные подразделения в каждом лесничестве. Ближайшая пожарно-химическая станция (ПХС) ГКУ ПО «Сердобское лесничество» расположена в г.Сердобске, тип ПХС - 1, адрес: Пензенская область, Сердобский район, г.Сердобск, ул. Энергетиков, д.3.
Пожары в хлебных массивах
Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу скошенным хлебам, уложенным в валкии копны,сельскохозяйственной технике,они могут распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п.
Полевые (травяные) пожары тушат теми же способами, что и лесные.
Пожарная безопасность населения, проживающего в сельской местности, напрямую зависит от времени прибытия первых пожарных подразделений, а также от наличия на территории поселений собственных сил и средств для выполнения первичных мер по локализации пожаров в период до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.
На территории сельсовета имеется 1 пожарная машина, также расположены 4 пожарных гидранта (1 в селе Майское и 3 в селе Чунаки) и 3 пожарных водоема – в селе Майское, селе Бадровка и деревне Комаровка.





Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Чрезвычайная ситуация техногенного характера – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
Риск возникновения ЧС на транспорте
Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. (ГОСТ Р 22.0.05-94). При авариях на транспорте при транспортировке АХОВ, ГСМ на территории поселения могут возникнуть локальные чрезвычайные ситуации. Участок заражения будет зависеть от направления и скорости ветра, количества (объема) вылившихся АХОВ или ГСМ.
Аварии на автомобильном транспорте
Существуют также риски возникновения дорожно-транспортных происшествий – транспортных аварий, возникающих в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и влекущих за собой гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб (ГОСТ Р 22.0.05-94).
Большая часть происшествий происходит на переездах, перекрестках, магистралях из-за нарушения правил дорожного движения. Тенденция увеличения количества ДТП и количества людей, погибших и пострадавших в ДТП, связана и с резко возросшим количеством автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам, ослаблением персональной дисциплины участников дорожного движения, недостаточной пропускной способностью и оборудованием автомобильных дорог. Причинами ДТП продолжают оставаться плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие разметки на дорогах, неисправные светофорные перекрестки.
По территории сельсовета проходит автодорога федерального значения «Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов» имеющая риски возникновения чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия по предотвращению ДТП
· организация регулирования на дорогах, обеспечение регламентирующими знаками, указателями;
· содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог: расчистка от снега, льда, посыпка песчано-солевой смесью проезжей части, грейдерование обочин;
· выкос травы вдоль дорог, покраска барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки, ремонт дорожного покрытия.
Риск возникновения аварий на объектах ЖКХ и электросетях
На территории Майского Малосердобинскогорайона возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя трансформаторных подстанций, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи. На территории сельсовета расположенаПС 35 кВ Чунаки, проходят линии ВЛ –35 Вв. трансформаторные подстанции.
К ЧС техногенного характера относятся:
· аварии на трубопроводах, которые могут вызвать массовый выброс транспортируемых веществ и загрязнение окружающей среды в непосредственной близости от населенных пунктов;
· пожары, возникающие в результате взрывов на пожароопасных объектах.
На территории Ключевского сельсовета потенциально опасными объектами являются магистральный газопровод, газопровод-отвод, ГРС «Чунаки», межпоселковый газопровод, газовые котельные, ПРГ.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Система обеспечения пожарной безопасности в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.
Пожарная безопасность обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
· реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
· разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
· разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
· разработку плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль над его выполнением;
· установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
· обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
· обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
· организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
· социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут (в соответствии с требованиями статьи 76 123-ФЗ).
Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.
Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории поселений устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.
Потребность воды на пожаротушение
Перечень объектов пожарной охраны на территории Майского сельсовета представлен в таблице 32.
Таблица 32 – Перечень объектов пожарной охраны
	Наименование населенного пункта
	Пожарный водоем
	Пожарные гидранты

	
	Кол-во
	Где расположены
	Кол-во
	Где расположены

	с.Майское
	1
	0,2 км восточнее с.Майское
	1
	Ориентир ул.Центральная, 77 г

	с.Чунаки
	0
	-
	3
	Ул.Молодежная, 6; ул.Заречная, д.2;
Ул.Молодежная, д.2-е

	с.Бадровка
	1
	На расстоянии 0,5 км юго-восточнее с.Бадровка
	0
	

	д.Комаровка
	1
	На расстоянии 750 м на северо-восток от д.Комаровка
	
	
















































[bookmark: _Toc106102376]7 ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Внесением изменений в генеральный план Майского сельсовета предусматривается изменения границ населенных пунктов, связанные с включением или исключением земельных участков, сведения по которым внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
- исключение земельного участка с кадастровым номером 
58:17:0430203:141 (площадь 25000 кв.м.) из границ населенного пункта с. Чунаки с последующим переводом его в земли сельскохохяйственного назначения;
- исключение земельного участка с кадастровым номером 58:17:0000000:555 (площадь 117439 кв.м.) изграниц населенного пункта с. Чунаки с последующим переводом его в земли сельскохохяйственного назначения.
Таблица 33 – Параметры границ населенных пунктов
	Населенные пункты
	Параметры границ населенных пунктов

	
	Площадь, га
	Периметр, м

	
	Существующая площадь, га
	Проектная
площадь, га

	Существующий 
	Проектный

	с.Майское
	238,17
	238,17
	7101,99
	7101,99

	с.Чунаки
	247,33
	233,092
	8916,79
	8909,01

	с.Бадровка
	70,15
	70,15
	5020,26
	5020,26

	д.Комаровка
	44,04
	44,04
	3609,65
	3609,65

	Всего
	599,69
	585,452
	24648,69
	24640,91








[bookmark: _Toc95207627][bookmark: _Toc106102377]8СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
На территории Майского сельсовета исторических поселений нет.


Динамика численности населения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	939	931	908	890	879	821	786	
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