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Цели и задачи генерального плана
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований генеральный план устанавливает основные цели и задачи развития территории муниципального образования.

Основная цель генерального плана - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территорий и создания благоприятной среды обитания. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и рациональное использование всех ресурсов сельской территории.

В задачу генерального плана входит разработка основных градостроительных мероприятий в части обеспечения экологической безопасности, последовательного экономического роста, предпосылок социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.

Предмет генерального плана – функционально-пространственная организация территории сельского поселения в соответствии с долгосрочной стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого развития сельского поселения, которое включает в себя обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, существенное улучшение экологической ситуации, достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития сельского поселения, экономное использование всех видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание благоприятной среды жизнедеятельности.

Обеспечить устойчивое развитие территории позволит сбалансированное соотношение между следующими составляющими: экономической, экологической, градостроительной, с учетом соблюдения социальных требований к развитию и инвестиционных процессов.

В результате принятия оптимального сочетания этих составляющих выявлена пространственно-планировочная организация территории.

С учетом экономических направлений развития сельского поселения определена перспективная система расселения и приоритетные направления инвестиционных вложений.

Основные задачи генерального плана:

· Перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического, природного и культурного потенциалов, а также учет прогнозируемой численности населения.

· Выявление площадок для градостроительного освоения, с учетом нормативных требований к зонированию территории на селитебную и производственную зоны; территорий для развития рекреационной функции, природоохранных территорий.

· Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды проживания – реконструкция, реорганизация и благоустройство всех типов территорий.

· Комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества.

· Разработка мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

· Сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы.

· Принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

· Достижение социальной стабильности, заключающейся в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав и гарантий населению с учетом социальных стандартов и норм.

Введение
Работы по внесению изменений в генеральный план Дружаевского сельсовета, Малосердобинского района Пензенской области выполнены специалистами ООО «Научно-исследовательский институт градостроительства и землеустройства». 
Заказчиком работ по внесению изменений в генеральный план является администрация Дружаевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.
Внесение изменений в генеральный план вызвано предложениями администрации, заинтересованных физических и юридических лиц, а также уточнением существующих границ населенных пунктов и границ функциональных зон в соответствии с кадастровым планом территории.
Проект внесения изменений в генеральный план Дружаевского сельсовета разработан в соответствии с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в редакциях, действующих на момент подписания договора:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г № 190-ФЗ;

· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;

· Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74 – ФЗ;

· Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

· Федеральный закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

· Федеральный закон от 25.06.2002г. № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; 

· Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-Ф3 «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

· Проект внесения изменений в генеральный план Дружаевского сельсовета подготовлен на основании ранее утвержденной градостроительной документации.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий и цифровых изображений в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои. Работа выполнена на топографической основе масштаба 1:10000. Графические материалы проекта представлены в масштабе 1:25000.

Генплан разработан до 2042 года – расчетный срок, с выделением I очереди строительства – 2022-2032 г.г.
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Документы социально-экономического развития Российской Федерации, Пензенской области, Малосердобинского района, Дружаевского сельсовета

· Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 (с последующими изменениями).

· Государственная программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (с последующими изменениями).

· Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с изменениями).
· Закон Пензенской области от 30.06.2009 № 1755-ЗПО «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области» (с последующими изменениями);
· Постановление Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» (с последующими изменениями).

· Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП) (с последующими изменениям).
· Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
· Государственная программа Пензенской области «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 814-пП (с последующими изменениями).

· Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями).

· Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).

· Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями).
· Постановление Губернатора Пензенской области от 29.12.2018 №161 «Об утверждении Лесного плана Пензенской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений губернатора Пензенской области» (с последующими изменениями).

· Постановление Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области» (с последующими изменениями).
· Постановление Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 226-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».
· «Стратегия социально-экономического  и инвестиционного развития Малосердобинского района Пензенской области до 2035 года», утвержденная постановлением администрации  Малосердобинского района Пензенской области от 21.05.2020 № 189 (с последующими изменениями).
· Решение Собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области от 27.04.2016 № 522-53/III «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования для поселений на территории Малосердобинского района Пензенской области».
· Статистические материалы о современном социально-экономическом положении Пензенской области и Малосердобинского района по основным направлениям: население, экономика, жилой фонд и коммунальное хозяйство, социальная сфера, земельные ресурсы, финансовые ресурсы и их использование, инженерно-транспортная инфраструктура, промышленность, сельское и лесное хозяйство, строительство, охрана окружающей среды, бюджет, инвестиции. 
· муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Малосердобинского района Пензенской области на 2014-2024 г.г.»);

· муниципальная программа «Развитие культуры на территории Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2023 г.г.);

· муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Малосердобинском районе на 2014-2024 г.г. (постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 24.12.2018г. № 417 (с изменениями).

· Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дружаевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2026 годы» (постановление администрации Дружаевского сельсовета Малосердобинского района от 28.11.2016г. № 31).
· «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Дружаевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на период 2016 - 2030 года (постановление администрации Дружаевского сельсовета Малосердобинского района от 28.11.2016г. № 30).
· «Программа комплексного развития транспортной  инфраструктуры Дружаевского сельсовета Малосердобинского района на период 2016 - 2030 годы (постановление администрации Дружаевского сельсовета Малосердобинского района от 25.11.2016г. № 29). 

В разделах используется информация, опубликованная в Инвестиционном паспорте Малосердобинского района Пензенской области за 2019 год и данные, представленные администрацией Дружаевского сельсовета Малосердобинского района на 01.01.2022 г.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их
 использования 

2.1. Общие сведения о территории

Дружаевский сельсовет  расположен в северной части Малосердобинского района Пензенской области и граничит:

· на севере с Пензенским районом Пензенской области, 

· на востоке с  Ключевским и Старославкинским сельсоветами Малосердобинского района Пензенской области, 

· на юге с Малосердобинским сельсоветом Пензенской области,
· на западе с Липовским сельсоветом Малосердобинского района и Колышлейским районом Пензенской области.
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Пензенской области от 2 ноября 2004 года № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области»
Общая площадь Дружаевского сельсовета  в существующих границах составляет 14112,28 га. Численность населения – 560 человек. В состав муниципального образования входят три населенных пункта – с.Дружаевка, с.Новое Демкино, с.Новок Назимкино. Административный центр расположен в с.Дружаевка. Расстояние до районного центра с.Малая Сердоба - 27 км (по дороге), до областного центра г. Пензы - 97 км (по дорогам). 

Связь с.Дружаевка с областным центром осуществляется автодороге общего пользования регионального или межмуниципального значения «с. Марьевка - с. Новое Демкино - «Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов» и далее по автодороге федерального значения Р-158 «Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов», с районным центром – по автодороге регионального иди межмуниципального значения «с. Марьевка - с. Новое Демкино – «г. Нижний Новгород - г. Саратов», «р.п.. Колышлей - с. Малая Сердоба - с. Саполга» - г. Нижний Новгород - г. Саратов». 
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Рис. 1 Схема расположения Дружаевского сельсовета в Малосердобинском районе
2.2. Историко-культурные данные
Историческая справка

Дружаевка (Совхоз «Коминтерн»), русско-мордовское село, центр Дружаевского сельсовета, в км от районного центра. Площадь 3,2 кв. км. Население – русские и мордва-эрзя.  На 1.1.2004 г. – 137 хозяйств, 391 житель. До 1992 г. в селе находилась центральная усадьба совхоза «Новый», филиал Малосердобинской районной школы искусств. Основано как «интенсивное хозяйство» 11 мая 1922 г. выходцем из села Старое Славкино Яковом Павловичем Дружаевым и другими девятью семьями. В 1924 г. – поселок Интхоз («интенсивное хозяйство»), с 1931 г. – центральная усадьба совхоза «Коминтерн» Новодемкинского сельсовета. Впервые под именем Дружаевка упоминается с 1929 г.

Численность населения (по годам): в 1924 – 64, 1935 – 402, 1939 – 301, 1959 – 341, 1970 – 492, 1973 – 457, 1979 – 418, 1989 – 396, 1996 – 414, 2001 – 385, 2003 – 325 жителей.

(Лит.: Полубояров М.С. Малая долька России. Очерки истории Малосердобинского района. – Малая Сердоба, 2003).

Новое Демкино (Новое Демкино, Ново-Демкино, Новодемкино, Новая Демина, Демкино, Сердоба, Сердобка), мордовское-эрзя село Дружаевского сельсовета. Площадь 4,2 кв. км.  На 1.1.2004 г. – 159 хозяйств, 443 жителя. Основано переселенцами из д. Старое Демкино Шемышейского района во второй половине 18 века, получившими земли либо в награду за крещение, либо, наоборот, за отказ креститься, за что, по указу 1740 г., они должны были жить отдельно от единоплеменников, «восприявших учение Христа». В 1795 г. здесь 25 дворов, деревня «новокрещеной мордвы». По другому источнику, в 1795 в д. Новой Деминой, Сердоба тож, 32 двора, 131 ревизская душа (РГВИА, ф.ВУА, д.№19014, Петр.у., №51). В 1835 г. в д. Новодемкино 53 двора, 367 ревизских душ (ГАСО, ф.654, оп.1, д.688). Село входило в Старославкинскую волость Петровского уезда. В 1861 г. построена деревянная Михайло-Архангельская церковь, перестроена и расширена в 1911 г. В 1877 г. – 141 двор, церковь. В 1897 г. здесь 233 двора, 7 семей находилось на заработках в отходе, 311 рабочих лошадей, 218 коров, 1010 овец, 117 свиней, 42 двора бедноты (не имевших ни посевов, ни скота).

В 1902 г. работала земско-общественная школа (76 мальчиков, 6 девочек, учитель, помощник учителя, законоучитель), в 1902 г. школу закончили 9 мальчиков (Делопроизводство Петровского уездн. земск. Собрания. Саратов, 1903. С. 427). В 1903 г. в село приезжал для организации нелегальных сходок учитель-революционер Степан Васильевич Аникин. До него здесь 6 лет учил детей также человек левых взглядов Михаил Игнатьевич Кручинин. Осенью 1905 г. в селе было арестовано 48 крестьян, принимавших участие в погромах помещичьих имений и нелегальных сходках. В их числе Никита Панин, который имел должность «оратора», лектора, доверенного Аникина. Помощником (заместителем) Никиты был Иван Душаев, затем Никифор Кудайкин. Активистами нелегального кружка Аникина были, по воспоминаниям Аграфены Паниной, записанным в 1927 г., Шкарин, Батяйкин и она сама. В 1905 г. Никифор Кудайкин казнен казаками в ключевском лесу. В годы коллективизации образован колхоз имени Сталина. В 1911 г. – церковь, земская школа.

В 1921 г. – село Старославкинской волости, 272 двора. В 1955 г. – центр сельсовета, центральная усадьба колхоза имени Сталина. Затем до 1992 г. в селе находилась центральная усадьба совхоза «Алексеевский». В 1986 г. построен детский сад на 50 мест.

Численность населения (по годам): в 1762 – оценочно 100, 1795 – около 262, 1835 – 763, 1859 – 854, 1877 – 993, 1884 – 1195, 1897 – 1429, 1902 – 1500, 1914 – 2062, 1921 – 2360, 1925 – 2276, 1926 – 2383, 1928 – 2438, 1935 – 1063 (в т.ч. с-з «Коминтерн» - 402), 1936 – 1022, 1939 – 804, 1959 – 862, 1970 – 662, 1973 – 600, 1979 – 564, 1989 – 532, 1996 – 454, 2001 – 460, 2003 – 427 жителей.

Лит.: Полубояров М.С. Малая долька России. Очерки истории Малосердобинского района. - Малая Сердоба, 2003.

Новое Назимкино (Новоназимкино, Ново-Назимкино), мордовская-эрзя деревня Дружаевского сельсовета.  На 1.1.2004 г. – 48 хозяйств, 81 житель. Основана новокрещеной мордвой шемышейского с. Старое Назимкина в середине 18 в., вероятно, в связи с крещением мордвы. Для этого Саратовская казенная палата намежевала им 906 десятин земли (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1330, л. 137 об.). В 1839 г. – д. Новоназимкино, 24 двора, 118 ревизских душ (ГАСО, ф.654, оп.1, д.688). Деревня входила в Александро-Юматовскую волость Петровского уезда. В 1897 г. – 74 двора, 891 десятина земли, 156 рабочих лошадей, 95 коров, 457 овец, 88 свиней. В 1911 г. – 104 двора. Приход Архангельской церкви в с. Новое Демкино. 1 апреля 1930 г. образован колхоз «Новый быт», затем «Красная звезда», в 1940 г. действовали колхозы «Красная звезда» и «Новая сила». В 1955 г. – Новодемкинского сельсовета, центральная усадьба колхоза имени Хрущева. В 1988 г. построена школа на 192 ученика. В 1997 г. – центральная усадьба АСХП «Алексеевское», созданного на базе совхоза.

Численность населения (по годам): в 1764 – 92, 1795 – оценочно 200, 1839 – около 236, 1859 – 302, 1884 – 458, 1897 – 571, 1911 – 841, 1914 – 873, 1921 – 1000, 1925 – 898, 1935 – 261, 1936 – 600 (?), 1939 – 263, 1959 – 310, 1970 – 597, 1973 – 544, 1979 – 364, 1989 – 211, 1996 – 176, 2001 – 84, 2003 – 94 жителя.
Объекты культурного наследия

Вопросы сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия достаточно подробно регулирует Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
На территории Дружаевского сельсовета нет объектов культурного наследия.
2.3. Природные ресурсы территории
Климат

Климат на территории сельсовета умеренно-континентальный, с жарким летом  и холодной продолжительной зимой, быстрым переходом от зимы к весне. Средняя температура летом составляет +20ºС, зимой –8º С. В некоторые годы лето бывает очень жаркое с явлением засухи. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Характерной особенностью этого времени года являются меридиональные переносы, обмен воздушными массами между севером и югом, что влияет как на интенсивное таяние снега, так и на возврат холодов. Самым жарким месяцем является июль со средней температурой +20°, а самым холодным - январь со средней температурой - 13°. Годовая сумма осадков в среднем в сельсовете составляет 497 мм, а в отдельные годы количество осадков резко колеблется от 350 до 750 мм. Среднегодовая величина относительной влажности воздуха составляет 76%. Среднегодовая норма солнечных дней - 112. Преобладающее направление ветров: в летний период - юго-западное и западное; в зимний – юго-западное и южное; суховейных ветров – юго-восточное. Среднее число дней с суховеями - 26. В отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засуха, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние. Время начала ледостава - последняя декада ноября и первая декада декабря. Время вскрытия рек - первая декада апреля. Продолжительность снежного покрова - 130-140 день. Средняя высота снежного покрова в поле составляет 25 см, наибольшая 40-45 см.  Плотность снежного покрова составляет 0,20 г/см².  Грунт зимой промерзает на глубину от 1 до 1,5 м, а в отдельные годы до 1,8 м. Средняя скорость ветра в приземном слое 3,7-4,8  м/с. Число дней с ветром  более 15 м/сек –17-18, с суховеями-10–15. Грунтовые воды  находятся на глубине 5 - 10м.   
Выводы

Климатические условия благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма.

В соответствии с климатическим районированием для условий строительства территория сельского поселения попадает в климатический подрайон умеренно-континентального климата, характеризующийся как благоприятный для селитебных целей
Рельеф

Дружаевский сельсовет в составе Малосердобинского района  расположен в южной части Приволжской возвышенности и представляет возвышенную пологоволнистую измятую равнину, сильно расчлененную овражно - балочной сетью.
Наибольшая высота – в верховьях реки Сердобы – 278 метров над уровнем моря. Основные элементы рельефа созданы речными и овражными системами, склонами к ним и водораздельными площадями между реками и оврагами. Склоны к рекам и оврагам в большинстве своем пологие, длинные. Водораздельные площади представляют собой большей частью узкие, реже овальные или даже округлые, незначительных размеров плато. По территории сельсовета протекает р.Сердоба, являющаяся притоком р.Хопёр, и много ручьев, питающих р.Сердобу. На всем своем протяжении р.Сердоба имеет хорошо выраженную пойму.
Действующие овраги и промоины представляют собой современные формы линейной эрозии. Имеют крутые склоны, для использования  в сельском хозяйстве не пригодны.

Вывод:

Несмотря на то, что территория сельского поселения в значительной степени расчленена овражно-балочной сетью, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной обработки и при правильной их эксплуатации могут давать высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур.

Территорию сельского поселения можно считать благоприятной для промышленного и гражданского строительства.

Участки с разнообразным хорошо пересеченным рельефом имеют благоприятные условия для отдыха населения. Такие участки встречаются в долине реки.

Геологическое строение
В геологическом строении территории поселения и прилегающих районов принимает участие комплекс отложений, начиная с палеозоя и кончая четвертичными образованиями.
Наиболее древними отложениями, вскрытыми скважинами на территории Малосердобинского района являются плотные чёрные глины с прослойками конгломератов и серые песчаники мелового возраста.
Абсолютные отметки 180-190 м, глубина залегания 40-50 м, вскрытая мощность 20 м.
Отложения нижнего мела представлены (снизу вверх ): валанжином  (фосфоритовые  конгломераты  и  глауконитовые  пески), барремом  (кварцевые и глауконитовые пески), аптом (пески и песчаники), иальбом ( пески с прослоями глин и песчаников). Общая мощность примерно составляет 190 м.
Отложения верхнего мела представлены: сеноманом  (кварцево-глауконитовые  пески),  туроном  (мелоподобные известняки  и  мергели), сентоном  (мергели, песчаники)  и  маастритом (мергели, пески, глины). Общая мощность достигает 160м.

Выше  залегают  третичные  отложения, имеющие повсеместное распространение и  представлены сызранским и саратовским горизонтами.

Сызранский  горизонт  сложен  в  нижней  части  синевато-серыми, кремневидными  опоками,  мощностью  25-30м, в  верхней части - толщей светло-серых и желтовато-серых  слабых песчаников с опоковидными цементом и мелкими зёрнами глауконита, мощностью 20м; в верхней части - серией  зеленовато - серых, глауконитовых, мелкозернистых,  слюдистых песков со сростками песчаника, мощностью 25-30м.

Гидрография
Самой крупной рекой Малосердобинского района является река Сердоба, протекающая по территории Дружаевского сельсовета, также есть ручьи, пруды.
Река Сердоба – левый приток Хопра (бассейн Дона). Исток на Приволжской возвышенности. Русло реки умеренно извилистое, долина широкая, пойменная терраса, достигающая 1-1,5 км ширины, развита как на левом, так и на правом склоне. Пойма пересечена старицами и редкими озёрами. Левый берег пологий, правый - крутой, высокий. В долине реки много лиственных и хвойных лесов. Питание реки смешанное. Средний годовой расход в устье 48 м³/сек. Максимальная глубина реки в межень - 2,5 м. Режим уровней характеризуется ярко выраженным пиком весеннего половодья и низкими устойчивыми уровнями летне-осенней межени.

Ручьи, которые в течение всего тёплого периода текут по днищам оврагов и балок, питаются за счет родников. 
Почвы

По природно-сельскохозяйственному  районированию территория землепользования относится к лесостепной зоне, подзоне выщелочных черноземов, среднерусской почвенной провинции.

Почвы в основном плодородны и весьма интенсивно используются для выращивания  сельскохозяйственных культур, за исключением смытых и намытых почв оврагов и балок и заболоченных участков речных пойм. Для сохранения плодородия почв необходимо проведение ряда мероприятий как агротехнических, так и мелиоративных.

Вывод: 

По климатическим и почвенным условиям территория сельского поселения благоприятна для возделывания зерновых культур, картофеля, овощей.

Инженерно-геологическая оценка территории
В соответствии с природными условиями и действующим законодательством выделяются следующие степени пригодности для застройки в пределах описываемой территории:

По инженерно-геологическим условиям и санитарным нормам на территории муниципального образования  выделены следующие территории: пригодные, ограниченно пригодные, не пригодные для строительства,  территории, не подлежащие застройке. 

Территории, пригодные для строительства:

· территории пригодные по инженерно-геологическим характеристикам и санитарным нормам.

Территории, ограничено пригодные для строительства:

· территории с уклоном поверхности от 10 до 20 %;

· территории в пределах водоохранных зон и прибрежно-защитных полос;

· территории, находящиеся в пределах II поясов охраны водозабора.

Территории, не подлежащие застройке:

· территории в пределах санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских объектов;

· территории, находящиеся в пределах I пояса охраны водозабора;

· территория залегания месторождений 

· территории в пределах береговой полосы.

Вывод: Большая часть территории Дружаевского сельсовета пригодна для строительства.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Пензенской области выявлены 8  проявлений цеолитов, из которых, с учётом геологопромышленных типов руд, содержаний цеолитов, терригенного кварца, полевых шпатов, физико-химических и физико-механических свойств, для дальнейшего изучения может быть рекомендовано Новодёмкинское месторождение.

Новодёмкинское проявление расположено в 2 км юго-западнее с. Новое Дёмкино, в 22 километров от районного центра Малая Сердоба.

В заброшенном меловом карьере, в балке, впадающей справа в р. Сердоба, снизу вверх вскрываются:
· мел туронский светло-серый, мягкий слабоцеолитизированный (3%), видимой мощностью 1,5 м;
· опоки сантонские светло-серые, переходящие выше в темно-серые окремнелые, крепкие, массивные с полураковистым изломом, цеолитсодержащие, видимой мощностью 10 м. 
Лесные ресурсы
Леса на территории Дружаевского сельсовета относятся к Ленинскому и Лопатинскому лесничествам. Территория Кузнецкого лесничества отнесена к лесостепному району европейской части Российской Федерации лесостепной лесорастительной зоны.

По целевому назначению леса на территории Дружаевского сельсовета относятся к защитным. Защитные леса выполняют функции защиты природных и иных объектов, эксплуатационные служат для обеспечения народного хозяйства и местного населения древесиной с одновременным выполнением функций защиты окружающей среды и почво - и водоохранных функций.

Лесной фонд представлен следующими видами деревьев: сосна, ель, лиственница, дуб, липа, осина и береза.
Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. Неоценимое благотворное влияние по восстановлению и поддержанию здоровья человека оказывает лесотерапия. 

Территории, занятые лесами в границах Дружаевского сельсовета занимают 0,9% от общей площади земельного фонда поселения.

Ландшафтно-рекреационные ресурсы

Ландшафтно-рекреационные условия сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Рассматриваемая территория обладает незначительным рекреационным потенциалом для развития инфраструктуры отдыха и туризма, создания объектов рекреации местного значения. Основу рекреационного потенциала сельсовета составляет  р. Сердоба, пруды.  Данная территория представляет исключительно привлекательные для рекреантов пейзажи, пригодные для самых разнообразных видов отдыха. Однако в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно - экологического каркаса области и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий. 

Согласно Перечню рыболовных участков Пензенской области, утвержденному  Правительством  Пензенской области от 14.03.2008 № 165 пП (с изменениями) на территории Дружаевского сельсовета для любительского рыболовства используется водохранилище «Дружаевское» (площадь 47,0 га). 
2.4. Особо охраняемые природные территории
К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов.
На территории Дружаевского сельсовета нет особо охраняемых природных территорий.
2.5. Земельный фонд
Земельные ресурсы являются одними из главных видов природных ресурсов, способствуют созданию материальных благ и поддерживают условия существования человека. 

Земельный фонд Дружаевского сельсовета составляет 14112,28 га 

Все земли  сельсовета распределены по категориям (таблица 1):
Наличие и распределение земельного фонда муниципального образования по категориям земель

Таблица 1
	№

п/п
	Категория земель
	Общая площадь земель

	
	
	га
	%

	1
	Земли с/х назначения
	13543,00
	96,0

	2
	Земли населённых пунктов
	416,44
	2,9

	3
	Земли промышленности,  энергетики, транспорта… и земли иного специального назначения
	24,72
	0,2

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов 
	-
	-

	5
	Земли лесного фонда
	128,12
	0,9

	6
	Земли водного фонда
	-
	-

	7
	Земли запаса
	-
	-

	
	Итого 
	14112,28
	100
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Рис. 2 Структура земельного фонда по категориям 
Из общей площади территории муниципального образования 96,0% занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Земли населенных пунктов составляют  416,44 га - 2,9%.

Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики подразделяются на земли, занятые промышленными предприятиями, землями железнодорожного и автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в муниципальном образовании 24,72 га (0,2%).Они используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности.

Земли лесного фонда на территории муниципального образования составляют  128,12 га (0,9%).

2.6. Современная экологическая обстановка

Важнейшим фактором, влияющим на качество жизни населения, является благоприятная экологическая обстановка. От нее во многом зависит состояние здоровья населения. Здоровая и чистая среда обитания, рациональное природопользование способствует также повышению инвестиционной привлекательности территории.

Экологическая ситуация на территории Дружаевского сельсовета в целом благоприятная.

Уровень загрязнения воздушной среды невысокий, ввиду отсутствия на территории сельского поселения крупных промышленных предприятий.

На территории Дружаевского сельсовета загрязнителями воздуха, почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод являются скотомогильники, сельскохозяйственные предприятия, автотранспорт.

Охрана воздушной среды.

Генеральным планом предлагается осуществление ряда мероприятий по охране окружающего воздуха:

· правильное размещение объектов нового жилищного и промышленного строи-тельства с учетом господствующего направления ветра;

· оптимизация производства с последующим обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон на сельскохозяйственных предприятиях поселения, расположен-ных вблизи селитебных территорий;

· оптимизацию транспортной системы, включающую реконструкцию, капитальный ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного  значения;

· максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пылегазоустойчи-выми породами зеленых насаждений.

Важность мероприятий по оптимизации транспортной системы очевидна, поскольку в сельском поселении, как и во всем районе в целом наблюдается тенденция к увеличению парка автотранспортных средств и, как следствие, увеличению выбросов от них.

Для снижения негативного воздействия передвижных источников на атмосферный воздух предлагается:

· привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту, регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

· осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

· улучшать качество дорожного покрытия автомагистралей.

Требования к охране воздушной среды от загрязнения должны соответствовать ГОСТ 17.2.02.06-99.

Охрана поверхностных и подземных вод

Поверхностные воды

По территории Дружаевского сельсовета протекает река Сердоба, есть ручьи и пруды.
В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим генеральным планом предлагается проведение комплекса мероприя-тий по охране поверхностных и подземных вод:

· обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов соору-жениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истоще-ния вод, в соответствие с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

· установление границ водоохранных зон  в соответствии с «Правилами установле-ния на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос вод-ных объектов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17 (с изменениями);

· закрепление на местности границ водоохранных зон специальными информационными знаками осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

· соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, рекон-струкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (Водный кодекс РФ).

Требования к охране поверхностных  вод от загрязнения  должны соответствовать ГОСТ 17.1.3.13-86. Не допускается ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых зда-ний, которые не обеспечены сооружениями для предотвращения загрязнения водных объ-ектов.

Подземные воды

В качестве источников водоснабжения на территории поселения используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через артезианские скважины, колодцы.

Одним из основных мероприятий по обеспечению качественной водой населения является охрана источника водоснабжения. В соответствии с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов хозяйственно-питьевого назначения» предусматривается особый режим землепользования и хозяйственной деятельности на территории трех поясов.

Другим важным мероприятием по обеспечению населения качественной водой является производственный контроль качества воды, улучшение санитарно-технического состояния систем водоснабжения.

Охрана почвенного покрова

Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, под-верженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, определяются, прежде всего, функциональным использованием земель.

Мероприятия по противоэрозионной обработке почв включают: контурную обработку почв, глубокую или комбинированную вспашку, плоскорезную обработку почв с сохранением на поверхности стерни и др. 

Для устранения эрозии почвы на склонах оврагов предлагается террасирование склонов и укрепление откосов путем дернования их газонами и посадки древесных насаждений, имеющих развитую корневую систему.

К агрохимическим приемам относится применение органических и минеральных удобрений, способствующих развитию мощной корневой системы и лучшему росту рас-тений, улучшению структуры почвы, ее водопроницаемости. Дозы и виды удобрений, сроки и способы их внесения дифференцированы в зависимости от степени эродирован-ности почв и времени проявления эрозии.

При проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции в том числе, сле-дует предусмотреть мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности, с последующей дезактиваци-ей, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки необходимо выводить на консерва-цию с созданием объектов зеленого фонда (скверы, парки, аллеи и т.п.).

Охрана окружающей среды от воздействия шума.

Для уменьшения уровня шума до допустимых норм 25-35 децибел генеральным планом предлагается следующие мероприятия:

· дифференциация уличной сети на улицы магистрального значения, главные улицы и дороги, улицы в жилой застройке, проезды;

· вдоль улиц поселкового значения и главных улиц предлагается посадка газоустойчивых деревьев с густой кроной.

Предприятия следует располагать на достаточном расстоянии от жилой застройки в соответствие с расчетными санитарно-защитными зонами указанных предприятий.

Организация сбора и вывоза коммунальных отходов

В населенных пунктах Дружаевского сельсовета сбор твердых коммунальных отходов осуществляется специализированным транспортом по графику, утвержденному региональным оператором по согласованию с потребителем.
2.7. Население и трудовые ресурсы
Анализ демографической ситуации позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения и в последующем формировать новые архитектурно-планировочные решения в организации территориального планирования. 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Дружаевского сельсовета проживает 560 человек. Численность населения представлена в таблице 2.
Численность населения в разрезе населенных пунктов 
Таблица 2
	№

п/п
	Населенный пункт
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	1
	с.Дружаевка
	280
	268
	249
	237
	236

	2
	с.Новое Демкино
	370
	332
	329
	295
	294

	3
	с.Новое Назимкино
	48
	42
	34
	33
	30

	
	Итого
	698
	642
	612
	565
	560


.
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Рис. 3. Динамика численности населения за период 2017 – 2021 гг.

Анализируя данные таблиц 2, 3 можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация в поселении остается непростой, и в целом, характерна всероссийской тенденции.

Для изучения интенсивности воспроизводства населения используются относительные показатели естественного движения населения, которые исчисляются как отношение числа демографических событий за календарный год к среднегодовой численности всего населения или его части. Они выражаются в промилле ‰ и характеризуют уровень явления в расчете на 1000 чел.

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, и механическое движение населения (миграция) (таблица 3).

Рождаемость и смертность

Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения. В рассматриваемый период (2017-2021 г.г.) показатели рождаемости оставались низкими. В 2017 году в сельском поселении родился один ребенок. Этот же показатель в 2021 г. составил два человека. 
Вторым компонентом, определяющим естественный прирост населения, является показатель смертности. Коэффициент смертности характеризуется высокими показателями.
Смертность в Дружаевском сельсовете на протяжении рассматриваемого периода превышает рождаемость в среднем в три раза.

Динамика основных демографических показателей
Таблица 3
	
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	Рождаемость
	1
	3
	7
	0
	2

	Смертность
	6
	6
	9
	10
	9

	Естественный прирост

прирост (+), убыль (-), чел
	-5
	-3
	-2
	-10
	-7

	Выбыло
	-
	-
	6
	17
	16

	Прибыло
	2
	5
	15
	4
	13

	Миграционный прирост

прирост (+), убыль (-), чел
	+2
	+5
	+11
	-13
	-3

	Общий прирост (убыль), чел.
	-3
	+2
	+9
	-23
	-10

	Общий коэффициент рождаемости, промилле
	1,4
	4,6
	11,4
	0
	3,5

	Общий коэффициент смертности, промилле
	8,6
	9,3
	14,7
	17,6
	16,1
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Рис. 4. Естественное движение населения

Миграция.

Миграционные процессы в 2017-2019 годы оказывали положительное влияние на демографическую ситуацию. В 2020-21 годы данные показатели имеют отрицательное значение. Одной из причин миграции населения является недостаточность мест приложения труда в сельском поселении.
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Рис. 5. Механическое движение населения

Анализ естественного движения населения за период с 2017 по 2021 годы свидетельствует о том, что в сельсовете сложилась неблагоприятная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения. Факторами сокращения численности населения в сельском поселении является низкая рождаемость, высокий уровень смертности.
Возрастная структура поселения

На 01.01.2022 года в возрастной структуре населения лица трудоспособного возраста составляли 52,2% (292 чел.), старше трудоспособного – 36,9% (207 чел.), моложе трудоспособного – 10,9% (61 чел.). Численность лиц, старше трудоспособного возраста в 3,4 раза больше численности лиц моложе трудоспособного возраста, что оказывает негативное влияние на перспективную динамику демографических процессов в сельском поселении.

Динамика возрастной структуры населения за 2017-2021 годы представлена в таблице 4.
Численность населения по возрасту

Таблица 4
	Показатели
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021г.

	Численность населения моложе трудоспособного возраста, чел.
	72
	86
	74
	66
	61

	Численность населения трудоспособного возраста, чел.
	427
	332
	345
	302
	292

	Численность населения старше трудоспособного возраста, чел.
	199
	224
	193
	197
	207

	Итого по сельсовету
	698
	642
	612
	565
	560
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Рис. 6. Возрастная структура населения

Главной особенностью динамики возрастного состава населения Дружаевского сельсовета на современном этапе является старение населения. Старение населения и изменение его возрастной структуры находит отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возрастов.

Старение населения в перспективе ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличение экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблемы здоровья пожилых людей.

Выводы:

1. В сельском поселении наблюдается депопуляция населения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, высокой смертностью.   
2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В ближайшее время резкого изменения в демографической ситуации не предвидится.

Ближайшей задачей является создание условий для улучшения основных демографических процессов, затем и переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем населения и реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Создание новых производств, увеличение производственных площадей, которые позволят создать новые рабочие места, привлечь в поселение кадры из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей поселения, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

· сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

· обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

· создание условий для роста культурного уровня населения;

· усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения.

6. Оказание содействия переселению граждан в Дружаевский сельсовет из других регионов.
Прогноз перспективной численности населения

Традиционно прямой демографический прогноз численности населения осуществляется на основе учета таких факторов как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тенденции изменения этих параметров.

Перспективная численность населения рассчитывается на основе данных о естественном и механическом приросте населения за определенный период и предположения о сохранении выявленных закономерностей на прогнозируемый отрезок времени.

Если не будут приняты меры по стабилизации демографической ситуации, то можно ожидать уменьшение численности населения в сельском поселении.
Проводимая в настоящее время на федеральном уровне демографическая политика и соответствующие меры, предпринимаемые по преодолению демографической проблемы на региональном уровне, должны оказать существенное положительное воздействие на демографическую ситуацию.

Учитывая следующие факторы:
· возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию,
· выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ,
· выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ, генеральным планом при расчете численности населения до 2042 года предусматривается сохранение численности на существующем уровне 560 человек.
Трудовые ресурсы и занятость населения

Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте.

Баланс трудовых ресурсов включает систему показателей, характеризующих численность экономически активного населения в границах Дружаевского сельсовета с учетом возрастно-полового состава, соотнесенную с наличием и качеством рабочих мест.

Основную часть трудовых ресурсов территории составляют лица в трудоспособном возрасте, а также лица старше трудоспособного возраста, занятые в производстве. В таблице 10 приведен баланс трудовых ресурсов и занятость населения.

Баланс трудовых ресурсов и занятость населения

Таблица 5
	Наименование
	человек

	Население 
	560

	Трудовые ресурсы всего
	284

	Численность занятых-всего:
	259

	Органы управления
	7

	Сельское хозяйство
	29

	Промышленность (транспорт и связь)
	-

	Здравоохранение
	2

	Образование  
	18

	Культура
	3

	Социальная сфера
	1

	Оптовая и розничная торговля, 
	3

	Бытовое обслуживание
	-

	Лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве
	65

	Молодежь, обучающаяся с отрывом от производства
	-

	Работающие за пределами поселения
	131

	Численность безработных
	25
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Рис. 7. Занятость по видам экономической деятельности 
Численность работников, занятых в экономике, составляет 259 человек, в том числе в экономике сельского поселения - 128 человек, В связи с недостаточностью мест приложения труда на территории Дружаевского сельсовета, часть населения – 131 человек работают за пределами поселения, преимущественно в городах  Пенза и Москва.

Анализируя существующую занятость населения на основе данных, предоставленных администрацией сельсовета, можно сделать вывод, что в сельском поселении существует доля трудоспособного населения, не занятого в экономике поселения. Это подтверждается наличием групп населения следующего статуса:

· официально зарегистрированные безработные – 25 человек;

· жители, которые выезжают на работу за пределы поселения – 131 человек.

Расселение

Сформировавшаяся современная система расселения Дружаевского сельсовета обусловлена экономико-географическим положением поселения на территории Малосердобинского района, ее природно-климатическими особенностями, историческими процессами освоения, демографической, социально-экономической и градостроительной ситуацией и имеет свои особенности.

Каркас расселения представлен линейными элементами – основными транспортными магистралями, вдоль которых сформировались оси расселения, и узловыми элементами, которыми в данном случае выступает центральный населенный пункт поселения – с.Дружаевка, где сосредоточена система культурно-бытового и административного обслуживания.

Дружаевский сельсовет  расположен в северной части Малосердобинского района Пензенской области.

Связь с.Дружаевка с областным центром осуществляется по автодороге общего пользования регионального или межмуниципального значения «с. Марьевка - с. Новое Демкино - «Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов» и далее по автодороге федерального значения Р-158 «Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов», с районным центром – по автодороге регионального иди межмуниципального значения «с. Марьевка - с. Новое Демкино – «г. Нижний Новгород - г. Саратов», «р.п.. Колышлей - с. Малая Сердоба - с. Саполга» - г. Нижний Новгород - г. Саратов». 

Плотность расселения составляет порядка 4 чел/кв.км.

Наиболее людными населенными пунктами является с.Новое Демкино, с.Дружаевка. Связь между населенными пунктами осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения.
2.8. Экономическая база поселения

Экономический  сектор выполняет одну из самых важных функций в решении социальных проблем села, налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов сельского населения. Экономика способствует сохранению сельского расселения, сельского образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия страны. 

В целом экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах может иметь все предпосылки к дальнейшему экономическому росту.

В условиях рыночной экономики перспективы развития муниципального образования все больше зависят от малого и среднего предпринимательства, формирующего оптимальную структуру рынка и являющегося надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест и производственных мощностей. Предприятия малого и среднего предпринимательства генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».
Промышленность

На территории Дружаевского сельсовета нет промышленных предприятий. 
Сельское хозяйство

Градообразующим производством для Дружаевского сельсовета является сельское хозяйство. На территории сельского поселения функционируют следующие сельхозпредприятия.

Действующие сельскохозяйственные предприятия на территории 
сельского поселения

Таблица 6
	№

п/п
	Наименование 

сельхозпредприятия

(СПК, КФХ, ИП и др.
	Местонахождение


	Основной вид

 деятельности
	Численность работающих, чел.

	1.
	ООО «Агро-Прогресс»
	с. Новое Демкино, ул. Молодежная, д. 1
	Растениеводство
	25

	2.
	ИП КФХ
«Тайгибов М.А.»
	с. Новое Демкино, ул. Базарная, д. 1Б
	Растениеводство

Животноводство
	4

	3.
	ООО
«Родные просторы»
	с. Новое Демкино
	Растениеводство
	


Наличие животноводческих ферм, местонахождение и количество поголовья животных по каждой ферме, численность работающих.

Таблица 7
	Наименование организации

(ООО, ИП, КФХ и т.д.)
	Местонахождение
	Количество поголовья 

КРС (в т.ч. коров),

(гол.)
	Численность работающих (чел.)

	ИП КФХ «Тайгибов М.А.»
	с. Новое Демкино
	58 (50)
	4


Перспектива развития в агропромышленном комплексе

Сложившаяся специализация сельского хозяйства по разведению крупного рогатого скота молочного направления соответствует природно-экономическим условиям поселения и сохранится на перспективу.

Основной целью развития поселения является создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, повышение мотивации и привлекательности труда в сельскохозяйственном производстве.

Реализация этой цели на уровне сельского поселения возможна лишь на основе государственной политики, программ развития агропромышленного комплекса страны и ее регионов, а также программных документов Пензенской области и соответствующего их финансирования.

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса являются:

· расширение агропромышленного комплекса, привлечение в аграрный сектор предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, вовлечение граждан в экономическую деятельность;

· создание предприятий по переработке растениеводческой продукции, в том числе путем кооперации;
· снижение транспортных издержек при реализации сельскохозяйственной продукции за пределами области;
· снижение дефицита квалифицированных кадров в сельском хозяйстве;
· улучшение материально-технической базы;
· внедрение передовых технологий, инноваций;
· развитие сферы оказания сервисных услуг по ремонту сельскохозяйственной техники;
· развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве;
· взаимодействие органов власти и бизнеса по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Малое и среднее предпринимательство

Предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели являются одним из источников формирования доходной части бюджетов всех уровней, обеспечивают рабочие места с гарантированной заработной платой и социальным пакетом для работников

Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства,  осуществляющих свою деятельность на территории Дружаевского сельсовета
Таблица 8
	№

п/п
	Наименование КФХ, ИП и др.
	Юридический адрес,

место расположения


	Производственная

деятельность
	Коли-чество рабочих мест

	1.
	ИП КФХ 

«Тайгибов М.А.»
	с. Дружаевка
	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
	4

	2.
	ИП

«Сундукова В.В.»
	с. Дружаевка
	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынок
	1

	3.
	ИП «Надькина М.В.»
	с. Дружаевка
	Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах
	2

	4.
	ИП

«Абдурахмонов Х.Д»
	с. Новое Демкино
	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
	

	5.
	ИП «Кадзоев А.Д»
	с. Новое Демкино
	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
	

	6.
	ООО

«Агро-Прогресс»
	с. Новое Демкино
	Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масленичных культур
	25

	  7.
	ООО

«Родные просторы»
	с. Новое Демкино
	Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масленичных культур
	

	8.
	ООО ТК «Транзит»
	с. Новое Демкино
	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
	1


	9.
	ИП «Сайнороев М.И»
	с. Новое Демкино
	Разведение овец и коз
	

	10.
	СПОК «Чистая вода»
	с. Новое Демкино
	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
	1


Приоритетными направлениями развития предпринимательства являются:

· создание муниципальной структуры, осуществляющей мониторинг развития предпринимательского сектора, кооперацию предпринимателей, сбор и анализ информации; оказывающей информационную поддержку предпринимателям;

· развитие малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства по наиболее перспективным отраслям экономики, в том числе в сфере оказания услуг населения (мастерские по ремонту бытовых принадлежностей, парикмахерские, станции технического обслуживания автомобилей).

Инвестиционная деятельность

Развитие региональной инвестиционной деятельности Пензенской области определено Законом Пензенской области от 30 июня 2009 года №1755-ЗПО «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области» (с изменениями). 

Закон направлен на развитие инвестиционной деятельности и определяет правовые, экономические, социальные условия и формы дополнительной поддержки инвестиционной деятельности на территории Пензенской области, порядок ее оказания, а также основы правового регулирования участия Пензенской области в соглашениях о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашениях.
Цель инвестиционного развития Пензенской области – создание благоприятного инвестиционного климата в регионе для активизации предпринимательской деятельности; обеспечение устойчивого экономического роста и создание комфортных условий проживания.

Дружаевский сельсовет относится к муниципальным образованиям сельскохозяйственной группы. Данные территории характеризуются высоким износом основных фондов сельскохозяйственных предприятий, дефицитом квалифицированных кадров в сельском хозяйстве (агрономы, зоотехники), высоким износом сельскохозяйственной техники, отсутствием стабильной кормовой базы животноводства, слабым внедрением передовых технологий, инноваций.

В тоже время имеются и сильные стороны для развития:

· относительно благоприятные климатические условия для ведения аграрного бизнеса;

· значительные запасы земельных и водных ресурсов, наличие плодородных почв;

· наличие резервов инфраструктуры энергообеспечения, высокий уровень газификации;

· наличие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием;

· благоприятная экологическая ситуация, отсутствие вредных производств;

· сформированные социокультурные центры;

· наличие потенциала для развития туризма.

Основные цели инвестиционной политики на территории сельского поселения:

· развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и рост их количества

· создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства среди населения сельского поселения;

· реализация муниципальной политики по повышению уровня жизни жителей сельского поселения путем развития малого и среднего предпринимательства;

· обеспечение финансовой поддержки приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства;

· создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в сельском поселении;

· привлечение инвестиций для финансирования предпринимательских проектов и программ;

· развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

· оказание информационно-консультативной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Инвестиционные площадки на территории Дружаевского сельсовета
(СТП Малосердобинского района)

Таблица 9
	№ п/п
	Место

расположение площадки
	Тип 

площадки
	Общая площадь незадействованных площадей (кв.м.)
	Год 

пост-

ройки
	Инфраструктура
	Собственник площадки
	Предлагаемый вид деятельности

	1
	Пензенская область, Малосердобинский район, с.Дружаевка
	Коричневая-здание бывшей начальной школы
	1000
	1983
	Электроснабжение.

Имеется возможность подключиться

Газоснабжение

Имеется возможность подключиться

Водоснабжение

Возможно строительство скважины Возможно размещение выгребной ямы, септики
	Администрация Дружаевского сельсовета
	Сельскохозяйственная деятельность

	2
	Пензенская область, Малосердобинский район, с.Новое Демкино
	Коричневая
	368,4
	1990
	Электроснабжение.

Имеется возможность подключиться

Газоснабжение

Имеется возможность подключиться

Возможно строительство скважины Возможно размещение выгребной ямы, септики
	Администрация Дружаевского сельсовета
	Сельскохозяйственная деятельность

	3
	Пензенская область, Малосердобин-ский район, с.Новое Демкино
	Коричневая
	94,5
	1991
	Электроснабжение.

Имеется возможность подключиться

Газоснабжение

Имеется возможность подключиться

Возможно строительство скважины Возможно размещение выгребной ямы, септики
	Администрация Дружаевского сельсовета
	Сельскохозяйственная деятельность


2.9. Социальная инфраструктура поселения

В Дружаевском сельсовете утверждена Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Дружаевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на период 2016 - 2030 годы.
Цель Программы:

· обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Дружаевский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области.
Задачи Программы:

· анализ социально-экономического развития муниципального образования Дружаевский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области, наличия и уровня обеспеченности населения услугами объектов социальной инфраструктуры;
· формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры;
· оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Дружаевский сельсовет;
· оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования муниципального образования Дружаевский сельсовет.
2.9.1. Жилищный фонд

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В связи с этим обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом.

По состоянию на 01.01.2022 г. в поселении насчитывалось 328 индивидуальных жилых  домов. Общая площадь жилищного фонда – 21100 кв.м, в т. ч. При численности населения в 560 человека средняя обеспеченность жилищным фондом в поселении составляет 37,6 кв. м на  человека.
Характеристика жилищного фонда по формам собственности 

Таблица 10
	№ п/п


	Наименование
населенного пункта
	Существующий жилищный фонд

	
	
	Всего существующая общая площадь жилья, кв.м
	В том числе

	
	
	
	Частный жилой фонд
	Муниципальный жилой фонд

	
	
	
	Кол-во

домов
	Общая 

площадь
	Кол-во 

домов
	Общая 

площадь

	1
	с.Дружаевка
	8506
	137
	8454
	1
	52

	2
	с.Новое Демкино
	11411
	156
	11411
	
	

	3
	с.Новое Назимкино
	1183
	35
	1183
	
	

	
	Всего  
	21100
	328
	21048
	1
	52


Оборудование жилого фонда на 01.01.2022 г.

Таблица 11
	Наименование населенного пункта
	Общая площадь жилых поме-щений   

тыс. м²
	В том числе оборудованная

	
	
	всеми

видами

одно-

времен

но
	водо-прово-дом
	канали-зацией

(центра

лизов)


	отопле-нием

(инд)
	горячим водо-снабже

нием
	ваннами

(душем)
	газом

(сете-вым)

	с.Дружаевка
	8,506
	
	
	
	8,506
	
	0,445
	8,506

	с.Новое

Демкино
	11,411
	
	5,150
	
	11,411
	
	0,950
	11,411

	с.Новое Назимкино
	1,183
	
	
	
	1,183
	
	
	1,183

	Итого
	21,100
	
	5,150
	
	21,100
	
	1,395
	21,100


Техническое состояние жилищного фонда поселения удовлетворительное.
Жилой фонд по проценту износа

Таблица 12
	Наименование населенного пункта
	от 0 до 30%

	от 31% до 65 %
	от 66% до 70 %
	Свыше 70%

	
	тыс.кв.м
	%
	тыс.кв.м
	%
	тыс.кв.м
	%
	тыс.кв.м
	%

	с.Дружаевка
	
	
	2,050
	
	
	
	
	

	с.Новое Демкино
	
	
	3,200
	
	
	
	
	

	с.Новое Назимкино
	
	
	0,850
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	6,1
	
	
	
	
	


Жилой фонд по этажности

Таблица 13
	Наименование населенного пункта
	Общая площадь жилых помещений
	1-2 этажа с участками
	3 этажа
	4 этажа

	
	тыс.кв.м
	%
	тыс.кв.м
	%
	тыс.кв.м
	%
	тыс.кв.м
	%

	с.Дружаевка
	8,506
	100
	8,506
	100
	
	
	
	

	с.Новое Демкино
	11,411
	100
	11,411
	100
	
	
	
	

	с.Новое Назимкино
	1,183
	100
	1,183
	100
	
	
	
	

	Итого
	21,100
	
	21,100
	
	
	
	
	


В последние годы новое жилищное строительство на территории поселения не ведется.
Прогноз развития жилищного комплекса

В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет строительства, реконструкции и модернизации жилищного фонда сельского поселения.
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Повышение качества жилья за счет:

· строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;

· полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;

· внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.

2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.
Постепенная стабилизация и улучшение социально-экономической ситуации в регионе, в районе и в поселении, способствует возрастанию объемов жилищного строительства на расчетный срок. Размещение нового строительства генпланом предусматривается в границах населенных пунктов на свободной от застройки территории.

Строительство нового жилья предусматривается для улучшения жилищных условий жителей поселения, в том числе для обеспечения жильем молодых семей, многодетных семей, других категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, а также замены ветхого жилого фонда.

2.9.2. Социальная инфраструктура поселения

Важным показателем качества жизни населения является наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Цель политики в сфере обслуживания состоит в создании для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных социальных благ (услуг), предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных мест, размещаемые в центре местного самоуправления.

Центр системы социального обслуживания сельского поселения сформирован на базе с.Дружаевка, имеющего стабильные транспортные связи с районным и областным центрами.

Емкость учреждений повседневного спроса целесообразно рассчитывать исходя из численности населения основных центров расселения и тяготеющих к ним населенных пунктов.

Наличие и доступность этих объектов для населения, разнообразие и уровень оказываемых услуг определяют развитость и реальную зрелость социального пространства поселения и социальных связей с центром районного обслуживания. И именно на этом уровне нивелируется разница в условиях проживания населения в населенных пунктах различного типологического ряда.

Образование

Общеобразовательные учреждения Дружаевского сельсовета представлены: 

· МБОУ СОШ с. Новое Демкино;
Характеристика общеобразовательных учреждений
Таблица 14
	№ п/п
	Наименование образовательного

учреждения
	Адрес фактического расположения
	Вместимость
	Числен-ность работаю-щих, чел
	Зона обслужива-ния

	
	
	
	проект-ная
	фактическая
	
	

	1
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа с.Новое Демкино

	Пензенская обл., Малосердобинс-кий район,
 с. Новое Демкино, 
ул. Звездная, 23
	192
	48
	18
	с.Новое Демкино, с.Дружаевка, с.Липовка
с.Огаревка


Дошкольных образовательных учреждений на территории сельского поселения нет.
Расчет объектов дошкольного, начального, основного и среднего общего образования производился на основании «Местных нормативов градостроительного проектирования для сельских поселений Малосердобинского района Пензенской области».

Проектная вместимость школы составляет 192 места, обучается 48 детей. Обеспеченность объектами общего образования составляет – 100%. Все школьники обучаются в первую смену. В связи с тем, что увеличения численности населения в среднесрочной перспективе не предвидится, ожидается сокращение численности детей школьного возраста и, как следствие, снижение степени востребованности в существующей школе. 

Для решения проблем в системе образования принята и работает муниципальная программа «Развитие образования в Малосердобинском районе». 

Основные изменения в системе образования сельского поселения будут связаны со структурной перестройкой в системе уже существующего учреждения, улучшением качества обучения, развитием системы переподготовки кадров. 
Вопросы образования относятся к полномочиям муниципального района. СТП Малосердобинского района на I очередь планируется:
· капитальный ремонт кровли здания  школы  в с.Новое Демкино. 
Здравоохранение

В систему здравоохранения Дружаевского сельсовета  входят:

· ФАП с.Дружаевка;

· ФАП с.Новое Демкино.
Учреждения здравоохранения на территории сельского поселения 
Таблица 15
	№ п/п
	Наименование объекта, местонахождение
	Обслуживаемые населенные пункты
	Числен-ность  работаю-щих  в  подразделении
	Пос/смену
	Численн. обслужи-ваемого населе-ния, чел.

	1
	ФАП с. Дружаевка Малосердобинской участковой больницы., с. Дружаевка, ул. Молодежная, 25А
	с.Дружаевка, 

с.Новое Назимкино
	1
	6
	252

	2
	ФАП с. Новое Демкино Малосердобинской участковой больницы., с. Новое Демкино, ул. Звездная, 18А
	с.Новое Демкино
	1
	7
	276


Специализированную квалифицированную медицинскую помощь жители населенных пунктов Дружаевского сельсовета могут получить в районном центре с.Малая Сердоба. Широкий перечень специализированных услуг предоставляется только в г. Пенза.
Сокращение рождаемости, увеличение смертности, старение населения, уровень общей заболеваемости населения и другие демографические факторы настоятельно требуют изменений в структуре здравоохранения, прежде всего в области охраны здоровья матери и ребёнка, а также в отношении обслуживания лиц пожилого возраста.

Учитывая социальную значимость отрасли в части охраны здоровья граждан, медицинская помощь, в первую очередь, должна определяться государственной политикой и базироваться на бюджетном финансировании.

В районе и области принят ряд ведомственных целевых программ по здравоохранению, которые направлены на:

· снижение смертности населения от предотвратимых причин;

· улучшение эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера;

· сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

· укрепление здоровья детей и подростков;

· обеспечение квалифицированными кадрами.

Для обеспечения оказания первичной медико-санитарной помощи населению Лружаевского сельсовета в соответствии с региональной программой Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» (постановление правительства Пензенской области от 14.12.2020г. № 866-пП) в 2021 году построены новые здания модульных ФАПов в с.Новое Демкино, ФАП в с.Дружаевка.

Культурно - досуговая деятельность

Одной из главных задач культурно-просветительской деятельности является организация досуга, что в свою очередь является одним из факторов, определяющих качество жизни населения. Наличие в полном объеме услуг данной сферы может быть дополнительным стимулом для закрепления населения на территории, в первую очередь, молодежи.

Учреждения культуры на территории сельского поселения

Таблица 16
	№ п/п
	Наименование филиала

(Дома культуры, библиотеки, музеи)
	Адрес
	Проектная 

мощность
кол-во мест 
	Количество работающих, чел.

	1
	МБУК «Дружаевский КДЦ»
	с. Новое Демкино, ул. Звездная, 23
	100
	2

	2
	МБУК КБЦ Малосердобинского района Пензенской области библиотека с. Новое Демкино
	с. Новое Демкино, ул. Звездная, 27
	18
	1

	3
	Филиал №1 МБОУДО ДШИ
 с. Новое Дёмкино
	с. Новое Демкино, ул. Звездная, 27
	6
	1


Расчет фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа выполнен в соответствии с социальными нормативами и нормами утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г № 1063-р (с изменениями).  В сельском поселении дом культуры должен быть в административном центре независимо от количества жителей. Филиал сельского дома культуры должен быть один на 1тыс. человек. Согласно нормативам в административном центре сельского поселения также должна быть одна общедоступная библиотека. Таким образом, обеспеченность населения Дружаевского сельсовета объектами культуры и досуга составляет 100%. Строительство новых объектов не планируется, необходим плановый ремонт 
Основными задачами в сфере культуры сельского поселения являются:
· сохранение и развитие ранее накопленного культурного потенциала данной местности, создание условий для приобщения местных жителей к отечественным и мировым культурным ценностям, разнообразия культурной жизни, удовлетворение и развитие культурных потребностей и творческих способностей;

· возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного, художественного и научно-технического творчества, народных промыслов и ремесел, приобщение молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований;

· сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора;

· обеспечение сохранности книжного фонда библиотек, предоставление доступности жителям сельского поселения информационных ресурсов, накопленных в библиотеках страны;

· развитие системы кинообслуживания населения, организация киноклубов познавательной направленности.

Физкультура и спорт

Занятия спортом, физическое воспитание являются важным фактором, способствующим поддержанию здорового образа жизни, формированию положительных ценностных ориентаций населения.

Основной задачей развития физкультурно-спортивных учреждений поселения является создание условий, необходимых для формирования у населения потребности в здоровом образе жизни, для возрождения массового спорта и массовой физической культуры.

На территории Дружаевского сельсовета спортивный зал есть в общеобразовательной школе с.Новое Демкино,. Рядом со школой расположена спортивная площадка. В с.Дружаевка также есть детская игровая площадка.
Объекты физической культуры и спорта

Таблица 17
	№ п\п
	Наименование населенного пункта
	Проектная мощность

	
	
	стадион 
	Спорт. залы,

кв.м
	Спорт.

площадки, кв.м
	Спорт. школы,

чел./сут.

	1
	с.Новое Демкино
	-
	спортзал в СОШ посещаемость - 40 человек, 288 кв.м
	900
	-


В сельском поселении принята муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Малосердобинском районе», целью которой является обеспечение развития физической культуры и спорта на территории сельского поселения. 

Обеспеченность спортивными залами составляет 100%, согласно местных нормативов градостроительного проектирования Дружаевского сельсовета (0,35 тыс. кв.м площади пола зала на 1000 человек). Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями составляет 1,6 тыс.кв.м на 1000 человек населения при норме 1,95 тыс.кв.м на 1000 чел. населения. Необходимо обустройство спортивной площадки у школы.   
Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта:
· развитие материально-технической базы, реконструкция имеющихся спортивных объектов;

· вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом;

· организация и проведение массовых соревнований среди детей.
Система торгово-бытового обслуживания

Сфера торговли – важнейшая часть потребительского рынка, наиболее гибкая отрасль экономического сектора, реагирующая на изменение всех социальных факторов и являющаяся важным индикатором социально-экономического развития поселения.

Состояние инфраструктуры потребительского рынка (включая розничную торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание) – один из основных факторов, определяющих качество и комфортность среды проживания, являющейся важной характеристикой уровня жизни населения.

Развитие потребительского рынка в настоящее время имеет устойчивый положительный характер. Торговля входит в число ведущих отраслей экономики и лидирует в сфере малого бизнеса.
Объекты торговли

Таблица 18
	№

п/п
	Наименование 

торгового 

предприятия
	Адрес 

деятельности 

организации


	Профиль 

предприятия
	Общая площадь, кв.м
	Торговая

 площадь, кв.м

	1
	ИП «Надькина М.В»
	с. Дружаевка,

ул. Молодежная, д. 38/2
	Товары

повседневного спроса
	27,7
	27,7

	2
	ИП «Сундукова В.В.»
	с. Дружаевка,

ул. Молодежная, д. 41
	Товары

повседневного спроса
	37,9
	37,9


Исходя из анализа обеспеченности населения Дружаевского сельсовета объектами торговли, можно сделать вывод, что все жители обеспечены товарами повседневного спроса, но исходя из нормативов обеспеченности (согласно СП 42.13330.2016) в сельской местности торговая площадь магазинов на 1 тыс. чел, должна составлять не менее 300 кв. м.
Администрации Дружаевского сельсовета  в целях  создания условий для обеспечения жителей услугами торговли рекомендуется привлекать представителей малого бизнеса для размещения объектов торговли в с.Новое Демкино (торговая площадь 100 кв.м). Размещение стационарных торговых объектов в с.Новое Назимкино не целесообразно в связи с малым количеством проживающего в них населения. На перспективу данный населенный пункт будет обслуживаться выездной торговлей.

Объекты административного обслуживания на территории 
Дружаевского сельсовета
Таблица 19
	
	Наименование учреждения
	Адрес

	1
	Администрация Дружаевского сельсовета
	с.Дружаевка, ул.Молодежная, 35-1


Почтовые отделения сельского поселения

Таблица 20
	      
	Наименование учреждения
	Адрес

	1
	АО «Почта России» ОПС с. Новое Демкино
	с. Новое Демкино, ул. Звездная, д. 27


Объекты религиозного назначения на территории сельского поселения

Таблица 21
	      
	Наименование объекта
	Адрес

	1
	Молельный дом Казанской иконы Божьей матери
	с. Новое Демкино, 

ул. Центральная, д. 40


Проектные предложения на расчетный срок:

Стратегия развития и размещения сети объектов розничной торговли предусматривает её формирование в виде единой, взаимосвязанной системы торгового обслуживания населения на основе:

· разнообразия структурно-функциональных параметров торговых объектов;

· ориентации каждого отдельного торгового объекта на конкретную зону торгового обслуживания;

· нацеленности на создание полноценной социально-ориентированной рыночной среды в сельском поселении.

Особого внимания заслуживает рынок бытовых услуг, имеющий социальную значимость – ритуальные услуги, услуги бань, парикмахерские услуги, услуги документальных фотографий и т.д.

Потребности населения в бытовых услугах возрастают в связи с повышением жизненного уровня граждан.

Развитие, организация и размещение предприятий потребительского рынка на перспективу предполагается осуществлять по следующим основным направлениям
· формирование сбалансированной сети предприятий потребительского рынка на всех уровнях планировочной структуры в сельском поселении;

· универсализация продовольственной торговли, за исключением товаров редкого и эпизодического спроса;

· формирование системы магазинов мелкорозничной торговли, расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров.

2.10. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Дружаевского сельсовета представлена автомобильным транспортом. 
Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги играют ключевую роль в социально-экономическом развитии сельского поселения и региона в целом. В настоящее время более 80% всех грузов перевозится по автомобильным дорогам. От их состояния и уровня развития зависит реализация национальных проектов в области  здравоохранения, образования, сельского хозяйства, решение вопросов жилищного строительства, улучшения качества жизни населения.

Отсутствие благоустроенных дорог является одной из причин снижения численности сельского населения, приводит к увеличению доли транспортных издержек в себестоимости продукции, сопровождается значительными потерями от бездорожья в сельскохозяйственном производстве.
В целях обеспечения устойчивого, стабильного и безопасного функционирования транспортного комплекса Пензенской области, удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках, развития сети автомобильных дорог общего пользования принята государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» (с изменениями).
В Дружаевском сельсовете утверждена Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  Дружаевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на период 2016 - 2030 года.

Основная цель Программы:
· комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Дружаевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на   2016-2030 годы.
Задачи программы:

· безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поселения; 

· доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования на территории Дружаевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, утверждённые решением Собрания Представителей Малосердобинского района Пензенской области; 

· эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
Согласно Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 30.04.2008 № 269-пП (с изменениями) по территории сельсовета проходят следующие автомобильные дороги:

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, расположенных на территории Дружаевского сельсовета
Малосердобинского района и  относящихся к собственности 
Пензенской области

Таблица 22
	№ 

п/п
	Наименование, категория
	Протяженность км
	Идентификацион-ный номер
	Адрес

	1
	Автодорога

с. Марьевка - с. Новое Демкино - "г. Нижний Новгород - г. Саратов" 
	24,5


	58-ОП-МЗ-Н-184
	Малосердобинский район


Автомобильные дороги общего пользования местного значения 
муниципального района
Таблица 23
	№ п/п
	Наименование объекта,

идентификационный номер
	Протяжен-ность,  км.
	Категория
	Тип покрытия

	
	
	
	
	

	1
	Автодорога  с. Новое Демкино – с. Новое Назимкино

56-244-000 ОП МП 001
	5,7
	5 тех.кат.

5-Э экс.кат
	асфальтобетон


Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи населенных пунктов с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой.

При проектировании уличной сети населенных пунктов на перспективу следует учитывать уже сложившиеся пути сообщения. 

Улично-дорожная сеть представлена в основном грунтовыми дорогами.

Общая протяженность улиц составляет 13687 м, в то числе с усовершенствованным покрытием (асфальт) – 1597м, с твердым покрытием (щебень) – 7443 м, грунтовые – 4647м.
Улично-дорожная сеть сельсовета по типу покрытия

Таблица 24
	№

п.п
	Наименование населенного пункта
	Протяженность в метрах

	
	
	всего
	с усовер-шенствованным покрытием (асфальт)
	с твердым типом покрытия (пгс, щебень, гравий)
	Грунтовые

	1
	с. Дружаевка
	4864
	182
	3265
	1417

	2
	с. Новое Демкино
	6573
	1415
	3438
	1720

	3
	с. Новое Назимкино
	2250
	
	740
	1510

	
	Итого
	13687
	1597
	7443
	4647


Улично-дорожная сеть на территории муниципального образования
(по данным администрации Дружаевского сельсовета)
Таблица 25
	№ 

п/п
	Наименование
	Категория автомобильной 
дороги
	Протяженность

 (п.м)
	Материал покрытия

	
	с. Дружаевка
	
	
	

	1
	улица Центральная №1
	5
	911
	асфальтобетон/грунт

	2
	улица Центральная №2
	5
	180
	грунт

	3
	улица Набережная №1
	5
	990
	грунт

	4
	улица Набережная №2
	5
	247
	грунт

	5
	улица Молодежная №1
	5
	347
	асфальтобетон/грунт

	6
	улица Молодежная №2
	5
	1140
	грунт/щебень/асфальтобетон/

	7
	улица Молодежная №3
	5
	110
	асфальтобетон

	8
	улица Молодежная №4
	5
	72
	асфальтобетон

	9
	улица Степная
	5
	334
	щебень/грунт/асфальтобетон/

	10
	улица Мира
	5
	262
	щебень/асфальтобетон

	11
	улица Чугуновская
	5
	271
	щебень/грунт

	
	с. Новое Демкино
	
	
	


	1
	улица Центральная
	5
	1767
	асфальтобетон/грунт

	2
	улица Молодежная №1
	5
	970
	асфальтобетон

	3
	улица Молодежная №2
	5
	223
	грунт

	4
	улица Садовая
	5
	381
	грунт

	5
	улица Звездная №1
	5
	503
	грунт

	6
	улица Звездная №2
	5
	248
	асфальтобетон/грунт

	7
	улица Базарная
	5
	445
	асфальтобетон

	8
	улица Славы №1
	5
	1423
	грунт/асфальтобетон

	9
	улица Славы №2
	5
	613
	грунт

	
	с. Новое Назимкино
	
	
	

	1
	улица Николаевская
	5
	1019
	грунт

	2
	улица Кооперативная
	5
	740
	грунт/асфальтобетон/грунт

	3
	проезд ул. Кооперативная – ул. Николаевская
	5
	491
	грунт

	
	Итого
	
	13687
	


Наличие мостов на территории муниципального образования
Таблица 26
	№ п/п
	Наименование 
водотока
	Наименование
 автодороги
	Ближайший
 населенный пункт
	Длина моста
 по настилу, м.

	1
	Река Сердоба
	Автодорога

с. Марьевка - с. Новое Демкино - "г. Нижний Новгород - г. Саратов"
	с. Дружаевка
	75

	2
	Река Сердоба
	Автодорога

с. Марьевка - с. Новое Демкино - "г. Нижний Новгород - г. Саратов"
	с. Новое Демкино
	70


Транспортное обслуживание
Пассажирские перевозки осуществляются личным транспортом
Выводы: 

Сложившаяся транспортная инфраструктура на территории Дружаевского сельсовета не в полной мере отвечает современным требованиям в качественных показателях. Многие участки дорожной сети требуют капитального ремонта. 
Реализация мероприятий по ремонту и содержанию сети автомобильных дорог местного значения позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития поселения. 

На территории поселения нет маршрутов общественного транспорта.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:
· реконструкция, благоустройство существующей улично-дорожной сети со строительством дорог с твердым покрытием;

· оборудование общественных зон стоянками автотранспорта;

· ремонт мостов и водопропускных труб на территории поселения;

· устройство искусственного электроосвещения.

Осуществление мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры будут содействовать обеспечению круглогодичной транспортной доступности, большей безопасности проживания жителей и привлекательности поселения для застройщиков.

2.11. Инженерная инфраструктура

Общие цели и задачи инженерного обеспечения:

1) развитие инженерной инфраструктуры, как ключевого момента социально-экономического развития поселения;

2) создание условий для развития и реконструкции инженерного обеспечения  поселения с учетом потребностей населения;

3) обеспечение качественного предоставления услуг населению в области инженерного обслуживания;

4) повышение надежности и безопасности функционирования топливно-энергетической инфраструктуры;

5) привлечение инвестиций в развитие комплексного инженерного обеспечения.

В целях повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности в Дружаевском сельсовете принята Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дружаевского сельсовета на 2016 - 2026 годы.

Цель Программы: обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности Дружаевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Задачи Программы:

· реализация Генерального плана муниципального образования Дружаевский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области;

· обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

· совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;

· обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Электроснабжение

Электроснабжение Дружаевского сельсовета осуществляется от ПС-110 кВ Дружаевка.

На территории сельского поселения расположено 15 трансформаторных подстанций.5
Трансформаторные подстанции размешены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок. Загруженность трансформаторных подстанций  55%. Все села электрифицированы.
В целом состояние электросетей удовлетворительное.
По территории сельсовета проходят линии электропередач ВЛ 110 кВ Дружаевка-Малая Сердоба,  протяженностью по территории сельского поселения  9,0 км, ВЛ 110 кВ Волхон Умет-Дружаевка, протяженностью по территории сельского поселения  5,6 км, ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Дружаевка – фидер № 1 «Ключи», фидер № 2 «Демкино», фидер № 3 «МТФ», фидер № 6 «Назимкино»,  фидер № 7 «Полив Дружаевка», фидер № 8 «Дружаевка», фидер № 9 «Коминтерн», протяженностью 60,4, а также ВЛ 0,4 кВ. 
Мероприятия в области развития электрических сетей:

· повышение качества потребляемой в поселении электроэнергии;

· обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных на территории поселения.  
Водоснабжение

Водоснабжение населения Дружаевского сельсовета осуществляется от одной артезианской скважины. Централизованное водоснабжение есть только в с.Новое Демкино. Остальные населенные пункты пользуются водой из колодцев. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианской скважины под напором погружных насосов подается в водонапорную башню и одновременно в магистральные и распределительные водопроводные сети. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода. В неканализованном жилом секторе, в основном это частная жилая застройка, снабжение питьевой водой  осуществляется от водозаборных колонок, установленных на водопроводных сетях и шахтных колодцев.

Существующие сети водопровода полиэтиленовые, асбестоцементные и стальные диаметром от 100 мм до 200 мм. Глубина залегания от 0,5м до 1,5м.

Характеристики систем водоснабжения на территории поселения:

· водонапорные башни – 1 ед., 

· артезианские скважины – 1 ед.,

· водоразборные колонки – 28 ед.,

· водопровод – протяженность – 6,61 км,

· шахтные колодцы - дополнительное водоснабжение - 10 ед.,

· изношенность сетей - 55 %. 

Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе централизованного водоснабжения, в единицах:

· индивидуальные и блокированные жилые дома – 50 ед., 

· многоквартирные жилые дома – 0 ед.,
· объекты социальной инфраструктуры – 2 ед.,
· объекты коммерческого назначения – 1 ед.,
· объекты производственного назначения –0 ед.
Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Услуги по водоснабжению оказывает СПОК «Чистая вода».
Расход воды на пожаротушение
Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров для расчета магистральных линий водопроводной сети приняты в соответствии с п. 2.12 СНиП 2.04.02 – 84.

Количество одновременных пожаров в жилой зоне – один.

Расходы воды на наружное пожаротушение:

· 5 л/с в жилой зоне (табл. № 6 СНиП 2.04.02 – 84);

· 10 л/с на предприятиях местной промышленности (табл. № 7 СНиП 2.04.02 – 84)

Расходы воды на внутреннее пожаротушение:

· 1 х 2,5 л/с – для жилых и общественных зданий объемом от 5 до 10 тыс. м3 и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СНиП 2.04.01 – 85*);

Продолжительность тушения пожара принята 3 часа в соответствии с п.2.24 СНиП 2.04.02 – 84.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды принят 72 часа, согласно п.2.25 СНиП 2.04.02 – 84. 

В соответствии с п.2.25 СНиП 2.04.02 – 84 на период восстановления пожарного объема допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику.

Мероприятия на первую очередь

· капитальный ремонт и модернизация водопроводных сетей;

· ремонт и реконструкция артезианских скважин, замена водонапорных башен с высоким процентом износа;
· установка зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время.   

Водоотведение

В настоящее время централизованной канализации на территории населенных пунктов нет.

Сточные воды от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией поступают в выгребные ямы. Вывоз стоков осуществляется по договорам по мере необходимости. 

Проектом изменений в генеральный план рекомендуется строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) с системами глубокой очистки сточных вод, включающие в себя септик и фильтрующий колодец, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.

Газоснабжение

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Дружаевского сельсовета является уровень газификации населенных пунктов.

Все населенные пункты на  территории Дружаевского сельсовета газифицированы.
Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе газоснабжения

· индивидуальные и блокированные жилые дома – 254.

· объекты коммерческого назначения –1. 

· Объекты социальной инфраструктуры – 0,

· объекты производственного назначения – 1.

Протяженность газопроводов высокого давления 1862,5 м.

Протяженность газовых сетей низкого давления 23322 м.
В том числе по населенным пунктам:

· с.Дружаевка- 9,49 км

· с.Новое Демкино-12,76 км

· с.Новое Назимкино – 2,93 км

Количество ШРП, ГРП 5 ед., в т.ч. с.Дружаевка 3 ед., с.Новое Демкино 1 ед., с.Новое Назимкино 1 ед.

Кроме того, по территории сельсовета проходят межпоселковые газопроводы, общей протяженностью 12,7 км.

Мероприятия на первую очередь:

· внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

· повышение эффективности использования сетевого газа.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в муниципальном образовании отсутствует

В газифицированных населенных пунктах в жилых домах отопление газовое, индивидуальное (АОГВ). 

Теплоснабжение общественных зданий Дружаевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области осуществляется от индивидуальных котельных.

Характеристика объектов теплоснабжения муниципального образования

Таблица 27
	Местонахождение котельной
	Количест-во котлов, их марка и мощность
	Вид
 используемого
 топлива 
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Наименование и количество подключенных объектов капитального строительства
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	Котельная

с. Новое Демкино 

ул. Звездная, 25
	1, Микронью, 200
	природный газ
	2014/75
	МБОУ СОШ с. Новое Демкино, МБУК «Дружаевский КДЦ»
	удовлетв.
плановый ремонт


Характеристика сетей теплоснабжения муниципального образования

Таблица 28
	Адрес
	Протяженность, м 
	Год ввода

 в эксплуатацию 


	Количество подключенных объектов капитального строительства,

единиц 
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	с. Новое Демкино

ул. Звездная
	174
	1986
	2
	удовлетв.

плановый ремонт


Тепловые сети преимущественно – подземные, в основном в двухтрубном исполнении, в непроходных лотковых каналах. Параметры теплоносителя 95-700ºС.
Проектные предложения

· ремонт и плановая замена котлоогрегатов на существующих котельных.

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных и электрических теплогенераторов.

Анализ современного состояния теплообеспеченности сельсовета в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

· применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке), как более дешёвого и экологичного вида топлива;

· внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

· использование для индивидуальной застройки  автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Связь

Почтовая связь

Отделения АО «Почта России» находятся в с.Новое Демкино.
Почтовые отделения предоставляет следующие виды услуг:

· прием и доставка письменной корреспонденции;

· прием и выдача бандеролей и посылок;

· доставка счетов, извещений, уведомлений;

· прием и оплата денежных переводов;

· доставка пенсий и пособий;

· прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

· проведение подписной компании, доставка периодических изданий.

Телефонная связь

На территории сельского поселения находится две АТС: в с. Дружаевка  и с.Новое Демкино.
Мощность и фактическое использование АТС , расположенных на территории
Дружаевского сельсовета

Таблица 29
	№ п/п
	Местоположение АТС, марка
	Кол-во, шт.
	Емкость АТС
 номеров
	Кол-во таксофо

нов

	1
	АТСК 50/200

с. Дружаевка, ул. Молодежная, д. 8
	1
	50-200
	0

	2
	АТСК 50/200

с. Новое Демкино, ул. Молодежная, д. 1
	1
	50-200
	1


Имеется оборудование доступа к сети Интернет.

Услуги сотовой связи оказывают операторы: Билайн; Мегафон, МТС. Уровень покрытия территории поселения  сетями сотовой связи составляет -100%.

Телевидение и радиовещание

Телевещание на территории сельского поселения осуществляется ГТРК «Пенза»- региональный филиал ВГТРК. Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Проводное радиовещание отсутствует.

Проектные предложения

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

· телефонную связь общего пользования;

· мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

· цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

· телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается модернизацией оборудования.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:
· постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

· телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:
· расширение сети «Интернет»;

· строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

· обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:
· повышение степени проникновения сотовой подвижности;

· рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:
· объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:
· техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

· улучшение быстроты и качества обслуживания.

Проводное радиовещание на территории сельского поселения отсутствует.
Объекты коммунального хозяйства
Санитарная очистка территории Дружаевского сельсовета включает в себя мероприятия по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, содержанию кладбищ, скотомогильников.

На территории Дружаевского сельсовета расположено  два кладбища:
Таблица 30
	
	Месторасположение кладбища
	Кадастровый номер
	Площадь, кв.м

	1
	с.Новое Демкино
	действующее
	9500

	2
	с.Новое Назимкино
	58:17:0010301:33

действующее
	3792

	3
	с.Новое Назимкино, юго-западнее  села
	недействующее
	2904

	4
	с.Новое Назимкино, на восток от села 
	недействующее
	1210

	
	Итого
	
	17406


На территории муниципального образования расположены три скотомогильника 
Скотомогильники на территории Дружаевского сельсовета
Таблица 31
	№ п/п
	Вид объекта утилизации, уничтожения биологических отходов
	Местоположение
 объекта
	Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией
	Площадь, кв.м

Статус  скотомогильника

	1
	Скотомогильник с биологическими камерами

(Яма Беккари)
	Малосердобинский район, Дружаевский сельсовет, примерно в 700 м на северо-запад от ориентира, с. Новое Демкино, ул. Звездная, 23

58:17:0010302:20
	I
	600

Действующий

	2
	Скотомогильник с захоронением в яме
	Пензенская область, Малосердобинский район, Дружаевский сельсовет, примерно в 6000 м на северо-запад от ориентира, с. Новое Демкино, ул. Молодежная, 1
58:17:0010202:13
	II
	600

Законсервированный

	3
	Скотомогильник с захоронением в яме
	Пензенская область, Малосердобинский район, Дружаевский сельсовет, примерно в 800 м на юго-запад от ориентира, с. Дружаевка, ул. Молодежная, 35/1
58:17:0010501:12
	I
	600

Законсервированный


Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется по графику региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
2.12. Функционально-планировочная организация территории

Среди документов территориального планирования Градостроительный кодекс РФ особо выделяет генеральные планы как документы, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, подготовленный и утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов для утверждения их в составе правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, градостроительных планов.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное их назначение.

Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.

Основной задачей функционального зонирования территории населенных пунктов сельского поселения является обеспечение целесообразного использования территории для создания оптимальных условий комфортности проживания населения, привлечения дополнительных капиталовложений. Для выполнения этой задачи в документах территориального планирования необходимо определить функциональные зоны и их границы с учетом историко-культурной и планировочной специфики территории населенных пунктов, требований охраны объектов природного и культурного наследия, фактического использования земель.

Функциональное зонирование территории Дружаевского сельсовета формируется на основе сложившейся структуры функционального зонирования.

В настоящее время на территории сельского поселения можно выделить следующие функциональные зоны:

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
2. Общественно – деловая зона.
3. Зона инженерной инфраструктуры.

4. Зона сельскохозяйственных угодий.
5. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий.
6. Зона кладбищ.
7. Зона складирования и захоронения отходов.
Сущность функционального зонирования территорий заключается в создании системы территорий с эффективным землепользованием с учетом выявленных территориальных ресурсов и ограничений.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, для ведения личного подсобного хозяйства, для размещения блокированной жилой застройки. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные и многоэтажные гаражи.

В сельских поселениях допускается формировать смешанные зоны с включением малых предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, а также других производственных объектов, размещение которых допустимо в жилых зонах. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора в составе смешанных зон допускается размещать малые предприятия, мини-фермы и другие сельскохозяйственные объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м.

В районах планируемой жилой застройки планируется выделение общественно-деловых зон.

Зона инженерной инфраструктуры определена для размещения сооружений и коммуникаций энергообеспечения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков, для размещения объектов связи.
Зона сельскохозяйственных угодий включает территории, занятые сельскохозяйственными угодьями – пашни, сенокосы, пастбища, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, крематориев, мест захоронения и культовых сооружений.

Зона складирования и захоронения отходов предназначена для размещения скотомогильников 

Планировочная организация территории сельского поселения
Дружаевский сельсовет  расположено в северной части Малсердобинского района Пензенской области Территория представляет собой единый массив.
Земли сельскохозяйственного назначения занимают 96,0% территории поселения. Земли лесного фонда 0,9 %.
Планировочная структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси.
Главным планировочным центром является с.Дружаевка.  Всего в составе поселения три населенных пункта. 

Основными транспортными планировочными осями территории муниципального образования являются: автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения с усовершенствованным покрытием – автодорога с. Марьевка - с. Новое Демкино» – г. Нижний Новгород - г. Саратов», с. Новое Демкино – с. Новое Назимкино.
Основной природно–ландшафтной осью является река Сердоба.
На территории сельсовета нет особо охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия.

2.13. Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (ГК РФ, ст.1, п.4), к зонам с особыми условиями использования (в которых хозяйственная деятельность ограничена или запрещена) отнесены: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Дружаевского сельсовета выделены следующие  зоны с особыми условиями использования:

· охранные зоны транспорта;

· охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

· охранные зоны объектов газораспределительной сети;

· охранные зоны линий связи и сооружений;

· санитарно-защитные зоны;

· водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы;

· зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-снабжения.
Охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Охранные зоны – территории с особыми условиями использования вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения их безопасного функционирования и эксплуатации. Порядок установления охранных зон объектов определяется Правительством Российской Федерации.

Охранные зоны транспорта

Охранные зоны (придорожные полосы) автомобильных дорог

Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. В соответствии с федеральным законом № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере:

· 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий;

· 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвёртой категории;

· 25 метров для автомобильных дорог пятой категории;

· 100 метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населёнными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек;

· 150 метров для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек.

Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Дружаевского сельсовета – 25, 50м.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов определяют «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются:
· вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 32
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линей с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т. д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативами правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 – 20
	10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	150, 220
	25


1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электрического хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1, без письмен-ного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктами 1 и 2, заинтересованные лица обращаются с письменным за-явлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному под-разделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее, чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.

Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.

Охранные зоны объектов газораспределительной сети

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для исключения возможности повреждения трубопроводов высокого давления, устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ.

Вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны.

Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначении трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением настоящих правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

· перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

· открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

· устраивать всякого рода свалки и склады;

· разводить огонь и размещать источники огня;

· рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

· самовольно подключатся к газораспределительным сетям.

Охранные зоны линий связи и сооружений

Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578. Вводятся для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

· для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

· для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

· при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

· при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

· вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

В охранной зоне линий и сооружений связи запрещается:

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

· производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

· производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

· открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

· огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

· самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

· совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

· осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

· производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

· производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

· устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:

· принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;

· обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).

Санитарно-защитные зоны

В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (далее Правила), санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекта), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны в отношении объектов I и II класса опасности принимает Главный санитарный врач Российской Федерации. Санитарно-эпидемиологические требования к данным объектам регламентируются СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В соответствии с Правилами в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
На территории Дружаевского сельсовета расположены действующие объекты, для которых санитарно-защитные зоны в предусмотренном действующим законодательством порядке не установлены и требуется их установление:

· кладбища;

· скотомогильники;

· объекты сельскохозяйственного назначения. 
Санитарно-защитные зоны  автомобильных дорог
Согласно СНиП 2.05.05-85* Москва 2004 автомобильные дороги I-III категорий следует, как правило, прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать в соответствии с их генеральными планами, но не менее 200 м.

В отдельных случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена целесообразность проложения дорог I-III категорий через населенные пункты, их следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II и III категории до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85, но не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до садоводческих товариществ.

Санитарный разрыв от автодорог IV категории до жилой застройки должен составлять не менее 50 м (СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль дороги следует предусматривать полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В целях охраны водных объектов от загрязнения, истощения, засорения в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ вдоль водных объектов устанавливаются водоохранные зоны.

Таблица 33
	Протяженность участков рек, км
	Ширина водоохранных зон, м

	от истока до 10 км
	50

	от10 км до 50 км
	100

	от 50 км и более
	200


Для рек, ручьев протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

Размеры водоохранной зоны  и прибрежной защитной полосы  реки Сердоба– 200 м, 40 м, для иных гидрологических объектов – 50м.

Организация водоохранных зон и прибрежных полос вдоль рек является важным мероприятием. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта сельского поселения.
В границах водоохранных зон запрещается:

· использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
· хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
· сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

· разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии (границы водного объекта) водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399), зона санитарной охраны источников водоснабжения (артезианских скважин) организуется в составе трех поясов.

Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения за-грязнения источников водоснабжения.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка про-екта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий преду-смотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

· территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев;

· запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

· здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

· в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

· водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

· все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

· выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

· бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

· запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

· запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;

· своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

Запрещается:

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· применение удобрений и ядохимикатов;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцами с привлечением соответствующих специалистов и проводится на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащих территорий.

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 м выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползням и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений следует принимать 5 м (СНиП 2.07.01-89*).

Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды.

Территории залегания полезных ископаемых

На территории поселения имеются месторождения торфа, сапропеля, суглинков, гажи, песчано-гравийных материалов.
Согласно статьи 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с последующими изменениями) проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Порядок получения заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.02.2013 № 53 (с последующими изменениями). Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) и его территориальных органов при выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений.

Согласно статьи 33 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с последующими изменениями) редкие геологические обнажения, минералогические образования, палеонтологические объекты и другие участки недр, представляющие особую научную или культурную ценность, могут быть объявлены в установленном порядке геологическими заповедниками, заказниками либо памятниками природы или культуры. Всякая деятельность, нарушающая сохранность указанных заповедников, заказников и памятников, запрещается.

В случае обнаружения при пользовании недрами редких геологических и минералогических образований, метеоритов, палеонтологических, археологических и других объектов, представляющих интерес для науки или культуры, пользователи недр обязаны приостановить работы на соответствующем участке и сообщить об этом органам, предоставившим лицензию.

Информация о территориях залегания полезных ископаемых рассмотрены в подразделе 2.3. Природные ресурсы территории.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения Дружаевского сельсовета на комплексное развитие территории

Проектом внесения изменений в генеральный план Дружаевского сельсовета планируемых для размещения объектов местного значения поселения не предусматривается.
4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов  регионального значения 

Размещение на территории Дружаевского сельсовета объектов федерального значения и объектов регионального значения не предусматривается.

5. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района 
В соответствии с документом территориального планирования муниципального района планируемые для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объекты местного значения муниципального района отсутствуют.

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
В результате комплексного анализа выявлено, что в настоящее время на территории Дружаевского сельсовета имеются факторы риска возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территории.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Чрезвычайная ситуация природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением сельского поселения, а также интенсивностью геологических процессов, гидрологических и метеорологических явлений.

Чрезвычайные ситуации природного характера на территории Дружаевского сельсовета могут возникать вследствие:

· метеорологических явлений;

· гидрологических явлений;

· геологических явлений;

· природных пожаров.

Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
К числу наиболее опасных метеорологических явлений, которые могут привести  к стихийным бедствиям на территории сельского поселения, можно отнести:
· шквалистые ветры;

· сильные похолодания до 35-39 градусов;
· поздние и ранние заморозки;

· сильные снегопады, метели, гололед;
· туманы;

· засуха.

Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Мероприятия при сильных снегопадах, гололедах, снежных заносах, туманах:
· через все технические средства связи и оповещения предупредить население о непосредственной опасности, с разъяснениями о принятии мер безопасности во время бури, сильного снегопада, гололеда и тумана; 

· глава администрации района по представлению начальника отдела ГО и ЧС издает распоряжение руководителям муниципальных образований, предприятий, организаций о принятии конкретных предупредительных мер;

· руководителям потенциально опасных объектов принять дополнительные меры по контролю за обеспечением безаварийных работ объекта;
· для ликвидации снежных заносов, гололеда, последствий штормовых ветров привлекать силы и средства районного звена ТПЧ РСЧС.

Для оказания помощи пострадавшим привлекать штатные бригады скорой помощи.

Первоочередными задачами считать восстановление и нормальное функционирование объектов обеспечивающих жизнедеятельность населения (газ, энергетика, теплоснабжение, водоснабжение).

Гидрологические явления
Наводнения и повышение опасности разрушения гидротехнических сооружений (ГТС) являются одной из основных социально-экономических и экологических проблем в области водопользования. Наводнения являются одним из наиболее часто повторяющихся бедствий, а по площади охватываемых территорий и наносимому ущербу превосходят все другие чрезвычайные ситуации.

Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков (ГОСТ Р 22.0.03). Зона затопления – территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Причины затопления, подтопления:

· повышение уровня подземных вод, связанное  с природными факторами (паводки, особо большое количество выпадающих атмосферных осадков, таяние снегов);

· повышение уровня подземных вод, связанное с техногенными факторами (техногенные утечки);

· формирование техногенного водоносного горизонта при наличии близко залегающего от поверхности земли водоупора.

Последствия затопления, подтопления:

· подтопление и затопление населенных пунктов, производственных объектов;

· разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

· затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

· размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;

· гибель людей и скота.

Согласно «Реестра населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами на территории Пензенской области» (Распоряжение Правительства Пензенской области от 23.10.2012г. № 533-рП) на территории Дружаевского сельсовета населенных пунктов, попадающих в зону затопления, подтопления нет.

Геологическое явление

Геологическим явлением, проявление которого может вызвать на территории Дружаевского сельсовета развитие чрезвычайной ситуации является эрозия. Степень опасности овражной эрозии – малоопасная (случаи локального проявления).

Природные пожары

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. На территории Дружаевского сельсовета возможны лесные и степные пожары. 

Лесной пожар – пожар, распространяющийся по лесной площади (по ГОСТ 17.6.1.01).

Степной пожар – естественно возникающее или искусственно вызываемые палы в степях (по ГОСТ Р 22.0.03 «Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Наиболее пожароопасными территориями с наибольшей вероятностью возникновения лесных и торфяных пожаров являются территории, на которых преобладают хвойные и лесные молодняки, а также места разработки торфа и залежей торфа
На территории сельсовета площадь лесных массивов составляет 128,12 га.
По многолетним наблюдениям на территории поселения сохраняется вероятность возникновения природных пожаров.

Рекомендуется вокруг населенных пунктов, расположенных вблизи хвойных лесов естественного или искусственного происхождения, создать в порядке рубок ухода за лесом или искусственным путем пожароустойчивые опушки шириной не менее 150 м из древостоев лиственных или с преобладанием лиственных пород. По границам таких опушек с внешней и внутренней (к лесу) стороны должны быть проложены минерализованные полосы шириной не менее 2,5 м.

Если по лесорастительным условиям создать опушки с преобладанием лиственных пород не предоставляется возможным, то на полосе хвойного леса шириной 250 м - 300 м, прилегающей к поселку, необходимо полностью убрать валежник, подрост хвойных пород и пожароопасный подлесок. Необходимо также обрубить у хвойных деревьев сучья на высоту по 2 м, и проложить по этой полосе в продольном направлении минерализованные полосы через каждые 50 м.

Лесные пожары представляют серьезную опасность для населения, природной среды и экономики. Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам населенных пунктов и предприятий, а также в задымлении значительных территорий. Все это приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними необходимо ежегодно организовывать:

· разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

· обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

· утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

· устанавливать порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивать привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

· создавать резерв горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон.

Постановлением Правительства Пензенской области от 09.04.2018г.№ 214-пП утвержден Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Населенных пунктов, подверженных е лесным пожарам на территории Дружаевского сельсовета нет. 

Для тушения пожаров на территории Дружаевского сельсовета имеется подразделение федеральной противопожарной службы – 33 пожарно-спасательная часть, по охране с. Малая Сердоба и Малосердобинского района Пензенской области.
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера
Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, биотермические ямы и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

Эпидемия - ГОСТ Р 22.0.04-95 - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.

Эпифитотия – ГОСТ Р 22.0.04-95  - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением их продуктивности.

Эпизоотия - ГОСТ Р 22.0.04-95 -одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.
Вспышек и массовых заболеваний животных за последние годы на территории Дружаевского сельсовета и прилегающих территориях не наблюдалось.

Бруцеллёз, туберкулёз, стригущий лишай, ящур крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, чума свиней и птицы возможны при внесении возбудителей из-за пределов области.

По видам эпизоотии наиболее вероятными на рассматриваемой территории и в целом территории области особо опасной является энцефалит, переносчиками которого являются клещи.

Для предупреждения возникновения энцефалита необходимо:

· обеспечить лечебно-профилактические учреждения лекарственными средствами, необходимыми для лечения больных клещевым вирусным энцефалитом, диагностическими препаратами и медицинскими иммунобиологическими препаратами для профилактики клещевого вирусного энцефалита;

· информировать население по поводу опасности заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации для предупреждения возникновения энцефалита необходимо:

· усилить надзор за организацией и проведением вакцинации населения против клещевого вирусного энцефалита, акарицидных обработок;

· обеспечить эпизоотологический надзор за природными очагами клещевого вирусного энцефалита с целью уточнения границ, а также сбор клещей с последующей их видовой идентификацией и определением зараженности вирусом;

· потребовать от руководителей жилищно-коммунального хозяйства принять меры по ликвидации несанкционированных свалок на территории населенных пунктов, садоводческих кооперативов и в зонах отдыха.

Для предупреждения возникновения необходимо:

· изолировать заболевший скот и птицу от здоровых животных;

· оповещать о возникновения заболеваний и применять профилактические меры.

Эпифитотийных вспышек болезней сельскохозяйственных культур на территории поселения и района не наблюдалось.
Чрезвычайная ситуация техногенного характера 
Чрезвычайная ситуация техногенного характера – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. ( ГОСТ Р 22.0.05-94).

Опасность разрушения гидротехнических сооружений (ГТС) являются одной из социально-экономических и экологических проблем в области водопользования.

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях:

· значительный срок эксплуатации водохозяйственных объектов без капитального ремонта;

· повреждение конструктивных элементов ГТС;

· невыполнение условий безопасной эксплуатации ГТС.

Территория сельсовета в зону возможного затопления при разрушения гидротехнических сооружений н в период весеннего половодья не попадает.

Потенциально опасные объекты. Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера является наличие на территории сельского поселения потенциально опасных объектов и, как следствие, возникновение аварий на таких объектах. 

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.05-94).

На территории сельского поселения к пожаровзрывоопасным объектам можно отнести, газовые котельные, а также газопроводы.
Риск возникновения ЧС на транспорте.

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. (ГОСТ Р 22.0.05-94). 

Аварии на  автомобильном транспорте

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте:

· износ основных фондов и, в первую очередь,  автобусов, грузового транспорта;

· несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ, а также людей.

По территории Дружаевского сельсовета проходят автомобильные дороги регионального или межмуниципального и местного значения. При авариях на транспорте при транспортировке АХОВ, ГСМ на территории поселения могут возникнуть локальные чрезвычайные ситуации. Участок заражения будет зависеть от направления и скорости ветра, количества (объема) вылившихся АХОВ или ГСМ.
Существуют также риски возникновения дорожно-транспортных происшествий – транспортных аварий, возникающих в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и влекущих за собой гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб (ГОСТ  Р 22.0.05-94).

Для ликвидации ЧС на транспорте привлекаются силы МЧС России, ПСЧ-33 с.Малая Сердоба, ГИБДД Малосердобинского  района, Малосердобинская участковая больница ГБУЗ «Колышлейская РБ». Возможные маршруты транспортировки пострадавших проходят по автодорогам регионального или межмуниципального и местного значения, состояние дорожного полотна удовлетворительное.
К ЧС техногенного характера также относятся:

· аварии на трубопроводах, которые могут вызвать массовый выброс транспортируемых веществ и загрязнение окружающей среды в непосредственной близости от населенных пунктов;

· пожары, возникающие  в результате взрывов на пожароопасных объектах.
При  эксплуатации газопровода должны устанавливаться зоны возможного поражения в зависимости от диаметра трубы, рабочего давления.

По территории сельского поселения проходит межпоселковые газопроводы к населенным пунктам.

При возникновении аварийной ситуации на газопроводе возможно разрушение  трубы газопровода, сопровождающееся выбросом и возгоранием природного газа, создающее угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к разрушению сооружений и оборудования, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.

Причинами аварий могут быть дефекты труб, арматуры, оборудования, нарушение правил технической эксплуатации, механические повреждения, коррозия и др.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, а также зданий, сооружений и техники возможно при взрыве газа и пожаре, фонтанном горении на газопроводе. Наибольшую опасность  представляет утечка газа с последующим взрывом топливо - воздушной смеси (ТВС) и возгоранием.

Основными поражающими факторами таких аварий являются: 

· избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, образующейся при расширении газа и сгорании ТВС;

· разлет осколков (фрагментов) труб;

· прямое огневое воздействие и тепловой поток с поверхности пламени при пожарах.

Воспламенение газа происходит либо сразу же после разрушения газопровода, либо через непродолжительный период времени его опорожнения, когда истечение газа происходит с высокой скоростью, что интенсифицирует эжекцию (гидродинамический «захват») воздуха в струю и обеспечивает разбавление газа до негорючей концентрации в пределах относительно небольших расстояний. При этом источниками зажигания могут послужить, прежде всего, фрикционные искры, образующиеся при динамическом воздействии высокоскоростных струй газа о грунт и воздушно-эрозионном разрушении траншеи с выбросом каменистых включений грунта в поток газа, а также искры, возникающие при соударении фрагментов разрушенного участка газопровода.
Основные причины пожаров и взрывов:

· открытый огонь: зажженная спичка, лампа, брошенный окурок сигареты у хранилищ, у заправочной станции; проведение ремонтных работ с источником открытого огня;

· искра: выполнение работ стальным  инструментом,  из  выхлопных труб машин, эксплуатация неисправного электрооборудования,  всякая другая искра независимо от природы её происхождения;

· разряды статического электричества: нарушение системы защиты от статического электричества; плавающие на поверхности нефтепродуктов предметы могут накопить заряды статического электричества и, приблизившись к стенке резервуара, вызвать искровой разряд, который будет источником  воспламенения  смеси с воздухом; грозовые разряды, молния (при неисправности конструкции молниезащиты) могут вызвать пожары и взрывы;

· природные катаклизмы.

Существенную угрозу возникновения пожаров и образования взрывов представляют объекты жилищно-коммунального хозяйства. На территории Дружаевского сельсовета находится газовая котельная (с.Новое Демкино), которая может послужить источником возникновения чрезвычайной ситуации.

Наибольшую опасность в данном случае представляют:

· перегрев теплоносителя выше критической точки, что характеризуется значитель
ным повышением давления, которое в случае отказа предохранительного клапана способно вызвать аварийную разгерметизацию и взрыву котлоагрегата.

· физический износ, коррозия, механические повреждения, температурная деформация оборудования и трубопроводов. Опасности, связанные с физическим износом и коррозией, актуальны, так как обращаемые в процессах опасные вещества обладают повышенными коррозионными свойствами (особенно при повышенном содержании влаги и в условиях повышенных температур). В данных условиях обращаемые вещества способны взаимодействовать со стенками аппаратов и трубопроводов, что снижает срок службы оборудования, может привести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта.

· возможные ошибки персонала.

Резервных котельных, водозаборов на территории поселения нет.

На территории сельского поселения возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя трансформаторных подстанций, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи. На территории поселения расположены подстанции: ПС-110 кВ – «Дружаевка»,  трансформаторные подстанции, резервных источников электропитания на территории поселения нет. По территории поселения проходят ВЛ 110 кВ, ВЛ 10 кВ. 
Мероприятия по борьбе с пожарами, возникшими в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера:
· организация добровольной пожарной охраны в каждом населенном пункте;

· организация проведения бесед об опасности пожара с учащимися, воспитанниками детских домов;

· систематически информировать население сельсовета о мерах пожарной безопасности в  средствах массовой информации;

· соблюдение противопожарных разрывов при застройке населенных пунктов;

· устройство искусственных водоемов, предназначенных для противопожарных целей в чрезвычайных обстоятельствах;

· ремонт автодорог и выполнение дорог с улучшенным покрытием между населенными пунктами для обеспечения времени прибытия первого подразделения  Государственной противопожарной службы к месту вызова не позднее 20 минут в населенные пункты сельского поселения.

· обеспечить противопожарное водоснабжение в населенных пунктах с учетом требований СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:
· для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар -5 л/с;

· пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий;

· на сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами;

· пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии автонасосов — 200 м, при наличии мотопомп — 100—150 м;

· пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.

В соответствии  п. 8.6 СП 8.13130.2009 пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечить проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до источника.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Водоемы, из которых производится забор воды для пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами  не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года (п.9.4 СП 8.13130.2009).

Для пожаротушения жилой и производственной зоны на территории Дружаевского сельсовета  имеется пожарный гидрант в с.Новое Демкино, ул.Молодежная.
Для улучшения противопожарного водоснабжения необходимо предусмотреть:

· развитие систем водоснабжения;

· ремонт и обслуживание сетей водоснабжения;

· строительство подъездов с площадками (пирсов) с твердым покрытием;

· ремонт существующих пожарных водоисточников.

Основные мероприятия по предотвращению возникновения

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчивости функционирования планируемой территории осуществляется заблаговременно, за исключением мероприятий, исполнение которых предусмотрено в режиме ЧС. Они планируются в режиме повседневной деятельности, а выполняются в условиях угрозы и после введения режима ЧС (нападения противника). Повышение устойчивости функционирования планируемой территории достигается заблаговременным проведением комплекса организационных, инженерно-технических и технологических мероприятий, направленных на максимальное снижение воздействия поражающих факторов при ЧС мирного и военного времени.

Организационные мероприятия предусматривают планирование действий руководящего состава, органов управления РСЧС, дежурных служб и дежурного персонала объектов планируемой территории, штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований, проведению АСДНР, аварийно-восстановительных работ. Инженерно-технические мероприятия осуществляются преимущественно заблаговременно и включают в себя комплекс работ, обеспечивающих повышение устойчивости функционирования планируемой территории к воздействию поражающих факторов ЧС.

Технологические мероприятия обеспечивают повышение устойчивости работы объектов планируемой территории путем изменения технологического процесса, способствующего упрощению производственного процесса объектов, обеспечивающих жизнедеятельность планируемой территории и исключающего возможность образования вторичных поражающих факторов.

Основные направления в области предотвращения ЧС:

· усиление наблюдения и контроля за состоянием природной среды;

· создание запасов материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

· сохранение и поддержание в готовности защитных сооружений;

· приобретение и накопление запасов индивидуальных средств защиты;

· совершенствование системы управления и оповещения по линии гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

· повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных цен​ностей;

· информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

· подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

· точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических  работ, соблюдение  их объемов и правил проведения;

· подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.

Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Внесением изменений в генеральный план Дружаевского сельсовета предусматривается изменение границ населенных пунктов, связанные с включением или исключением земельных участков, сведения по которым внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Изменение границ населенных пунктов

Таблица 34
	№ п/п
	Название населенного пункта поселения
	Параметры границ населенных пунктов

	
	
	Площадь, га
	Периметр, м

	
	
	сущ.
	план.
	сущ.
	план.

	1
	с.Дружаевка
	128,14
	127,64
	7747
	8869

	2
	с.Новое Демкино
	195,04
	195,04
	8486
	8486

	3
	с.Новое Назимкино
	93,26
	93,26
	5537
	5537

	
	Итого
	416,44
	415,94
	21169
	22892


Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ
Таблица 35
	Кадастровый номер земельного участка или кадастрового квартала
	Категория земель,  перевод из которой осуществляется
	Категория земель,  перевод в которую осуществляется
	Включ.

(искл) площадь, га
	Примечание

	
	
	
	
	

	с.Дружаевка

	часть ЗУ 58:17:0000000:479
	Земли 

промышленности
	Земли 

промышленности
	-0,50
	Исключение из границ населенного пункта части ЗУ, занятого
 автодорогой


8. Сведения  об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения 

На территории Дружаевского сельсовета исторических поселений нет.

� Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Дружаевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на период 2016 – 2030 годы
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		выбыло, чел.		0		0		6		17		16





Лист2

		





Лист3

		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



мужчины

женщины



		



95%

1%

4%



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



дети до 16 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		





		



число прибывших

число выбывших



		





		





		



число родившихся

число умерших



		



прибыло, чел.

выбыло, чел.



		



мужчины, чел.

женщины, чел.



		



численность населения, чел



		



моложе трудоспособного

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



				пашня		многолетние насаждения		кормовые угодья		залежь

				6528.41		128		1017.8		14





		



Структура земельного фонда муниципального образования (га)




_1719208974.xls
Диаграмма1

		Земли с/х назначения		Земли с/х назначения

		Земли населенных пунктов		Земли населенных пунктов

		Земли промышленности		Земли промышленности

		Земли лесного фонда		Земли лесного фонда



13543

416.44

24.72

128.12



Лист1

				2005		2006		2007		2008		2009

		число родившихся		5		7		11		7		5

		число умерших		15		14		9		9		14





Лист1

		



число родившихся

число умерших



Лист2

						2,016		2017		2		2017		2018		2019		2020

		число прибывших				5		7		8		4		5		7		5

		число выбывших				6		8		6		3		4		6		5

				2016		2017		2018		2019		2020		2021

		дети до 16 лет		97		95		78		78		75

		трудоспособный возраст		711		663		633		598		563

		старше трудоспособного		386		367		371		360		367

				2016		2017		2018		2019		2020		2021

		мужчины, чел.		289		267		259		250		224		226

		женщины, чел.		313		293		282		278		278		254

		сельское хозяйство		85

		медицина		34

		культура		3

		социальная сфера		9

		другие отрасли		7

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2008		2009		2010		2011		2012

		мужчины		265		265		260		260		250

		женщины		305		300		303		305		357

		сельское хозяйство		387

		медицина		2

		образование и культура		28

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2017		2018		2019		2020		2021

		число родившихся		3		4		3		2		2

		число умерших		6		6		9		10		9

		поменять цвета графиков "разметка страницы" в левом углу цвета										копировать и

		вставлять в ворд вторым значком "Сохранить исходное форматирование и внедрить книгу (С)

		сельское хозяйство		29

		здравоохранение, соц.сфера		2

		культура, образование		21

		органы управления		7

		занятые в домашнем хоз-ве		65

		торговля, сфера быта		3

		работающие за пределами МО		131

		Земли с/х назначения		13543

		Земли населенных пунктов		416.44

		Земли промышленности		24.72

		Земли лесного фонда		128.12

				2017		2018		2019		2020		2021

		моложе трудоспособного		72		86		74		66		61

		трудоспособный возраст		427		332		345		302		292

		старше трудоспособного		199		224		193		197		207

		Земли с/х назначения		13257.53

		Земли населенных пунктов		438.72

		Земли промышленности, транспорта, энергетики		26.2

		Земли лесного фонда		1488.7

				2017		2018		2019		2020		2021

		численность населения, чел		698		642		612		565		560

				2017		2018		2019		2020		2021

		прибыло, чел.		2		5		15		4		13

		выбыло, чел.		0		0		6		17		16





Лист2

		





Лист3

		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



мужчины

женщины



		



95%

1%

4%



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



дети до 16 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		





		



число прибывших

число выбывших



		





		





		



число родившихся

число умерших



		



прибыло, чел.

выбыло, чел.



		



мужчины, чел.

женщины, чел.



		



численность населения, чел



		



моложе трудоспособного

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



				пашня		многолетние насаждения		кормовые угодья		залежь

				6528.41		128		1017.8		14





		



Структура земельного фонда муниципального образования (га)




_1718431684.xls
Диаграмма1
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Лист1

				2005		2006		2007		2008		2009

		число родившихся		5		7		11		7		5

		число умерших		15		14		9		9		14





Лист1

		



число родившихся

число умерших



Лист2

						2,016		2017		2		2017		2018		2019		2020

		число прибывших				5		7		8		4		5		7		5

		число выбывших				6		8		6		3		4		6		5

				2016		2017		2018		2019		2020		2021

		дети до 16 лет		97		95		78		78		75

		трудоспособный возраст		711		663		633		598		563

		старше трудоспособного		386		367		371		360		367

				2016		2017		2018		2019		2020		2021

		мужчины, чел.		289		267		259		250		224		226

		женщины, чел.		313		293		282		278		278		254

		сельское хозяйство		85

		медицина		34

		культура		3

		социальная сфера		9

		другие отрасли		7

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2008		2009		2010		2011		2012

		мужчины		265		265		260		260		250

		женщины		305		300		303		305		357

		сельское хозяйство		387

		медицина		2

		образование и культура		28

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2017		2018		2019		2020		2021

		число родившихся		3		4		3		2		2

		число умерших		6		6		9		10		9

		поменять цвета графиков "разметка страницы" в левом углу цвета										копировать и

		вставлять в ворд вторым значком "Сохранить исходное форматирование и внедрить книгу (С)

		сельское хозяйство		2

		здравоохранение, соц.сфера		1

		культура, образование		1

		органы управления		1

		занятые в домашнем хоз-ве		148

		торговля, сфера быта		3

		работающие за пределами МО		102

		Земли с/х назначения		8436.7

		Земли населенных пунктов		421.5

		Земли промышленности		4.4

		Земли особо охраняемых территорий				907.6

		Земли лесного фонда		1711.5

		Земли водного фонда		18.2

				2016		2017		2018		2019		2020		2021

		моложе трудоспособного		78		78		76		70		64		35

		трудоспособный возраст		329		330		330		320		300		285

		старше трудоспособного		195		152		135		138		138		160

		Земли с/х назначения		13257.53

		Земли населенных пунктов		438.72

		Земли промышленности, транспорта, энергетики		26.2

		Земли лесного фонда		1488.7

				2017		2018		2019		2020		2021

		численность населения, чел		698		642		612		565		560

				2017		2018		2019		2020		2021

		прибыло, чел.		2		5		15		4		13

		выбыло, чел.		0		0		6		17		16





Лист2

		





Лист3

		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



мужчины

женщины



		



95%

1%

4%



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



дети до 16 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		





		



число прибывших

число выбывших



		





		





		



число родившихся

число умерших



		



прибыло, чел.

выбыло, чел.



		



мужчины, чел.

женщины, чел.



		



моложе трудоспособного

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



численность населения, чел



				пашня		многолетние насаждения		кормовые угодья		залежь

				6528.41		128		1017.8		14





		



Структура земельного фонда муниципального образования (га)




_1718429491.xls
Диаграмма1
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		2021



численность населения, чел
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Лист1

				2005		2006		2007		2008		2009

		число родившихся		5		7		11		7		5

		число умерших		15		14		9		9		14





Лист1

		



число родившихся

число умерших



Лист2

						2,016		2017		2		2017		2018		2019		2020

		число прибывших				5		7		8		4		5		7		5

		число выбывших				6		8		6		3		4		6		5

				2016		2017		2018		2019		2020		2021

		дети до 16 лет		97		95		78		78		75

		трудоспособный возраст		711		663		633		598		563

		старше трудоспособного		386		367		371		360		367

				2016		2017		2018		2019		2020		2021

		мужчины, чел.		289		267		259		250		224		226

		женщины, чел.		313		293		282		278		278		254

		сельское хозяйство		85

		медицина		34

		культура		3

		социальная сфера		9

		другие отрасли		7

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2008		2009		2010		2011		2012

		мужчины		265		265		260		260		250

		женщины		305		300		303		305		357

		сельское хозяйство		387

		медицина		2

		образование и культура		28

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2016		2017		2018		2019		2020		2021

		число родившихся		3		4		3		2		2		3

		число умерших		12		15		10		8		10		12

		поменять цвета графиков "разметка страницы" в левом углу цвета										копировать и

		вставлять в ворд вторым значком "Сохранить исходное форматирование и внедрить книгу (С)

		сельское хозяйство		2

		здравоохранение, соц.сфера		1

		культура, образование		1

		органы управления		1

		занятые в домашнем хоз-ве		148

		торговля, сфера быта		3

		работающие за пределами МО		102

		Земли с/х назначения		8436.7

		Земли населенных пунктов		421.5

		Земли промышленности		4.4

		Земли особо охраняемых территорий				907.6

		Земли лесного фонда		1711.5

		Земли водного фонда		18.2

				2016		2017		2018		2019		2020		2021

		моложе трудоспособного		78		78		76		70		64		35

		трудоспособный возраст		329		330		330		320		300		285

		старше трудоспособного		195		152		135		138		138		160

		Земли с/х назначения		13257.53

		Земли населенных пунктов		438.72

		Земли промышленности, транспорта, энергетики		26.2

		Земли лесного фонда		1488.7

				2017		2018		2019		2020		2021

		численность населения, чел		698		642		612		565		560

				2016		2017		2018		2019		2020		2021

		прибыло, чел.		8		27		9		5		2		3

		выбыло, чел.		20		42		19		13		26		22





Лист2

		





Лист3

		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



мужчины

женщины



		



95%

1%

4%



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



дети до 16 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		





		



число прибывших

число выбывших



		





		





		



число родившихся

число умерших



		



прибыло, чел.

выбыло, чел.



		



мужчины, чел.

женщины, чел.



		



моложе трудоспособного

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



численность населения, чел



				пашня		многолетние насаждения		кормовые угодья		залежь

				6528.41		128		1017.8		14





		



Структура земельного фонда муниципального образования (га)




