PAGE  
Генеральный план Старославкинского сельсовета


      ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА»

Заказчик: Администрация Старославкинского сельсовета

Малосердобинского района Пензенской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Старославкинского сельсовета

Малосердобинского района Пензенской области

   (внесение изменений)

Генеральный директор,

канд. эконом.наук                                                                                     А. К. Есин
г. Пенза, 2022 г.

Содержание
4Цели и задачи генерального плана


6Введение


71. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения


102. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их


10использования


102.1. Общие сведения о территории


112.2. Историко-культурные данные


152.3. Природные ресурсы территории


192.4. Особо охраняемые природные территории


192.5. Земельный фонд


202.6. Современная экологическая обстановка


232.7. Население и трудовые ресурсы


302.8. Экономическая база поселения


352.9. Социальная инфраструктура поселения


442.10. Транспортная инфраструктура


472.11. Инженерная инфраструктура


522.12. Функционально-планировочная организация территории


542.13. Зоны с особыми условиями использования территории


703. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения Старославкинского сельсовета на комплексное развитие территории


704. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения,


70объектов регионального значения


705. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района


716. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения


71чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


827. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования


8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений
82регионального значения




Цели и задачи генерального плана
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований генеральный план устанавливает основные цели и задачи развития территории муниципального образования.

Основная цель генерального плана - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территорий и создания благоприятной среды обитания. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и рациональное использование всех ресурсов сельской территории.

В задачу генерального плана входит разработка основных градостроительных мероприятий в части обеспечения экологической безопасности, последовательного экономического роста, предпосылок социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.

Предмет генерального плана – функционально-пространственная организация территории сельского поселения в соответствии с долгосрочной стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого развития сельского поселения, которое включает в себя обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, существенное улучшение экологической ситуации, достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития сельского поселения, экономное использование всех видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание благоприятной среды жизнедеятельности.

Обеспечить устойчивое развитие территории позволит сбалансированное соотношение между следующими составляющими: экономической, экологической, градостроительной, с учетом соблюдения социальных требований к развитию и инвестиционных процессов.

В результате принятия оптимального сочетания этих составляющих выявлена пространственно-планировочная организация территории.

С учетом экономических направлений развития сельского поселения определена перспективная система расселения и приоритетные направления инвестиционных вложений.

Основные задачи генерального плана:

- Перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического, природного и культурного потенциалов, а также учет прогнозируемой численности населения.

· Выявление площадок для градостроительного освоения, с учетом нормативных требований к зонированию территории на селитебную и производственную зоны; территорий для развития рекреационной функции, природоохранных территорий.

· Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды проживания – реконструкция, реорганизация и благоустройство всех типов территорий.

· Комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества.

· Разработка мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

· Сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы.

· Принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

· Достижение социальной стабильности, заключающейся в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав и гарантий населению с учетом социальных стандартов и норм.

Введение
Работы по внесению изменений в генеральный план Старославкинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Старославкинского сельсовета № 36-10-4 от 05.08.2009 г. выполнены специалистами ООО «Научно-исследовательский институт градостроительства и землеустройства».
Заказчиком работ по внесению изменений в генеральный план является администрация Старославкинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

Внесение изменений в генеральный план Старославкинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области вызвано предложениями администрации, заинтересованных физических и юридических лиц, а также уточнением существующих границ населенных пунктов и границ функциональных зон в соответствии с кадастровым планом территории и с необходимостью приведения генерального плана в соответствие с действующим законодательством. 
Внесение изменений в генеральный план Старославкинского сельсовета разработан в соответствии с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в редакциях, действующих на момент подписания договора:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г № 190-ФЗ;

· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;

· Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74 – ФЗ;

· Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

· Федеральный закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

· Федеральный закон от 25.06.2002г. № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; 
· Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-Ф3 «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

· «Градостроительный устав Пензенской области» закон Пензенской области от 14 ноября 2006 года № 1164-ЗПО.
Проект внесения изменений в генеральный план Старославкинского сельсовета подготовлен на основании ранее утвержденной градостроительной документации.
Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий и цифровых изображений в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои. Работа выполнена на топографической основе масштаба 1:10000. Графические материалы проекта представлены в масштабе 1:10 000, 1:25000.

Генплан разработан до 2042 года – расчетный срок, с выделением I очереди строительства – 2022-2032 г.г.

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения 
Документы социально-экономического развития Российской Федерации, Пензенской области, Малосердобинского района, Старославкинского сельсовета

· Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 (с последующими изменениями).

· Государственная программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (с последующими изменениями).

· Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с изменениями).
· Закон Пензенской области от 30.06.2009 № 1755-ЗПО «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области» (с последующими изменениями);
· Постановление Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» (с последующими изменениями).

· Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП) (с последующими изменениям).
· Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
· Государственная программа Пензенской области «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 814-пП (с последующими изменениями).

· Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями).

· Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).

· Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями).

· Постановление Губернатора Пензенской области от 29.12.2018 №161 «Об утверждении Лесного плана Пензенской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений губернатора Пензенской области» (с последующими изменениями).

· Постановление Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области» (с последующими изменениями).
· Постановление Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 226-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».
· «Стратегия социально-экономического и инвестиционного развития Малосердобинского района Пензенской области до 2035 года», утвержденная постановлением администрации  Малосердобинского района Пензенской области от 21.05.2020 № 189 (с последующими изменениями).
· Решение Собрания представителей Малосердобинского района Пензенской области от 27.04.2016 № 522-53/III «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования для поселений на территории Малосердобинского района Пензенской области».
· Статистические материалы о современном социально-экономическом положении Пензенской области и Малосердобинского района по основным направлениям: население, экономика, жилой фонд и коммунальное хозяйство, социальная сфера, земельные ресурсы, финансовые ресурсы и их использование, инженерно-транспортная инфраструктура, промышленность, сельское и лесное хозяйство, строительство, охрана окружающей среды, бюджет, инвестиции. 
· муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Малосердобинского района Пензенской области на 2014-2024 г.г.»);

· муниципальная программа «Развитие культуры на территории Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2023 г.г.);

· муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Малосердобинском районе на 2014-2024 г.г. (постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 24.12.2018г. № 417 (с изменениями).

- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Малосердобинского района Пензенской области на 2020-2025 годы», (постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 11.12.2019 №425).

- Муниципальная программа Старославкинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развития коммунальной инфраструктуры Старославкинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017 – 2025 годы» (постановление администрации Старославкинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 19.04.2017 №24).
- Муниципальная программа Старославкинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории Старославкинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2018 – 2025 годы» (постановление администрации Старославкинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 14.08.2018 №33).
- Муниципальная программа Старославкинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Старославкинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017 – 2025 годы» (постановление администрации Старославкинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 19.04.2017 №23).
- Муниципальная программа Старославкинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области «Обеспечение услугами организаций культуры на территории Старославкинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2024 годы» (постановление администрации Старославкинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области от 15.12.2015 №35).

В разделах используется информация, опубликованная в Инвестиционном паспорте Малосердобинского района Пензенской области за 2019 год и данные, представленные администрацией Старославкинского сельсовета Малосердобинского района на 01.01.2022 г.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их 
использования
2.1. Общие сведения о территории
Муниципальное образование Старославкинский сельсовет расположено в северо-восточной части Малосердобинского района Пензенской области. 

Статус и границы Старославкинского сельсовета утверждены Законом Пензенской области от 02.11.2004 г.  № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (с изменениями).
Территория сельсовета граничит:

· на севере – с Дружаевским, Ключевским сельсоветами Малосердобинского района;

· на востоке – с Ключевским и Майским сельсоветами Малосердобинского района;
· на юге – с Малосердобинским сельсоветом Малосердобинского района;

· на западе – с Малосердобинским, Дружаевским сельсоветами Малосердобинского района.
Территория сельсовета состоит из единого массива, вытянутого с севера на юг на 15,0 км, а с востока на запад -  16,5 км. Общая площадь Старославкинского сельсовета составляет 17162,87 га.
 На территории сельсовета находятся два населенных пункта: с.Старое Славкино, с.Новое Славкино. Село Старое Славкино является административным центром сельсовета.  
Численность населения на 01.01.2022 г.  –  826 человек. 
Для создания в регионе благоприятных условий для сельских предпринимателей и привлечения инвестиций на территорию сел Пензенской области в наиболее перспективных селах региона созданы Центры регионального развития (ЦРР).

Село Старое Славкино является центром регионального развития Пензенской области «Старое Славкино» (закон Пензенской области от 22.12.2005 №906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области»).

Для предпринимателей, осуществляющих деятельность в Центрах регионального развития, предусмотрены льготы и преференции. В настоящий время к ним относится снижение ставки по налогу при применении упрощенной системы налогообложения (доходы минус расходы) с 15% до 5% и возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на реализацию бизнес-проектов на территории Центров регионального развития.

Расстояние до административного центра района с.Малая Сердоба – 56 км, до областного центра г.Пенза – 80 км. Ближайшая железнодорожная станция расположена в р.п.Колышлей, ближайший аэропорт в г.Пенза. 
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Рис.1 Схема расположение Старославкинского сельсовета в Малосердобинском районе

2.2. Историко-культурные данные

Историческая справка

Старое Славкино (Славкина, Рождественское, Мордовское Славкино), село, центр Старославкинского сельсовета, мордва-эрзя и мокша. Площадь 10 кв. км.  На 1.1.2004 г. – 435 хозяйств, 973 жителя. Расположено по берегам р. Няньги, к северо-востоку в 15 км от с. Малая Сердоба. Основано мурзой Славкой Алфимовым в кон. 17 или нач. 18 в. Указом Петра I (1704) мордве отводилась земля в верховьях р. Няньги. Впервые упоминается в челобитной Алфимова-Тяпина в октябре 1703 г. (По местному преданию, основателем села является Слава Алфимович Тяпин). В 1709 г. в д. Славкиной Узинского стана Пензенского уезда 25 дворов ясачной мордвы, платившей подати с 7-ми ясаков без четверти, душ мужского пола – 33, женского – 25; деревня была полностью уничтожена в августе 1717 г. во время «кубанского погрома», «люди в полон побраны и побиты, дворовое строение вызжено без остатку, и жительства в тех деревнях никакова нет» (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 680 об.-681). После «кубанского погрома» деревня фактически не существовала до 1735 г. Не позже 1 июля 1735 г. беженцы стали возвращаться на старое место. Первым прибыл мордвин Дмитрий Кудашев с товарищами из д. Дигилевки. Здесь же поселились на разоренном месте люди из мордовских деревень Поузинья: Армиево, Арапино, Демкино, Пиксанкино. Всего в это время в деревне проживало 70-77 душ мужского пола. В челобитной от 24 июля 1742 г. говорится, что посланные из Пензенской канцелярии сержант, копиист и воеводский денщик, приехав ночью «в новокрещенскую деревню Славку», вероятно, с целью наживы, «с изб и клетей верхи раскидали и многих новокрещен мучительски били и ограбили».

30 ноября 1742 г. утверждены межевые границы земель по челобитной мордвы Купряшки Асанова «с товарищи», всего 87 человек: «в урочищах города Петровска от солдатских земель, с вершины речки Няньги, а от той вершины до Малого Чунаковского Круглинкова липяшка, чрез большую саратовскую и пензенскую дорогу, подле дачи пензенцов Семена да Саввы Ермолаевых, и по наумкинской дороги до печелеевского рубежа, вершиною речки Няньги вниз до Большой речки Няньги ж и чрез Большую Няньгу лощиною до петровских граней, что на большой нынешней Саратовской дороге левая сторона, а направе по оным урочищам земле означенных пензенцов Семена и Саввы Ермолаевых, которая ныне во владении за зятем их, капитаном Никифором Вырыпаевым, а от тех петровских граней чрез большую нынешнюю Саратовскую дорогу прямо чрез сырт до Сердобинские вершины, лощиною и рекою Сердобою вниз идучи до устья речки Липовки и тою речкою вверх до вершины левая ж сторона, а от той вершины на сырт и дуброве, а у той (дубровы) дуб велик кудреват, а от того дуба до Мокшанской старой тропы и до зимницы и до Аткиной поляны, и от той поляны до ключа, а от того ключа чрез сырт до помянутой же 1-й Нянгинской вершины левая сторона, до почину, на тысячу четвертей в поле, а в дву по тому ж, с лесы и с сенными покосы и со всеми угодьи». По опекунскому межеванию в 1760-е годы за с. Старым Славкино числилось 5775 десятин земли, в том числе церковной 60, а всей удобной земли было 10462 десятины (РГАДА, ф. 1335, оп. 2, е.хр. 2318, лл. 182-184 об.).

В 1748 г. – мордовская «деревня Славкина, что на Нянге», 287 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 455 об.-470 об.). В 1752 г. построена, в 1755 г. освящена церковь во имя Рождества Христова. Неподалеку от села находится Воровской овраг (Воровский лашма, Лагерь) – память об остановке здесь армии Е.И. Пугачева на пути из Пензы в Петровск в 1774 г. В это время в селе был казнен священник. В 1795 г. – 197 дворов, 5406 десятин пашни, сенокосов – 2137, лесу – 2773, всей земли – 10.470 десятин (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1330, лл. 59-60 об.). По другому источнику, в 1795 в с. Рождественском, Старое Славкино тож, 197 дворов казенных крестьян, 700 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. №19014, Петр.у., №126). В 1835 г., по данным 8-й ревизии, в селе 226 дворов, 1572 ревизских души (ГАСО, ф. 654, оп. 1, д. 688).

В 1876 г. построена новая каменная, теплая церковь, часть икон для которой написал в Пензе академик живописи Иван Кузьмич Макаров (1822-1897). В 1877 г. имелись 2 церкви (старая, в которой не служили, и новая), церковноприходская школа, лавка, постоялый двор, 2 ярмарки, базар по средам. В 1885 г. открыта земская школа. По числу учащихся (260 детей) Старославкинское земское училище было самым крупным в Петровском уезде в 1904 г. 1 сентября 1894 г. в здании волостного правления открылась первая общественная библиотека. В 1899 г. в селе было 5 пожаров, сгорело 8 дворов, погорельцам выплачена страховыми сумма убытка в 337 руб. 50 коп. На 1.1.1913 г. в селе работала ссудо-сберегательная касса мелкого кредита с денежным капиталом на сумму 21795 рублей, в том числе волостного – 7958, сельским обществам – 2468, частных лиц – 11369.

В 1897 г. в селе 824 двора, многие крестьяне (93 семьи) находились в отходе. Земельный надел составлял 11342 десятины, по 6,2 десятины на ревизскую душу, 1323 рабочих лошади, 801 корова, 4126 овец, 815 свиней, 126 семей бедняков, не имевших посевов или скота. В 1902 г. работала земская школа (191 мальчик, 29 девочек, учительница, помощник учителя, помощница учителя, законоучитель), в 1902 г. школу закончили 17 мальчиков; работала библиотека при волостном правлении (766 названий книг, 218 читателей, 3982 книговыдачи в 1901 г.) (Делопроизводство Петровского уездн. земск. Собрания. Саратов, 1903. С. 421, 425).

В 1905 г. – один из центров крестьянских выступлений против помещиков; за участие в аграрном движении некоторые крестьяне были казнены. Революционное сознание у местных крестьян воспитывали, начиная со второй половины 1890-х годов, ключевский помещик Константин Сергеевич Ермолаев (социал-демократ) и писатель, депутат Первой Государственной Думы Степан Васильевич Аникин (уже в 1903 г. он руководил здесь подпольным кружком). Советская власть в Старославкинской волости установлена 10 февраля 1918 г. В январе 1921 г. - центр той же волости, 1070 дворов. В 1928 организовано 2 товарищества по совместной обработке земли. В годы коллективизации в селе резко уменьшилась числ. населения, в 1933 за полгода умерли от голода не менее 580 чел. 13 мая 1931 г. решением Малосердобинского райисполкома в селе закрыта церковь.

В 1923-28 г. – центр сельсовета Малосердобинской укрупненной волости, с 1928 г. – центр сельсовета Малосердобинского района. Во время коллективизации образованы колхозы имени Молотова, имени Чапаева и имени Малязина. В годы Великой Отечественной войны погибло около 200 старославкинцев. В 1955 – центральные усадьбы колхозов имени Молотова, имени Чапаева и «Герой труда». С 1963 по 1970 г. – центр Старославкинского сельсовета Кондольского района. На 1 января 1993 г. в селе находилась центральная усадьба совхоза «Коминтерн», в котором работало 343 чел., и ассоциация «Нива» (15 чел.); 15 крестьянских (фермерских) хозяйств. Впоследствии совхоз был преобразован в ассоциацию сельскохозяйственных предприятий «Славкинское». На 1 января 1993 г. – 500 пенсионеров; в личном хозяйстве граждан насчитывалось 312 коров, 282 овцы, 502 свиньи. Пекарня. Сберегательная касса. Участковая больница на 25 коек. Средняя школа (126 учащихся), детский сад на 50 детей (в 2000 г. его посещало 24 ребенка). Дом культуры, библиотека, 2 коммерческих магазина, 1 магазин райпо. В феврале 2013 г. в селе в быв. здании начальной школы открыт после капит. ремонта детский сад. Среди древних улиц – Егинская (по переселенцам из с. Ега Пичелейской волости Городищенского уезда), Тешнярская (из с. Тешнярь того же уезда), Кендяловка – «Клоповка», Вирьалкс – «Под лесом», Верепе – «Верхний конец», Алопе – «Нижний конец».

Родина Героя Социалистического Труда, заместителя председателя Пензенского облисполкома (1981-91), делегата XXIV съезда КПСС Александра Григорьевича Овтова (род. в 1930 г.), артистки Карагандинского театра Надежды Ивановны Мишиной.

Численность населения (по годам): в 1709 – 58, 1718 – 0, 1748 – около 574, 1764 – 846 (по др. данным – около 762), 1795 – 1478, 1835 – около 3144, 1859 – 3606, 1884 – 4555, 1897 – 5592, 1902 – 5693, 1914 – 7141, 1921 – 7352, 1925 – 6668, 1926 – 6708, 1935 – 2305, 1936 – 2478, 1937 – 2343, 1939 – 2313, 1959 – 1919, 1970 – 1783, 1979 – 1390, 1989 – 1380, 1993 – 1307, 2001 – 1087, 2003 – 1049 жителей.

Лит.: Полубояров М.С. Малая долька России. Очерки истории Малосердобинского района. - Малая Сердоба, 2003.

Новое Славкино (Покровское, Русское Славкино), русское село Старославкинского сельсовета.  На 1.1.2004 г. – 85 хозяйств, 137 жителей. Основано в 1740–1741 гг. новокрещеной мордвой Михайлой Михайловым, Леонтием Михайловым с товарищами (всего 10 душ мужского пола) как хутор, выселок из с. Старого Славкина. Новокрещенам не полагалось жить в одном населенном пункте с язычниками, поэтому Михайле и его товарищам вместе с христианским именем дали в награду за крещение землю и другие подарки и налоговые льготы. Следом за ним здесь стали селиться другие новокрещены из Старого Славкина и одновременно с ними пахотные солдаты из Малой Сердобы и Петровска. Хотя мордва составляла большинство, приняв крещение, она обрусела, и со второй половины 19 в. стало употребляться название Русское Славкино. В 1747 г. в сельце Новое Славкино Узинского стана Пензенского уезда 209 ревизских душ новокрещеной мордвы, из них бежало 23 и 5 взяты в рекруты (ф. 350, оп. 2, е.хр. 2573, лл. 539-554 об.). В конце 1790-х гг. в Н. Славкине – 92 двора ясачной мордвы и 29 дворов пахотных солдат (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1330, л. 34 об.). В 1795 г. в с. Покровском, Новое Славкино тож, казенных крестьян 121 двор, 405 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. №19014, Петр. у., №113). В 1835 г., по данным 8-й ревизии, в селе 401 двор, 768 ревизских душ (ГАСО, ф. 654, оп. 1, д. 688).

В 1877 г. – Старославкинской волости, 264 двора, церковь. В 1896 г. построена новая Покровская церковь, при которой церковноприходская школа. В 19 в. имелось большое число старообрядцев Спасского согласия, в 1897 г. их насчитывалось 343 человека. В том же году насчитывалось 246 дворов, на ревизскую душу приходилось по 6,8 десятины удобной земли, 476 лошадей, 393 коровы, 1284 взрослых овцы, 206 свиноматок. В 1902 г. работала земско-общественная школа (58 мальчиков, 12 девочек, учительница, законоучитель), в 1902 г. школу закончили 6 мальчиков (Делопроизводство Петровского уездн. земск. Собрания. Саратов, 1903. С. 427). В 1911 г. в приходе Покровской церкви показано 195 старообрядцев Поморского и Спасского согласий.

В 1921 г. – село Старославкинской волости, 420 дворов. 1 апреля 1930 года организован колхоз «Новый быт», в котором на 1 января 1934 г. – 563 едока, 3 полеводческие бригады, пашни – 2893 га, 52 рабочих лошади, овцеферма (77 овец), свиноферма (72 свиньи), механическая мельница, шерсточесалка, просорушка, масленка; в личных хозяйствах крестьян 54 коровы. С 1931 г. по начало 1960-х – центральная усадьба колхоза «Герой Труда», затем отделение совхоза имени Коминтерна. В 1981 г. на ферме насчитывалось 327 фуражных коров. Старые улицы назывались: Землянка, Самодуровка, Лысовка.

Численность населения (по годам): в 1747 – около 400 (новокрещен), 1762 – 338 (новокрещен), 1795 – 891, 1835 – около 1536, 1859 – 1739, 1877 – 1898, 1884 – 2028, 1897 – 2162, 1902 – 2374, 1914 – 2663, 1921 – 2758, 1925 – 2564, 1926 – 2658, 1928 – 2558, 1935 – 704, 1936 – 656, 1939 – 617, 1959 – 519, 1970 – 437, 1973 – 378, 1979 – 332, 1989 – 228, 1996 – 157 жителей.

Лит.: Полубояров М.С. Малая долька России. Очерки истории Малосердобинского района. - Малая Сердоба, 2003.
Объекты культурного наследия

Вопросы сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия достаточно подробно регулирует Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
На территории Старославкинского сельсовета нет объектов культурного наследия.

2.3. Природные ресурсы территории
Климат
Климат на территории сельсовета умеренно-континентальный, с жарким летом  и холодной продолжительной зимой, быстрым переходом от зимы к весне. 

Средняя температура летом составляет +20 град. С., зимой –8 град. С. В некоторые годы лето бывает очень жаркое с явлением засухи. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. 

Самым жарким месяцем является июль со средней температурой +20°, а самым холодным январь со средней температурой-13°.

 Годовая сумма осадков в среднем в сельсовете составляет 497 мм, а в отдельные годы количество осадков резко колеблется от 350 до 750 мм. 

Среднегодовая величина относительной влажности воздуха составляет 76%. 

Среднегодовая норма солнечных дней — 112. 

Преобладающее направление ветров: в летний период  юго-западное и западное; в зимний – юго-западное и южное; суховейных ветров – юго-восточное.

Среднее число дней с суховеями-26. 

В отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засуха, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние. 

Время начала ледостава — последняя декада ноября и первая декада декабря. 

Время вскрытия рек — первая декада апреля. 

Продолжительность снежного покрова — 130-140 день. 

Средняя высота снежного покрова в поле составляет 25 см, наибольшая 40-45 см.  Плотность снежного покрова составляет 0,20 г/см².  

Грунт зимой промерзает на глубину от 1 до 1,5 м, а в отдельные годы до 1,8 м.

Средняя скорость ветра в приземном слое 3,7-4,8  м/с. 

Число дней с ветром  более 15 м/сек –17-18, с суховеями-10–15. 

Грунтовые воды  находятся на глубине 5-10 м. 

Рельеф
Старославкинский сельсовет расположен в южной части Приволжской возвышенности и представляет возвышенную пологоволнистую – равнину, расчлененную овражно- балочной сетью. Пологие склоны в основном юго-восточной экспозиции. Вся территория сельсовета представляет собой ряд водоразделов, образованных речкой Няньга и ее притоками, а также целой системой оврагов. Все водоразделы аналогичны друг другу и отличаются только размерами.

Несмотря на то, что рассматриваемая территория в значительной степени расчленена овражно-балочной сетью, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной обработки и при правильной их эксплуатации могут давать высокие и устойчивые урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур.

Территорию сельсовета можно считать благоприятной для расселения и любого вида хозяйственного освоения территории.
Гидрография

Территория сельсовета достаточно богата открытыми водными источниками. Они представлены рекой Няньга, ручьями и прудами, водохранилищем. Река Няньга протекает в северо-восточной части сельсовета, которая берет свое начало из родников с.Новое Славкино и течет с юга на север и впадает в реку Уза. Течение реки спокойное, русло извилистое, ширина 2-3 м, глубина до 1,0 м. Ручьи, протекающие по днищам оврагов и балок неширокие, пойм не образуют. 

Гидрографические характеристики основной реки Старославкинского сельсовета приведена в таблице 1.

Гидрографические характеристики основных рек Старославкинского сельсовета

Таблица 1
	№/пп
	Название
	Куда впадает,

с какого берега
	Длина реки,

км
	Площадь

водосбора, км²

	1
	р. Няньга
	р.Уза, левый
	15
	122


Половодье рек в апреле. Замерзают в ноябре-начале декабря. Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой волны разной высоты. Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая.

 Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно в первой декаде мая. Средняя продолжительность половодья составляет 60-70 дней, при этом колеблется от 40-50 дней.
Водный режим рек характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов сельсовета -  смешанное с преобладанием снегового.
Незначительными структурными элементами гидрографической сети Старославкинского сельсовета являются водоемы (водохранилище, пруды).
Перечень прудов, расположенных на территории Старославкинского сельсовета
Таблица 2

	№/пп
	Наименование водоема (местонахождение)
	Площадь зеркала воды, га, объем, м3
	Примечание

	1
	Водохранилище р.Няньга
	61/2310
	-

	2
	Пруд с.Старое Славкино
	5,1/110
	-

	3
	Пруд у с.Новое Славкино
	1,2/7,6
	-

	4
	Пруд с.Новое Славкино
	2,8/18
	-


Подземный водоносный комплекс эксплуатируется отдельными буровыми скважинами. Вода естественных источников используется для бытовых нужд и водопоя скота.

Почвы

Почвенный покров территории сельсовета представлен небольшим разнообразием, ведущее место черноземы выщелоченные и типичные. По содержанию гумуса указанные почвы относятся к среднегумусным, а по мощности гумусного горизонта к среднемощным. По механическому составу это глинистые и тяжелосуглинистые почвы. Серые лесные почвы по своему плодородию уступают лишь черноземам, содержание гумуса в них около 5%. 

 В пойме реки Няньга сформировались пойменные почвы, в состав которых входят: аллювиальные и луговые почвы. Они имеют повышенное содержание гумуса, азота, калия и фосфора.
Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.
Растительность

Древесно-кустарниковая растительность представлена лесами и кустарниками. Породный состав в основном смешанные леса с сосной, осиной, березой, ветлой, ольхой. В подлеске встречаются лещина, рябина, калина, шиповник. Естественная травянистая растительность сохранилась небольшими участками на склонах и днищах балок, а также в поймах р.Няньга. По берегам реки Няньга произрастают разнотравно-злаковая луговая растительность. Из злаковых преобладают тимофеевка луговая, овсяница красная, костер безостый, из бобовых клевер красный. На заболоченных участках растительность представлена разнотравно-злаково-осоковой ассоциацией.

Растительный покров основной территории сельсовета представлен в основном разнотравно-злаковой и полынково - злаковой степью, состоящей из следующих трав: типчака, мятлика, костреца безостого, тимофеевки степной, люцерны желтой, клевера красного, цикория, подорожника, тысячелистника обыкновенного. 

Лесные ресурсы

Территория Малосердобинского района в ботанико-географическом отношении расположена в лесостепной зоне, для которой характерно присутствие широколиственных лесов и лугово-степной растительности.
Леса относятся к Лопатинскому лесничеству (Даниловское участковое лесничество и Малосердобинское участковое лесничество), по своему целевому назначению относятся к защитным и эксплуатационным лесам (ст.10 Лесного Кодекса Российской Федерации № 200-ФЗ). 

В соответствии с Приказом Минприроды России от 18.08.2014 №367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации», территория Лопатинского лесничества отнесена к лесостепному району европейской части Российской Федерации лесостепной лесорастительной зоны.

К защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продукции их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов (ст. 1,12 Лесного Кодекса Российской Федерации).

Принимая во внимание роль лесов, как важнейшей экологической системы и исходя из принадлежности их к категории защитных и экплуатационных лесов, основными направлениями использования лесов лесничества являются: сохранение средообразующих, прежде всего, санитарно-гигиенических, рекреационных, оздоровительных функций в лесах зеленых зон, сохранение биологического разнообразия лесов и повышение их потенциала, устойчивое управление лесами, обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов; использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей природной среде и здоровью человека. 

Породный состав – хвойный (сосна, ель), лиственный (осина, дуб, липа, клен, береза, ива, тополь).
Рубки ухода в условиях лесничества, являются одним из основных лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений, повышению технических качеств выращиваемой древесины, получения дополнительной древесины, которая в естественных условиях произрастания поступает в отпад. Конечной целью рубок спелых, перестойных лесных насаждений должно быть обеспечение непрерывного, неистощительного и рационального использования лесных ресурсов. В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. Неоценимое благотворное влияние по восстановлению и поддержанию здоровья человека оказывает лесотерапия.

Территории, занятые лесами в границах Старославкинского сельсовета занимают 36,76 % от земельного фонда поселения.
Минерально-сырьевые ресурсы
. На территории Малосердобинского района оценены запасы глауконитсодержащих песков в объёме 5557,8 м3. Месторождение находится в непосредственной близости от автотрассы Р-158 Нижней Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов северо-восточнее с. Старое Славкино. Содержание глауконита в песках колеблется от 8 до 25%, составляя в среднем 14,6%. 

Глауконит свежий и слабоокисленный, имеет ярко зеленый цвет, форма зерен округлая и удлиненная. Плиоценовые образования имеют мощность до 14,5 м. Они представлены от крупно- до мелкозернистых слабопелитистыми кварцевыми песками с содержани​ем кварца 75-89%. Мощность вскрышных пород незначительна – 0,5-1,0 м. 

Обогащение сырья Старославкинского месторождения возможно простым фракционированием. Полученный глауконитовый концентрат рекомендуется ис​пользовать в качестве удобрения и адсорбента пестицидов из почв. Промышленная ценность месторождения резко увеличится в случае комплекс​ного использования его сырья. В промышленности строительных материалов и дорожном строительстве могут найти применение обогащенные пески-отсевы, а также развитые в контуре месторождения четвертичные аллювиально-делювиальные глины и непродуктивные пески плиоцена.
Мощность присутствующих здесь аллювиально-делювиальных глин лежит в интервале 8,4 - 9,9 м (средняя - 9,3 м), вскрышных пород – в среднем 0,6 м. Прогнозные ресурсы глин оцениваются в 3,7 млн. м3.
Ландшафтно-рекреационные ресурсы

Ландшафтно-рекреационные условия сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Рассматриваемая территория обладает высоким рекреационным потенциалом, что является предпосылкой для развития инфраструктуры отдыха и туризма, создания объектов рекреации местного значения. Основу рекреационного потенциала сельсовета составляют ландшафты леса и р. Няньга, водохранилище. Данная территория представляет исключительно привлекательные для рекреантов пейзажи, пригодные для самых разнообразных видов отдыха. Однако в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно - экологического каркаса области и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий. 
2.4. Особо охраняемые природные территории
Согласно Федеральному закону РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны».
На территории объекта представлены редкие для Пензенской области ассоциации солонцеватых степей с доминированием таких голофитных видов, как морковник обыкновенный, астра ромашковидная, солонечник узколистный. Отмечены довольно редкие для нашей области растения: гвоздика пышная, полынь понтийская, лисохвост тростниковидный и другие.
Режим особой охраны памятников природы, допустимые виды использования памятников природы, которые были созданы на территории Пензенской области до вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 №406-ФЗ (до 30.12.2013 года) установлен Постановлением Правительства Пензенской области от 07.05.2018 №252-пП (с изменениями от 6 мая 2019 г. №253-пП) «Об утверждении Положения о памятниках природы регионального значения Пензенской области».
Перечень памятников природы (ООПТ) на территории
 Старославкинского сельсовета
Таблица 3

	№ п.п.
	Название ООПТ (Лесничество, квартал, выдел)
	Общ. пло-щадь, га
	Катего-рия
	Уровень значимос-ти

Профиль
	Клас-тер-ность
	Правоустанавливающий документ об организации ООПТ
	Ведомственная принадлежность 

	1
	Даниловская солонцовая поляна (Даниловское лесничество, квартал 14, выд.9)
	5
	памятник природы
	региональный

ботанический
	1
	Постановление Законодательно-го Собрания Пензенской области от 26.05.1999 №357-16/2 ЗС
(с последующими изменениями)
	ГКУ ПО "Камешкирско-Лопатинское лесничество" Даниловское участковое лесничество


2.5. Земельный фонд
Земельные ресурсы являются одними из главных видов природных ресурсов, способствуют созданию материальных благ и поддерживают условия существования человека. 

Земельный фонд Старославкинский сельсовета составляет 17162,87 га. 

Все земли сельсовета распределены по категориям (таблица 4, Рис. 2):
Наличие и распределение земельного фонда муниципального образования 
по категориям земель

                Таблица 4
	№п/п
	Категория земель
	Площадь, га
	в % к общему объему

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	10223,54
	59,57

	2
	Земли населенных пунктов
	563,23
	3,28

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	67,44
	0,39

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	
	

	5
	Земли лесного фонда
	6308,66
	36,76

	6
	Земли водного фонда
	
	

	7
	Земли запаса
	-
	-

	
	Итого
	17162,87
	100
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Рис. 2 Структура земельного фонда по категориям 
2.6. Современная экологическая обстановка

Важнейшим фактором, влияющим на качество жизни населения, является благопри-ятная экологическая обстановка. От нее во многом зависит состояние здоровья населения. Здоровая и чистая среда обитания, рациональное природопользование способствует также повышению инвестиционной привлекательности территории.

Экологическая ситуация на территории Старославкинского сельсовета в целом бла-гоприятная.

Уровень загрязнения воздушной среды невысокий, ввиду отсутствия на территории Старославкинского сельсовета крупных промышленных предприятий.

На территории Старославкинского сельсовета загрязнителями воздуха, почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод являются свалки, скотомогиль-ники, сельскохозяйственные предприятия, автотранспорт.

Охрана воздушной среды.

Генеральным планом предлагается осуществление ряда мероприятий по охране окружающего воздуха:

· правильное размещение объектов нового жилищного и промышленного строи-тельства с учетом господствующего направления ветра;

· оптимизация производства с последующим обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон на сельскохозяйственных предприятиях поселения, расположен-ных вблизи селитебных территорий;

· оптимизацию транспортной системы, включающую реконструкцию, капитальный ремонт дорог регионального или межмуниципального и местного значения;

· максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пылегазоустойчи-выми породами зеленых насаждений.

Важность мероприятий по оптимизации транспортной системы очевидна, поскольку в сельском поселении, как и во всем районе в целом наблюдается тенденция к увеличению парка автотранспортных средств и, как следствие, увеличению выбросов от них.

Для снижения негативного воздействия передвижных источников на атмосферный воздух предлагается:

· привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту, регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

· осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

· улучшать качество дорожного покрытия автомагистралей.

Требования к охране воздушной среды от загрязнения должны соответствовать ГОСТ 17.2.02.06-99.

Охрана поверхностных и подземных вод

Поверхностные воды

По территории Старославкинского сельсовета протекает река: р.Няньга, есть ручьи и пруды, водохранилище.

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного балан-са, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим генеральным планом предлагается проведение комплекса мероприя-тий по охране поверхностных и подземных вод:

· обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов соору-жениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истоще-ния вод в соответствие с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

· установление границ водоохранных зон в соответствии с «Правилами установле-ния на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос вод-ных объектов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17 (с изменениями);

· закрепление на местности границ водоохранных зон специальными информационными знаками осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

· соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, рекон-струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (Водный кодекс РФ).

В границах прибрежных защитных полос запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Требования к охране поверхностных вод от загрязнения должны соответствовать ГОСТ 17.1.3.13-86. Не допускается ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых зда-ний, которые не обеспечены сооружениями для предотвращения загрязнения водных объ-ектов.

Подземные воды

В качестве источников водоснабжения на территории поселения используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через артезианские скважины.
Одним из основных мероприятий по обеспечению качественной водой населения является охрана источника водоснабжения. В соответствии с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов хозяйственно-питьевого назначения» предусматривается особый режим землепользования и хозяйственной деятельности на территории трех поясов.

Другим важным мероприятием по обеспечению населения качественной водой является производственный контроль качества воды, улучшение санитарно-технического состояния систем водоснабжения.

Охрана почвенного покрова

Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, под-верженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, определяются, прежде всего, функциональным использованием земель.

Мероприятия по противоэрозионной обработке почв включают: контурную обработку почв, глубокую или комбинированную вспашку, плоскорезную обработку почв с сохранением на поверхности стерни и др. 

Для устранения эрозии почвы на склонах оврагов предлагается террасирование склонов и укрепление откосов путем дернования их газонами и посадки древесных насаждений, имеющих развитую корневую систему.

К агрохимическим приемам относится применение органических и минеральных удобрений, способствующих развитию мощной корневой системы и лучшему росту рас-тений, улучшению структуры почвы, ее водопроницаемости. Дозы и виды удобрений, сроки и способы их внесения дифференцированы в зависимости от степени эродирован-ности почв и времени проявления эрозии.

При проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции в том числе, сле-дует предусмотреть мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности, с последующей дезактиваци-ей, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки необходимо выводить на консерва-цию с созданием объектов зеленого фонда (скверы, парки, аллеи и т.п.).
Охрана окружающей среды от воздействия шума.

Для уменьшения уровня шума до допустимых норм 25-35 децибел генеральным планом предлагается следующие мероприятия:

· дифференциация уличной сети на улицы магистрального значения, главные улицы и дороги, улицы в жилой застройке, проезды;

· вдоль улиц поселкового значения и главных улиц предлагается посадка газоустойчивых деревьев с густой кроной.

Предприятия следует располагать на достаточном расстоянии от жилой застройки в соответствие с расчетными санитарно-защитными зонами указанных предприятий.

Организация сбора и вывоза коммунальных отходов

В населенных пунктах Старославкинского сельсовета сбор твердых коммунальных отходов осуществляется специализированным транспортом каждый четверг по графику, утвержденному региональным оператором по согласованию с потребителем.
2.7. Население и трудовые ресурсы
Анализ демографической ситуации позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения и в последующем формировать новые архитектурно-планировочные решения в организации территориального планирования. 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Старославкинского сельсовета проживает 856 человек. Численность населения представлена в таблице 5.
Численность населения на 01.01.2022г.

Таблица 5
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Количество населенных пунктов
	Численность (чел)

	1
	с.Старое Славкино
	2
	753

	2
	с.Новое Славкино
	
	73

	
	Итого
	
	826


Численность населения в разрезе населенных пунктов 
       Таблица 6
	№ п/п

	Населенный пункт

	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	с. Старое Славкино
	859
	854
	849
	834
	753

	2
	с. Новое Славкино
	87
	86
	82
	80
	73

	
	Итого
	946
	940
	931
	914
	826


По состоянию на 01.01.2017 года численность населения составляла 946 человек. За пять лет она уменьшилась на 120 человек, и в 2021 году данный показатель составил 826 человек. По отношению к предыдущему (2020) году численность населения уменьщилась на 88 человек. 
На рисунке 3 представлена общая динамика численности населения Старославкинского сельсовета.
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Рис. 3. Динамика численности населения за период 2017 – 2021 гг.

Анализируя данные таблицы 6,7 можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация в поселении остается непростой, и в целом, характерна всероссийской тенденции.

Для изучения интенсивности воспроизводства населения используются относительные показатели естественного движения населения, которые исчисляются как отношение числа демографических событий за календарный год к среднегодовой численности всего населения или его части. Они выражаются в промилле ‰ и характеризуют уровень явления в расчете на 1000 чел.

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, и механическое движение населения (миграция) (таблица 7).
Рождаемость и смертность

Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения. В рассматриваемый период (2017-2021 гг.) показатели рождаемости оставались относительно низкими. В 2017 году в Старославкинском сельсовете родилось 2 детей. Этот же показатель в 2021 г. составил 4 человека. Общий коэффициент рождаемости в рассматриваемый период стабильно низкий. 
Вторым компонентом, определяющим естественный прирост населения, является показатель смертности. Коэффициент смертности характеризуется высокими показателями.
Смертность в Старославкинском сельсовете на протяжении рассматриваемого периода превышает рождаемость в среднем в 5,8 раза.

Динамика основных демографических показателей
Таблица 7
	№

п/п
	Показатели
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	1
	Численность постоянного населения на 01.01., чел.
	946
	940
	931
	914
	826

	2
	Рождаемость
	2
	3
	0
	3
	4

	3
	Смертность
	13
	18
	11
	8
	20

	4
	Естественный прирост населения

прирост (+), убыль (-), чел
	-11
	-15
	-11
	-5
	-16

	5
	Выбыло
	0
	0
	6
	53
	14

	6
	Прибыло
	5
	6
	0
	0
	0

	7
	Миграционный прирост (+), убыль (-)
	+5
	       +6
	​-6
	-53
	-14

	8
	Общий прирост (убыль), чел.
	-6
	-9
	-17
	-58
	-30

	9
	Общий коэффициент рождаемости, промилле
	2,1
	3,2
	0
	3,3
	4,8

	10
	Общий коэффициент смертности, промилле
	13,7
	19,1
	11,8
	8,7
	24,2
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Рис. 4. Естественное движение населения

Миграция
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Рис. 5. Динамика миграционного процесса
Миграционные процессы оказывают отрицательное влияние на демографическую ситуацию.

Анализ естественного движения населения за период с 2017 по 2021 годы свидетельствует о том, что в Старославкинском сельсовете сложилась в целом не благоприятная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения. Факторами сокращения численности населения в сельсовете является низкая рождаемость, высокий уровень смертности.
Возрастная структура поселения

На 01.01.2021 года в возрастной структуре населения лица трудоспособного возраста составляли 51,8% (428 чел.), старше трудоспособного – 36,3% (300 чел.), моложе трудоспособного – 11,9% (98 чел.). Численность лиц, старше трудоспособного возраста в 4 раза больше численности лиц моложе трудоспособного возраста, что оказывает негативное влияние на перспективную динамику демографических процессов в Старославкинском сельсовете.

Динамика возрастной структуры населения Старославкинского сельсовета за 2017-2021 годы представлена в таблице 8.
Таблица 8
	Показатели
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Численность населения моложе трудоспособного возраста, чел.
	137
	134
	122
	120
	98

	Численность населения трудоспособного возраста, чел.
	516
	512
	510
	486
	428

	Численность населения старше трудоспособного возраста, чел.
	293
	294
	299
	308
	300

	Итого по сельсовету
	946
	940
	931
	914
	826
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Рис. 6. Возрастная структура населения
Главной особенностью динамики возрастного состава населения Старославкинского сельсовета на современном этапе является старение населения. Старение населения и изменение его возрастной структуры находит отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возрастов.

Старение населения в перспективе ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличение экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблемы здоровья пожилых людей.

Выводы:

1. Наблюдается депопуляция населения в сельсовете, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, высокой смертностью. Миграционные процессы характеризуются отрицательным миграционным приростом.
2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В ближайшее время резкого изменения в демографической ситуации не предвидится.

Ближайшей задачей является создание условий для улучшения основных демографических процессов, затем и переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем населения и реформированию, и модернизации ЖКХ.

2. Создание новых производств, увеличение производственных площадей, которые позволят создать новые рабочие места, привлечь в поселение кадры из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей поселения, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

· сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

· обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

· создание условий для роста культурного уровня населения;

· усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения.

6. Оказание содействия переселению граждан в Старославкинский сельсовет из других регионов.
Прогноз перспективной численности населения

Традиционно прямой демографический прогноз численности населения осуществляется на основе учета таких факторов как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тенденции изменения этих параметров.

Перспективная численность населения рассчитывается на основе данных о естественном и механическом приросте населения за определенный период и предположения о сохранении выявленных закономерностей на прогнозируемый отрезок времени.

Если не будут приняты меры по стабилизации демографической ситуации, то можно ожидать уменьшение численности населения в Старославкинском сельсовете.
Проводимая в настоящее время на федеральном уровне демографическая политика и соответствующие меры, предпринимаемые по преодолению демографической проблемы на региональном уровне, должны оказать существенное положительное воздействие на демографическую ситуацию.

Учитывая следующие факторы:
· возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию,
· выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ,
· выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ, генеральным планом при расчете численности населения до 2042 года предусматривается сохранение численности населения на существующем уровне 826 человек.
Трудовые ресурсы и занятость населения

Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте.

Баланс трудовых ресурсов включает систему показателей, характеризующих численность экономически активного населения в границах Старославкинского сельсовета с учетом возрастно-полового состава, соотнесенную с наличием и качеством рабочих мест.

Основную часть трудовых ресурсов территории составляют лица в трудоспособном возрасте, а также лица старше трудоспособного возраста, занятые в производстве. В таблице 7 приведен баланс трудовых ресурсов и занятость населения.
Баланс трудовых ресурсов и занятость населения

                     Таблица 9
	Наименование
	человек

	Население - всего 
	826

	Численность населения в трудоспособном возрасте
	428

	Численность занятых:
	250

	Органы управления
	5

	Сельское хозяйство
	23

	Промышленность (транспорт и связь)
	1

	Здравоохранение
	3

	Образование  
	20

	Культура
	4

	Социальная сфера
	7

	Оптовая и розничная торговля, 
	8

	Бытовое обслуживание
	-

	Лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве
	152

	Молодежь, обучающаяся с отрывом от производства
	-

	Работающие за пределами поселения
	27

	Численность безработных
	12
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Рис. 8. Занятость по видам экономической деятельности
Численность работников, занятых в экономике Старославкинского сельсовета составляет 250 человек, из них в домашнем и личном подсобном хозяйстве – 152 человека. В связи с недостаточностью мест приложения труда на территории Старославкинского сельсовета, часть населения – 27 человек работают за пределами поселения, преимущественно в городах Пенза и Москва.

Анализируя существующую занятость населения на основе данных, предоставленных администрацией сельсовета, можно сделать вывод, что в Старославкинском сельсовете существует доля трудоспособного населения, незанятого в экономике поселения. Это подтверждается наличием групп населения следующего статуса: жители, которые выезжают на работу за пределы поселения, безработные.
Расселение

Сформировавшаяся современная система расселения Старославкинского сельсовета обусловлена экономико-географическим положением поселения на территории Малосердобинского района, ее природно-климатическими особенностями, историческими процессами освоения, демографической, социально-экономической и градостроительной ситуацией и имеет свои особенности.

Каркас расселения представлен линейными элементами – основными транспортными магистралями, вдоль которых сформировались оси расселения, и узловыми элементами, которыми в данном случае выступает центральный населенный пункт поселения – с. Старое Славкино, где сосредоточена система культурно-бытового и административного обслуживания.

Старославкинский сельсовет находится в северо-восточной части района.

С районным центром территория Старославкинского сельсовета связана автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов и автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения «р.п. Колышлей -с.Малая Сердоба – с.Саполга» - г.Нижний Новгород – г.Саратов, «Подъезд к с. Старое Славкино».
Плотность расселения составляет порядка 5 чел/кв.км.

Наиболее людным населенным пунктом является с. Старое Славкино. Связь между населенными пунктами осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения.
2.8. Экономическая база поселения

Экономический сектор выполняет одну из самых важных функций в решении социальных проблем села, налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов сельского населения. Экономика способствует сохранению сельского расселения, сельского образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия страны. 

В целом экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах может иметь все предпосылки к дальнейшему экономическому росту.

В условиях рыночной экономики перспективы развития муниципального образования все больше зависят от малого и среднего предпринимательства, формирующего оптимальную структуру рынка и являющегося надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест и производственных мощностей. Предприятия малого и среднего предпринимательства генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство составляет основу экономики Малосердобинского района.

Сельскохозяйственная отрасль обеспечивает не только продовольственную безопасность, но и определяет социальную атмосферу сельского поселения, а также уровень жизни населения, занятого в аграрно-промышленном комплексе. По природно-экономическим условиям территория района входит в I зону – зерново-свекловодческая с развитым свиноводством.
Природно-климатические условия территории Старославкинского сельсовета благоприятны для развития сельского хозяйства. Природные условия и предшествующий опыт хозяйственной деятельности свидетельствует о возможной высокой эффективности сельскохозяйственного производства - растениеводства (зерно, подсолнечник и др.).

Территория, занимаемая сельскохозяйственными землями, используется сельскохозяйственными предприятиями и личными подсобными хозяйствами для производства товарной сельскохозяйственной продукции. Здесь возможно размещение новых и реконструкция существующих объектов АПК.

Участки сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы охранных зон, сохраняют свои функции с теми ограничениями, которые предусмотрены режимом их использования.
Действующие сельскохозяйственные предприятия на территории 

сельского поселения

Таблица 10
	№

п/п
	Наименование 

сельхозпредприятия

(СПК, КФХ, ИП и др.
	Юридический адрес, 

место расположения


	Производственная

деятельность
	Количество поголовья КРС, свиней, овец, птицы и т.д..

	1.
	ООО «СлавАгрогрупп»
	с. Старое  Славкино,

ул. Чапаева,47
	Производство с/х продукции
	-

	2.
	КФХ «Дежков Николай Николаевич»
	с. Старое  Славкино,

ул. Садовая,8
	Выращивание зерновых
	-

	3
	КФХ «Кравченко Марина Юрьевна»
	с. Старое Славкино, 

ул. Чапаева, 56


	Выращивание прочих плодовых культур
	-

	4
	КФХ «Платонов Григорий Ильич»
	с. Старое Славкино,

 ул. Калинина, 19
	 Выращивание картофеля
	-

	5
	  КФХ «Спеловский 

Константин Викторович»
	с. Старое Славкино,  

ул. Советская, 128


	Садоводство, разведение декоративных саженцев, услуги животноводства
	-


Поголовье животных у населения
                                                                                                Таблица 11
	Виды с/х животных
	Кол-во

	КРС - всего
	193

	в том числе коровы
	73

	Свиньи
	179

	Овцы(козы)
	48

	Лошади
	3

	Птицы
	3377


Перспектива развития в агропромышленном комплексе
Сложившаяся специализация сельского хозяйства по выращиванию зерновых, картофеля, плодовых культур, соответствует природно-экономическим условиям поселения и сохранится на перспективу.

Основной целью развития поселения является создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, повышение мотивации и привлекательности труда в сельскохозяйственном производстве.

Реализация этой цели на уровне сельского поселения возможна лишь на основе государственной политики, программ развития агропромышленного комплекса страны и ее регионов, а также программных документов Пензенской области и соответствующего их финансирования.
Основными социально-экономическими приоритетами развития поселения является создание для его жителей достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение в перспективе на основе развития реального сектора экономики в соответствии с отраслевыми стратегиями, концепциями и районными целевыми программами.

Генеральным планом Старославкинского сельсовета рекомендуется:

- увеличение посевных площадей;

- обновление сельскохозяйственной техники.

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса являются:

· расширение агропромышленного комплекса, привлечение в аграрный сектор предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, вовлечение граждан в экономическую деятельность;

· создание предприятий по переработке растениеводческой продукции, в том числе путем кооперации;
· снижение транспортных издержек при реализации сельскохозяйственной продукции за пределами области;
· снижение дефицита квалифицированных кадров в сельском хозяйстве;
· улучшение материально-технической базы;
· внедрение передовых технологий, инноваций;
· развитие сферы оказания сервисных услуг по ремонту сельскохозяйственной техники;
· развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве;
· взаимодействие органов власти и бизнеса по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Приоритетными направлениями развития предпринимательства являются:

· создание муниципальной структуры, осуществляющей мониторинг развития предпринимательского сектора, кооперацию предпринимателей, сбор и анализ информации; оказывающей информационную поддержку предпринимателям;

· развитие малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства по наиболее перспективным отраслям экономики, в том числе в сфере оказания услуг населения (мастерские по ремонту бытовых принадлежностей, парикмахерские, станции технического обслуживания автомобилей);

· совершенствование форм государственной поддержки;

· создание конкурентной среды, улучшение качества продукции;

· повышение качества агитационно-информационной работы с предпринимателями и незанятым экономической деятельностью населением;

· развитие потребительского сектора и стимулирование спроса у населения, формирование культуры предпринимательства.
Промышленность

На территории Старославкинского сельсовета промышленных предприятий нет.

Внесением изменений в Генеральный план предусматривается земельный участок с кадастровым номером 58:17:0400201:1, площадью 1,23 га (с.Старое Славкино, ул.Молодежная,1) для строительство производственного-технологического комплекса по разливу питьевой воды. 
Перечень планируемых промышленных предприятий на территории

Старославкинского сельсовета

Таблица 12
	№ п.п.
	Наименование 
	Инициатор (инвестор) проекта
	Кадастровый номер/площа

дь,га 
	Место реализации проекта
	Планируемый объем инвестиций, млн. руб.
	Планируемый

срок реализации проекта
	Реквизиты заключенного протокола о намерениях

	1. 
	Строительство производственного-технологического комплекса по разливу питьевой воды
	Козырев Игорь Викторович
	58:17:0400201:1/1,30 га
	Малосердобинский район, 

с. Старое Славкино, ул.Молодежная, 1
	280
	2018-2022
	Протокол

от 24.02.2016


Малое и среднее предпринимательство

Предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели являются одним из источников формирования доходной части бюджетов всех уровней, обеспечивают рабочие места с гарантированной заработной платой и социальным пакетом для работников.
Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Старославкинского сельсовета

Таблица 13
	№

п/п
	Наименование КФХ, ИП и др.
	Юридический адрес,

место расположения


	Производственная

деятельность
	Количество рабочих мест

	1
	ООО «СлавАгрогрупп»
	с. Старое  Славкино,

ул. Чапаева,47
	Выращивание зерновых
	

	2
	Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив 

(СПОК) «Источник»
	с. Старое  Славкино,

ул. Садовая,4
	Распределение воды населению, ремонт 

водопровода 
	2

	3
	КФХ «Гарин Александр 

Викторович» 
	с. Ст. Славкино,

 ул. Садовая, 6


	 Розничная торговля
	3

	4
	КФХ «Дежков Николай Николаевич»
	с. Старое. Славкино,

 ул. Садовая,8 
	 Выращивание зерновых
	1

	5
	КФХ «Кравченко Марина Юрьевна»
	с. Старое Славкино, 

ул. Чапаева, 56


	 Выращивание прочих плодовых культур
	2

	6
	ИП «Палагин Александр Васильевич»
	с. Старое Славкино

 ул. Советская, 87


	 Деятельность автомобильно
го грузового транспорта
	1

	7
	ИП «Галин Вячеслав Сергеевич»
	с. Старое Славкино

 ул. Садовая, 15


	Деятельность автомобильно
го грузового транспорта
	1

	8
	КФХ «Петкилева Анна Васильевна»
	с. Старое Славкино,

 ул. Советская, 7


	Животноводст
во

розничная торговля
	5

	9
	КФХ «Платонов Григорий Ильич» 
	с. Старое Славкино,

 ул. Калинина, 19
	 Выращивание картофеля
	1

	10
	ИП «Свиридов Александр Георгиевич»
	с. Старое Славкино, 

ул. Советская, 153


	 Предоставле
ние прочих персональных услуг
	1

	11
	КФХ «Спеловский 

Константин Викторович»
	с. Старое Славкино,  

ул. Советская, 128


	Садоводство, разведение декоративных саженцев, услуги животноводст
ва
	2

	12
	ИП «Урина Оксана Федоровна»
	с. Старое Славкино, ул.Молодежная,37


	Розничная торговля
	2


В целях повышения предпринимательской активности и создания благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса постановлением администрации Малосердобинского района утверждена муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Малосердобинском районе на 2014-2024 годы».

Инвестиционная деятельность

Развитие региональной инновационной политики Пензенской области определено «Стратегией инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года», утвержденной распоряжение правительства Пензенской области от 21 февраля 2014 года N 83-рП (с изменениями). 

Стратегия нацелена на инновационное развитие Пензенской области в целях обеспечения ее устойчивой конкурентоспособности и актуализирует положения Закона Пензенской области «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)» (Закон Пензенской области от 4 сентября 2007 года N 1367-ЗПО) в части обеспечения инновационного развития региона.

Цель инновационного развития Пензенской области - создание социально-экономической среды и институциональных условий для активизации инновационного развития экономики региона, обеспечивающих его долгосрочную конкурентоспособность.

Старославкинский сельсовет относится к муниципальным образованиям сельскохозяйственной группы. Данные территории характеризуются высоким износом основных фондов сельскохозяйственных предприятий, дефицитом квалифицированных кадров в сельском хозяйстве (агрономы, зоотехники), высоким износом сельскохозяйственной техники, отсутствием стабильной кормовой базы животноводства, слабым внедрением передовых технологий, инноваций.

В тоже время имеются и сильные стороны для развития:

· относительно благоприятные климатические условия для ведения аграрного бизнеса;

· значительные запасы лесных, земельных и водных ресурсов, наличие плодородных почв;

· наличие резервов инфраструктуры энергообеспечения, высокий уровень газификации;

· высокая плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием;

· благоприятная экологическая ситуация, отсутствие вредных производств;

· сформированные социокультурные центры;

· наличие потенциала для развития туризма.
Инвестиционные проекты на территории Старославкинского сельсовета
Таблица 14
	№ п.п.
	Наименование проекта
	Инициатор (инвестор) проекта
	Стадия реализации проекта


	Место реализации проекта
	Планируемый объем инвестиций, млн. руб.
	Планируемый

срок реализации проекта
	Реквизиты заключенного протокола о намерениях

	1.
	Выращивание земляники по итальянской интенсивной технологии в открытом грунте с использованием капельного полива
	Кравченко Марина Юрьевна
	Бизнес-проект
	Малосердобинский район, 

с. Старое Славкино
	5
	2017-2024
	Протокол

от 01.09.2017


Инвестиционные площадки на территории Старославкинского сельсовета

   Таблица 15
	№ п/п
	Местоположение площадки, кадастровый номер
	Тип площадки
	Общая площадь, га
	Инфраструктура
	Условия предоставления
	Предлагаемый вид деятельности

	1.
	Малосердобинский район, с. Старое Славкино,

58:17:0400201:11
	Зелёная инвестиционная площадка
	2 
	Энергоснабжение – 0,4 км до ТП,  газоснабжение – 0,4 км от ТП, водоснабжение 0,5 км от ТП
	Аренда
	Промышленное


2.9. Социальная инфраструктура поселения

В целях создания благоприятных социально-бытовых условий проживания населения, развития социально-культурной сферы благоустройства на территории Старославкинского сельсовета Малосердобинского района принята «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Старославкинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2016-2030 годы», утвержденная постановлением администрации Старославкинского сельсовета Малосердобинского района от 29.11.2016 №28. 
2.9.1. Жилищный фонд

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В связи с этим обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом.

По состоянию на 01.01.2022 г. в поселении насчитывалось 506 домовладений. Общая площадь жилищного фонда – 35300 кв.м, в т. ч. частный жилой фонд – 35300 кв.м. и муниципальный жилой фонд – 200 кв.м. При численности населения в 826 человек средняя обеспеченность жилищным фондом в поселении составляет 42,7 кв.м на  человека.
Характеристика жилищного фонда Старославкинского сельсовета 

                                                                                                                             Таблица 16
	№

п/п
	Наименование населённых пунктов
	Численность населения, чел.
	Жилой фонд, всего
	Частный
	Муницип
	Сред. обеспеченность м²/чел

	
	
	
	Кол-во домохозяйств
	Площадь, кв.м
	Площадь, кв.м
	Площадь кв.м
	

	1
	с. Старое Славкино
	753
	459
	33420
	33220
	200
	44,4

	2
	с. Новое Славкино
	73
	47
	1880
	1880
	-
	25,7

	
	Итого
	826
	506
	35300
	35100
	200
	42,7


Новое жилищное строительство на территории поселения обеспечивается за счет индивидуального строительства. В настоящее время строительство в массовом объеме не осуществляется.

Ввод в действие жилых домов

Таблица 17
	Показатели в сфере строительства
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Площадь введенного жилья, м²
	100
	300
	100
	100
	100


Жилая застройка на территории населенных пунктов сельского поселения в основном представлена одноэтажными домами усадебного типа с приусадебными участками. Индивидуальный жилой фонд имеет частичное инженерное благоустройство.

Техническое состояние жилищного фонда поселения удовлетворительное.
Оборудование жилого фонда на 01.01.2022 г.
Таблица 18
	Наименование муниципально-го образования
	Общая площадь жилых помеще

ний   

тыс. м²
	В том числе оборудованная

	
	
	всеми

видами

одно-

времен

но
	водо-прово-дом
	канализацией

(центра

лизов)


	отопле-нием

(инд)
	горячим водо-снабже

нием
	ваннами

(душем)
	газом

(сетевым)

	Старославкинский сельсовет
	35,3
	4,10
	11,10
	-
	35,3
	4,10
	3,7
	35,3


Жилой фонд по этажности

Таблица 19
	Наименование муниципального образования


	Общая площадь жилых помещений
	1-2 этажа с участками
	3 этажа
	4 этажа

	
	тыс.кв.м
	%
	тыс.кв.м
	%
	тыс.кв.м
	%
	тыс.кв.м
	%

	Старославкинский сельсовет
	35,3
	
	35,3
	-
	-
	-
	-
	-


Жилой фонд по проценту износа
Таблица 20
	Наименование муниципального образования
	от 0 до 30%

	от 31% до 65 %
	от 66% до 70 %
	Свыше 70%

	
	тыс.кв.м
	кол-во ед.
	тыс.кв.м
	кол-во ед.
	тыс.кв.м
	кол-во ед.
	тыс.кв.м
	кол-во ед.

	Старославкинский сельсовет
	8,2
	112
	26,6
	378
	0,4
	13
	0,10
	3


Постепенная стабилизация и улучшение социально-экономической ситуации в регионе, в районе и в поселениях, способствует возрастанию объемов жилищного строительства на расчетный срок. Размещение нового строительства генпланом предусматривается на свободной от застройки территории в границах населенных пунктов.
Прогноз развития жилищного комплекса

В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Старославкинского сельсовета.
Направления развития жилищного строительства

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Повышение качества жилья за счет:

· строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;

· полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;

· внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.

2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.
2.9.2. Социальная инфраструктура поселения

Важным показателем качества жизни населения является наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Цель политики в сфере обслуживания состоит в создании для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных социальных благ (услуг), предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - сельского поселения.
К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.
При расчете нового культурно-бытового строительства учитывалось современное состояние и вместимость, возможность сохранения и перспективного использования уже существующих зданий и сооружений.
Образование

Общеобразовательные учреждения Старославкинского сельсовета представлены: 

· МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Старое Славкино» с.Старое Славкино, ул. Лесная, 1 (проектная мощность – 180 мест, обучается 61 ученик);
· Филиал МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Малая Сердоба в с.Старое Славкино» с. Старое Славкино, ул. Лесная, 2 (проектная мощность – 25 мест, посещают 6 детей).
Для решения проблем в системе образования принята и работает муниципальная программа «Развитие образования в Малосердобинском районе на 2014-2024 годы» (постановление администрации Малосердобинского района Пензенской области от 03.08.2020 № 257).
Характеристики объектов системы образования и воспитания

Таблица 21
	Адресная принадлеж

ность объекта социальной инфраструктуры
	Год

пост

ройки
	% износа /

количество произведен

ных

капиталь

ных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммуналь

ному обеспечению
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопас

ность, в том числе пожарную.
	Проектная / фактическая

Мощ

ность, количество учеников
	Числен

ность обслужи

вающего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочеред

ные мероприятия 

и сроки реализации).

	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Старое Славкино» с.Старое Славкино ул. Лесная,1
	1970
	41%/4
	Электроснабжение,

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение

	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС), наружное видеонаблюдение   
	180/61
	21
	Удовлетворительное

	Филиал МБДОУ детский сад «Солнышко» с.Малая Сердоба в с. Старое Славкино» с.Старое Славкино, ул. Лесная,2
	1971
	51
	Электроснабжение,

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение

	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС), наружное видеонаблюдение   
	25/6
	2
	Текущий ремонт


Основные изменения в системе образования Старославкинского сельсовета будут связаны со структурной перестройкой в системе уже существующих учреждений, улучшением качества обучения, развитием системы переподготовки кадров.

Здравоохранение

В систему здравоохранения Старославкинского сельсовета входят фельдшерско-акушерский пункт в с.Старое Славкино.
Специализированную квалифицированную медицинскую помощь жители населенных пунктов Старославкинского сельсовета могут получить в районном центре – с. Малая Сердоба. Широкий перечень специализированных услуг предоставляется только в г. Пенза.

Сокращение рождаемости, увеличение смертности, старение населения, уровень общей заболеваемости населения и другие демографические факторы настоятельно требуют изменений в структуре здравоохранения, прежде всего в области охраны здоровья матери и ребёнка, а также в отношении обслуживания лиц пожилого возраста.

Учитывая социальную значимость отрасли в части охраны здоровья граждан, медицинская помощь, в первую очередь, должна определяться государственной политикой и базироваться на бюджетном финансировании.
Характеристики объектов системы здравоохранения
Таблица 22
	Наличие и адресная принадлеж

ность объекта социальной инфраструктуры
	Год

Пост

ройки
	% износа /

количество произведен

ных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммуналь

ному обеспечению
	Наличия оборудова

ния

обеспечивающего безопас

ность, в том числе пожарную.
	Проект

ная мощн

ость, посеще

ний в смену
	Числен

ность обслуживающего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	Малосердобинская УБ ГБУЗ «Колышлейская РБ» ФАП,  с. Старое Славкино Малосердобинской УБ ул. Лесная, 2Б
	2021
	-
	Электроснабжение,

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение

	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)
	18
	3
	-


В районе и области принят ряд ведомственных целевых программ по здравоохранению, которые направлены на:

· снижение смертности населения от предотвратимых причин;

· улучшение эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера;

· сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

· укрепление здоровья детей и подростков;

· обеспечение квалифицированными кадрами.
Для обеспечения оказания первичной медико-санитарной помощи населению Старославкинского сельсовета Малосердобинского района в соответствии с региональной программой Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» (постановление правительства Пензенской области от 14.12.2020г. № 866-пП (с изменениями)) в 2021 году в с.Старое Славкино, ул.Лесная, 2Б построен ФАП.
Объект здравоохранения находятся в ведении региона.

Таким образом, жители сельского поселения обеспечены первичной медико-санитарной помощью.
Культурно - досуговая деятельность

Одной из главных задач культурно-просветительской деятельности является организация досуга, что в свою очередь является одним из факторов, определяющих качество жизни населения. Наличие в полном объеме услуг данной сферы может быть дополнительным стимулом для закрепления населения на территории, в первую очередь, молодежи.

На территории Старославкинского сельсовета находятся структурное подразделение МБУК «Старославкинский КДЦ» с.Старое Славкино и Старославкинская библиотека, книжный фонд библиотеки – 7836 экземпляров. 
Характеристики объектов системы культуры

Таблица 23
	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструкт

уры
	Год

постройки
	% износа /

количество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудова

ния

обеспечи

вающего безопас

ность, в том числе пожарную.
	Проект/

фактич.

мощ
ность
	Числен

ность обслуживающего персонала (кол-во работни

ков)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	МБУК «Старославкинский КДЦ» с.Старое Славкино, ул.Садовая,12
	1982
	20%/-
	электроснабжение,

водоснабжение, водоотведение, газоснабжение
	огнетушители
	100
	3
	удовлетворительное

	МБУК «КБЦ» Малосердобинского района Пензенской области

Библиотека с. Старое Славкино ул. Садовая, 12
	1982
	20%/-
	электроснабжение,

водоснабжение, водоотведение, газоснабжение
	огнетушители
	15/15
	1
	удовлетворительное


Расчет фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа и общедоступными библиотеками с детским отделением выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введённым в действие распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965.
В сельском поселении дом культуры и общедоступная библиотека с детским отделением должны быть в административном центре независимо от количества жителей. Филиал сельского дома культуры и общедоступной библиотеки должен быть один на 1тыс. человек. Шаговая доступность 15-30 минут, транспортная доступность 15-30 минут.
Таким образом, на территории Старославкинского сельсовета выполняются нормативные требования по обеспеченности учреждениями культуры клубного типа и общедоступными библиотеками, как в настоящее время, так и на перспективу. 

Строительство новых объектов не планируется.
Основными задачами в сфере культуры сельского поселения являются:
· сохранение и развитие ранее накопленного культурного потенциала данной местности, создание условий для приобщения местных жителей к отечественным и мировым культурным ценностям, разнообразия культурной жизни, удовлетворение и развитие культурных потребностей и творческих способностей;

· возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного, художественного и научно-технического творчества, народных промыслов и ремесел, приобщение молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований;

· сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора;

· обеспечение сохранности книжного фонда библиотек, предоставление доступности жителям сельского поселения информационных ресурсов, накопленных в библиотеках страны;

· развитие системы кинообслуживания населения, организация киноклубов познавательной направленности.
Физкультура и спорт

Занятия спортом, физическое воспитание являются важным фактором, способствующим поддержанию здорового образа жизни, формированию положительных ценностных ориентаций населения.

Основной задачей развития физкультурно-спортивных учреждений поселения является создание условий, необходимых для формирования у населения потребности в здоровом образе жизни, для возрождения массового спорта и массовой физической культуры.

На территории Старославкинского сельсовета спортивная площадка и спортивный зал есть при общеобразовательной школе.
Объекты физической культуры и спорта

Таблица 24
	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Год

постройки
	% износа /

количество произведенных

капиталь

ных ремонтов
	Наличие подключе

ния к

инженено-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проект / фактическая

мощн

ость
	Числен

ность обслуживающего персонала (коли

чество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	Спортивный зал школы,  
с. Старое Славкино,                 ул.Лесная, 1
	1970
	41%/1
	Злектроснабжение,

водоснабжение, водоотведение, газоснабжение 
	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС), наружное видеонаблюдение   
	31/14
	1
	удовлетворительное


Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта:
· развитие материально-технической базы, реконструкция имеющихся спортивных объектов;

· вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом;

· организация и проведение массовых соревнований среди детей.
Система торгово-бытового обслуживания

Сфера торговли – важнейшая часть потребительского рынка, наиболее гибкая отрасль экономического сектора, реагирующая на изменение всех социальных факторов и являющаяся важным индикатором социально-экономического развития поселения.

Состояние инфраструктуры потребительского рынка (включая розничную торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание) – один из основных факторов, определяющих качество и комфортность среды проживания, являющейся важной характеристикой уровня жизни населения.

Развитие потребительского рынка Малосердобинского района в настоящее время имеет устойчивый положительный характер. Торговля входит в число ведущих отраслей экономики и лидирует в сфере малого бизнеса.
На территории поселения осуществляют экономическую деятельность 3 торговые точки, расположенные в с. Старое Славкино. Торговля ведется товарами повседневного спроса.
Объекты торговли
                                     Таблица 25
	№

п/п
	Наименование 

торгового 

предприятия
	Адрес 

деятельности 

организации


	Профиль 

предприятия
	Общая площадь, кв.м
	Торговая

 площадь, кв.м

	1
	КФХ «Гарин Александр 

Викторович» 
	с. Старое Славкино,

 ул. Лесная, 2


	Розничная торговля
	41,6
	41,6

	2
	КФХ «Петкилева Анна Васильевна»
	с. Старое Славкино,

 ул. Советская, 91А, ул. Лесная, 2


	Розничная торговля
	41
	41

	3
	ИП «Урина Оксана Федоровна»
	с. Старое Славкино,

 ул. Лесная, 2
	Розничная торговля
	60,5
	60,5


Предприятий общественного питания на территории сельского поселения нет.
Население населенного пункта с.Новое Славкино обеспечивается товарами первой необходимости выездной торговлей. 
Проектные предложения на расчетный срок:

Стратегия развития и размещения сети объектов розничной торговли предусматривает её формирование в виде единой взаимосвязанной системы торгового обслуживания населения на основе:

· разнообразия структурно-функциональных параметров торговых объектов;

· ориентации каждого отдельного торгового объекта на конкретную зону торгового обслуживания;

· нацеленности на создание полноценной социально-ориентированной рыночной среды в сельском поселении.

Особого внимания заслуживает рынок бытовых услуг, имеющий социальную значимость – ритуальные услуги, услуги бань, парикмахерские услуги, услуги документальных фотографий и т.д.

Потребности населения в бытовых услугах возрастают в связи с повышением жизненного уровня граждан.

Развитие, организацию и размещение предприятий потребительского рынка на перспективу предполагается осуществлять по следующим основным направлениям:

· формирование сбалансированной сети предприятий потребительского рынка на всех уровнях планировочной структуры в сельском поселении;

· универсализация продовольственной торговли, за исключением товаров редкого и эпизодического спроса;

· формирование системы магазинов мелкорозничной торговли, расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров.

Сфера туризма

Индустрия туризма рассматривается как одна из доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства. Туризм затрагивает все стороны деятельности современного общества, в том числе экономику, культуру, социальную сферу, оказывает влияние на сохранение и развитие культурного потенциала, ведет к гармонизации отношений между различными странами и народами. Развитие туризма способствует решению основных социально-экономических проблем, поскольку обеспечивает занятость населения, рост доходов и повышение качества жизненного уровня жителей, стимулирует охрану местных достопримечательностей, сохранение местных обычаев, фольклора, народных промыслов.

В с.Старое Славкино расположена Агро-усадьба «Фитон-Кантри». Это уютный сельский дом с домашней кухней исключительно из собственных фермерских продуктов и просторной русской баней. На базе деревенского туризма проводят увлекательные экскурсии на питомник декоративных растений, птичий двор и минизоопарк. Гостям агроусадьбы предоставляется возможность катания на лошадях и аппалуза-пони, обучение верховой и упряжной езде. Приобщение к деревенскому быту и участие в хозяйственных делах. Народные праздники и гулянья, вечёрки.
Музей «Мордовская изба» с элементами проведения обрядов расположен в с.Старое Славкино.
2.10. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Старославкинского сельсовета представлена автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги играют ключевую роль в социально-экономическом развитии сельского поселения и региона в целом. В настоящее время более 80% всех грузов перевозится по автомобильным дорогам. От их состояния и уровня развития зависит реализация национальных проектов в области здравоохранения, образования, сельского хозяйства, решение вопросов жилищного строительства, улучшения качества жизни населения.

Отсутствие благоустроенных дорог является одной из причин снижения численности сельского населения, приводит к увеличению доли транспортных издержек в себестоимости продукции, сопровождается значительными потерями от бездорожья в сельскохозяйственном производстве.

В целях обеспечения устойчивого, стабильного и безопасного функционирования транспортного комплекса Пензенской области, удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках, развития сети автомобильных дорог общего пользования принята государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» (с последующими изменениями).
В Старославкинском сельсовете утверждена Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территориии Старославкинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017-2025 годы.
Цели и задачи программы:

· безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поселения;
· доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования на территории Старославкинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания Представителей Малосердобинского района Пензенской области;

· эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
По территории Старославкинского сельсовета проходят автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-158 «Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов» (II категория), ширина придорожной полосы 75 м (установлена в соответствии с распоряжением Росавтодора от 29 октября 2020 г. № 3279-р), автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Автодорога «Подъезд к с.Старое Славкино» и автомобильная дорога общего пользования местного значения «с.Старое Славкино-с.Новое Славкино».

 Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения

                                                                                                                              Таблица 26
	№

п/п
	Учетные номера автомобильных дорог и их наименование
	Идентификационный номер
	Категория дорог

	1
	Р -158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов
	ОО ОП ФЗ Р-158
	II


Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области

(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 14.02.2019 №88-пП)
           Таблица 27
	№ 

п/п
	Наименование, категория
	Протяженность км
	Идентификацион-ный номер
	Адрес

	4
	Автодорога

"Подъезд к с. Старое Славкино"(IV)
	4,20
	58-ОП-МЗ-Н-185
	Малосердобинский район


Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального района 

Таблица 28
	№ п/п
	Наименование объекта,

идентификационный номер
	Протяжен-ность,  км.
	Категория
	Тип покрытия

	
	
	
	
	

	1
	Подъезд к с. Н. Славкино

56-244-000 ОП МП 006
	5,36
	5 тех.кат.

5-Э экс.кат
	щебень


Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду, и обеспечению сельсовета необходимыми ресурсами. Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.
Пассажирские перевозки осуществляются по маршруту Старое Славкино-Саполга-М.Сердоба (2 раза /неделю), Старое Славкино – Пенза (3 раза в неделю) 
На территории Старославкинского сельсовета имеются три остановочных пункта (с. Старое Славкино, с. Новое Славкино, Р -158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов).

Основным перевозчиком на территории Старославкинского сельсовета является КФХ Полегаев А.И. Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.
Услуги по перевозке пассажиров на территории сельсовета оказывают также индивидуальные предприниматели на легковом автотранспорте.

Улично-дорожная сеть Старославкинского сельсовета 

         Таблица 29
	№

п.п
	Наименование дороги
	Протяженность в метрах

	
	
	всего
	с усовер-шенствованным покрытием (асфальт)
	с твердым типом покрытия (пгс, ще-бень, гравий, брусчатка)
	Грунтовые

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	с. Староое Славкино

	1
	Ул. Советская
	4423
	
	3631
	792

	2
	Ул. Садовая
	652
	652
	
	

	3
	Ул. Чапаева
	1947
	
	1947
	

	4
	Ул. Молодежная
	1230
	475
	387
	368

	5
	Ул. Лесная
	1118
	833
	
	285

	6
	Ул. Калинина
	2006
	1431
	
	575

	7
	Ул. Малязина
	1661
	
	1661
	

	8
	Проезд к ул. Садовая-Чапаева № 1 с. Старое Славкино
	233
	
	
	233

	9
	Проезд к ул. Садовая-Чапаева № 2 с. Старое Славкино
	494
	
	
	494

	с. Новое Славкино

	10
	Ул. Овражная
	1253
	
	
	1253

	11
	Ул. Набережная
	2285
	
	
	2285

	12
	Проезд к ул.Набержная-Овражная с.Новая Славкино
	233
	
	
	233

	
	Итого ул.-дор. сеть
	17535
	3391
	7626
	6518


Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи населенных пунктов с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой.

При проектировании уличной сети населенных пунктов на перспективу следует учитывать уже сложившиеся пути сообщения. 

Улично-дорожная сеть представлена в основном грунтовыми дорогами.

Общая протяженность улиц составляет 175351 м, в том числе с усовершенствованным покрытием 3391 м, с твердым покрытием – 7626 м, остальные улицы грунтовые – 65181 м.

Выводы: 

Сложившаяся транспортная инфраструктура на территории Старославкинского сельсовета не в полной мере отвечает современным требованиям в качественных показателях. Многие участки дорожной сети требуют капитального ремонта. Реализация мероприятий по ремонту и содержанию сети автомобильных дорог местного значения позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития поселения. 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:
- схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р (с последующими изменениями) планируется реконструкция автомобильной дороги общего пользования Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов.
По развитию улично-дорожной сети:

- благоустройство улиц и ремонт дорожного полотна и тротуара;

- освещения улиц в населенных пунктов и замена светильников уличного освещения на энергосберегающие (светодиодные);

- организация площадок с необходимым количеством парковочных мест для временного хранения автомобилей перед зданиями общественного назначения.

Осуществление мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры будут содействовать обеспечению круглогодичной транспортной доступности, большей безопасности проживания жителей и привлекательности поселения для застройщиков.
Трубопроводный транспорт
На территории Старославкинского сельсовета, согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями) планируется для размещения расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор).
2.11. Инженерная инфраструктура

Общие цели и задачи инженерного обеспечения:

1) развитие инженерной инфраструктуры как ключевого момента социально-экономического развития поселения;

2) создание условий для развития и реконструкции инженерного обеспечения поселения с учетом потребностей населения;

3) обеспечение качественного предоставления услуг населению в области инженерного обслуживания;

4) повышение надежности и безопасности функционирования топливно-энергетической инфраструктуры;

5) привлечение инвестиций в развитие комплексного инженерного обеспечения.

В целях повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности в Старославкинском сельсовете принята Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Старославкинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области на 2017 - 2025 годы.
Электроснабжение

Электроснабжение Старославкинского сельсовета осуществляется от ПС110/10кВ «Дружаевка», расположенная на территории Дружаеского сельсовета и через 17 понижающих трансформаторных подстанций на напряжении 10/04 кВ, которые полностью обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственные центры. Трансформаторные подстанции размешены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.

По территории Старославкинского сельсовета проходят линии электропередач ВЛ-10кВ, протяженность на территории поселения – 44,9 км.
Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.
Мероприятия в области развития электрических сетей:

· повышение качества потребляемой в поселении электроэнергии;

· обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных на территории поселения.
Водоснабжение

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через водозаборы, шахтные колодцы
На территории Старославкинского сельсовета в с.Старое Славкино насчитывается 2 артезианских скважины и 2 водонапорных башни, из которых осуществляется водоснабжение населения, организаций и предприятий. Протяженность водопроводной сети –20 км. Износ водопроводной сети – 47 %. 

Обслуживание систем водоснабжения и обеспечение населения водой осуществляет СПОК «Источник». Дополнительное водоснабжение села Старое Славкино шахтные колодцы –12 штук.
В с.Новое Славкино водопровод отсутствует, водоснабжение населения шахтные колодцы - 5 штук.

Качество воды – удовлетворительное.

Действующие источники водоснабжения на 01.01.2022 г.
                                                                                                                               Таблица 30
	№ п/п
	Муниципальное образование/

населенный пункт
	Источник питьевого водоснабжения (артскважины, поверхностные источники)
	Балансодержатель источника водоснабжения (наименование ЮЛ/ИП), 
	Эксплуатирую

щая организация (наименование ЮЛ/ИП
	Про-

тяжен.

водопр. сетей

	
	Старославкинский сельсовет
	
	
	
	20000м

	1
	с.Старое Славкино
	артскважина с. Старое Славкино
	ООО «Концессия- В»
	СПОК «Источник»
	20000м

	
	
	башня с.Старое Славкино
	ООО «Концессия- В»
	СПОК «Источник»
	

	
	
	артскважина с. Старое Славкино
	ООО «Концессия- В»
	СПОК «Источник»
	

	
	
	башня с.Старое Славкино
	ООО «Концессия- В»
	СПОК «Источник»
	


Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ  51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

· обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 91%;

· отсутствуют водопроводные сети: с.Новое Славкино;

· в связи с физическим износом водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается;

· растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 20 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет;

· износ водопроводных сетей составляет 47 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 20-25% от объема воды поданной в сеть;

· текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю,
Мероприятия в области водоснабжения:

· капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Старое Славкино.

Водоотведение

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах.

С целью снижения фильтрации неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в водоносные горизонты необходимо:

- выгребные ямы заменить на системы автономной переработки стоков (септи-ки+дренажные системы) с учетом новых технологий.
Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Газоснабжение

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Старославкинского сельсовета является состояние газификации. Газоснабжение сельсовета осуществляется природным газом. Источником газоснабжения является ГРС-«с-з Гремячинский». Газ от ГРС по межпоселковым газопроводам давлением 0,6 Мпа поступает на ПРГ населённых пунктов, откуда газопроводами низкого давления подаѐтся непосредственно потребителям. Дефицита газа сельсовет не имеет. Населенные пункты газифицированы, дефицита газа сельсовет не имеет. Протяженность газовых сетей составляет – 56 км. 
Мероприятия на первую очередь:

· газификация негазифицированного жилого фонда в сельском поселении;

· внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

· повышение эффективности использования сетевого газа.

Теплоснабжение

Системы централизованного теплоснабжения в населенных пунктах муниципального образования отсутствуют.

Теплоснабжение зданий общественного и производственного назначения осуществляется от автономных котельных, работающих на газовом топливе.
Перечень источников теплоснабжения Старославкинского сельсовета

                                                                                                                            Таблица 31
	№п.п.
	Наименование источника теплоснабже-ния
	Принадлеж-ность
	Эксплуатирующая организация
	Вид оборудо-

вания

котельной
	Вид топли-ва
	Объект теплоснабжения

	Старославкинский сельсовет

	1.
	Котельная


	Администрация Малосердо-бинского района
	ООО «Районная теплоснабжающая компания»
	АОГВ
 «Универсал 5»
	Природный газ
	Здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Старое Славкино»,  Филиал МБДОУ детский сад «Солнышко» с.Малая Сердоба в с. Старое Славкино» ул. Лесная, 2, часть нежилого  здания администрации с. Старое Славкино


В индивидуальных жилых домах, газифицированных установлены индивидуальные источники тепла, работающие на природном газе, негазифицированные отапливается дровами, углем. 
Мероприятия в области теплоснабжения:
- строительство водогрейной модульной котельной установки для теплоснабжения здания детского сада и школы на земельном участке с кадастровым номером 58:17:0400102:280 расположенный по адресу: с. Старое Славкино, ул.Лесная,1А.

Связь
Связь – часть производственной и социальной инфраструктуры муниципального образования, предназначенная для удовлетворения нужд граждан, органов управления, юридических лиц в услугах электрической и почтовой связи.
По территории Старославкинского сельсовета проложены кабели связи.  Оператором телефонной связи является Пензенский филиал ПАО «Ростелеком», структурное подразделение ЛТУ с.Малая Сердоба. На территории сельсовета расположены 2 АТС в с.Старое Славкино, с.Новое Славкино обеспечивающая связью населенные пункты Старославкинского сельсовета. Во всех населенных пунктах сельсовета установлены таксофоны. На территории поселения осуществляет почтовое обслуживание одно отделение Почты России в с.Старое Славкино. Наличие почтового отделения позволяет предоставлять населению не только весь комплекс традиционных почтовых услуг: оформление и доставка почтовых отправлений и подписных изданий, доставку и выплату пенсий, но и по приему коммунальных услуг, реализации товаров народного потребления, различные банковские операции.
Услуги сотовой связи оказывают операторы Мегафон, МТС, Билайн, Теле 2, имеется три вышки сотовой связи. 

Объекты коммунального хозяйства
Санитарная очистка территории Старославкинского сельсовета включает в себя мероприятия по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, содержанию кладбищ, скотомогильников.

На территории Старославкинского сельсовета расположено два кладбища.
Сведения о размещении кладбищ на территории Старославкинского сельсовета 

Таблица 32
	
	Месторасположение кладбища
	Кадастровый номер
	Площадь, кв.м

	1
	Южнее с. Старое Славкино
	часть квартала 58:17:0130702
	47103

	2
	Юго-восточнее с.Новое Славкино
	58:17:0130701:47
	11348

	
	Итого
	
	58451


Внесением изменений в генеральный план строительство новых и расширение существующих кладбищ не планируется.

На территории сельсовета находится два законсервированных скотомогильника. Сибиреязвенный скотомогильник, законсервированный северо-восточнее с. Новое Славкино. Скотомогильник свободный от сибиреязвенных трупов северо-западнее с. Старое Славкино (законсервирован 2012 г.). 
В настоящее время санитарно-защитные зоны для кладбищ и скотомогильников не установлены. 

По санитарной классификации скотомогильники относится к I классу с размером санитарно-защитной зоны 1000 м (п.2 Класса I раздела 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция). Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12 1995 № 13-7-2/469) размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

· жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м; 

· скотопрогонов и пастбищ – 200 м; 

· автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50 - 300 м. 

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон определены «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 03. 03. 2018 N 222 (с последующими изменениями)).

Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны в отношении объектов I и II класса опасности принимает Главный санитарный врач Российской Федерации.

В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах. Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается. Размещение скотомогильника (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается. 

Согласно постановлению Правительства Пензенской области от 09.08.2017 № 378-пП (с последующими изменениями) «Об утверждении Порядка ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории Пензенской области» все неиспользованные скотомогильники подлежат ликвидации в целях недопущения несанкционированного захоронения в них биологических отходов, нераспространения возбудителей заразных болезней животных, защиты населения от заразных и иных болезней, общих для человека и животных, охраны окружающей среды от загрязнения.

Под неиспользуемым скотомогильником понимается скотомогильник (биотермическая яма, яма Беккари), которые принадлежат на праве собственности Пензенской области или собственник которых неизвестен (по согласованию с собственником земельного участка), имеющий одну или несколько биотермических ям или земляных ям, срок последнего захоронения биологических отходов в которые составляет не менее двух лет для биотермических ям и не менее 25 лет для земляных ям (далее – неиспользуемые скотомогильники).

Санитарно-эпидемиологические требования к данным объектам регламентируются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В соответствии с требованиями указанных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для проектируемых скотомогильников с захоронениями в ямах составляет 1000 м (объект I класса), для скотомогильников с биологическими камерами 500 м (объект II класс), при этом ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натуральных исследований и измерений.

На территории Старославкинского сельсовета строительство скотомогильников не предусматривается.
Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Обращение с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья регламентируется Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями) и Постановлением Правительства Пензенской области от 10.04.2020 г. № 226-пП «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».

На территории Старославкинского сельсовета сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (четверг) с 05.11.2020 г. осуществляется региональным оператором по «Южной зоне» Пензенской области ООО «Экопром».

2.12. Функционально-планировочная организация территории

Среди документов территориального планирования Градостроительный кодекс РФ особо выделяет генеральные планы как документы, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Согласно Градостроительному кодексу РФ подготовленный и утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов для утверждения их в составе правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, градостроительных планов.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное их назначение.

Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.

Основной задачей функционального зонирования территории населенных пунктов сельского поселения является обеспечение целесообразного использования территории для создания оптимальных условий комфортности проживания населения, привлечения дополнительных капиталовложений. Для выполнения этой задачи в документах территориального планирования необходимо определить функциональные зоны и их границы с учетом историко-культурной и планировочной специфики территории населенных пунктов, требований охраны объектов природного и культурного наследия, фактического использования земель.

Функциональное зонирование территории Старославкинского сельсовета формируется на основе сложившейся структуры функционального зонирования.

На территории Старославкинского сельсовета можно выделить следующие функциональные зоны:

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
2. Общественно - деловая зона
3. Производственная зона 
4. Зона сельскохозяйственных угодий
5. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

6. Зона кладбищ

Сущность функционального зонирования территорий заключается в создании системы территорий с эффективным землепользованием с учетом выявленных территориальных ресурсов и ограничений.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, для ведения личного подсобного хозяйства, для размещения блокированной жилой застройки. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные и многоэтажные гаражи.

В сельских поселениях допускается формировать смешанные зоны с включением малых предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, а также других производственных объектов, размещение которых допустимо в жилых зонах. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора в составе смешанных зон допускается размещать малые предприятия, мини-фермы и другие сельскохозяйственные объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м.
Производственная зона - зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м. В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садоводческую застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей. 
Внесением изменений в генеральный план Старославкинского сельсовета на территории поселения планируется производственная зона для строительство производственного-технологического комплекса по разливу питьевой воды, земельный участок с кадастровым номером 58:17:0400201:1, площадью 1,23 га (с.Старое Славкино, ул.Молодежная, 1). 
Зона сельскохозяйственных угодий включает территории, занятые сельскохозяйственными угодьями – пашни, сенокосы, пастбища, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, крематориев, мест захоронения и культовых сооружений. 
Планировочная организация территории Старославкинского сельсовета
Территория Старославкинского сельсовета расположена в северо-восточной части Малосердобинского района.
Земли сельскохозяйственного назначения занимают 59,57 % территории поселения сельсовета. Земли лесного фонда 36,76 %.
Планировочная структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси.
Главным планировочным центром является село Старое Славкино. Всего в составе поселения два населенных пункта.
Основными транспортными планировочными осями территории муниципального образования являются автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов, автодорога общего пользования регионального или межмуниципального значения с усовершенствованным покрытием «Подъезд к с.Старое Славкино» и автодорога общего пользования местного значения «Подъезд к с.Н. Славкино».
Основной природно–ландшафтной осью является река Няньга, протекающая в северо-восточной части сельсовета.
2.13. Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (ГК РФ, ст.1, п.4), к зонам с особыми условиями использования (в которых хозяйственная деятельность ограничена или запрещена) отнесены: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Старославкинского сельсовета выделены следующие зоны с особыми условиями использования:

· охранные зоны транспорта;

· охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

· охранные зоны объектов газораспределительной сети;

· охранные зоны линий связи и сооружений;
· охранные зоны особо охраняемых природных территорий;
· санитарно-защитные зоны;

· водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса;

· зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-снабжения.
Охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Охранные зоны – территории с особыми условиями использования вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения их безопасного функционирования и эксплуатации. Порядок установления охранных зон объектов определяется Правительством Российской Федерации.
Охранные зоны транспорта

Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. В соответствии с федеральным законом № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере:

· 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий;

· 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвёртой категории;

· 25 метров для автомобильных дорог пятой категории;

· 100 метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населёнными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек;

· 150 метров для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек.
Придорожная полоса автодорог общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов – 75 м, автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения с усовершенствованным покрытием «Подъезд к с.Старое Славкино» - 50 м, автодорога общего пользования местного значения «Подъезд к с.Новое Славкино» - 25 м.

Ширина придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов установлена в соответствии с распоряжением Росавтодора от 29 октября 2020 г. №3279-р-75 м.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов определяют «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 33
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линей с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т. д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативами правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 – 20
	10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)


- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электрического хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1 запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

е) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

ж) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктами 3 и 4, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.
Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.
Охранные зоны магистральных трубопроводов

Границы охранных зон магистральных трубопроводов, условия использования земельных участков в границах охранных зон магистральных трубопроводов, порядок организации и производства работ в охранных зонах трубопроводов определяются «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 N 9 (с последующими изменениями). 

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг газораспределительных станций – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением следующих требований:

1. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, нарушающие нормальную эксплуатацию трубопроводов, приводящую к их повреждению, в частности:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

2. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:

- подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;

- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

- вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.

Охранные зоны объектов газораспределительной сети

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для исключения возможности повреждения трубопроводов высокого давления, устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ.

Вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны.

Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначении трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением настоящих правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

· перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

· открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

· устраивать всякого рода свалки и склады;

· разводить огонь и размещать источники огня;

· рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

· самовольно подключатся к газораспределительным сетям.
Охранные зоны линий связи и сооружений

Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578. Вводятся для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

· для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

· для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

· при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

· при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

· вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

В охранной зоне линий и сооружений связи запрещается:

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

· производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

· производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

· открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

· огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

· самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

· совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

· осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

· производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

· производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

· устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:

· принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;

· обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).
Охранные зоны особо охраняемых природных территорий
.

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны.
Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими 
с соблюдением установленного для таких земельных участков особого правового режима. 
В границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы. В границах охранных зон хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона "О животном мире".
На территории Старославкинского сельсовета расположен памятник природы регионального значения «Даниловская солонцовая поляна» (Даниловское лес-во квартал 14, выд.9, Постановление Законодательного Собрания Пензенской области № 357-16/2 ЗС от 26.05.1999г. (с последующими изменениями)), общей площадью 5,0 га. Редкие для Пензенской области ассоциации солонцеватых степей с доминированием таких голофитных видов, как морковник обыкновенный, астра ромашковидная, солонечник узколистный. Отмечены довольно редкие для нашей области растения: гвоздика пышная, полынь понтийская, лисохвост тростниковидный и другие. 

 Режим особой охраны памятников природы, допустимые виды использования памятников природы, которые были созданы на территории Пензенской области до вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ (до 30.12.2013 года) установлен Постановлением Правительства Пензенской области от 07.05.2018 №252-пП (с изменениями от 6 мая 2019 г. №253-пП) «Об утверждении Положения о памятниках природы регионального значения Пензенской области».
Санитарно-защитные зоны

В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (далее Правила), санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекта), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны в отношении объектов I и II класса опасности принимает Главный санитарный врач Российской Федерации. Санитарно-эпидемиологические требования к данным объектам регламентируются СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В соответствии с Правилами в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.   Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
На территории Старославкинского сельсовета расположены действующие объекты, для которых санитарно-защитные зоны в предусмотренном действующим законодательством порядке не установлены и требуется их установление:

− кладбища;

− объекты сельскохозяйственного назначения.

На территории Старославкинского сельсовета предусматривается:

− строительство производственного-технологического комплекса по разливу питьевой воды. Ориентировочная санитарно-защитная зона 50 м, класс V (п. 7.1.8. Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с последующими изменениями).

Санитарно-защитная зона указано ориентировочно в соответствии с классификацией и подлежит корректировке.
Санитарно-защитные зоны автомобильных и железных дорог 

Согласно СНиП 2.05.05-85* Москва 2004 автомобильные дороги I-III категорий следует, как правило, прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать в соответствии с их генеральными планами, но не менее 200 м.

В отдельных случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена целесообразность проложения дорог I-III категорий через населенные пункты, их следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II и III категории до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85, но не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до садоводческих товариществ.

Санитарный разрыв от автодорог IV категории до жилой застройки должен составлять не менее 50 м (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль дороги следует предусматривать полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» жилая застройка должна быть отделена от железной дороги санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного полотна.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В целях охраны водных объектов от загрязнения, истощения, засорения в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ вдоль водных объектов устанавливаются водоохранные зоны.
Таблица 34
	Протяженность участков рек, км
	Ширина водоохранных зон, м

	от истока до 10 км
	50

	от10 км до 50 км
	100

	от 50 км и более
	200


Для рек, ручьев протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой.

Размеры водоохранной зоны (ВЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) реки Няньга – ВЗ - 100 м, ПЗП - 30 м, для иных гидрологических объектов – 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

Организация водоохранных зон и прибрежных полос вдоль рек является важным мероприятием. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта сельсовета.

В границах водоохранных зон запрещается:

· использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

· размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
· хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

· сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

· разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии (границы водного объекта) водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399), зона санитарной охраны источников водоснабжения (артезианских скважин) организуется в составе трех поясов.

Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения за-грязнения источников водоснабжения.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка про-екта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий преду-смотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

· территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев;

· запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

· здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

· в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

· водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

· все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

· выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

· бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

· запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

· запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;

· своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

Запрещается:

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· применение удобрений и ядохимикатов;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцами с привлечением соответствующих специалистов и проводится на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащих территорий.

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 м выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползням и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений следует принимать 5 м (СНиП 2.07.01-89*).

Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды.
Территории залегания полезных ископаемых

На территории поселения имеются месторождения глауконитсодержащих песков.
Согласно статьи 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с последующими изменениями) проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Порядок получения заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.02.2013 № 53 (с последующими изменениями). Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) и его территориальных органов при выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений.

Согласно статьи 33 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с последующими изменениями) редкие геологические обнажения, минералогические образования, палеонтологические объекты и другие участки недр, представляющие особую научную или культурную ценность, могут быть объявлены в установленном порядке геологическими заповедниками, заказниками либо памятниками природы или культуры. Всякая деятельность, нарушающая сохранность указанных заповедников, заказников и памятников, запрещается.

В случае обнаружения при пользовании недрами редких геологических и минералогических образований, метеоритов, палеонтологических, археологических и других объектов, представляющих интерес для науки или культуры, пользователи недр обязаны приостановить работы на соответствующем участке и сообщить об этом органам, предоставившим лицензию.

Информация о территориях залегания полезных ископаемых рассмотрены в подразделе 2.3. Природные ресурсы территории.
  3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения Старославкинского сельсовета на комплексное развитие территории
Внесением изменений в генеральный план на территории Старославкинского сельсовета строительство и реконструкция объектов местного значения не планируется.
4. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения
При разработке генерального плана Старославкинского сельсовета учтены документы территориального планирования федерального и регионального уровня.

Объекты федерального значения

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р (с последующими изменениями) планируется реконструкция автомобильной дороги общего пользования Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов.
В схеме территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р (с изменениями от 24 июля 2021 г. № 2068-р) планируется для размещения на территории Старославкинского сельсовета, «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)».
Объекты регионального значения

На территории Старославкинского сельсовета планируемые для размещения объекты регионального значения не предусматриваются.

5. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района
Генеральным планом планируется строительство водогрейной модульной котельной установки для теплоснабжения здания детского сада и школы на земельном участке с кадастровым номером 58:17:0400102:280 расположенный по адресу: с. Старое Славкино, ул.Лесная,1А.

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения
 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В результате комплексного анализа выявлено, что в настоящее время на территории Старославкинского сельсовета имеются факторы риска возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территории.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Чрезвычайная ситуация природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением Старославкинского сельсовета, а также интенсивностью геологических процессов, гидрологических и метеорологических явлений.

Чрезвычайные ситуации природного характера на территории Старославкинского сельсовета могут возникать вследствие:

· метеорологических явлений;

· гидрологических явлений;

· геологических явлений;

· природных пожаров.

Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
К числу наиболее опасных метеорологических явлений, которые могут привести к стихийным бедствиям на территории сельсовета, можно отнести:
· шквалистые ветры;

· сильные похолодания до 35-39 градусов;
· поздние и ранние заморозки;

· сильные снегопады, метели, гололед;
· туманы;

· засуха.

Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.
Мероприятия при сильных снегопадах, гололедах, снежных заносах, туманах:
· через все технические средства связи и оповещения предупредить население о непосредственной опасности, с разъяснениями о принятии мер безопасности во время бури, сильного снегопада, гололеда и тумана;
· глава администрации района по представлению начальника отдела ГО и ЧС издает распоряжение руководителям муниципальных образований, предприятий, организаций о принятии конкретных предупредительных мер;

· руководителям потенциально опасных объектов принять дополнительные меры по контролю за обеспечением безаварийных работ объекта;
· для ликвидации снежных заносов, гололеда, последствий штормовых ветров привлекать силы и средства районного звена ТПЧ РСЧС.

Для оказания помощи пострадавшим привлекать штатные бригады скорой помощи.

Первоочередными задачами считать восстановление и нормальное функционирование объектов обеспечивающих жизнедеятельность населения (газ, энергетика, теплоснабжение, водоснабжение).
Гидрологические явления
Наводнения и повышение опасности разрушения гидротехнических сооружений (ГТС) являются одной из основных социально-экономических и экологических проблем в области водопользования. Наводнения являются одним из наиболее часто повторяющихся бедствий, а по площади охватываемых территорий и наносимому ущербу превосходят все другие чрезвычайные ситуации.

Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков (ГОСТ Р 22.0.03). Зона затопления – территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Причины затопления, подтопления:

· повышение уровня подземных вод, связанное  с природными факторами (паводки, особо большое количество выпадающих атмосферных осадков, таяние снегов);

· повышение уровня подземных вод, связанное с техногенными факторами (техногенные утечки);

· формирование техногенного водоносного горизонта при наличии близко залегающего от поверхности земли водоупора.

Последствия затопления, подтопления:

· подтопление и затопление населенных пунктов, производственных объектов;

· разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

· затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

· размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;

·  гибель людей и скота.

Согласно «Реестру населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами на территории Пензенской области» (Распоряжение Правительства Пензенской области от 23.10.2012г. №533-рП) на территории Старославкинского сельсовета населенных пунктов, попадающих в зону затопления, подтопления нет.

ГТС, расположенные на территории Старославкинского сельсовета потенциальной опасности не представляют.

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях:

- значительный срок эксплуатации водохозяйственных объектов без капитального ремонта;

- повреждение конструктивных элементов ГТС;

- невыполнение условий безопасной эксплуатации ГТС.

Мероприятия по повышению безопасности гидротехнических сооружений:

- обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, организация наблюдательной сети на ГТС, разработка порядка представления собственниками гидротехнических сооружений оперативной информации о выявленном неудовлетворительном состоянии ГТС;

- обеспечение гидротехнических систем эксплуатационными штатами в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации;

- повышение уровня безопасности действующих гидротехнических сооружений: капитальный ремонт находящихся в предельно допустимом и предаварийном состоянии сооружений инженерной защиты и ГТС прудов и водохранилищ;

- контроль за работой ГТС в период половодья и паводка;

- организация процедуры перевода бесхозных ГТС в муниципальную собственность;

- в качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

Геологическое явление

Геологическое явление – это событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Геологическим явлением, проявление которого может вызвать на территории Старославкинского сельсовета развитие чрезвычайной ситуации является эрозия. Степень опасности овражной эрозии – малоопасная (случаи локального проявления).

Рекомендуемые агротехнические приемы борьбы с водной эрозией:

· повышение водопроницаемости почв;

· задержание на месте определенной части стока (создание искусственного микрорельефа);

·  создание хорошо развитого растительного покрова.
Природные пожары
Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. На территории Старославкинского сельсовета возможны лесные и степные пожары. 

Лесной пожар – пожар, распространяющийся по лесной площади (по ГОСТ 17.6.1.01). 
Степной пожар – естественно возникающее или искусственно вызываемые палы в степях (по ГОСТ Р 22.0.03 «Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Причина пожара природная – молния, техногенная – взрыв на газопроводе, а также человеческий фактор, особенно в весенне-летний период (неосторожное обращение с огнем, халатность).

На территории Старославкинского сельсовета площадь лесных массивов составляет 6308,66 га. По многолетним наблюдениям на территории поселения сохраняется вероятность возникновения природных пожаров.

Рекомендуется вокруг населенных пунктов, расположенных вблизи хвойных лесов естественного или искусственного происхождения, создать в порядке рубок ухода за лесом или искусственным путем пожароустойчивые опушки шириной не менее 150 м из древостоев лиственных или с преобладанием лиственных пород. По границам таких опушек с внешней и внутренней (к лесу) стороны должны быть проложены минерализованные полосы шириной не менее 2,5 м.

Если по лесорастительным условиям создать опушки с преобладанием лиственных пород не предоставляется возможным, то на полосе хвойного леса шириной 250 м - 300 м, прилегающей к поселку, необходимо полностью убрать валежник, подрост хвойных пород и пожароопасный подлесок. Необходимо также обрубить у хвойных деревьев сучья на высоту по 2 м, и проложить по этой полосе в продольном направлении минерализованные полосы через каждые 50 м.

Лесные пожары представляют серьезную опасность для населения, природной среды и экономики. Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам населенных пунктов и предприятий, а также в задымлении значительных территорий. Все это приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.
Леса Пензенской области в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров.

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя

1) предупреждение лесных пожаров;

2) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

3) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

4) иные меры пожарной безопасности в лесах.

Согласно статье 69 ФЗ №117-ФЗ от 10 июля 2012 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:

1) от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных:

а) вне территорий лесничеств;

б) на территориях лесничеств;

2) от лесных насаждений вне лесничеств до зданий и сооружений.
Работы по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда Пензенской области выполняет ГБУ ПО «Лесопожарный центр», имеющий структурные подразделения в каждом лесничестве. Ближайшая пожарно-химическая станция (ПХС) ГКУ ПО «Сердобское лесничество» расположена в г.Сердобске, тип ПХС - 1, адрес: Пензенская область, Сердобский район, г.Сердобск, ул. Энергетиков, д.3.

Состав и оснащенность пожарно-химических станций определяются «Положением о пожарно-химических станциях», утвержденным приказом федеральной службы лесного хозяйства России от 19.12.1997 № 167. Зоны действия ПХС определяются территорией, на которую можно доставить средства пожаротушения в течение 2 - 3 часов. При улучшении оснащенности ПХС транспортными средствами повышенной проходимости эти зоны будут расширяться.

Для тушения пожаров на территории Старославкинского сельсовета имеется подразделение федеральной противопожарной службы – 33 пожарно-спасательная часть, по охране с. Малая Сердоба и Малосердобинского района Пензенской области (2 машины) и одна машина при администрации сельсовета.

Оказание медицинской помощи населению, пострадавшему при ЧС, будет осуществляться силами УБ ГБУЗ «Колышлейская районная больница».

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними необходимо ежегодно организовывать:

· разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

· обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

· утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

· устанавливать порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивать привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

· создавать резерв горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон.

Постановлением Правительства Пензенской области от 09.04.2018г.№214-пП утвержден Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. На территории Старославкинского сельсовета населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров нет.
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера
Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация. 

Зоны, неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям на территории Старославкинского сельсовета отсутствуют. 

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика инфекционных болезней. Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка по инфекционным заболеваниям на территории поселения оценивается как стабильная и благополучная, о чем свидетельствует отсутствие здесь в течении нескольких лет вспышки массовых инфекционных заболеваний, постоянно растет показатель уровня охвата населения профилактическими прививками.

Контроль за эпидемиологической обстановкой осуществляет филиал ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах».

Чрезвычайная ситуация техногенного характера 
Чрезвычайная ситуация техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Потенциально опасные объекты. Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера является наличие на территории района потенциально опасных объектов и, как следствие, возникновение аварий на таких объектах. 

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.05-94).

На территории сельского поселения к пожаровзрывоопасным объектам можно отнести газовую котельную, а также магистральный газопровод (планируемый), газопроводы, ПРГ. 
Риск возникновения ЧС на транспорте.

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. (ГОСТ Р 22.0.05-94). 
Существуют также риски возникновения дорожно-транспортных происшествий – транспортных аварий, возникающих в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и влекущих за собой гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб (ГОСТ  Р 22.0.05-94).
Аварии на автомобильном транспорте

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте:

· износ основных фондов и, в первую очередь, автобусов, грузового транспорта;

· несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ, а также людей.
По территории Старославкинского сельсовета проходят автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального и местного значения. При авариях на транспорте при транспортировке АХОВ, ГСМ на территории поселения могут возникнуть локальные чрезвычайные ситуации. Участок заражения будет зависеть от направления и скорости ветра, количества (объема) вылившихся АХОВ или ГСМ.

Существуют также риски возникновения дорожно-транспортных происшествий – транспортных аварий, возникающих в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и влекущих за собой гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Для ликвидации ЧС на транспорте привлекаются силы МЧС России, 33 ПСЧ, по охране с.Малая Сердоба и Малосердобинского района, ГИБДД Малосердобинского района, УБ ГБУЗ «Колышлейская РБ».

К ЧС техногенного характера относятся:

· аварии на трубопроводах, которые могут вызвать массовый выброс транспортируемых веществ и загрязнение окружающей среды в непосредственной близости от населенных пунктов;

· пожары, возникающие в результате взрывов на пожароопасных объектах.
При эксплуатации газопровода должны устанавливаться зоны возможного поражения в зависимости от диаметра трубы, рабочего давления.

По территории Старославкинского сельсовета проходит магистральный газопровод (планируемый), межпоселковые газопроводы, расположены ПРГ.

При возникновении аварийной ситуации на газопроводе возможно разрушение трубы газопровода, сопровождающееся выбросом и возгоранием природного газа, создающее угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к разрушению сооружений и оборудования, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.

Причинами аварий могут быть дефекты труб, арматуры, оборудования, нарушение правил технической эксплуатации, механические повреждения, коррозия и др.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, а также зданий, сооружений и техники возможно при взрыве газа и пожаре, фонтанном горении на газопроводе. Наибольшую опасность представляет утечка газа с последующим взрывом топливо - воздушной смеси (ТВС) и возгоранием.

Основными поражающими факторами таких аварий являются: 

· избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, образующейся при расширении газа и сгорании ТВС;

· разлет осколков (фрагментов) труб;

· прямое огневое воздействие и тепловой поток с поверхности пламени при пожарах.

Воспламенение газа происходит либо сразу же после разрушения газопровода, либо через непродолжительный период времени его опорожнения, когда истечение газа происходит с высокой скоростью, что интенсифицирует эжекцию (гидродинамический «захват») воздуха в струю и обеспечивает разбавление газа до негорючей концентрации в пределах относительно небольших расстояний. При этом источниками зажигания могут послужить, прежде всего, фрикционные искры, образующиеся при динамическом воздействии высокоскоростных струй газа о грунт и воздушно-эрозионном разрушении траншеи с выбросом каменистых включений грунта в поток газа, а также искры, возникающие при соударении фрагментов разрушенного участка газопровода.
Основные причины пожаров и взрывов:

· открытый огонь: зажженная спичка, лампа, брошенный окурок сигареты у хранилищ, у заправочной станции; проведение ремонтных работ с источником открытого огня;

· искра: выполнение работ стальным инструментом, из выхлопных труб машин, эксплуатация неисправного электрооборудования, всякая другая искра независимо от природы её происхождения;

· разряды статического электричества: нарушение системы защиты от статического электричества; плавающие на поверхности нефтепродуктов предметы могут накопить заряды статического электричества и, приблизившись к стенке резервуара, вызвать искровой разряд, который будет источником воспламенения смеси с воздухом; грозовые разряды, молния (при неисправности конструкции молниезащиты) могут вызвать пожары и взрывы;

· природные катаклизмы.

Существенную угрозу возникновения пожаров и образования взрывов представляют объекты жилищно-коммунального хозяйства. На территории Старославкинского сельсовета находятся газовая котельная (с. Старое Славкино), которая может послужить источником возникновения чрезвычайной ситуации.

Наибольшую опасность в данном случае представляют:

· перегрев теплоносителя выше критической точки, что характеризуется значительным повышением давления, которое в случае отказа предохранительного клапана способно вызвать аварийную разгерметизацию и взрыву котлоагрегата.

· физический износ, коррозия, механические повреждения, температурная деформация оборудования и трубопроводов. Опасности, связанные с физическим износом и коррозией, актуальны, так как обращаемые в процессах опасные вещества обладают повышенными коррозионными свойствами (особенно при повышенном содержании влаги и в условиях повышенных температур). В данных условиях обращаемые вещества способны взаимодействовать со стенками аппаратов и трубопроводов, что снижает срок службы оборудования, может привести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта.

· возможные ошибки персонала.
Резервных котельных, водозаборов на территории поселения нет.
На территории Старославкинского сельсовета возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя трансформаторных подстанций, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи. На территории поселения расположены трансформаторные подстанции, проходит линия ВЛ – 10 кВ.
Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах поселения, не должно превышает - 20 минут.  

       Ликвидация пожаров в Старославкинском сельсовете осуществляется силами 33 ПСЧ, по охране с.Малая Сердоба и Малосердобинского района Пензенской области (2 машины) и одна машина при администрации сельсовета.

Медицинское обеспечение осуществляется силами УБ ГБУЗ «Колышлейская РБ».  
Мероприятия по борьбе с пожарами, возникшими в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера:
· организация добровольной пожарной охраны в каждом населенном пункте;

· организация проведения бесед об опасности пожара с учащимися, воспитанниками детских домов;

· систематически информировать население сельсовета о мерах пожарной безопасности в средствах массовой информации;

· соблюдение противопожарных разрывов при застройке населенных пунктов;

· устройство искусственных водоемов, предназначенных для противопожарных целей в чрезвычайных обстоятельствах;

· ремонт автодорог и выполнение дорог с улучшенным покрытием между населенными пунктами для обеспечения времени прибытия первого подразделения Государственной противопожарной службы к месту вызова не позднее 20 минут в населенные пункты сельсовета.

· обеспечить противопожарное водоснабжение в населенных пунктах с учетом требований СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:
· для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар -5 л/с;

· пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий;

· на сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами;

· пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии автонасосов — 200 м, при наличии мотопомп — 100—150 м;

· пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.

В соответствии п. 8.6 СП 8.13130.2009 пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечить проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до источника.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Водоемы, из которых производится забор воды для пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года (п.9.4 СП 8.13130.2009).
Источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенных

 на территории Старославкинского сельсовета

                                                                                                                              Таблица 35
	Наименование населенного пункта
	Пожарный водоем
	Пожарные гидранты

	
	Кол-во
	Где расположены
	Кол-во
	Где расположены

	с. Старое Славкино
	1/Пирс на речке, протекающей на территории населенного пункта
	Ул. Советская, д. 91
	47
	Ул. Советская, д. 9

Ул. Советская, д. 19

Ул. Советская, д. 27

Ул. Советская, д. 33

Ул. Советская, д. 43

Ул. Советская, д. 61

Ул. Советская, д. 71

Ул. Советская, д. 52

Ул. Советская, д. 68

Ул. Советская, д. 85

Ул. Советская, д. 98

Ул. Советская, д. 106

Ул. Советская, д. 114

Ул. Советская, д. 122

Ул. Советская, д. 126

Ул. Советская, д. 132

Ул. Советская, д. 136

Ул. Малязина, д. 3

Ул. Малязина, д. 7

Ул. Малязина, д. 13

Ул. Малязина, д. 21

Ул. Малязина, д. 29

Ул. Малязина, д. 41

Ул. Малязина, д. 49

Ул. Малязина, д. 59

Ул. Малязина, д. 67

Ул. Калинина, д. 12

Ул. Калинина, д. 15

Ул. Калинина, д. 21

Ул. Калинина, д. 27

Ул. Калинина, д. 39

Ул. Калинина, д. 42

Ул. Калинина, д. 46

Ул. Калинина, д. 52

Ул. Лесная, д. 7

Ул. Лесная, д. 19

Ул. Садовая, д. 6

Ул. Садовая, д. 18

Ул. Садовая, д. 28

Ул. Чапаева, д. 4

Ул. Чапаева, д. 14

Ул. Чапаева, д. 22

Ул. Чапаева, д. 30

Ул. Чапаева, д. 40

Ул. Чапаева, д. 54

Ул. Чапаева, д. 62

Ул. Чапаева, д. 76 

	
	Водохранилище на 
	4км северо-восточнее с. Старое Славкино
	
	

	с. Новое Славкино
	1/ Пирс на речке, протекающей на территории населенного пункта
	Ул. Набережная
	-
	


Для улучшения противопожарного водоснабжения необходимо предусмотреть:

· развитие систем водоснабжения;

· ремонт и обслуживание сетей водоснабжения;

· строительство подъездов с площадками (пирсов) с твердым покрытием;

· ремонт существующих пожарных водоисточников.
Основные мероприятия по предотвращению возникновения

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчивости функционирования планируемой территории осуществляется заблаговременно, за исключением мероприятий, исполнение которых предусмотрено в режиме ЧС. Они планируются в режиме повседневной деятельности, а выполняются в условиях угрозы и после введения режима ЧС (нападения противника). Повышение устойчивости функционирования планируемой территории достигается заблаговременным проведением комплекса организационных, инженерно-технических и технологических мероприятий, направленных на максимальное снижение воздействия поражающих факторов при ЧС мирного и военного времени.

Организационные мероприятия предусматривают планирование действий руководящего состава, органов управления РСЧС, дежурных служб и дежурного персонала объектов планируемой территории, штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований, проведению АСДНР, аварийно-восстановительных работ. Инженерно-технические мероприятия осуществляются преимущественно заблаговременно и включают в себя комплекс работ, обеспечивающих повышение устойчивости функционирования планируемой территории к воздействию поражающих факторов ЧС.

Технологические мероприятия обеспечивают повышение устойчивости работы объектов планируемой территории путем изменения технологического процесса, способствующего упрощению производственного процесса объектов, обеспечивающих жизнедеятельность планируемой территории и исключающего возможность образования вторичных поражающих факторов.

Основные направления в области предотвращения ЧС:

· усиление наблюдения и контроля за состоянием природной среды;

· создание запасов материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

· сохранение и поддержание в готовности защитных сооружений;

· приобретение и накопление запасов индивидуальных средств защиты;

· совершенствование системы управления и оповещения по линии гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

· повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных цен​ностей;

· информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

· подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

· точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

· подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.

Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Внесением изменений в генеральный план Старославкинского сельсовета не предусматривается изменения границ населенных пунктов, связанные с включением или исключением земельных участков, сведения по которым внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Границы населенных пунктов скорректированы в соответствии с кадастровыми планами и фактическим использованием территории.

Изменение границ населенных пунктов  
Таблица 36
	№ п/п
	Название населенного пункта поселения
	Параметры границ населенных пунктов

	
	
	Площадь, га
	Периметр, м

	
	
	сущ.
	план.
	сущ.
	план.

	1
	с.Старое Славкино
	444,35
	444,35
	13154
	13154

	2.
	с.Новое Славкино
	118,88
	118,88
	6602
	6602

	
	Итого
	563,23
	563,23
	19756
	19756


8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений
 регионального значения 
На территории Старославкинского сельсовета исторических поселений нет.
�Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 N 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»
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Лист1

				2005		2006		2007		2008		2009

		число родившихся		5		7		11		7		5

		число умерших		15		14		9		9		14





Лист1

		



число родившихся

число умерших



Лист2

						2013		2014		2015		2016

		число прибывших				22		26		30		52

		число выбывших				64		55		42		73

				2011		2012		2013		2014		2015

		дети до 18 лет		419		425		407		416		384

		трудоспособный возраст		1242		1209		1179		1156		1125

		старше трудоспособного		320		327		339		345		350

				2011		2012		2013		2014		2015

		мужчины		534		532		542		520		492

		женщины		396		391		375		383		399

		сельское хозяйство		85

		медицина		34

		культура		3

		социальная сфера		9

		другие отрасли		7

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2008		2009		2010		2011		2012

		мужчины		265		265		260		260		250

		женщины		305		300		303		305		357

		сельское хозяйство		387

		медицина		2

		образование и культура		28

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2017		2018		2019		2020		2021

		число родившихся		2		3		0		3		4

		число умерших		13		18		11		8		20

		серые лесные		3050

		черноземы		61452

		аллювиальные и пойменно-луговые		20940

		луговые		11146

		овраги и балки		25476

				25476

		Земли с/х назначения		119043

		Земли населенных пунктов		10930.6

		Земли промышленности		1320.8

		Земли лесного фонда		78841.8

		Земли водного фонда		187.7

				2016		2017		2018		2019		2020		2021

		число родившихся		23		14		14		20		15		6

		число умерших		39		44		30		21		23		68

				2017		2018		2019		2020		2021

		число выбывших		0		0		6		53		14

		число прибывших		5		6		0		0		0

																																				9

				2017		2018		2019		2020		2021

		численность населения		946		940		931		914		856

				2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		моложе трудоспособного возраста		449		445		454		406		402		408		375

		трудоспособный возраст		1246		1184		1214		1252		1070		1003		989

		старше трудоспособного возраста		573		607		578		577		553		534		507

				2011		2012		2013		2014		2015

		мужчины		692		682		668		654		641

		женщины		550		527		511		502		484

		Здравоохранение		15

		образование		33

		культура		10

		органы управления		20

		сельское хозяйство		116

		торговля, социальная сфера		44

		промышленность		20

		прочие виды деятельности		45

		Земли с/н назначения		31448.7

		Земл населенных пунктов		1270.1

		Земли промышленности		354.8

		Земли ООТ		8.7

		Земли лесного фонда		847

		Земли водного вонда		15.3

		Земли с/х назначения		9648.8

		Земли населенных пунктов		386.9

		Земли промышленности		16.4

		Земли лесного фонда		239.6

		земли сельскохозяйственного назначения		9805.7

		земли населенных пунктов		486.5

		земли промышленности		81.4

		земли лесного фонда		320.4

		сельское хозяйство		19

		обрабатывающие производства		17

		производство и рапределениетэлектроэнергии, газа воды		5

		строительство		9

		торговля, ремонт транспортных средств, бытовые услуги		26

		гостиницы и рестораны		2

		транспорт и связь		5

		финансовая деятельность		1

		здравоохранение		1

		образование		15

		сахарная		69

		молочная		8

		машиностроение		13

		производство безалкогольных напитков		6

		хлебопекарная		4

		2013		12.5

		2014		13.1

		2015		14.3

		2016		14.4

		2017		15.9

		2014		5512.8

		2015		5704

		2016		5772.3

		2017		6266.4

		2014		1343.5

		2015		1443.3

		2016		1443.9

		2017		1497.8

		Динамика ввода в действие жилья		2010		6.88

				2011		7.35

				2012		7.7

				2013		9.3

				2014		9.5

				2015		10.5

				2016		10.6

				2017		10.6

				2018		9.5

		динамика ввода в действие жилья		2010		6.88

				2011		7.35

				2012		7.7

				2013		9.3

				2014		9.5

				2015		10.5

				2016		10.6

				2017		10.6

				2018		9.5

		Земли с/х назначения		45.6

		Земли населенных пунктов		3.1

		земли промышленности		1.6

		земли особо охраняемых территорий и объектов		3.1

		Земли лесного фонда		46.4

		Земли водного фонда		0.03

		Земли запаса		0.3

		индивидуальный жилой фонд		15400

		муниципальный жилой фонд		300





Лист2

		





Лист3

		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



Лист4

		



мужчины

женщины



		



95%

1%

4%



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



число родившихся

число умерших



		



число прибывших

число выбывших



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



мужчины

женщины



		





		





		





		



число родившихся

число умерших



		



численность населения



		



моложе трудоспособного возраста

трудоспособный возраст

старше трудоспособного возраста



		



мужчины

женщины



						1		1



8

Прочие виды деятельности

прочие виды деятельности



		



число выбывших

число прибывших



		





		





		





		





		





		



динамика ввода в действие жилья в кв. м

Динамика ввода в действие жилья



		





		





		





		



динамика ввода в действие жилья

динамика ввода в действие жилья



		



Динамика ввода в действие жилья

Динамика ввода в действие жилья



		





		



Жилой фонд

индивидуальный жилой фонд

муниципальный жилой фонд



		



Жилой фонд

индивидуальный жилой фонд

муниципальный жилой фонд



				пашня		многолетние насаждения		кормовые угодья		залежь

				6528.41		128		1017.8		14





		



Структура земельного фонда муниципального образования (га)



		






_1717332718.xls
Диаграмма1

		2017		2017		2017

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020

		2021		2021		2021



моложе трудоспособного возраста

трудоспособный возраст

старше трудоспособного возраста

137

516

293

134

512

294

122

510

299

120

486

308

98

428

300



Лист1

				2005		2006		2007		2008		2009

		число родившихся		5		7		11		7		5

		число умерших		15		14		9		9		14





Лист1

		



число родившихся

число умерших



Лист2

						2013		2014		2015		2016

		число прибывших				22		26		30		52

		число выбывших				64		55		42		73

				2011		2012		2013		2014		2015

		дети до 18 лет		419		425		407		416		384

		трудоспособный возраст		1242		1209		1179		1156		1125

		старше трудоспособного		320		327		339		345		350

				2011		2012		2013		2014		2015

		мужчины		534		532		542		520		492

		женщины		396		391		375		383		399

		сельское хозяйство		85

		медицина		34

		культура		3

		социальная сфера		9

		другие отрасли		7

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2008		2009		2010		2011		2012

		мужчины		265		265		260		260		250

		женщины		305		300		303		305		357

		сельское хозяйство		387

		медицина		2

		образование и культура		28

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2017		2018		2019		2020		2021

		число родившихся		2		3		0		3		4

		число умерших		13		18		11		8		20

		серые лесные		3050

		черноземы		61452

		аллювиальные и пойменно-луговые		20940

		луговые		11146

		овраги и балки		25476

				25476

		Земли с/х назначения		119043

		Земли населенных пунктов		10930.6

		Земли промышленности		1320.8

		Земли лесного фонда		78841.8

		Земли водного фонда		187.7

				2016		2017		2018		2019		2020		2021

		число родившихся		23		14		14		20		15		6

		число умерших		39		44		30		21		23		68

				2017		2018		2019		2020		2021

		число выбывших		0		0		6		53		14

		число прибывших		5		6		0		0		0

																																				9

				2017		2018		2019		2020		2021

		численность населения		946		940		931		914		826

				2017		2018		2019		2020		2021

		моложе трудоспособного возраста		137		134		122		120		98

		трудоспособный возраст		516		512		510		486		428

		старше трудоспособного возраста		293		294		299		308		300

				2011		2012		2013		2014		2015

		мужчины		692		682		668		654		641

		женщины		550		527		511		502		484

		Здравоохранение		15

		образование		33

		культура		10

		органы управления		20

		сельское хозяйство		116

		торговля, социальная сфера		44

		промышленность		20

		прочие виды деятельности		45

		Земли с/н назначения		31448.7

		Земл населенных пунктов		1270.1

		Земли промышленности		354.8

		Земли ООТ		8.7

		Земли лесного фонда		847

		Земли водного вонда		15.3

		Земли с/х назначения		9648.8

		Земли населенных пунктов		386.9

		Земли промышленности		16.4

		Земли лесного фонда		239.6

		земли сельскохозяйственного назначения		9805.7

		земли населенных пунктов		486.5

		земли промышленности		81.4

		земли лесного фонда		320.4

		сельское хозяйство		19

		обрабатывающие производства		17

		производство и рапределениетэлектроэнергии, газа воды		5

		строительство		9

		торговля, ремонт транспортных средств, бытовые услуги		26

		гостиницы и рестораны		2

		транспорт и связь		5

		финансовая деятельность		1

		здравоохранение		1

		образование		15

		сахарная		69

		молочная		8

		машиностроение		13

		производство безалкогольных напитков		6

		хлебопекарная		4

		2013		12.5

		2014		13.1

		2015		14.3

		2016		14.4

		2017		15.9

		2014		5512.8

		2015		5704

		2016		5772.3

		2017		6266.4

		2014		1343.5

		2015		1443.3

		2016		1443.9

		2017		1497.8

		Динамика ввода в действие жилья		2010		6.88

				2011		7.35

				2012		7.7

				2013		9.3

				2014		9.5

				2015		10.5

				2016		10.6

				2017		10.6

				2018		9.5

		динамика ввода в действие жилья		2010		6.88

				2011		7.35

				2012		7.7

				2013		9.3

				2014		9.5

				2015		10.5

				2016		10.6

				2017		10.6

				2018		9.5

		Земли с/х назначения		45.6

		Земли населенных пунктов		3.1

		земли промышленности		1.6

		земли особо охраняемых территорий и объектов		3.1

		Земли лесного фонда		46.4

		Земли водного фонда		0.03

		Земли запаса		0.3

		индивидуальный жилой фонд		15400

		муниципальный жилой фонд		300





Лист2

		





Лист3

		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



Лист4

		



мужчины

женщины



		



95%

1%

4%



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



число родившихся

число умерших



		



число прибывших

число выбывших



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



мужчины

женщины



		





		





		





		



число родившихся

число умерших



		



численность населения



		



моложе трудоспособного возраста

трудоспособный возраст

старше трудоспособного возраста



		



мужчины

женщины



						1		1



8

Прочие виды деятельности

прочие виды деятельности



		



число выбывших

число прибывших



		





		





		





		





		





		



динамика ввода в действие жилья в кв. м

Динамика ввода в действие жилья



		





		





		





		



динамика ввода в действие жилья

динамика ввода в действие жилья



		



Динамика ввода в действие жилья

Динамика ввода в действие жилья



		





		



Жилой фонд

индивидуальный жилой фонд

муниципальный жилой фонд



		



Жилой фонд

индивидуальный жилой фонд

муниципальный жилой фонд



				пашня		многолетние насаждения		кормовые угодья		залежь

				6528.41		128		1017.8		14





		



Структура земельного фонда муниципального образования (га)



		






_1717337457.xls
Диаграмма1

		органы управления

		сельское хозяйство

		промышленность (транспорт и связь)

		здравоохранение

		обрзование

		культура

		социальная сфера

		оптовая и розничная торговля

		лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве



5

23

1

3

20

4

7

8

152



Лист1

				2005		2006		2007		2008		2009

		число родившихся		5		7		11		7		5

		число умерших		15		14		9		9		14





Лист1

		



число родившихся

число умерших



Лист2

						2013		2014		2015		2016

		число прибывших				22		26		30		52

		число выбывших				64		55		42		73

				2011		2012		2013		2014		2015

		дети до 18 лет		419		425		407		416		384

		трудоспособный возраст		1242		1209		1179		1156		1125

		старше трудоспособного		320		327		339		345		350

				2011		2012		2013		2014		2015

		мужчины		534		532		542		520		492

		женщины		396		391		375		383		399

		сельское хозяйство		85

		медицина		34

		культура		3

		социальная сфера		9

		другие отрасли		7

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2008		2009		2010		2011		2012

		мужчины		265		265		260		260		250

		женщины		305		300		303		305		357

		сельское хозяйство		387

		медицина		2

		образование и культура		28

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2017		2018		2019		2020		2021

		число родившихся		2		3		0		3		4

		число умерших		13		18		11		8		20

		серые лесные		3050

		черноземы		61452

		аллювиальные и пойменно-луговые		20940

		луговые		11146

		овраги и балки		25476

				25476

		Земли с/х назначения		119043

		Земли населенных пунктов		10930.6

		Земли промышленности		1320.8

		Земли лесного фонда		78841.8

		Земли водного фонда		187.7

				2016		2017		2018		2019		2020		2021

		число родившихся		23		14		14		20		15		6

		число умерших		39		44		30		21		23		68

				2017		2018		2019		2020		2021

		число выбывших		0		0		6		53		14

		число прибывших		5		6		0		0		0

																																				9

				2017		2018		2019		2020		2021

		численность населения		946		940		931		914		826

				2017		2018		2019		2020		2021

		моложе трудоспособного возраста		137		134		122		120		98

		трудоспособный возраст		516		512		510		486		428

		старше трудоспособного возраста		293		294		299		308		300

				2011		2012		2013		2014		2015

		мужчины		692		682		668		654		641

		женщины		550		527		511		502		484

		Здравоохранение		3

		образование		20

		культура		4

		органы управления		5

		сельское хозяйство		23

		торговля, социальная сфера		15

		промышленность		1

		работающие за пределами поселения		27

		лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве						152

		Земли с/н назначения		31448.7

		Земл населенных пунктов		1270.1

		Земли промышленности		354.8

		Земли ООТ		8.7

		Земли лесного фонда		847

		Земли водного вонда		15.3

		Земли с/х назначения		9648.8

		Земли населенных пунктов		386.9

		Земли промышленности		16.4

		Земли лесного фонда		239.6

		земли сельскохозяйственного назначения		9805.7

		земли населенных пунктов		486.5

		земли промышленности		81.4

		земли лесного фонда		320.4

		органы управления		5

		сельское хозяйство		23

		промышленность (транспорт и связь)		1

		здравоохранение		3

		обрзование		20

		культура		4

		социальная сфера		7

		оптовая и розничная торговля		8

		лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве		152

		сахарная		69

		молочная		8

		машиностроение		13

		производство безалкогольных напитков		6

		хлебопекарная		4

		2013		12.5

		2014		13.1

		2015		14.3

		2016		14.4

		2017		15.9

		2014		5512.8

		2015		5704

		2016		5772.3

		2017		6266.4

		2014		1343.5

		2015		1443.3

		2016		1443.9

		2017		1497.8

		Динамика ввода в действие жилья		2010		6.88

				2011		7.35

				2012		7.7

				2013		9.3

				2014		9.5

				2015		10.5

				2016		10.6

				2017		10.6

				2018		9.5

		динамика ввода в действие жилья		2010		6.88

				2011		7.35

				2012		7.7

				2013		9.3

				2014		9.5

				2015		10.5

				2016		10.6

				2017		10.6

				2018		9.5

		Земли с/х назначения		45.6

		Земли населенных пунктов		3.1

		земли промышленности		1.6

		земли особо охраняемых территорий и объектов		3.1

		Земли лесного фонда		46.4

		Земли водного фонда		0.03

		Земли запаса		0.3

		индивидуальный жилой фонд		15400

		муниципальный жилой фонд		300





Лист2

		





Лист3

		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



Лист4

		



мужчины

женщины



		



95%

1%

4%



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



число родившихся

число умерших



		



число прибывших

число выбывших



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



мужчины

женщины



		





		





		





		



число родившихся

число умерших



		



численность населения



		



моложе трудоспособного возраста

трудоспособный возраст

старше трудоспособного возраста



		



мужчины

женщины



		



число выбывших

число прибывших



		





		





		





		





		





		



динамика ввода в действие жилья в кв. м

Динамика ввода в действие жилья



		





		





		





		



динамика ввода в действие жилья

динамика ввода в действие жилья



		



Динамика ввода в действие жилья

Динамика ввода в действие жилья



		





		



Жилой фонд

индивидуальный жилой фонд

муниципальный жилой фонд



		



Жилой фонд

индивидуальный жилой фонд

муниципальный жилой фонд



		





		





				пашня		многолетние насаждения		кормовые угодья		залежь

				6528.41		128		1017.8		14





		



Структура земельного фонда муниципального образования (га)



		






_1717318863.xls
Диаграмма1

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021



численность населения

946

940

931

914

826



Лист1

				2005		2006		2007		2008		2009

		число родившихся		5		7		11		7		5

		число умерших		15		14		9		9		14





Лист1

		



число родившихся

число умерших



Лист2

						2013		2014		2015		2016

		число прибывших				22		26		30		52

		число выбывших				64		55		42		73

				2011		2012		2013		2014		2015

		дети до 18 лет		419		425		407		416		384

		трудоспособный возраст		1242		1209		1179		1156		1125

		старше трудоспособного		320		327		339		345		350

				2011		2012		2013		2014		2015

		мужчины		534		532		542		520		492

		женщины		396		391		375		383		399

		сельское хозяйство		85

		медицина		34

		культура		3

		социальная сфера		9

		другие отрасли		7

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2008		2009		2010		2011		2012

		мужчины		265		265		260		260		250

		женщины		305		300		303		305		357

		сельское хозяйство		387

		медицина		2

		образование и культура		28

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2017		2018		2019		2020		2021

		число родившихся		2		3		0		3		4

		число умерших		13		18		11		8		20

		серые лесные		3050

		черноземы		61452

		аллювиальные и пойменно-луговые		20940

		луговые		11146

		овраги и балки		25476

				25476

		Земли с/х назначения		119043

		Земли населенных пунктов		10930.6

		Земли промышленности		1320.8

		Земли лесного фонда		78841.8

		Земли водного фонда		187.7

				2016		2017		2018		2019		2020		2021

		число родившихся		23		14		14		20		15		6

		число умерших		39		44		30		21		23		68

				2017		2018		2019		2020		2021

		число выбывших		0		0		6		53		14

		число прибывших		5		6		0		0		0

																																				9

				2017		2018		2019		2020		2021

		численность населения		946		940		931		914		826

				2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		моложе трудоспособного возраста		449		445		454		406		402		408		375

		трудоспособный возраст		1246		1184		1214		1252		1070		1003		989

		старше трудоспособного возраста		573		607		578		577		553		534		507

				2011		2012		2013		2014		2015

		мужчины		692		682		668		654		641

		женщины		550		527		511		502		484

		Здравоохранение		15

		образование		33

		культура		10

		органы управления		20

		сельское хозяйство		116

		торговля, социальная сфера		44

		промышленность		20

		прочие виды деятельности		45

		Земли с/н назначения		31448.7

		Земл населенных пунктов		1270.1

		Земли промышленности		354.8

		Земли ООТ		8.7

		Земли лесного фонда		847

		Земли водного вонда		15.3

		Земли с/х назначения		9648.8

		Земли населенных пунктов		386.9

		Земли промышленности		16.4

		Земли лесного фонда		239.6

		земли сельскохозяйственного назначения		9805.7

		земли населенных пунктов		486.5

		земли промышленности		81.4

		земли лесного фонда		320.4

		сельское хозяйство		19

		обрабатывающие производства		17

		производство и рапределениетэлектроэнергии, газа воды		5

		строительство		9

		торговля, ремонт транспортных средств, бытовые услуги		26

		гостиницы и рестораны		2

		транспорт и связь		5

		финансовая деятельность		1

		здравоохранение		1

		образование		15

		сахарная		69

		молочная		8

		машиностроение		13

		производство безалкогольных напитков		6

		хлебопекарная		4

		2013		12.5

		2014		13.1

		2015		14.3

		2016		14.4

		2017		15.9

		2014		5512.8

		2015		5704

		2016		5772.3

		2017		6266.4

		2014		1343.5

		2015		1443.3

		2016		1443.9

		2017		1497.8

		Динамика ввода в действие жилья		2010		6.88

				2011		7.35

				2012		7.7

				2013		9.3

				2014		9.5

				2015		10.5

				2016		10.6

				2017		10.6

				2018		9.5

		динамика ввода в действие жилья		2010		6.88

				2011		7.35

				2012		7.7

				2013		9.3

				2014		9.5

				2015		10.5

				2016		10.6

				2017		10.6

				2018		9.5

		Земли с/х назначения		45.6

		Земли населенных пунктов		3.1

		земли промышленности		1.6

		земли особо охраняемых территорий и объектов		3.1

		Земли лесного фонда		46.4

		Земли водного фонда		0.03

		Земли запаса		0.3

		индивидуальный жилой фонд		15400

		муниципальный жилой фонд		300





Лист2

		





Лист3

		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



Лист4

		



мужчины

женщины



		



95%

1%

4%



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



число родившихся

число умерших



		



число прибывших

число выбывших



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



мужчины

женщины



		





		





		





		



число родившихся

число умерших



		



численность населения



		



моложе трудоспособного возраста

трудоспособный возраст

старше трудоспособного возраста



		



мужчины

женщины
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Прочие виды деятельности

прочие виды деятельности



		



число выбывших

число прибывших



		





		





		





		





		





		



динамика ввода в действие жилья в кв. м

Динамика ввода в действие жилья



		





		





		





		



динамика ввода в действие жилья

динамика ввода в действие жилья



		



Динамика ввода в действие жилья

Динамика ввода в действие жилья



		





		



Жилой фонд

индивидуальный жилой фонд

муниципальный жилой фонд



		



Жилой фонд

индивидуальный жилой фонд

муниципальный жилой фонд



				пашня		многолетние насаждения		кормовые угодья		залежь

				6528.41		128		1017.8		14





		



Структура земельного фонда муниципального образования (га)
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Лист1

				2005		2006		2007		2008		2009

		число родившихся		5		7		11		7		5

		число умерших		15		14		9		9		14





Лист1

		



число родившихся

число умерших



Лист2

						2013		2014		2015		2016

		число прибывших				22		26		30		52

		число выбывших				64		55		42		73

				2011		2012		2013		2014		2015

		дети до 18 лет		419		425		407		416		384

		трудоспособный возраст		1242		1209		1179		1156		1125

		старше трудоспособного		320		327		339		345		350

				2011		2012		2013		2014		2015

		мужчины		534		532		542		520		492

		женщины		396		391		375		383		399

		сельское хозяйство		85

		медицина		34

		культура		3

		социальная сфера		9

		другие отрасли		7

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2008		2009		2010		2011		2012

		мужчины		265		265		260		260		250

		женщины		305		300		303		305		357

		сельское хозяйство		387

		медицина		2

		образование и культура		28

				2008		2009		2010		2011		2012

		дети до 18 лет		84		87		84		84		85

		трудоспособный возраст		300		295		301		301		322

		старше трудоспособного		186		183		178		180		200

				2017		2018		2019		2020		2021

		число родившихся		2		3		0		3		4

		число умерших		13		18		11		8		20

		серые лесные		3050

		черноземы		61452

		аллювиальные и пойменно-луговые		20940

		луговые		11146

		овраги и балки		25476

				25476

		Земли с/х назначения		119043

		Земли населенных пунктов		10930.6

		Земли промышленности		1320.8

		Земли лесного фонда		78841.8

		Земли водного фонда		187.7

				2016		2017		2018		2019		2020		2021

		число родившихся		23		14		14		20		15		6

		число умерших		39		44		30		21		23		68

				2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		число выбывших		5		7		6		24		18		15		11

		число прибывших		12		14		30		13		11		4		7

																																				9

				2017		2018		2019		2020		2021

		численность населения		946		940		931		914		856

				2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		моложе трудоспособного возраста		449		445		454		406		402		408		375

		трудоспособный возраст		1246		1184		1214		1252		1070		1003		989

		старше трудоспособного возраста		573		607		578		577		553		534		507

				2011		2012		2013		2014		2015

		мужчины		692		682		668		654		641

		женщины		550		527		511		502		484

		Здравоохранение		15

		образование		33

		культура		10

		органы управления		20

		сельское хозяйство		116

		торговля, социальная сфера		44

		промышленность		20

		прочие виды деятельности		45

		Земли с/н назначения		31448.7

		Земл населенных пунктов		1270.1

		Земли промышленности		354.8

		Земли ООТ		8.7

		Земли лесного фонда		847

		Земли водного вонда		15.3

		Земли с/х назначения		9648.8

		Земли населенных пунктов		386.9

		Земли промышленности		16.4

		Земли лесного фонда		239.6

		земли сельскохозяйственного назначения		9805.7

		земли населенных пунктов		486.5

		земли промышленности		81.4

		земли лесного фонда		320.4

		сельское хозяйство		19

		обрабатывающие производства		17

		производство и рапределениетэлектроэнергии, газа воды		5

		строительство		9

		торговля, ремонт транспортных средств, бытовые услуги		26

		гостиницы и рестораны		2

		транспорт и связь		5

		финансовая деятельность		1

		здравоохранение		1

		образование		15

		сахарная		69

		молочная		8

		машиностроение		13

		производство безалкогольных напитков		6

		хлебопекарная		4

		2013		12.5

		2014		13.1

		2015		14.3

		2016		14.4

		2017		15.9

		2014		5512.8

		2015		5704

		2016		5772.3

		2017		6266.4

		2014		1343.5

		2015		1443.3

		2016		1443.9

		2017		1497.8

		Динамика ввода в действие жилья		2010		6.88

				2011		7.35

				2012		7.7

				2013		9.3

				2014		9.5

				2015		10.5

				2016		10.6

				2017		10.6

				2018		9.5

		динамика ввода в действие жилья		2010		6.88

				2011		7.35

				2012		7.7

				2013		9.3

				2014		9.5

				2015		10.5

				2016		10.6

				2017		10.6

				2018		9.5

		Земли с/х назначения		45.6

		Земли населенных пунктов		3.1

		земли промышленности		1.6

		земли особо охраняемых территорий и объектов		3.1

		Земли лесного фонда		46.4

		Земли водного фонда		0.03

		Земли запаса		0.3

		индивидуальный жилой фонд		15400

		муниципальный жилой фонд		300





Лист2

		





Лист3

		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



Лист4

		



мужчины

женщины



		



95%

1%

4%



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



число родившихся

число умерших



		



число прибывших

число выбывших



		



дети до 18 лет

трудоспособный возраст

старше трудоспособного



		



мужчины

женщины



		





		





		





		



число родившихся

число умерших



		



численность населения



		



моложе трудоспособного возраста

трудоспособный возраст

старше трудоспособного возраста



		



мужчины

женщины



						1		1
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Прочие виды деятельности

прочие виды деятельности



		



число выбывших

число прибывших



		





		





		





		





		





		



динамика ввода в действие жилья в кв. м

Динамика ввода в действие жилья



		





		





		





		



динамика ввода в действие жилья

динамика ввода в действие жилья



		



Динамика ввода в действие жилья

Динамика ввода в действие жилья



		





		



Жилой фонд

индивидуальный жилой фонд

муниципальный жилой фонд



		



Жилой фонд

индивидуальный жилой фонд

муниципальный жилой фонд



				пашня		многолетние насаждения		кормовые угодья		залежь

				6528.41		128		1017.8		14





		



Структура земельного фонда муниципального образования (га)



		






